ZENYT TRADE s.r.o.

Provozovna Šalounova 352/52

703 00 Ostrava-Vítkovice

Zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů

OZNÁMENÍ záměru

(zpracováno podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí, v platném znění, s obsahem a rozsahem

dle přílohy č. 3)

Ostrava, leden 2013

Úvod

Oznámení je zpracováno ve smyslu ust. § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem dle přílohy č.3 zákona.

Název záměru:

Zvýšení kapacity a zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů).

Umístění záměru :

V pronajatém areálu na ulici Šalounova 352/52 v Ostravě-Vítkovicích.

Oznamovatel:

ZENYT TRADE s. r.o.

Právnická osoba oprávněná k podnikání - pro předmět podnikání „Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“ a „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“, uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51381.

Sídlo firmy:

Šalounova 1122, 703 00 Ostrava – Vítkovice

IČ :

27771741

Příslušný úřad:	Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava

Zpracovatel oznámení:	Pravdová Zlata

Tel.: 777 346 212, e-mail: pravdova@centrum.cz

Datum zpracování oznámení: 18.1.2013

Podpis zpracovatele oznámení:

Podpis oznamovatele:

A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma:	ZENYT TRADE s.r.o.

IČ:	27771741

Sídlo:	Šalounova 1122, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Statutární zástupce:	Nytra Libor - jednatel

Způsob jednání: jednatel jedná samostatně

Tel: 777 146 212

Zpracovatel – oprávněný zástupce: Pravdová Zlata, Krmelínská 256A, 724 00 Ostrava

Tel.: 777 346 212

e-mail : pravdova@centrum.cz

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.

Základní údaje

1a.	Název záměru

Zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů.

1b.	Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.:

Předmětný záměr je zařazen do přílohy č. 1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bodu :

10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

10.5. Skladování železného šrotu ( včetně vrakovišť) nad 1000 t,

kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů

je dosaženo plánovanými organizačními opatřeními, v žádném případě se nejedná o realizaci nové výstavby nebo o obdobné změny na provozovně. Předchozí roční kapacita byla stanovena na 370 t odpadu. Celková roční kapacita pro odpady na provozovně je nyní stanovena na 1 900 tun. Z toho pro nebezpečné odpady 50t. Porovnání původní kapacity a nynější kapacity je uvedeno v následujícím přehledu:

Přehled kapacity zařízení:

Odpad	Původní kapacita	Nynější kapacita
Železný a ocelový odpad	360 t/rok	1 000 t/rok
Neželezné kovy	12 t /rok	800 t/rok
Olověné akumulátory	0 t/rok	50t /rok
Celkem odpady	372 t/rok	1 850 t/rok
Z toho nebezpečné odpady	0 t/rok	50 t/rok

Roční kapacita je stanovena na základě skutečnosti zjištěných při provozu zařízení v minulých letech 2007 - 2012 a průzkumu aktuálních potřeb zákazníků.

Ke sběru a výkupu odpadů jsou používány pro každý druh odpadu samostatné shromažďovací a přepravní prostředky(kontejnery,zásobníky), zejména kontejnery pro natahovací systém a menší kontejnery a nádoby – např. kovové ohradové palety (zejména pro sběr odpadu barevných kovů).

V rámci zařízení bude vykoupený či sesbíraný kovový odpad roztříděn dle jednotlivých druhů odpadů, jeho chemického složení nebo rozměrů.

Úprava odpadů (řezání, pálení, lisování) nebude v zařízení prováděna.

Pro olověné akumulátory jsou používány specializované shromažďovací prostředky na sběr

olověných akumulátorů (pronájem kontejnerů od odběratele odpadů firmy ŠROTKOVY Ostrava s.r.o.).

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:	Moravskoslezský

obec:	Ostrava - Vítkovice

katastrální území: 714071 Vítkovice

přehled pozemků: pozemek parc.č.639/4 - zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez č.p.

o výměře 26 m2

pozemek parc.č.639/2 - jiná plocha, ostatní plocha o výměře 491m2

adresa záměru: Šalounova 352/52, 703 00 Ostrava-Vítkovice

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je zvýšení kapacity stávajícího zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů. Zvýšení kapacity stávajícího zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů neznamená nutnost provedení staveb nebo úprav na provozovně a je docílena organizačními opatřeními a účinnějším výkupem jednotlivých druhů odpadů. Nedochází tedy ke zvětšení zastavěné plochy anebo ke změně půdorysných rozměrů objektů anebo instalací nových technologických zařízení.

Na území nejsou žádné kulturní, architektonické, historické památky a geologická naleziště a nejsou zde ani vymezena ochranná pásma vodních zdrojů. Realizací záměru nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území – využití jako zařízení k nakládání s odpady.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Jedná se pouze o zvýšení kapacity stávajícího záměru (zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů), bez nutnosti provedení stavebních úprav nebo úprav technologického zařízení provozovny. Realizací záměru (zvýšení kapacity stávající sběrny) nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území.

Provozovna byla zkolaudována, a to územním rozhodnutím, zn.výst/2285/98/117/Po ze dne 15.10.1999, změna užívání stavby – rozhodnutí č.230/99, které vydal odbor výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Vítkovice (příloha č.1) a následně rozhodnutím č.5/2013 ze dne 17.1.2013 č.j.VITK/01066/13/VŽPaVH/Po (příloha č.2). Zařízení slouží k soustřeďování, sběru, výkupu kovového odpadu (železných a neželezných kovů, včetně olověných akumulátorů), popřípadě k manuálnímu třídění kovových odpadů. V případě olověných akumulátorů půjde pouze o výkup a v nezměněném stavu o předání oprávněné osobě. Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů bylo dosud provozováno v souladu se schváleným provozním řádem ze dne 7.1.2008, č.jedn. MSK 186404/2007(příloha č.3).

Jedná o optimální řešení při zajištění dostatečné sítě zařízení ke sběru a výkupu odpadů na dlouhodobě využívaném místě pro sběr odpadů. K záměru zvýšení kapacity a rozšíření druhu odpadu o olověné akumulátory katalogové číslo 16 06 01 kategorie N se vyjádřil Úřad městského obvodu Vítkovice ze dne 18.1.2013 zn.: S-VITK/00943/13/2 (příloha č. 4) a Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 27.11.2012 zn.: S-KHSMS 35119/2012/OV/HP (příloha č.5).

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zařízením je odstavná a skladová plocha venkovní, o výměře 491 m2. Je zpevněná 20 cm vysokým asfaltovým kobercem, tvoří obdélník a vjezd je možný pouze z ul.Šalounova. V areálu provozovny je umístěno dostatečné aktuální množství natahovacích kontejnerů a stohovatelných kovových zásobníků pro jednotlivé druhy odpadů, v případě potřeby je možno tyto doplnit. Před halou na zpevněné manipulační ploše se dále nalézají kontejnery na olověné akumulátory pronajaté od spol. ŠROTKOVY Ostrava, spol. s r.o..

V případě přijímaných nebezpečných odpadů – olověných akumulátorů, probíhá pouze jejich přejímka a ukládání do určeného shromažďovacího prostředku na olověné akumulátory, bez úpravy tohoto odpadu.

Kontejnery na neželezné kovy jsou umístěny v uzamykatelné zděné garáži.

Na ploše je umístěna 1 unimobuňka, ve které pracovníci zařízení vykonávají veškeré administrativní práce.

Součást zařízení

Autováha	Váživost do 30 tun
Váha	Váživost do 3 tun
Váha kruhová	Váživost do 100 kg
1 x Vysokozdvižný vozík	VZV HYSTER H 300 XM
Zděná garáž	15m2. Slouží k uskladnění barevných kovů dle jednotlivých katalogových čísel.
Dřevěná unimobuňka	20 m2. Slouží pracovníkům k vykonávání administrativní práce včetně vedení provozního deníku.
Natahovací kontejnery	O užitném objemu 13 m3. K uskladnění odpadů železných kovů. 6 ks .
Stohovatelné kovové přepravky	O užitném objemu 0,17 m3. K uskladnění železných a části barevných kovů dle jednotlivých katalogových čísel. 10 -15 ks dle aktuální potřeby.
Kontejner pronajatý od firmy OZO	Určený pro odpad 20 01 01, 20 01 39, 20 03 01
Speciálně upravené kontejnery	Pronajaté od firmy Šrotkovy. Kontejner Je vybaven roštovou podlahou včetně záchytné vany. Slouží pouze pro přejímku,manipulaci a dočasné uložení NO kód odpadu 16 06 01.
Uzavřená nádoba na elektrolyt (ne kovová)	Určena na uniklý elektrolyt
Zásobník s pískem	Na posypání uniklého elektrolytu

Zařízení, je oploceno plechem cca 3,5m vysokým a opatřeno uzamykatelnou příjezdovou bránou, na které je umístěna informační tabule. V době nepřítomnosti obsluhy hlídáno strážním psem.

K provozovně je příjezd z ulice Rudná, ve směru Ostrava – Poruba odbočit u čerpací stanice doprava na ul. Lidická, po 1 km odbočit doleva na ul. Šalounova, kde se cca po 700m zařízení nachází.

Sociální zařízení a svačinárna pro zaměstnance je využíváno v jiném objektu vzdáleném cca 15m. Zaměstnanci mají v unimobuňce k dispozici barely s pitnou vodou /18,9 l /dostatečné zásoby.

V případě přijímaných nebezpečných odpadů – olověných akumulátorů, probíhá pouze jejich přejímka a ukládání do určeného shromažďovacího prostředku na olověné akumulátory, bez úpravy tohoto odpadu. Veškeré nebezpečné odpady kód odpadu 16 06 01 (dále jen NO), přivezené do zařízení, budou vyloženy prodávajícím a předány obsluhou na určené místo bezprostředně po vjezdu do zařízení.

Zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů neznamená nutnost zaměstnání dalších pracovníků. Na provozovně jsou zaměstnáni 2 pracovníci v jednosměnném provozu s tím, že provoz bude probíhat výhradně v denní době od 8:00 hod do 16:30 hod.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Jedná se o stávající provozovnu, zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů je dáno možnostmi sběru a výkupu odpadů ve stávajícím zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů a dále schválením provozu tohoto zařízení (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Předpokládaný termín realizace záměru – 1.čtvrtletí 2013.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměr spadá pouze do jednoho samosprávního celku:

Správní obvod: Ostrava - Vítkovice

Krajský úřad: KÚ Moravskoslezského kraje

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava - souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady - ke sběru, výkupu a využívání odpadů, včetně souhlasu s provozním řádem zařízení.

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 703 00 Ostrava.

- Vyjádření Úřadu městského obvodu Vítkovice, odbor výstavby

II.

Údaje o vstupech

Půda:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o využívání stávajících objektů, nedochází k záboru zemědělského půdního fondu anebo lesního půdního fondu a záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Odběr a spotřeba vody:

Samotná technologie nevyžaduje přívod vody, jediná potřeba vody je pro sociální účely, tato spotřeba není uskutečněním záměru zvyšována. Pracovníci využívají stávající sociální zázemí v areálu. Další nároky na pitnou vodu realizací a provozem posuzovaného záměru nevznikají.

Surovinové (materiálové) zdroje:

Pro charakter záměru – zařízení ke sběru výkupu, sběru a využívání odpadů- jsou hlavní vstupní surovinou železný, neželezný odpad a upotřebené olověné akumulátory.

Nároky na energie :

Elektrická energie slouží pouze k osvětlení pracoviště a unimobuňky. Uskutečněním záměru nebudou nároky na elektrickou energii zvýšeny. Instalovaný příkon cca 15kW, roční spotřeba je předpokládána na úrovni 3 tis.kWhod.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:

Příjezd a odjezd je řešen ze stávajících komunikací,

to znamená, že záměr neznamená další nároky na dopravní nebo jinou infrastrukturu.

Další vstupy

Další vstupy nejsou známy.

III.

Údaje o výstupech

Realizace záměru – zařízení

Kromě případného zajištění většího počtu kontejnerů na kovový odpad a zajištění speciálních kontejnerů na NO, nádoby na případně vyteklý elektrolyt a nádobu s pískem nevyžaduje jiné činnosti či zařízení.

Ovzduší:

Na provozovně není zřízen zdroj znečišťování ovzduší. Emise škodlivin vznikají pouze v důsledku automobilové dopravy při návozu a odvozu odpadů. Současná frekvence dopravy je maximálně 1 nákladní automobil týdně, příjezd a odjezd a osobních aut drobných dodavatelů odpadu ve frekvenci nižší než okolní doprava ve městě. Při maximálním vytížení plánované kapacity provozovny je možné zdvojnásobení až ztrojnásobení frekvence dopravy, což i při tomto nárůstu, vzhledem k umístění provozovny a kvalitě okolních komunikací nevyvolá statisticky významný nárůst hluku či prašnosti. Realizaci záměru bude četnost vývozu zvýšena z 1 na 2-3 nákladní automobily za týden pro odvoz nebo návoz kontejnerů pro železný šrot anebo z 1 na 2-3 menší nákladní automobily za týden pro odvoz barevných kovů a olověných akumulátorů. Návoz či odvoz odpadů není pravidelný a závisí na aktuální situaci. Návoz odpadů je s ohledem na charakter odpadu předpokládán jak z komunální, tak také živnostenské sféry, to znamená s možnou dopravou motorovými vozidly do provozovny. Vzhledem k umístění sběrny na průjezdní komunikaci (ul.Šalounova), nebude vliv způsobený emisemi z dopravy průkazný.

Odpadní vody

Provoz technologie nemá požadavky na potřebu technologické vody, a tedy také není producentem odpadních vod. Dešťové odpadní vody z venkovní manipulační plochy jsou odváděny kanalizací na ústřední čistírnu města Ostravy.

Odpady

Seznam odpadů přijímaných do zařízení

V tabulce č. 1 je uveden seznam odpadů kategorie ostatních, se kterými je v zařízení nakládáno tzn., které se sbírají a vykupují. Zatřízení druhu odpadů, pro něž je zařízení určeno, je provedeno na základě Katalogu odpadů.

Tabulka č. 1

Kód	Název	Kategorie odpadu
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	stávající	O
17 04 02	Hliník	stávající	O
17 04 03	Olovo	stávající	O
17 04 04	Zinek	stávající	O
17 04 05	Železo a ocel	stávající	O
17 04 06	Cín	stávající	O
17 04 07	Směsné kovy	stávající	O
16 01 17	Železné kovy	stávající	O
16 01 18	Neželezné kovy	stávající	O
16 06 01	Olověné akumulátory	nové	N

Odpady z vlastní činnosti zařízení

Při provozu zařízení mohou vznikat:

Tabulka č. 2

Kód	Název	Kat. odpadu
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 39	Plasty	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O
20 03 03	Uliční smetky	O

Při manipulaci s kovovým odpadem mohou vznikat:

Tabulka č. 3

Kód	Název	Kat. odpadu
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiálu, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečistěné nebezpečnými látkami	N
15 01 01	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečistěné	N
17 04 09	Kovový odpad znečistěný nebezpečnými látkami	N

Kód odpadu 17 04 09 je v seznamu uveden pro případ, že obsluha při příjmu přehlédne přítomnost tohoto odpadu. Odpad bude v takovém případě vytříděn, umístěn do odděleného shromažďovacího prostředku a předán k využití nebo odstranění oprávněné osobě.

Vysvětlivky: N - nebezpečný odpad, O – ostatní odpad

Odpady vznikající provozem zařízení:

Kód odpadu	Klasifikace (O/N)	Název odpadu
20 03 01	O	Směsný komunální odpad nebo jemu podobný
15 01 04	O	Kovové obaly

Vysvětlivky: N - nebezpečný odpad, O – ostatní odpad

20 03 01 Směsný komunální odpad - předpokládané množství cca 0,25 t/rok – odvoz odpadu probíhá v rámci řešení stávajícího nakládání s komunálním odpadem na provozovně a to vývozem odpadu firmou OZO Ostrava.

15 01 04 Kovové obaly - pokud je odpad využitelný je hned předán do vlastního zařízení

Hluk:

Hluk z provozu zařízení a z dopravy lze takto definovat jako hluk nerovnoměrný, nespojitý,

nárazový a proměnný v čase. Provoz zařízení je i nadále bude pouze v denních hodinách.

Z důvodu výše uvedených není zpracována hluková studie.

Realizaci záměru půjde o navýšení nakládky z cca 4 na cca 8-12 automobilů měsíčně. Venkovní hluk může krátkodobě vznikat při průjezdu vozidla k nebo z provozovny, obdobně

jako od všech vozidel po těchto komunikacích projíždějících. Vzhledem k poloze u okraje města v lehké průmyslové zóně a předpokládané frekvenci jízd nepředpokládáme výraznou hlučnost, lze očekávat, že hladina okolního hluku nepřesáhne limity pro dané prostředí, resp., že se v dané lokalitě nebude projevovat rušivě. Při tomto nárůstu vzhledem k umístění provozovny a kvalitě okolních komunikací nevyvolá statisticky významný nárůst hluku či prašnosti.

Vibrace

Hodnocený záměr neobsahuje zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách a frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

Realizace záměru neznamená výskyt zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření a nebudou zde provozovány žádné zdroje ionizujícího záření.

Rizika havárií

Riziko úniku závadných látek (závadných vodám a nebezpečných látek)

V tomto případě je obsluha poučena o zamezení šíření úniku použitím asanačních prostředků umístěných v uzamykatelné zděné garáži a postupuje dle Provozního řádu.

Požární riziko

Požární nebezpečí představuje pouze přítomnost pohonných hmot v nádrži vysokozdvižného

vozíku. Pomineme – li úmyslné založení požáru, pak může dojít zahoření při technické závadě

na elektroinstalaci apod. K požáru také může dojít v důsledku živelné pohromy (úder blesku).

Preventivní ochrana před požárem je řešena v provozním řádu zařízení.

Ostatní

Další výstupy nejsou známy.

C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Plocha vyčleněna k provozování předmětné činnosti nenaruší krajinný ráz. Od roku 1999 je plocha využívána jako sběrna kovového odpadu

Jednotka je situována mimo biocentra a biokoridory. Porost tvoří ruderální společenstva na zbytcích volné nezpevněné plochy v blízkém okolí.

Celá pracovní plocha je konstruována jako nepropustná se zvýšeným okrajem včetně prostor pro uložení kontejnerů. Průsak je omezen na minimální možnou míru.

Charakteristika stanovištních podmínek

Geografická poloha

Lokalita je situována v Moravskoslezském kraji, v severovýchodní části statutárního Města Ostrava ,městském obvodu Vítkovice.

Geomorfologické poměry

Území spadá do Ostravské glacigenní pánve.

Orografické poměry

Ostravská glacigenní pánev.

Hydrologické poměry

Odvodnění celé oblasti tokem Ostravice.

Ochrana přírody a krajiny

V oblasti ani v blízkém okolí se nevyskytuje žádný objekt, bio či zootop vyžadující ochranu přírody.

Územní systém ekologické stability krajiny

ÚSES nebude ohrožena.

Významné krajinné prvky

Nebyly v rámci provozovny ani jeho bezprostředního okolí registrovány.

Vliv na rostliny

Nepředpokládá se podstatný vliv. V předmětné lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytuje žádný rostlinný druh, který je předmětem ochrany podle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vliv na živočichy

V předmětné lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytuje žádný živočišný druh, který je předmětem ochrany podle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Shrnutí

Vzhledem k malému vlivu vznikajícímu na vstupech a výstupech lze konstatovat, že nedojde k žádnému zhoršení kvality životního prostředí v dotčeném území, které je z hlediska únosného zatížení možné považovat za dobré.

D

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Nejbližší trvalá zástavba se nachází cca 200 m od provozovny oddělená frekventovanou komunikací Šalounova. Vliv provozu je možno hodnotit jako nepodstatný.

Olověné akumulátory vstupující do technologie jsou brány jako odpad kategorie N. Jejich přeměna na využitelný průmyslový materiál je z hlediska ekologie progresivní na rozdíl od zaplňování skládek, který představují nežádoucí materiál. Přímý negativní vliv provozu sběrny na obyvatelstvo se nepředpokládá.

2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k charakteru záměru – zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů - bez nutnosti úprav na provozovně, bude ovlivnění okolí způsobené realizací předmětného záměru minimální. Veškerý personál prochází pravidelně školením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, o čemž je veden záznam.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

S ohledem na rozsah záměru a vzdálenosti záměru od státních hranic, nejsou tyto vlivy předpokládány.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Zařízení určené ke sběru, výkupu a využití odpadů je již provozováno, posuzovaný záměr hodnotí pouze zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů, přitom toto rozšíření bude dosaženo bez nutnosti stavebních anebo technologických úprav ve stávající provozovně.

Z tohoto důvodu nejsou uváděna doporučení pro období přípravy záměru, ale pouze pro realizaci záměru – zvýšení kapacity a rozšíření druhu vykupovaných odpadů.

Zajistit schválení vypracovaného Provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využití kovových odpadů.

Pracovníci musí být seznámeni s provozními předpisy, charakterem používaných látek a přípravků a se všemi riziky vyplývajícími z pracovního zařazení. Při práci jsou zaměstnanci povinni používat předepsané osobní ochranné prostředky. Nakládání s odpady organizovat tak, aby nedocházelo k únikům odpadů do prostředí anebo působení nebezpečných složek odpadů na zaměstnance provozovny.

Sledovat množství vznikajících odpadů, vést evidenci odpadů a zajišťovat požadovaná hlášení.

Provádět pravidelné kontroly a úklid prostor, včetně záchytu a sanaci úniku závadných látek (např. úniků provozních náplní automobilů a mechanismů).

Zajistit označení zařízení v souladu s požadavky (informační cedule), dodržovat podmínky, za kterých bude provozní řád a provoz zařízení schválen (zejména co se týče sortimentu odebíraných odpadů, provozní doby zařízení apod.)

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Ve stadiu zpracování této dokumentace záměru na zvýšení kapacity stávajícího zařízení byly využity informace a zkušenosti ze stávajícího provozu zařízení. K dispozici byly dále technické stavební i technické specifikace týkající se provozovny. S ohledem na charakter a rozsah záměru – (spočívajícího pouze v rozšíření druhu vykupovaných odpadů) lze předpokládat, že nebyly zanedbány základní souvislosti a specifikace vlivů hodnoceného záměru na životní prostředí.

E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Je možno jednoznačně hodnotit variantu jako optimální – jedná se pouze o zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů stávající provozovny, bez nutnosti provedení stavebních nebo technologických úprav nebo záboru dalšího území. Záměr nevyžaduje další vynucené akce jako např. stavbu příjezdové komunikace apod., záměr zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů nevyžaduje řešit nové přípojky sítí.

F.

Doplňující údaje

Přílohy dle odstavce H tohoto oznámení záměru.

G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměr předpokládá zvýšení kapacity stávající provozovny a rozšíření druhu o olověné akumulátory v souladu s požadavky zákazníků a v souladu s platnou legislativou.

Zvýšení spočívá v navýšení množství přijímaných odpadů nad kapacitu povolenou současným platným povolením a provozním řádem a v rozšíření druhu vykupovaných odpadů o olověné akumulátory 16 06 01.

Pro realizaci záměru v provozovně nejsou nutné a nebudou prováděny žádné úpravy. Sběr nebo výkup odpadů bude nadále prováděno jako v minulosti. Nedojde k nárůstu pracovníků provozovny.

Provoz záměru nepřinese významné zvýšení negativních vlivů provozovny na životní prostředí oproti minulému využívání provozovny.

H.

PŘÍLOHA

Rozhodnutí č.230/99 o změně užívání stavby zn.výst/2285/98/117/Po

Rozhodnutí č.5/2013 územní rozhodnutí o využití území č.j.VITK/01066/13/VŽPaVH/Po

Souhlas s provozováním zařízení ,č.jedn.MSK 186404/2007

Vyjádření k záměru Úřadu městského obvodu Vítkovice zn. S-VITK/00943/13/2

Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zn. S-KHSMS 35119/2012/OV/HP

Plná moc k zastoupení

7. Provozní řád

Datum zpracování: 24.1.2013

Zpracovatel: Pravdová Zlata – na základě plné moci