Věc : 	Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o EIA)

Dle požadavků § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) předkládáme oznámení záměru spadajícího do kategorie II, 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok. Cílem zjišťovacího řízení by mělo být rozhodnutí, zda bude záměr posuzován dle tohoto zákona. Záměr je označen skupinou B, příslušným orgánem pro vedené řízení je podle tohoto zákona krajský úřad v přenesené působnosti. K oznámení přikládáme veškeré náležitosti stanovené přílohou č. 3 tohoto zákona. 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1.	Obchodní firma	:	ENVIPOINT  s.r.o.
2.	IČ	:	25375181
3.	Sídlo 	:	Kyjevská 1232, 708 00 Ostrava - Poruba
Kontaktní adresa	:	Daliborova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele :
		Ing. Michal Suk, PhD., jednatel společnosti
		tel. :  608 817 266

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje 
1.	Název záměru	:	Kompostárna Paseky
Jedná se o zařízení k využívání odpadu kategorie „ostatní odpad“ (dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), a to zejména těch druhů odpadů, které byly specifikovány sdělením odboru odpadů MŽP č. 29 uveřejněném ve Věstníku MŽP jako kompostovatelné (s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) za účelem výroby průmyslového kompostu dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty.
2.	Kapacita (rozsah) záměru	:	cca 10 000t odpadu / ročně
3.	
Umístění záměru	:	zařízení se nachází se na pozemcích p.č. 1392/2 a 1392/1 v k.ú. Šilheřovice, kraj Moravskoslezský
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Zařízením je stavba původně provozovaná jako „Polní hnojiště Paseky“ na základě stavebního povolení vydané MNV, odborem hospodářskoprávním v Ludgeřovicích pod č.j. Výst. 865/86-Ku dne 4. 7. 1986 a kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem v Ludgeřovicích pod č.j. 1358/88-Ku dne 5. 10. 1988, nacházející se na pozemcích p.č. 1392/2 a 1392/1 v k.ú. Šilheřovice. Vlastníkem této stavby je Statek Šilheřovice s.r.o. (IČ 60319313, se sídlem Maštalny 6, 747 15 Šilheřovice) zastoupený panem J. Svěrkošem.
Dne 12. 8. 1998 byla rozhodnutím Obecního úřadu v Ludgeřovicích - odborem výstavby a životního prostředí (vydaného pod č.j. SÚ/575/98-Kol) povolena změna v užívání stavby na zařízení sloužící k biodegradaci zemin a kalů kontaminovaných ropnými látkami, tz. pro nakládání s nebezpečným odpadem. Za tímto účelem bylo zařízení provozováno v období 1998-2000 společností ENVISAN-GEM spol s r.o., České Budějovice. Podle platné legislativy, tz. zákona č. 244/1992 Sb. nebyla zařízení nakládající s nebezpečným odpadem do 1000 t/ročně předmětem posuzování podle tohoto zákona. S tímto provozovatelem, společností Envisan-Gem a.s. České Budějovice, byla ukončena smlouva o provozování v roce 2000. 
Na základě této skutečnosti byla dne 18. 6. 2003 uzavřena smlouva o pronájmu mezi vlastníkem (Statek Šilheřovice s.r.o.) a společností ENVIPOINT s.r.o., předmětem které je pronájem výše uvedeného objektu za účelem provozování stavby obdobným způsobem, tz. jako zařízení k biodegradaci odpadu. Oproti původnímu provozu již nebude v zařízení nakládáno s nebezpečným odpadem. Zařízení je určeno pro využívání zejména těch druhů odpadů biologického charakteru, které byly sdělením odboru odpadů MŽP č. 29 uveřejněném ve Věstníku MŽP specifikovány jako kompostovatelné (s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Tyto odpady musí být přednostně využívány, jejich odstraňování na skládkách je dle v současné době platné legislativy zakázáno. Tyto odpady budou využity pro výrobu průmyslového kompostu dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty, který bude využit zejména za účelem zachování úrodnosti půdy okolních zemědělských pozemků. V zařízení se nepředpokládá využívání speciálních biopreparátů a biostimulátorů. 
Výsledek řízení bude podkladem žádosti o souhlas k provozování zařízení ( a souhlas s provozním řádem) dle §14 odstavce 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která bude podána na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje pro zařízení „Kompostárna Paseky“ v rozsahu náležitostí přílohy č. 1, vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Zároveň bude podána žádost o stanovisko Krajského hygienika na příslušném územním pracovišti Krajské hygienické stanice.

5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zařízením je stavba, která svým charakterem byla již od počátku určena pro nakládání se zemědělským, tz. biologickým odpadem, resp. surovinou (polní hnojiště). V roce 1998 

bylo rozhodnutím příslušného stavebního úřadu změněno užívání stavby na zařízení sloužící k biodegradaci zemin a kalů kontaminovaných ropnými látkami, tz. pro nakládání s nebezpečným odpadem.  Této skutečnosti odpovídá i zabezpečení k zabránění případným haváriím a souvisejícímu ohrožení životního prostředí. 
Společnost ENVIPOINT s.r.o. má zájem provozovat zařízení obdobným způsobem, tz. jako zařízení k biodegradaci odpadu. Oproti původnímu provozu však již nebude v zařízení nakládáno s nebezpečným odpadem. Podle zákona č. 100/2001 Sb. o EIA podléhají zařízení nakládající s ostatními druhy odpadů v množství 1000 – 30000 t /ročně zjišťovacímu řízení, ve kterém bude rozhodnuto, zda záměr podléhá posuzování dle tohoto zákona.
Stavba je využívána k obdobnému účelu již od roku 1986, kdy byla provozována jako polní hnojiště. Lokalita, ve které se zařízení nachází je pro výše popsané účely velmi vhodná. Jedná se o zemědělsky využívanou oblast v majetku Statku Šilheřovice s.r.o., vzdálenou od obydlené oblasti cca 2 km. Okolní pozemky jsou zemědělsky využívány. Průmyslový kompost vyrobený v zařízení bude sloužit přednostně pro zachování úrodnosti na okolních zemědělských pozemcích.

6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Technický popis zařízení
Zařízení bylo v minulém období využíváno pro nakládání s nebezpečným odpadem, pro nakládání s odpadem kategorie „ostatní odpad“ není třeba žádných stavebních úprav.
	Hlavní částí zařízení je dvoukomorový neprůjezdný žlab o rozměrech 58,55 x 41,60m (zastavěná plocha) postavený z prvků prefabrikované konstrukce vyráběné ZSS Opava pro silážní žlaby a z monolitických železobetonových desek. Dno a stěny žlabů jsou opatřeny epoxydehtovým nátěrem, celá plocha žlabů je opatřena dvojitou hydroizolací a kontrolním systémem.
Provozní a technické parametry :
rozměr	 (zastavěná plocha)	58,55m x 41,60m, tj.	2 435,7 m2
skladovací plocha		2 320 m2
celková plocha		6 000 m3
SO A	Vlastní stavba
Základové patky konstrukce jsou z prostého betonu. Prefabrikované konstrukce tvoří obvodové stěny žlabu a sestávají ze základových desek, které jsou položeny na základové patky. Na tyto desky jsou osazeny a přivařeny stěnové opěry, na nichž jsou osazeny a přivařeny stěnové panely. V rozích žlabu jsou monolitické železobetonové základové desky (v nich jsou zabetonovány ocelové plotny pro přivaření stěnových opěr) a monolitické železobetonové stěny.
Dno žlabů je tvořeno silničními panely IZD 86/10 (85/10) tl. 22cm. Jejich povrch a spáry jsou ošetřeny epoxy-dehtovým nátěrem KD Ľ NV. Panely jsou uloženy do lože z jemného betonu tř. II o tl. 5cm. Podkladní vrstvu tvoří železobetonová monolitická deska o síle 10cm. Na této podkladní desce je umístěna horní hydroizolační vrstva - folie z měkčeného PVC (mPVC 803 tl. 1,5mm) mezi dvěma vrstvami geotextilie (IZOCHRAN). Pod 

monolitickou železobetonovou deskou je vrstva zhutněného štěrku 32/63 na 0,15 MPa, (prům. tl. 30cm), v níž je uloženo kanalizační potrubí a drenážní trubky kontrolního systému nepropustnosti vodotěsné izolace. Vyústění kontrolního systému je do kontrolních šachet. Pod štěrkem se nachází spodní hydroizolační vrstva (stejná jako horní včetně obou vrstev geotextilie) uložená mezi dvěma vrstvami betonové mazaniny. 
SO B	Kanalizace kontrolního a sběrného systému
Sběrný systém řeší odtok případných průsakových vod ze žlabu do sběrné jímky kameninovými kanalizačními rourami Js 200.
Kontrolní systém nepropustnosti vodotěsné izolace je tvořen 7-mi betonovými šachtami, které jsou propojeny kameninovým potrubím Js 200 a 5-ti větví z drenážních trubek Js 100, které jsou napojeny do betonových šachet.
Při zjištění průtoku v kontrolním systému musí být odebrány vzorky; při zjištění průsaku musí být nalezeno místo porušení a následně provedena oprava hydroizolace. 
SO C	Sběrná jímka
-	zastavěná plocha	:	66m2 (11m x 6m)
-	obestavěný prostor 	:	297 m3 (66m2 x 4,5m)
-	užitný obsah	:	100 m3 (10m x 5m x 2m)
Sběrná jímka je železobetonové konstrukce a je do ní svedena kanalizace sběrného systému.

Technologický popis zařízení
1)	Kompostování materiálu bude probíhat přirozeným biodegradačním procesem, v rámci technologie nebudou využívány žádné speciální biopreparáty ani biostimulátory. Základní technologický postup se řídí podmínkami stanovenými pro výrobu průmyslových kompostů - ČSN 46 5735 Průmyslový kompost :
2)	Navážení materiálu bude probíhat do jednoho ze dvou žlabů (tz. na vodohospodářsky zabezpečenou plochu). Po nashromáždění dostatečného množství je určen pro konkrétní navezené druhy odpadů vstupní směsný poměr tak, aby byly ve vstupní směsi zabezpečeny optimální podmínky pro kompostaci, tz. dostatečné množství vody, živin a optimální pórovitost směsi a zároveň aby výsledný průmyslový kompost, po ukončené kompostaci splňoval požadavky stanovené příslušnou normou
3)	Doba zrání po skončení homogenizace musí trvat nejméně 60 dní, při obsahu více než 40% těžce rozložitelných surovin potom min. 100 dní. Během této doby musí být kompost minimálně jednou překopán, přičemž interval mezi první a druhou překopávkou nesmí být kratší než 21 dnů. Zakládka je po dobu zrání udržována ve vhodném tvaru.
4)	Dle ČSN 46 5735 musí být u kompostů vyráběných z tuhých komunálních odpadů, kanalizačních kalů, farmaceutických kalů nebo z látek s důvodným podezřením na obsah patogenních organismů udržována v procesu zrání minimálně teplota 55C po dobu 21 dnů a u kompostů vyráběných z ostatních surovin 45C po dobu 5 dnů.
5)	Průmyslový kompost může být expedován nejdříve 14 dní po skončení druhé překopávky, přičemž teplota v té době nesmí být 50 cm pod povrchem zakládky vyšší než 45C, na zakládce nesmí být nevsáklá závlaha, zakládka musí být urovnána do tvaru umožňujícího bezpečné vzorkování a nesmí být zarostlá plevelem.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Pro vlastní realizaci záměru není třeba stavebních úprav. Drobné stavební úpravy vyplývající z provozování zařízení pro nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, resp. vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady) jako je např. opatření proti zabránění vstupu nepovolaným osobám (oplocení zařízení) podléhají pouze ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu (zákon č. 50/1976 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů). 
Předpokládaný termín realizace záměru je vydání rozhodnutí příslušných dotčených úřadů.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
zařízení se nachází na katastrálním území Šilheřovice, kraj Moravskoslezský

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu
Záměr spadá do kategorie II
10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok.

II. Údaje o vstupech
V rámci provozu zařízení se nevyskytují činnosti, které by kladly nároky na spotřebu energií a vody s výjimkou pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků. 
V zařízení nejsou využívány jiné vstupy než využívaný odpad. Přijímaný odpad podléhá kvalitativním a kvantitativním kontrolám v rozsahu stanoveném vyhláškou 383/2001 Sb. a provozním řádem. Kvalitativní vlastnosti odpadu podmiňující jeho přijetí musí být doloženy rozbory, zaměřenými na látky podmiňující kvalitativní vlastnosti výsledného produktu.  Kromě druhů odpadů, specifikovaných sdělením MŽP jako kompostovatelné (viz výše), jejichž seznam je přiložen přílohou č. 6 bude v zařízení nakládáno s těmito odpady zařazenými do kategorie „ostatní odpad“ :
02 03 03	odpady z extrakce rozpouštědly 
07 05 14	pevné odpady bez nebezpečných látek (rostliny po extrakci)
17 05 04	zemina bez obsahu nebezpečných látek

III. Údaje o výstupech
Výsledným produktem kompostování bude Průmyslový kompost, jehož vlastnosti jsou přesně definovány ČSN 46 5735. Kompost bude aplikován zejména na okolních zemědělských pozemcích.
U zařízení se nepředpokládají sledovatelné výstupy emisí ani odpadních vod. Celá plocha žlabů tvořících vlastní zařízení je vodohospodářsky zabezpečena dvojitou hydroizolací. Průsakové vody jsou zachytávány sběrným systémem a svedeny do nepropustné sběrné jímky. Zachycená voda je v případě potřeby zpětně využita k závlaze zrajícího kompostu za účelem udržení dostatečné vlhkosti směsi.

Pro případ porušení hydroizolace žlabů je vybudován kontrolní systém. Tento kontrolní systém musí být pravidelně kontrolován obsluhou zařízení a výsledky této kontroly zaznamenány v provozním deníku. Při zjištění průtoku musí být odebrány vzorky; při potvrzení průsaku musí být nalezeno místo porušení a následně provedena oprava hydroizolace. Průsaková voda bude odvedena sběrným systémem do nepropustné jímky a zpětně použita k závlaze zakládky.
Pro účely zhodnocení ekologického dopadu hnojení kompostu bude vedena evidence vstupů sledovaných látek do půdy a rozborů půd hnojených pozemků na sledované látky dle požadavků ČSN 46 5735 Průmyslové komposty.
Vzhledem k charakteru zařízení se nepředpokládá důvod ke vzniku požáru a úniku závadných látek. Rizikovými místy pro vznik požáru nebo případný únik jsou vozidla a mechanizační prostředky. Havarijní plán pro případ požáru či úniku závadné látky do prostředí je přílohou č. 5 tohoto oznámení.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
Zařízení (stavba) se nachází v území obklopeném zemědělsky využívanými pozemky. V rámci dotčené lokality se nenacházejí žádné významné krajinné prvky, území jako takové netvoří přímou součást územního systému ekologické stability. Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu. Vlastní zařízení je umístěno na vodohospodářsky zabezpečené ploše, nepředpokládají se zde žádné měřitelné výstupy emisí; kvalitativní parametry jak vstupů, tak i výstupů včetně vlivů na aplikované pozemky budou sledovány; z tohoto důvodu se nepředpokládá negativní ovlivnění žádné ze složek životního prostředí. 
Kompostování je přirozený proces, jehož výsledkem je kvalitní průmyslový kompost. Aplikací na půdu dojde naopak ke snížení zatížení okolního zemědělsky využívaného území, kvalitní kompost je pro půdu mnohem hodnotnějším a stálejším zdrojem živin než například prostá statková hnojiva. 

D. 	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Jak již bylo uvedeno, zařízením je stavba, využívaná k obdobnému účelu  již od roku 1986, kdy byla provozována jako polní hnojiště. Lokalita se nachází na území obklopeném zemědělsky využívanými pozemky, nejbližší stavbou je ČOV Šilheřovice. Obydlená část obce Šilheřovice se nachází ve vzdálenosti cca 2km. 
Kvalita vyráběného průmyslového kompostu bude sledována, tak aby byly splněny požadavky dané příslušnou ČSN a aby nebyl ohrožena kvalita půdy následnou aplikací. Kvalitní kompost je vzhledem k vysokému obsahu humusu a dalším složkám pro půdu daleko hodnotnější než statková hnojiva, na rozdíl od kterých nedochází u kompostu ke ztrátám živin. 
Vzhledem k charakteru zařízení se nepředpokládají sledovatelné výstupy emisí. Plocha, na které se zařízení nachází je vodohospodářsky zabezpečená, průsakové vody jsou svedeny do nepropustné jímky. Zařízení je vybaveno kontrolním systémem pro případ porušení hydroizolace. Z tohoto důvodu se provozem nepředpokládá ohrožení podzemních ani povrchových vod.

Proces kompostování je provázen charakteristický zápachem, a to zejména v první fázi procesu. Tento zápach je způsoben především únikem dusíku přítomného v kompostovaném materiálu ve formě amoniaku. Vzhledem ke skutečnosti, že lokalita se nachází v zemědělské oblasti, vzdálené od obytné zástavby cca 2 km, nepředpokládá se výraznější vliv této skutečnosti na místní obyvatelstvo.

E. 	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Vzhledem k charakteru záměru a vlastního zařízení, které již bylo k obdobným účelům provozováno bez závažných problémů není navrhováno variantní řešení.

F. 	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
K oznámení je přílohou přiložen návrh Provozního řádu zařízení, který byl zároveň předložen k žádosti o souhlas pro zařízení k využívání odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. příslušnému úřadu, tj. krajskému úřadu v přenesené působnosti. Provozní řád je přiložen včetně příloh. Zároveň byla podána žádost o vyjádření příslušného stavebního úřadu (Ludgeřovice) k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace. Stanovisko tohoto úřadu bude dodáno. V případě dalších požadavků budou tyto dodatečně doplněny.

G. 	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Kompostování je nejrozšířenější recyklační technologií, která umožňuje využít bohatého živinového potenciálu obsaženého v odpadu biologického charakteru k výrobě kvalitního kompostu. Zpětná aplikace kompostu do půdy zvyšuje obsah humusu v půdě, čímž dojde ke značnému urychlení procesu obnovy přirozené půdní úrodnosti. U kvalitního kompostu nedochází navíc ke ztrátám živin, tak jako při hnojení statkovými hnojivy. Obsah živin v kompostu není zanedbatelný ani z ekonomického hlediska zejména z toho důvodu, že ceny syntetických hnojiv v posledních letech mnohonásobně stouply. 
Sdělením MŽP č. 29 uveřejněném ve Věstníku MŽP byly vyčleněny vybrané druhy odpadů, které byly specifikovány jako kompostovatelné. Tyto odpady musí být přednostně využívány, jejich ukládání na skládky je zakázáno.
Realizace záměru umožní využití zejména těchto druhů odpadů a to jak externích dodavatelů, tak biologických odpadů produkovaných v okolí zařízení (údržba zeleně v obcích, údržba zemědělských pozemků) a získání kvalitního kompostu, který bude využit zejména pro aplikaci na místních zemědělských pozemcích a umožní tak zachování jejich úrodnosti. Záměrem (zařízením) je stavba, která byla již v minulosti k těmto účelům určena (v rámci platné legislativy) a za tímto účelem provozována. Lokalita se nachází na území obklopeném zemědělskými pozemky, dostatečně vzdálené od obydlené zástavby tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování okolí zápachem, který proces kompostování zejména v prvních fázích provází.
V minulosti bylo zařízení využíváno pro nakládání s nebezpečným odpadem a tomu odpovídá jeho zabezpečení. Pro realizaci záměru není třeba žádných stavebních úprav. Zařízení je umístěno na vodohospodářsky zabezpečené ploše, průsakové vody jsou sběrným systémem svedeny do nepropustné jímky a využity zpětně pro závlahu zakládky v případě potřeby. Pro případ porušení hydroizolace je vybudován kontrolní systém. Na zařízení se nepředpokládají žádné měřitelné výstupy emisí.
V rámci provozu zařízení budou sledovány a evidovány jak kvalitativní parametry vstupů (odpadů přijímaných ke kompostování) prostřednictvím Dokumentace odpadu, tak i výstupů, včetně celkové  evidence vstupů sledovaných látek do půdy a rozborů půd hnojených pozemků na sledované látky dle požadavků ČSN 46 5735 Průmyslové komposty pro účely zhodnocení ekologického dopadu hnojení průmyslovým kompostem. 

H. 	PŘÍLOHY
Příloha č. 1		Návrh provozního řádu zařízení včetně příloh
Příloha č. 2	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k územnímu plánu (byla podána žádost, stanovisko stavebního úřadu bude dodatečně dodáno)

Datum zpracování oznámení	:	2. července 2003
Jméno, příjmení, bydliště a telefon
zpracovatele oznámení a osob, které
se podílely na zpracování oznámení	:	Ing. Michal Suk, PhD.
společnost ENVIPOINT s.r.o.
Daliborova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tel. : 608 817 266

Podpis zpracovatele oznámení	: