OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle přílohy zákona č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

BERNY Consulting, s.r.o.
Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37
PSČ  710 00
IČ:  268 48 724
Zastoupen:
      JAN CZERNEK, IČ: 68304421, Štefánkova 21, 737 01 Český Těšín

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.	Základní údaje
1.	Název záměru
Čerpací stanice pohonných hmot Čeladná
2.	Kapacita ( rozsah ) záměru
Jedná se o stavbu čerpací stanice pohonných hmot vedle silnice II/483 parcelní č. 2977/1 a místní komunikace parc.č. 1075/9. Předpokládá se umístění podzemní palivové nádrže o objemu od 60 000 do 80 000 litru pohonných hmot. Odběr pohonných hmot bude zabezpečen ze dvou stacionárních míst (stojanů), které umožní v jednom čase obsluhu čtyř klientů. 
3.	Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )
Kraj : Moravskoslezský
Obec : Čeladná
Katastrální území : Čeladná
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
       Záměrem investora je vybudovat čerpací stanici pohonných hmot vedle komunikace   
       mimo sídelní oblast obce Čeladná. čerpací stanice bude sloužit hlavně pro    
       zásobování   palivy občany z blízkého okolí a vzhledem k charakteru  
       komunikace také klientům, kteří předmětnou oblastí projíždějí.  
       Čerpací stanice je umístěna v zóně, kterou Obec Čeladná vyčlenila pro komerční 
       využití a kde se nepředpokládá výstavba objektů určených k bydlení.
5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  
                  variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního     
      prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
V oblasti obce Čeladná se nenachází čerpací stanice pohonných hmot. Obec v    
poslední době se velmi rozrůstá, staví se nové vícebytové domy, nové rodinné  
domky pro individuální bydlení. V obci a blízkém okolí se nachází mnoho objektů a 
zařízení k rekreaci a sportovnímu využití. Čerpací stanice pohonných hmot je 
doplněním zkvalitnění služeb pro občany. Stavba čerpací stanice bude vybudována 
dle projektu z běžných stavebních komponentů používaných ve stavebnictví a 
vybavení technologii pro provoz bude tvořit zařízení schválené a certifikované.

6.   Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zhodnocení polohy a stavu staveniště, údaje o stávajících objektech, provozech, zařízeních

V místě staveniště pro uvažovanou stavbu je v současné době zastavěná plocha, zahrada a zemědělská půda. Stavba areálu se umístí vpravo od silnice II/483 ve směru do Frenštátu p. Radhoštěm před plochou budoucí průmyslové zóny obce Čelandé podle územního plánu.
Stavba Čerpací stanice PH bude umístěna na pozemcích p.č. 1075/4, 188/1, 1077/7, 1077/6, 3017, 174/1 1075/10, v k.ú. Čeladná. Čerpací stanice bude z hlediska provozu jednostranná jednosměrná. 

V rámci stavby  bude realizován vjezd z místní komunikace umístěné na parc.č.1075/9, která z hlediska napojení na silnici II/483 stavebně vyžaduje nepatrné úpravy v místě rozšíření pravostranného oblouku připojení na silnici II/483. Výjezd z areálu ČSPH bude zase na zmíněnou místní komunikaci. S ohledem na poměrně nízké intenzity provozu na silnici II/483 a takřka nepatrné intenzity provozu na místní komunikaci z níž budě ČSPH připojena, nejsou navrhovány úpravy stávající křižovatky  silnice II/483 s touto MK. Pro lepší možnost připojení ČSPH ze silnice II/483 ve směru od Frýdlantu nad Ostravicí je navrženo jednosměrné pravé připojení ČSPH  pouze vjezdem do prostoru ČSPH, a to za pomoci vyřazovacího klínu, který bude výhledově společný i pro následně uvažovaný přídatný zastávkový pruh autobusové zastávky. Zřízení tohoto jednostranného připojení  odlehčí křižovatku silnice II/483 s místní komunikací do průmyslové zóny. 

Přípojky inženýrských sítí se budou realizovat na těchto parcelách
•	vodovod 	1075/10, 1074/1, 188/1, 1067/2
•	el.vedení NN vzdušné: 1061/10, 1061/9, 1061/22, 1061//23, 1061/25, 1061/29, 			1061/27, 3127/25, 1075/9, 1074/1,  (sloupy vzdušného vedení budou na 		parcelách 1061/22, 1061/29, 1075/9, 1074/1)
			zemním kabelem: 1074/1, 188/1
•	splašková kanalizace 1075/4, 188/1, 2977/1, 1081/2,
•	dešťová kanalizace 1075/4, 188/1, 1075/12 

Jednotlivé přípojky inženýrských sítí budou napojeny na stávající sítě takto :

•	vodovod 	Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PVC 90 s pitnou 		vodou, který v místě připojení je umístěn na parc. č. 1067/2. 
•	Přípojka NN 	vzdušným vedením: Elektrická energie bude odebírána z určeného 		místa pro připojení přípojky NN. Místo připojení k rozvodnému 			zařízení ČEZ Distribuce, a.s. : Samostatná přípojka 0,4 kV ze stávající 		DTS 7413.
			zemním kabelem: od HDS a Měření v pilíři na parcele č. 1074/1 				k objektu Kiosku ČSPH na parcele č. 188/2
•	splašková kanalizace od Kiosku na parcele 188/2 přes pozemek ČSPH a přes silnici II/483 na parcelu č. 1081/2 do revizní šachtice kanalizačního sběrače do ČOV.
•	dešťová kanalizace 
			s možností výskytu ropných látek (parkoviště a komunikace v areálu
			ČSPH) přes odlučovač RL do vodoteče  Ondřejnice s vyústěním na 			             parc. č. 1075/12.
			čistá dešťová voda ze střech oddělená kanalizace s připojením za 				 odlučovačem RL na vyústění dešťové kanalizace
Dešťová voda z prostoru výdejních stojanů a stáčecího místa s možností                
úniku ropných látek při stáčení nebo čerpání bude svedena do   podzemní  
ocelové dvouplášťové havarijní jímky

Stavba sestává z následujících objektů :	
				SO-01 Čerpací stanice PH
				SO-02	Komunikace a plochy v areálu			
SO-03	Přípojka vody
				SO-04	Přípojka el. vedení NN
				SO-05	Dešťová kanalizace s odlučovačem RL 
				SO-06  Dešťová voda ze střech (čistá)
				SO-07  Splašková kanalizace
				
Část stavebních objektů se nachází na pozemku dnes využívaném k zemědělské činnosti. V sousedství stavební parcely se v podstatě nenachází bytová zástavba, takže v žádné případě nedojde ke zvýšené zátěži stávajícího životního prostředí. Celé území je rovinaté a nachází se z hlediska dopravního v nezastavěné části obce.

SO-01 Čerpací stanice PH

V rámci tohoto objektu bude vybudován kiosek a zastřešení výdeje PH včetně havarijní jímky. K tomu pak v rámci technologie bude vybudováno technologické zařízení ČSPH, tj. podzemní dělená nádrž pohonných hmot, potrubní rozvody pohonných hmot, výdejní stojany, pokladna a elektrické rozvody  a totem. Stáčení pohonných hmot bude přímo do jednotlivých oddílů podzemních nádrží z plochy která bude opatřena na povrchu zámkovou dlažbou s izolací proti vsakování ropných látek a od ostatních ploch bude výškově oddělena částečně zvýšeným ležatým chodníkovým obrubníkem. Plocha bude vyspádována do uliční vpustě, která bude odvodněna do havarijní jímky. Stejným způsobem bude provedena výdejní plocha pod zastřešením.

Kiosek je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený zděný objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Konstrukce střechy se předpokládá ocelová s dřevěnými krokvemi a konstrukcí podhledu a s podhledem z nehořlavých podhledových desek. V kiosku bude umístěna vlastní prodejna s občerstvením s pokladnou napojenou na výdej pohonných hmot a s doplňkovým sortimentem potřeb pro motoristy a nezbytné skladové prostory. Dále zde bude hygienické zařízení zvlášť pro obsluhu a zvlášť pro zákazníky . Celý objekt je řešen jako bezbariérový a WC pro invalidní občany je společné i pro muže a ženy. Likvidace splaškových vod je řešena do stávajícího kanalizačního sběrače DN 300 na druhé straně silnice II/483 . Ústřední vytápění a TUV je navrženo jako podlahové. Kapalinové topné medium bude ohříváno v el. přímotopném kotli. TUV bude připravovaná centrálně v zásobníkovém ohřívači, umístěném u kotle. 
Zastřešení výdeje PH je navrženo jako plochá střecha ocelové konstrukce krytá plechovou krytinou s prosvícenou atikou s logem. Zastřešení je osazeno na  ocelové sloupy na betonových patkách. U kiosku bude zastřešení kotveno do zdiva. Podjezdná výška je navržena  v průjezdném profilu  4,5 m a v podhledu budou umístěna osvětlovací tělesa. Zastřešená plocha výdeje PH bude zpevněna zámkovou dlažbou, přičemž v konstrukci plochy bude provedena izolační vana proti průsaku ropných produktů. Výdejní plocha bude samostatně odvodněna do havarijní jímky s minimálním objemem 5 m3.

Technologie čerpací stanice pohonných hmot je řešena tak, že jako zásobník bude sloužit dvouplášťová ocelová dělená nádrž pro jednotlivé druhy PH.
Dvouplášťovým rozvodným podzemním potrubím bude pohonná hmota přivedena k čtyř produktovému oboustrannému výdejnímu stojanu a jednomu oboustrannému výdejnímu stojanu nafty pro nákladní i osobní vozidla.
Podle výsledků hydrogeologického průzkumného vrtu bude pak navrženo příslušné stavební nebo technologické opatření k ochraně podzemní nádrže v recipročně i ochrany podzemních vod.

SO-02 Komunikace a plochy v areálu

zahrnují samostatné řešení obousměrného příjezdu ze místní komunikace do areálu čerpací stanice a výjezdu zpět na tuto komunikaci s připojením na silnici II/483 a rovněž jednosměrné pravostranné vjezdové připojení ze silnice II/483.
Vlastní čerpací stanice bude od přilehlé silnice I/1II/483 oddělena travnatou plochou, kde ze strany silnice II/483 je vytvořen prostor pro možnost vybudování zálivu – přídatného zastávkového pruhu pro autobusy s přilehlým chodníkem a přístřeškem. Tato zastávka je řešení technické pro výhledovou realizaci příslušným investorem (provozovatelem autobusové dopravy nebo Obcí Čeladná). 
Provoz na komunikacích v prostoru čerpací stanice je řešen jako jednosměrný s výjimkou připojení na místní komunikace, které je obousměrné. V rámci tohoto objektu budou provedeny i potřebné chráničky podzemních inženýrských sítí.
Sklon vjezdu je veden ve směru od místní komunikace do areálu. Odvodnění dešťových vod je řešeno ve výkresu Vrstevnicový plán. Dešťová voda z hlavního parkoviště bude svedena prostřednictvím uličních vpustí do odlučovače ropných látek a očištěné vody do Ondřejnice, kde za ORL bude do dešťové kanalizace bude připojena čistá dešťová kanalizace ze střechy kiosku a zastřešení výdejní plochy.
Úkapy ropných látek z výdejní plochy pod zastřešením budou zachyceny zvýšenou plochou obrubou okolo výdejní plochy, vyspádovány  k jedné uliční vpustí a tou jsou svedeny do havarijní jímky. 
Povrch vozovky komunikací a ploch areálu bude živičný s výjimkou výdejní a stáčecí plochy.
Povrch vozovky v prostoru stáčení a výdeje pohonných hmot pod zastřešením je navržen z betonové zámkové dlažby s izolací proti průsaku ropných látek.                                    Chodníkové plochy a střední refýž s povrchovou úpravou ze zámkové dlažby. 
Dopravní značky zakreslené v situaci stavby řeší bezpečnost a organizaci provozu v areálu i na vjezdu a výjezdu.
Součásti tohoto objektu jsou rovněž sadové úpravy zelených ploch v areálu. V rámci sadových úprav se však uvažuje zejména se zatravněnými plochami s drobnými převážně solitérními ozdobnými dřevinami.

SO - 03  Přípojka vody

Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 90 s pitnou vodou, který v místě připojení je umístěn na parc. č. 1067/2, a to v souladu s vyjádřením SmVak.
Vedení vodovodní přípojky je v nezamrzné hloubce a bude vyústěno do budovy kiosku, kde bude osazeno měření spotřeby vody.

SO - 04  Přípojka NN 

přípojka bude napojena na stávající vedení NN na DTS 7413 vzdušným vedením na betonových sloupech až po přípojkovou skříň  R1 a el. měrový rozváděč RE1. Odtud pak do budovy kiosku bude přípojka NN vedena zemním kabelem.
Připojení na trafostanici je určeno vyjádřením SME.
SO-05  Dešťová kanalizace s odlučovačem RL
			dešťová kanalizace s možností výskytu ropných látek (parkoviště a 				komunikace v areálu	ČSPH) přes odlučovač RL do vodoteče  					Ondřejnice s vyústěním na parc. č. 1075/12.

SO-06  Dešťová voda ze střech (čistá)
			čistá dešťová voda ze střech oddělená kanalizace s připojením za 				odlučovačem RL na vyústění dešťové kanalizace
			Dešťová voda z prostoru výdejních stojanů a stáčecího místa s možností 			úniku ropných látek při stáčení nebo čerpání bude svedena do podzemní 			ocelové dvouplášťové havarijní jímky

SO-07  Splašková kanalizace

			splašková kanalizace od Kiosku na parcele 188/2 přes pozemek ČSPH a 
			přes silnici II/483 ba parcelu č. 1081/2 do revizní šachtice kanalizačního 				sběrače do ČOV.

7.    Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení :    duben 2007
Termín dokončení : prosinec 2007

8.   Výčet dotčených územně samosprávných celků
Moravskoslezský kraj, Město Frýdlant nad Ostravici, Obec Čeladná

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
	      -	rozhodnutí o připojení na komunikaci
	      -	územní rozhodnutí
	      -	vodoprávní řízení
	      -	stavební povolení
	Úřady: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Městský úřad Frýdlant nad    
                 Ostravici, Obecní úřad  Čeladná

 II.   Údaje o vstupech

Potřeba vody 

Čerpací stanice PH
Denní potřeba vody 
- provozní pracovníci	 4 os. x 80  l		   320  l . den -1
- návštěvníci  15 os. x 15  l			   150  l . den -1
 	 s o u č e t					   470  l . den -1
Roční potřeba vody- 0,47 m3 .den -1x 250 dnů   =  117 m3.rok -1

Spotřeba el. energie:
Technologie Čerpací stanice PH		25 kW
Kiosek 					45 kW
Celkem instal.výkon				70 kW

Současný příkon 				37 kW

Dopad na zemědělský půdní fond 

Stavba se dotýká zemědělského půdního fondu. K jeho záboru musí být vydán souhlas orgánu ochrany ZPF. K žádosti o odnětí pozemků ze ZPF je vypracován samostatný elaborát, který tvoří samostatnou část této dokumentace pro územní rozhodnutí.

III.	Údaje o výstupech

Seznam odpadů ze stavby podle katalogu vyhl. č. 381/2001 Sb.

V souladu s projektovou dokumentací a vyhláškou č. 381/2001 Sb. je zpracován seznam odpadů a jejich předpokládané množství při vlastní výstavbě a z následného provozu objektů v areálu  Čerpací stanice PH v Čeladné u silnice II/483  

Jako odpady ze stavby přicházejí zejména v úvahu:

17 00 00	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ  ODPADY
17 01 01	beton									  2,00 t
17 01 02	cihla									  1,00 t
17 01 03	keramika								  0,50 t
17 01 99	odpad druhově blíže neurčený(omítka,malta a pod )		  5,00 t
17 02 01	dřevo									  2,00 t
17 02 02	sklo									  0,01 t
17 02 03	plast									  0,01 t
17 03 02	asfalt bez dehtu							  1,00 t	
17 04 08	kabely									  0,05 t
17 06 02	ostatní izolační materiály						  1,00 t
17 07 01	směsný stavební a demoliční odpad					10,00 t

Při provozu Čerpací stanice PH a Motorestu  budou vznikat zejména tyto odpady

13 00 00	Odpady olejů a odpady kapalných paliv
13 05 01	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovače oleje			  2,00 t/rok
13 05 02 	Kaly z odlučovače olejů						  2,00 t/rok
13 05 06	Olej z odlučovače olejů						  1,00 t/rok
13 05 07	Zaolejovaná voda z odlučovače olejů				20,00 t/rok
13 05 08	Směsi odpadů z odlučovače olejů					  2,00 t/rok

19 00 00	ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
19 08 03	směs tuků a olejů z odlučovačů					  1,00 t/rok

20 00 00	ODPADY KOMUNÁLNÍ, PODOBNÉ ODPADY ZE ŽIVNOSTÍ
20 01 08	organický odpad ze zakoupených jídel	 			   0,20t/rok
20 01 11	textilní materiál				 			   0,01t/rok
20 01 21	zářivky a pod materiál			 			   0,01t/rok
20 01 99 	odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený		   0,05t/rok
20 02 01	biologicky rozložitelný odpad					 20,00t/rok
20 03 01	směsný komunální odpad			 			   1,00t/rok
20 03 03	uliční smetky					 			   3,00t/rok

Zhotovitel stavby musí minimálně pro tato množství a druhy odpadu zajistit jejich likvidaci, a to průkazným způsobem v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích vyhlášek.Stejně tak musí učinit provozovatel areálu Čerpací stanice PH.

Možné havárie:	požár, výbuch, únik ropných látek. Likvidace obvyklým způsobem – zásah příslušných sborů záchranných jednotek v místě.

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
       Stavba čerpací stanice pohonných hmot nezasahuje do žádného prvku    
       územního systému ekologické stability.
2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
        Na parcelách stavby čerpací stanice pohonných hmot a v jejich blízkosti se    
        nenachází   žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti )
Dle projektové dokumentace se nepředpokládá žádné významnější negativní ovlivnění povrchové a spodní vody.
Stavba nemá žádný negativní vliv na okolí a zdraví lidí.
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populace
Posuzovaný záměr výstavby čerpací stanice pohonných hmot nemá žádný negativní vliv vzhledem k zasaženému území a populaci.
3.	Údaje a možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
V blízkosti záměru výstavby čerpací stanice se nachází státní hranice. Nepředpokládá se žádný negativní vliv přesahující státní hranice.
4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Žádná mimořádná preventivní opatření nejsou požadována.
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Se žádnými nedostatky vzniklými nedostatečnou znalostí a neurčitostmi při specifikaci vlivů se nepočítá.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ( pokud byly předloženy )

Pro uvedený záměr nebyly předloženy žádné jiné varianty.

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Dokumentace jako přílohy k oznámení záměru :
•	projektová dokumentace stavby pro územní řízení 
•	výpis z katastru nemovitostí – kopie
•	snímek z katastru nemovitostí – kopie
•	pověření o zastupování investora

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Čeladná.

H.	PŘÍLOHA

           Vyjádření Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor místního hospodářství a životního prostředí, ze dne 23.08.2006 (kopie), č.j.: MhaŽP/1453/2006
           Obec Neladná – Žádost o vyjádření ve věci záměru vybudování čerpací stanice – sdělení stanoviska rady obce, č.j.: 392/2006 ze dne 06.04.2006
            Obec Neladná – Stanovisko obce k územnímu řízení pro stavbu ČS PHM v k.ú. Neladná, zn. 1049/2006 ze dne 24.08.2006
            Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Odry Frýdek-Místek – Žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení ke stavbě Čerpací stanice pohonných hmot Čeladná , zn.: 1846/206/951/93/731 ze dne 12.09.2006
            Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava – Závazné stanovisko k PD pro územní řízení, zn.: HP/FM-3435/241.1/06 ze dne 06.09.2006
            Zemědělská poradna – O.T. Jarnot – Podklady pro vynětí půdy ze ZPF – výpočet odvodů, k.ú. Neladná, pozemek p.č. 1074/1, 1077/6,1077/7 ze dne 07.09.2006 

           Stanovisko orgánů ochrany přírody není požadováno.

Datum zpracování oznámení :
17.10.2006

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení : 

Jan Czernek, Štefánikova 21, 737 01 Český Těšín

Podpis zpracovatele oznámení :

v.r Jan Czernek