Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí
28. října 2771/117
702 18  Ostrava-Moravská Ostrava

Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Firma: 					Cavin Foord 
IČ: 					
Sídlo: 				           Partyzánské nám. 1645/1Ostrava 1, 702 00 Ostrava
Zástupce: 				dle plné moci: Tomáš Genšerovský  

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1.	Název záměru:
Vrtaná studna na pozemku č.590/3 v k.ú. Čeladná
2.	Kapacita (rozsah) záměru:
Potřeba vody 260 m3 / rok
3.	Umístění záměru:
Studna bude umístěna: kraj Moravskoslezský, obec Čeladná, k.ú. Čeladná, parcelní číslo 
590/3
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Čerpání podzemní vody v objemu 260 m3 / rok pomocí vrtané trubní studny. Není 
známa kumulace s jinými záměry. Stavbou studny nedojde k zásahům do vodních 
nebo na vodu vázaných ekosystémů.
5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí:
Částečné zásobování RD vodou.
6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Studna bude zřízena jako jímací objekt dle ČSN 755115 z průzkumného hydrogeologického vrtu provedeného na pozemku p.č. 590/3 k. ú.  Čeladná v r. 2007. Hloubka studny 30 m průměr 160 mm se zárubnicí PVC průměr 140 mm. Nad vrtem bude manipulační šachtice. Odběr vody ponorným čerpadlem ovládaným tlakovým spínačem.
7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
Zahájení stavby:  2006 
Dokončení stavby:  2007 
8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků:
Obec: Čeladná

II. Údaje o vstupech
Odběr vody: 260 m3 / rok, 0,007 l/s, max 0,80 l/s

III. Údaje o výstupech
Realizace vrtané studny neovlivní okolí, ovzduší ani množství odpadních vod. Odpadní vody budou vypouštěny do odpadní jímky

C.	
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stavba se nenachází v území se zvýšenou ochranou přírody a životního prostředí. území stavby je v zastavěném území města, dle územního plánu se záměr nachází v území individuální zástavby.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti):
Při provádění vrtných prací, úpravě zhlaví studny a jejího vystrojení bude respektována norma ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou.
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci:
Na základě provedeného průzkumu vrtu byla zpracována závěrečná zpráva. Podle této zprávy nedojde k zásahům do vodních nebo na vodu vázaných ekosystémů. S ohledem na místní situaci, kdy ve vzdálenosti od 55 m od navržené studny se nevyskytují jiné jímací objekty, nedojde k jejich ovlivnění.
3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice:
Neexistují.
4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů:
Stavba nevyžaduje.
Stavba nemá nepříznivý vliv na okolí
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů:
Nejsou známy.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Nebyla zpracována jiná varianta.

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení viz. Příloha

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem je úprava hydrogeologického vrtu na určenou k zásobování RD vodou. Vybudováním a provozování nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané oblasti.

H.	PŘÍLOHA
1.	Vyjádření  odbor Stavebně správní
2.	Projekt

V Ostravě  29.1..2007			Tomáš Genšerovský:…………………………