Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí
28. října 2771/117
702 18  Ostrava-Moravská Ostrava

Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Firma: 					Karel Klus 
IČ: 					
Bydliště: 				Vendryně 663,  739 94  Vendryně
Telefon:                                             739 600 101
Zástupce: 				 

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1.	Název záměru:
Neveřejná studna a vod. Přípojka na p. č. 45/2 v k. ú. Košařiska.
2.	Kapacita (rozsah) záměru:
Potřeba vody 324 m3 / rok
3.	Umístění záměru:
Studna bude umístěna: kraj Moravskoslezský, obec Košařiska, p. č. 45/2.
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Čerpání podzemní vody v objemu 324 m3 / rok pomocí vrtané trubní studny. Není 
známa kumulace s jinými záměry. Stavbou studny nedojde k zásahům do vodních 
nebo na vodu vázaných ekosystémů.
5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí:
Zásobování rodinného domku vodou.
6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Řešení jímacího zdroje je navrženo dle ČSN 75 5115 jako domovní studna. Dle přiložené výkresové dokumentace dle ČSN 755115 půjde o vrtanou studnu 300 mm s PVC pažením o průměru 200 mm. Předpokládaná hloubka jímacího vrtu je cca 15 m na hladinu podzemních vod.
7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
Zahájení stavby:  2007 
Dokončení stavby:  2008 
8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků:
Obec: Košařiska

II. Údaje o vstupech
Odběr vody: 324 m3 / rok, 0,0104 l/s, 

III. Údaje o výstupech
Realizace vrtané studny neovlivní okolí, ovzduší ani množství odpadních vod. Odpadní vody budou vypouštěny do žumpy

C.	
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stavba se nenachází v území se zvýšenou ochranou přírody a životního prostředí. 

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti):
Při provádění vrtných prací, úpravě zhlaví studny a jejího vystrojení bude respektována norma ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou.
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci:
Vybudováním nového vodního díla – studny nedojde při požadovaných odběrech k ovlivnění vydatnosti a kvality sousedních studní do 100 m od zdroje.
3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice:
Neexistují.
4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů:
Stavba nevyžaduje.
Stavba nemá nepříznivý vliv na okolí
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů:
Nejsou známy.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Nebyla zpracována jiná varianta.

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení je součástí Projektové dokumentace.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem je stavba studny a vodovodní přípojky k rodinnému domku. Vybudováním a provozováním nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané oblasti.

G.	PŘÍLOHA

1.	Projekt studny 

Ve Vendryni dne 9. 5  2007			Klus Karel	
                                                           	Vendryně 663                                                                      
						739 94  Vendryně