Váš dopis zn.:		OSTRAVICE CENTRUM a.s.
Ostravice 699
739 14 Ostravice
	
Ze dne:			
Čj:	MSK  85708/2008		
Sp. zn.:	ŽPZ/24388/2008/Šub		
	208.3 V10		
Vyřizuje:	Ing. Bohumila Šubrtová		
Telefon:	595 622 533		
Fax:	595 622 396 	
E-mail:	bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz	
Datum:	2008-05-29	
Sdělení k záměru „UR 8 – Rozšíření vodovodních a kanalizačních řadů
na dolní Ostravici“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  (dále  „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 21.05.2008 žádost o vyjádření k záměru „UR 8 – Rozšíření vodovodních a kanalizačních řadů na dolní Ostravici“.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je vybudování vodovodních a kanalizačních řadů 
v k. ú. Ostravice v souběhu s projektovynými dopravními stavbami (vedené jako  místní komunikace)
a s propojením na stávající rozvodnou síť.
V části výstavby vodovodních řadů se jedná o rozšíření prvního a druhého tlakového pásma a realizaci třetího tlakového pásma pro UR-1. Stavebními objekty jsou SO 1 (vodovodní a rozvodné řady), SO 2 (vodojem 
pro III. tlakové pásmo pro UR-1), SO 3 (Výtlačný řad pro III. takové pásmo pro UR-1), SO 4 (Čerpací stanice pro III. takové pásmo pro UR-1).  Celková délka navrhovaných vodovodních řadů je 5 391 m (D 80-1 521 m,
D 100–2 040 m, D 150–1 067 m, D 200–151 m, výtlačný řad D 50–612 m).
V části výstavby kanalizačních řadů se budou realizovat stavební objekty SO 2 (tlaková kanalizace) a SO 2.1 (kanalizační řady a přípojné řady a domovní čerpací stanice). Napojení kanalizačních řadů bude na ČOV. Počet možných napojených obyvatel z předpokládané výstavby kanalizace činí 1 500 EO. Systém budované tlakové kanalizace je založen na tom, že u každého objektu bude umístěna jímka osazená objemovým čerpadlem s mělnícím zařízením a automatikou spínání. V případě naplnění zásobního objemu jímky a dosažení spínací hladiny, čerpadlo vyčerpá obsah jímky do hlavního kanalizačního řadu. Celková délka kanalizačních řadů činí 
6 024 m (D 63-1 045 m, D 75-4 235 m, D 90-744 m). V rámci budování kanalizace je navrženo
101 standardních čerpacích stanic pro bytové a rodinné domy, 2 nestandardní čerpací stanice pro „Hotel“
a „Náměstí-centrum“. Celková délka odbočných řadů D 40 – D 50 činí 1 988 m.
 
Záměr byl posouzen z hlediska § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, konstatuje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády
č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti, jelikož záměr nemůže svým charakterem ovlivnit uvedené lokality. 

Po vyhodnocení předložených podkladů krajský úřad sděluje, že záměr spočívající ve  vybudování vodovodních a kanalizačních řadů v lokalitě „dolní Ostravice“ nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad upozorňuje, že v případě následných správních řízení vedených ve věci čerpací stanice pro „Hotel“ je nutno respektovat podmínky stanoviska č.j. MSK 186008/2007 ze dne 10.12.2007 k záměru „Rozvoj obce Ostravice v lokalitě Dolní Ostravice – Hotelový komplex včetně Wellness, Spa zóny a kongresového centra“ vydaného dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Případné dopady záměrů na životní prostředí je nutno posoudit v rámci následných správních řízení 
dle zvláštních právních předpisů.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 
dle zvláštních předpisů.

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství