OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle přílohy zákona č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

	K +  Čeladná, spol. s r.o.
	se sídlem	: 110 00  Praha 1, Václavské náměstí 48
	IČ:  27560465
Zastoupena:
      JAN CZERNEK, IČ: 68304421, Štefánkova 21, 737 01 Český Těšín

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.	Základní údaje
1.	Název záměru
Obytný areál Čeladná
2.	Kapacita ( rozsah ) záměru
Jedná se o výstavbu obytného areálu vedle silnice II/483 parcelní č. 2977/1 na pozemku p.č. 41/14. Areál bude tvořit sedm vícebytových domů s celkovým počtem 121 bytů, příjezd z komunikace bude zajištěn jedním sjezdem, v areálu budou parkovací plochy, zpevněné plochy, dětské hřiště. Pro zabezpečení všech potřebných medii budou vybudovány inženýrské sítě včetně přípojek. 
3.	Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )
Kraj : Moravskoslezský
Obec : Čeladná
Katastrální území : Čeladná
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je vybudovat objekty pro bydlení, které rozšiřují možnost pro    klidné bydlení v oblasti obce Čeladná.  
Objekty jsou umístěna v zóně, kterou Obec Čeladná vyčlenila pro tento účel a kde se nepředpokládá výstavba objektů určených pro komerční využití.
5.   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  
                  variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního     
      prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
V oblasti obce Čeladná jsou v rámci schváleného územního plánu obce vyčleněny plochy na kterých je možno budovat objekty pro vícebytové domy. Pozemek investora pro tento účel splňuje všechny předpoklady. Je zde možnost vybudování potřebných inženýrských sítí s minimálním zásahem do životního prostředí. Blízká vzdálenost do centra obce zajistí obyvatelům obytného komplexu kvalitní bydlení. Obytný komplex  bude vybudován dle projektu z běžných stavebních komponentů používaných ve stavebnictví.
6.   Stručný popis technického a technologického řešení záměru

	Popis staveniště

V řešeném území se předpokládá návrh následujících stavebních a inženýrských objektů: 

SO  01		Přípravné práce
SO  01-01	HTÚ 
SO  01-02	POV + Zařízení staveniště

SO 02		Stavební objekty			
SO 02-01	BD1
SO 02-02	BD2
SO 02-03	BD3
SO 02-04	BD4
SO 02-05	BD5
SO 02-06	BD6
SO 02-07	BD7

SO 03		Plyn včetně přípojek
SO 03-01	STL řad

SO 04 		Vodovod včetně přípojek
SO 04-01	Vodovodní řad
SO 04-02	Vodovodní přípojky

SO 05		Kanalizace včetně přípojek
SO 05-01	Řad splaškové kanalizace
SO 05-02	Řad dešťové kanalizace

SO 06		Vodní hospodářství – neobsazeno

SO 07		Horkovod - neobsazeno

SO 08		El. silnoproud včetně přípojek
SO 08-01	Distribuční kabelové vedení VN 22kV
SO 08-02	Distribuční kabelové vedení NN 1,0 kV		
SO 08-03	Veřejné (areálové) osvětlení				

SO 09		El. slaboproud
SO 09-01	Telefonní rozvody 	

SO 10		Komunikace, SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKTURA	
SO 10-01	Napojení na stávající komunikaci, vnitřní komunikace, chodníky a zpevněné plochy a parkoviště 
SO 10-02	Dopravní značení	
SO 10-03	ČTU 
SO 10-04	Sadové úpravy
SO 10-05	Drobná parková architektura, oplocení předzahrádek, městský mobiliář  

SO 11		PŘeložky, úpravy stávajících inženýrských sítí
SO 11-01	Přeložka plynovodu STL řadu
SO 11-02	Přeložka telekomunikačního vedení
SO 11-03	Přeložka silnoproudého kabelového distribučního vedení NN

ps 01		Transformační stanice vn/nn
PS 01-01	Distribuční trafostanice stanice VN/NN „TS 1, TS 2“

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků
Navrhované objekty BD1-7:
- p.č. 41/14
Navrhované vnější rozvody včetně nezbytných přeložek (STL plynovod, distribuční kabelové vedení NN 0,4 kV, veřejné osvětlení, telefonní rozvody):
- p.č. 3002/9, 3002/10, 41/17, 41/16, 41/13, 2977/1, 916/1, 921/1, 921/14, 921/21, 3118/2

Navrhované zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, chodníky, mlátové cesty) drobná parková architektura, navrhovaná zeleň (stromy, zatravněné plochy):
- p.č. 41/14, 2977/1

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí jsou podkresleny a vyznačeny v situaci z projektové dokumentace.

	Charakteristika území 
Předmětné řešené území celého obytného souboru se nachází v obci Čeladná, severozápadním směrem podél hlavní silniční komunikace zajišťující příjezd do této obce  od Frýdlantu nad Ostravicí. Tato komunikace pokračuje průjezdem obcí směrem na Frenštát pod Radhoštěm. Z této komunikace je též zajištěno dopravní napojení a obslužnost celého navrhovaného obytného souboru. 
Návrh řešení území je koncipován s ohledem na nádherný severní výhled na vrch Ondřejník a přilehlé okolní zalesněné kopce. Řešené území je mírně svažité směrem k severu. Maximální výškový rozdíl na severu a jihu pozemku je cca 2,8m.
V současné době se v řešeném území nachází stávající inženýrské sítě, které v některých případech kolidují s navrženým staveništěm a jejichž přeložení či ochrana je předmětem této projektové dokumentace (plynovod, silnoproudé kabelové distribuční vedení NN, telekomunikační vedení).

	Popis stávajících sítí a ochranných pásem
V řešeném území se nachází tyto stávající funkční a využívané inženýrské sítě:
- plynovodní STL řad DN 150
- silnoproudé kabelové distribuční vedení NN – AYKY 3x120+70
- silnoproudé rozvody veřejného osvětlení se svítidly 
- slaboproudé telefonní optické rozvody
Při provádění bude nutné respektovat a ochránit stávající sítě v místech napojení navrhovaných přípojek, či přeložek. Před započetím výkopových prací je proto nutné zajistit odborné vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením (ČSN 736005).
Nově navržené inženýrské sítě jsou umístěny v souladu s požadavky na  ochranná pásma dle ČSN 73 6005 a zákona č. 222/1994 Sb. 
Zájmové území není chráněným územím ani významným krajinným prvkem dle zákona 114/1992 Sb.

	Požadavky na kácení zeleně a zábor zemědělského půdního fondu
Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. Bude nutné odstranit pouze dva vzrostlé stromy v souvislosti se zajištěním požadovaného výhledu a napojení areálové příjezdové komunikace na stávající komunikaci II. Třídy. Odstraňovaná vzrostlá zeleň je vyznačena v situaci. Podrobný popis stávající vzrostlé ponechávané a odstraňované zeleně bude popsán v dendrologickém průzkumu tohoto území, který bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. V rámci stavby dešťové kanalizace s vyústěním v potoce „Čeladenka“ trasa uložení potrubí v zemi je navržena tak, aby na lesním pozemku par.č. 921/21nebylo notné kácení stromů.  
V řešeném území se z jeho zatím nezastavěné části předpokládá skrývka neznehodnocené vrchní části živného stávajícího substrátu, která bude v průběhu stavby uložena a ochráněna v deponii přímo na staveništi. Tento živný substrát bude v rámci terénních úprav po nezbytném přesátí opět použit v rámci terénních úprav.

	Požadavky na přeložky sítí
Na předpokládaném staveništi dochází ke kolizi některých stávajících rozvodů s navrhovanou výstavbou. Tyto rozvody bude nutné dle navržené výkresové části projektové dokumentace přeložit. Jedná se  stávající plynovodní STL řad DN 150, který prochází v těsné blízkosti objektu BD4 a přes plánovanou novou trafostanici TS1. Stávající silnoproudé kabelové distribuční vedení NN vedoucí podél hlavní komunikace bude přeloženo do země, z důvodu, že sloupy zasahují do nově navrhovaného sjezdu a zasahují do rozhledových trojúhelníků. Stávající telekomunikační dálkové optické vedení Telefonica O2 protíná napříč celé staveniště a prochází přes objekt BD7 a v těsné blízkosti objektů BD5 a BD6.

Podmíněné nebo vyvolané investice 
Kromě výše uvedených přeložek STL plynovodního řadu, telekomunikačních vedení a silnoproudého distribučního vedení NN není nutné provádět žádné podmíněné investice. 

Zhodnocení výsledků provedených průzkumů 

Přehled výchozích podkladů
- studie obytných domů dle požadavků investora vypracovaná Atelierem PHA (02/07) 
- pasparty  jednotlivých správců sítí (03/07)
- konzultace se zástupci jednotlivých správců sítí (03-05/07)
- snímek katastrální  mapy, výpis z katastru nemovitostí (02/07)
- geodetické výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území v souřadnicovém systému   JTSK a výškovém systému Bpv.  - Ing. Wojnar (02-03/07)
- digitální podoba snímku katastrální mapy – část řešeného území – Ing. Wojnar (03/07)
- závěrečná zpráva inženýrsko geologického průzkumu stanovení radonového indexu pozemku – fa. AZ GEO, spol. s r.o.(03/07)
- konzultace a stavební záměr investora
- studie denního osv. a oslunění (03-05/07)

Přehled provedených průzkumů 
V rámci přípravných prací na dokumentaci k územnímu rozhodnutí byly objednány a  provedeny následující dále uvedené průzkumy. Tyto závěry společně s průzkumy budou obsaženy a zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace.

- podrobný inženýrsko geologický průzkum a stanovení radonového indexu pozemku zpracovaný firmou AZ GEO, spol. s r.o. – č.z. 527011 (03/07)

Zásady celkového urbanistického a architektonického řešení 

Urbanistické a architektonické řešení
V řešeném území je navrženo sedm samostatně stojících obytných objektů označených BD1 – BD7, které jsou situované ve dvou řadách podél páteřní komunikace s proměnnou uliční čárou.
Architektonická koncepce vychází z požadavku na vytvoření obytného areálu spojujícího současný architektonický výraz s požadavkem funkčnosti a ekonomie obytného souboru. Tomu byla podřízena volba materiálů a povrchových úprav jednotlivých staveb.
Vnější (těžší) dolní plášť domů je omítnut strukturální omítkou a horní (lehká) část domů je obložena dřevěnou fasádou. Fasády oživují balkóny, lodžie, různé velikosti okenních otvorů a v neposlední řadě dynamicky řešené obrysy objektů v podobě odskoků. 
Vstupy do objektů jsou vždy půdorysně ustoupeny od líce fasády, čímž je zajištěna jejich ochrana před atmosférickými vlivy.
Ke všem bytům v 1.NP jsou přičleněny předzahrádky.
Na jihozápadě území je navržena klidová zóna s drobnou architekturou a dětským hřištěm.
Výplňové prvky jsou navrženy dřevěné – typ EURO. Detaily oplechování jsou titanzinkové, venkovní zábradlí balkónů, lodžií a teras je tvořeno kombinací dřeva žárově pozinkovaných ocelových konstrukcí.  Zábradlí jsou z dřevěných prken 3x12cm horizontálně poskládaných na vzdálenosti 4cm. Střechy jsou kryté taškovou krytinou bramac tegalit břidlicově černá.
Objekty budou řešeny jako jedno samostatné popisné číslo. Každý objekt je proto vybaven vlastními přípojkami plynovodu a vodovodu a vlastní samostatnou plynovou kotelnou.

Dispoziční řešení (bytové domy)

Objekt BD1, 4
Tyto objekty jsou nepodsklepené a mají tři nadzemní podlaží. V 1.NP se nachází hlavní vstup, který je řešen jako bezbariérový. Na vstup navazuje zádveří, z kterého je přístupná kočárkárna a úklidová místnost. Na zádveří navazuje schodišťový prostor s výtahovou šachtou a technickou místností. Na schodišťový prostor navazuje chodba, z které jsou přístupné 4 byty. K bytům v 1. NP jsou přičleněny zahrádky. 
Ve 2.NP a 3. NP je navrženo vždy 5 bytů s venkovními terasami a balkóny. 
Celkem je v těchto objektech navrženo 28 bytových jednotek. 

Objekt BD2, 3, 5, 6, 7
Tyto objekty jsou nepodsklepené a mají čtyři nadzemní podlaží. V 1.NP se nachází hlavní vstup, který je řešen jako bezbariérový. Na vstup navazuje zádveří, z kterého je přístupná kočárkárna a úklidová místnost. Na zádveří navazuje schodišťový prostor s výtahovou šachtou a technickou místností. Na schodišťový prostor navazuje chodba, z které jsou přístupné 4 byty. K bytům v 1. NP jsou přičleněny zahrádky. 
Ve 2.NP až 4. NP je navrženo vždy 4-5 bytů na podlaží s venkovními terasami a balkóny. 
Celkem je v těchto objektech navrženo 92 bytových jednotek.

Tabulka celkového počtu bytů

Objekt BD1	1np	2np	3np	4np	p. byt. jedn.	p. obyv.	
1+kk	2	2	2	 	6	6	
1+1	 	 	 	 	0	0	
2+kk	2	2	2	 	6	12	
2+1	 	 	 	 	0	0	
3+kk		1	1	 	2	6	
3+1	 	 	 	 	0	0	
4+kk do 100 m2	 	 	 	 	0	0	
4+kk nad 100 m2	 	 	 	 	0	0	
Celkem	 	 	 	 	14	24	

Objekt BD2	1np	2np	3np	4np	p. byt. jedn.	p. obyv.	
1+kk	2	1	2	2	7	7	
1+1	 	 	 	 	0	0	
2+kk	2	3	2	2	9	18	
2+1	 	 	 	 	0	0	
3+kk	 	1	1	1	3	9	
3+1	 	 	 	 	0	0	
4+kk do 100 m2	 	 	 	 	0	0	
4+kk nad 100 m2	 	 	 	 	0	0	
Celkem	 	 	 	 	19	34	

Objekt BD3	1np	2np	3np	4np	p. byt. jedn.	p. obyv.	
1+kk	2	1	2	2	7	7	
1+1	 	 	 	 	0	0	
2+kk	2	3	2	2	9	18	
2+1	 	 	 	 	0	0	
3+kk	 	1	1	1	3	9	
3+1	 	 	 	 	0	0	
4+kk do 100 m2	 	 	 	 	0	0	
4+kk nad 100 m2	 	 	 	 	0	0	
Celkem	 	 	 	 	19	34	

Objekt BD4	1np	2np	3np	4np	p. byt. jedn.	p. obyv.	
1+kk	2	2	2	 	6	6	
1+1	 	 	 	 	0	0	
2+kk	2	2	2	 	6	12	
2+1	 	 	 	 	0	0	
3+kk	 	1	1	 	2	6	
3+1	 	 	 	 	0	0	
4+kk do 100 m2	 	 	 	 	0	0	
4+kk nad 100 m2	 	 	 	 	0	0	
Celkem	 	 	 	 	14	24	

Objekt BD5	1np	2np	3np	4np	p. byt. jedn.	p. obyv.	
1+kk	3	1	1	1	6	6	
1+1	 	 	 	 	0	0	
2+kk	1	3	3	1	8	16	
2+1	 	 	 	 	0	0	
3+kk	 	1	1	2	4	12	
3+1	 	 	 	 	0	0	
4+kk do 100 m2	 	 	 	 	0	0	
4+kk nad 100 m2	 	 	 	 	0	0	
Celkem	 	 	 	 	18	34	

Objekt BD6	1np	2np	3np	4np	p. byt. jedn.	p. obyv.	
1+kk	2	1	2	1	6	6	
1+1	 	 	 	 	0	0	
2+kk	2	3	2	1	8	16	
2+1	 	 	 	 	0	0	
3+kk	 	1	1	2	4	12	
3+1	 	 	 	 	0	0	
4+kk do 100 m2	 	 	 	 	0	0	
4+kk nad 100 m2	 	 	 	 	0	0	
Celkem	 	 	 	 	18	34	

Objekt BD7	1np	2np	3np	4np	p. byt. jedn.	p. obyv.	
1+kk	2	1	2	1	6	6	
1+1	 	 	 	 	0	0	
2+kk	2	3	2	1	8	16	
2+1	 	 	 	 	0	0	
3+kk	 	1	1	2	4	12	
3+1	 	 	 	 	0	0	
4+kk do 100 m2	 	 	 	 	0	0	
4+kk nad 100 m2	 	 	 	 	0	0	
Celkem	 	 	 	 	18	34	

Celkem je ve řešeném území navrženo 120 bytových jednotek. Počet parkovacích stání je souhrnně uveden v kapitole doprava v klidu. (v případě klientských změn až 121).

Zásady celkového konstrukčního řešení 

Stavební objekty jsou třípodlažní BD1, 4 a čtyřpodlažní BD2, 3, 5, 6, 7 nepodsklepené budovy přibližně čtvercového půdorysu. Délka objektu je cca  21,7 m, šířka je cca 19,2 m. Výška tří podlažních objektů (hřeben) je 14,57 m a čtyř podlažních 17,62 m.
V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny garáže, místnost TZB a čtyři byty, ve druhém  až čtvrtém nadzemním podlaží jsou byty. 
Objekt je umístěn na přibližně rovinatém terénu.

Nosná konstrukce objektu vychází ve svém uspořádání z provozně - dispozičních požadavků. Pro nosnou konstrukci je z důvodů variability dispozice zvolen sloupový systém. Zastřešení je dřevěným krovem, podkroví není využíváno.

	Založení
BD1, 4:
Dle výsledků geologického průzkumu se nachází v zájmovém území tyto geologické vrstvy:
Sondy IJ 1(414, 25 m.n.m.)  a IJ 4  (415, 52 m.n.m.)
 
1	ornice (do cca 0,3 m hloubky)
2	jíly štěrkovité, tuhé – F2 do  hloubky 0,7 m  u IJ 1)
3	štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 do hloubky 4 m u IJ 1) až 
4	štěrky jílovité (G5)
5	eluvium skalního podkladu charakteru písčitého jílu, pevné, v hloubce cca 8 m (R6).

Hladina podzemní vody ustálená v hloubce cca 2,2 – 2,5 m pod povrchem terénu. Chemické působení vody na betonové konstrukce XA1.

Založení objektu se předpokládá na základových pasech. Základové pasy mohou být buď jednotné šířky cca 1,8 m , nebo může být tato šířka jen v místě sloupů, kde vytvoří čtvercovou patku a provázání patek navzájem může být pomocí užšího prahu, na kterém budou založeny pouze dělící a akustické příčky 1.n.p.

Ostatní objekty:
Základová spára domu BD 2, pravděpodobně i BD 5, se bude nacházet pod hladinou podzemní vody, která byla v těchto místech ustálená 1,7 – 1,9 m pod terénem.

Šířka základu (velikost patky) je u čtyřpodlažních objektů cca 2 m.

	Svislé nosné konstrukce 
Pro vrchní stavbu objektu je uvažován jako nosná konstrukce monolitický železobetonový  bezprůvlakový skelet. Modulové vzdálenosti sloupů jsou 4,5 m , 2 x 5 m, 4 m ve směru příčném a 5m, 6 m, 5 m ve směru podélném. Rozměry sloupů jsou 300/300 mm. 

Prostorovou tuhost kromě rámového působení skeletu zajišťují železobetonové schodišťové stěny.

Obvodový plášť a vnitřní dělící konstrukce jsou vyzdívané tl. 300 mm a nemají nosnou funkci.
 
Vodorovné konstrukce
Stropy tvoří železobetonová stropní deska tl. 280 mm. Stropní deska je v místech balkónů vykonzolována, spojení s interiérem je pomocí prvků přerušujících tepelný most (ISO nosníky). Stropní deska je pouze nad 1.a 2.n.p., nad 3. n.p. je pouze propojení sloupů ztužidly, které mohou sloužit zároveň jako podpůrná konstrukce pro zavěšení podhledu a tepelné izolace.

Schodiště je monolitické, osazené pomocí akustických konzol do schodišťových stěn.

Krov
Zastřešení objektu je dřevěným krovem, stojatá stolice se středovou vaznicí a sloupky umístěnými nad betonovými sloupy skeletu. Spodní opláštění je SDK konstrukcemi. Střešní krytina je navržena betonová tašková Bramac. 

	Hydroizolace
Bude navržena foliová / bitumenová izolace proti zemní vlhkosti vytažená min. 300 mm nad UT. Dle výsledků radonového průzkumu je lokalita v nízkém riziku – není potřeba speciálních vlastností hydroizolace. 

	Tepelné a zvukové izolace
Tloušťka tepelných izolací bude navržena v závislosti  na režimu vytápění jednotlivých místností a dle požadavků ČSN 73 0540-2. Podrobné řešení bude popsáno v dalším stupni projektové dokumentace. 

7.    Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení :    říjen 2007
Termín dokončení : rok 2009

8.   Výčet dotčených územně samosprávných celků
Moravskoslezský kraj, Město Frýdlant nad Ostravici, Obec Čeladná

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
	      -	rozhodnutí o připojení na komunikaci
	      -	územní rozhodnutí (+ potřebné vyjádření)
	      -	vodoprávní řízení
	      -	stavební povolení
	Úřady: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Městský úřad Frýdlant nad    
                 Ostravici, Obecní úřad  Čeladná

 II.   Údaje o vstupech

Potřeba vody 
•	Výpočet potřeby vody 
Při projektování vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky do budovy musí být stanovena dvě kriteria:
	1	Potřebné množství studené vody pro celý objekt na celý den
	2	Maximální průtok v potrubí – vodovodní přípojkou, vnitřním vodovodem

Objekty BD1, 4:
Potřebné množství studené vody pro celý objekt na celý den:
Množství se stanovuje dle jednotlivých bytových jednotek.

Bytová jednotka	Potřeba vody	Počet osob	Počet bytových jednotek	Potřeba vody
l/den na bytovou jednotku	Potřeba vody
l/den	Snížená spotřeba vody l/den	
1 + kk	280 l/osobu a den*	1	6	280	1680	1008	
2 + kk	280 l/osobu a den*	2	6	560	3360	2016	
3 + kk	280 l/osobu a den*	3	2	840	1680	1008	
Celkem	6720	4032	
    
    * Pokud bude u bytů samostatné měření spotřeby vody může se potřeba vody snížit až o 40%

Průměrná denní potřeba vody:		Qp = 4032 l/den
Maximální denní potřeba vody: 		
QmA = Qp x kd = 4032 x 1,4 = 5645 l/den
QmA = 5645 l/den
Maximální hodinová potřeba vody: 	
QhA = QmA x kh = 5645 x 2,1 = 494 l/hod
QhA = 494 l/hod
Maximální roční potřeba vody:		
QRA = Qp x 365 = 4032 x 365 = 1471680 l/rok
QRA = 1 471,7 m3/rok
Maximální průtok v potrubí – vodovodní přípojkou, vnitřním vodovodem:
Určení potřebného výpočtového průtoku v l/s dle MP MZ 10535/2002-600

Výtoková armatura	DN	q	n	
	mm	l/s		
Výtokový ventil   1/2"	15	0,2	28	
Dřezové baterie, výlevky	15	0,2	30	
Umyvadlové baterie	15	0,2	34	
Vanové baterie	15	0,3	10	
Sprchové baterie	15	0,2	18	
Nádržkový splachovač	15	0,1	15	
V obytných budovách:		
Qmax = ko x (qi2 x ni) = 2,33 l/s
Qmax = 2,33 l/s
Objekty BD2, 3:
Potřebné množství studené vody pro celý objekt na celý den:
Množství se stanovuje dle jednotlivých bytových jednotek.

Bytová jednotka	Potřeba vody	Počet osob	Počet bytových jednotek	Potřeba vody
l/den na bytovou jednotku	Potřeba vody
l/den	Snížená spotřeba vody l/den	
1 + kk	280 l/osobu a den*	1	7	280	1960	1176	
2 + kk	280 l/osobu a den*	2	9	560	5040	3024	
3 + kk	280 l/osobu a den*	3	3	840	2520	1512	
Celkem	9520	5712	
    
    * Pokud bude u bytů samostatné měření spotřeby vody může se potřeba vody snížit až o 40%

Průměrná denní potřeba vody:		Qp = 5712 l/den
Maximální denní potřeba vody: 		
QmA = Qp x kd = 5712 x 1,4 = 8000 l/den
QmA = 8000 l/den
Maximální hodinová potřeba vody: 	
QhA = QmA x kh = 8000 x 2,1 = 700 l/hod
QhA = 700 l/hod
Maximální roční potřeba vody:		
QRA = Qp x 365 = 5712 x 365 = 2084880 l/rok
QRA = 2 085 m3/rok
Maximální průtok v potrubí – vodovodní přípojkou, vnitřním vodovodem:
Určení potřebného výpočtového průtoku v l/s dle MP MZ 10535/2002-600

Výtoková armatura	DN	q	n	
	mm	l/s		
Výtokový ventil   1/2"	15	0,2	38	
Dřezové baterie, výlevky	15	0,2	40	
Umyvadlové baterie	15	0,2	46	
Vanové baterie	15	0,3	14	
Sprchové baterie	15	0,2	24	
Nádržkový splachovač	15	0,1	20	
V obytných budovách:		
Qmax = ko x (qi2 x ni) = 2,72 l/s
Qmax = 2,72 l/s

Objekty BD5, 6, 7:
Potřebné množství studené vody pro celý objekt na celý den:
Množství se stanovuje dle jednotlivých bytových jednotek.

Bytová jednotka	Potřeba vody	Počet osob	Počet bytových jednotek	Potřeba vody
l/den na bytovou jednotku	Potřeba vody
l/den	Snížená spotřeba vody l/den	
1 + kk	280 l/osobu a den*	1	6	280	1680	1008	
2 + kk	280 l/osobu a den*	2	8	560	4480	2688	
3 + kk	280 l/osobu a den*	3	4	840	3360	2016	
Celkem	9520	5712	
    
    * Pokud bude u bytů samostatné měření spotřeby vody může se potřeba vody snížit až o 40%

Průměrná denní potřeba vody:		Qp = 5712 l/den

Maximální denní potřeba vody: 		
QmA = Qp x kd = 5712 x 1,4 = 8000 l/den
QmA = 8000 l/den
Maximální hodinová potřeba vody: 	
QhA = QmA x kh = 8000 x 2,1 = 700 l/hod
QhA = 700 l/hod
Maximální roční potřeba vody:		
QRA = Qp x 365 = 5712 x 365 = 2084880 l/rok
QRA = 2 085 m3/rok
Maximální průtok v potrubí – vodovodní přípojkou, vnitřním vodovodem:
Určení potřebného výpočtového průtoku v l/s dle MP MZ 10535/2002-600

Výtoková armatura	DN	q	n	
	mm	l/s		
Výtokový ventil   1/2"	15	0,2	36	
Dřezové baterie, výlevky	15	0,2	38	
Umyvadlové baterie	15	0,2	46	
Vanové baterie	15	0,3	12	
Sprchové baterie	15	0,2	24	
Nádržkový splachovač	15	0,1	19	

V obytných budovách:		
Qmax = ko x (qi2 x ni) = 2,65 l/s
Qmax = 2,65 l/s

Plynoinstalace a ústřední vytápění

•	Projektové podklady
ČSN 06 0210  	Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
ČSN 06 0310 		Ústřední vytápění - projektování a montáž
ČSN 07 0703  	Plynové kotelny					
ČSN 73 0540  	Tepelná ochrana budov
TPG 908 02 	Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW

•	Tepelná bilance
Tepelná ztráta objektů byla určena zkráceným výpočtem dle ČSN 06 0210 pro následující výpočtové parametry:
Charakter stavby				novostavba
Venkovní výpočtová teplota			-15 0C
Normální krajina, poloha budovy nechráněná
Přirážka na intenzivní větry			ano
Počet otopných dnů				244
Střední venkovní teplota v topném období	3,5 0C
Vnitřní výpočtová teplota			20 0C

Objekty BD1, 4: (samostatné plynové kotelny)

Potřeba tepelného výkonu pro vytápění a tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Potřebný tepelný výkon pro vytápění objektu:
Qtn = (kt x St + c x n x Vo) x (ti – ten) = 105kW
Qtn = 105kW
Takto určený výkon slouží pro stanovení tepla pro vytápění. Není určen pro dimenzování vytápěcího zařízení.
Roční potřeba tepelného tepla pro vytápění
Potřeba tepla pro vytápění za vytápěcí období:
EVYT = Qtn x 24 x  x dt x (ti – tes) x 3,6.10-3 / (ti – te) 
EVYT = 880 GJ/rok = 245 MWh/rok
Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody
ETUV = QTUVd x d + 0,8xQTUVd x (55 – tsv1) x (350-d) 3,6.10-3 / (55 – tsvz) = 284 GJ/rok
QTUVd = (1+z) x  x c x V2p x (t2-t1)/3600 = 230 kWh
ETUV = 284 GJ/rok = 79 MWh/rok
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody
ER = EVYT + ETUV = 1164GJ/rok = 324 MWh/rok
Roční spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody
Roční spotřeba paliva pro vytápění dle zjednodušeného vztahu je:
BR = (EVYT + ETUV) x 1000/(H x ) 
BR = 32 500,0 m3/rok
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody
Bmh = 14 m3/h

Objekty BD2, 3: (samostatné plynové kotelny)

Potřeba tepelného výkonu pro vytápění a tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Potřebný tepelný výkon pro vytápění objektu:
Qtn = (kt x St + c x n x Vo) x (ti – ten) = 120kW
Qtn = 120kW
Takto určený výkon slouží pro stanovení tepla pro vytápění. Není určen pro dimenzování vytápěcího zařízení.
Roční potřeba tepelného tepla pro vytápění
Potřeba tepla pro vytápění za vytápěcí období:
EVYT = Qtn x 24 x  x dt x (ti – tes) x 3,6.10-3 / (ti – te) 
EVYT = 1006 GJ/rok = 280 MWh/rok
Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody
ETUV = QTUVd x d + 0,8xQTUVd x (55 – tsv1) x (350-d) 3,6.10-3 / (55 – tsvz) = 391 GJ/rok
QTUVd = (1+z) x  x c x V2p x (t2-t1)/3600 = 315 kWh
ETUV = 391 GJ/rok = 110 MWh/rok
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody
ER = EVYT + ETUV = 1400GJ/rok = 390 MWh/rok
Roční spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody
Roční spotřeba paliva pro vytápění dle zjednodušeného vztahu je:
BR = (EVYT + ETUV) x 1000/(H x ) 
BR = 43 400,0 m3/rok
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody
Bmh = 14 m3/h

Objekty BD5, 6, 7: (samostatné plynové kotelny)

Potřeba tepelného výkonu pro vytápění a tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Potřebný tepelný výkon pro vytápění objektu:
Qtn = (kt x St + c x n x Vo) x (ti – ten) = 120kW
Qtn = 120kW
Takto určený výkon slouží pro stanovení tepla pro vytápění. Není určen pro dimenzování vytápěcího zařízení.

Roční potřeba tepelného tepla pro vytápění
Potřeba tepla pro vytápění za vytápěcí období:
EVYT = Qtn x 24 x  x dt x (ti – tes) x 3,6.10-3 / (ti – te) 
EVYT = 1006 GJ/rok = 280 MWh/rok
Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody
ETUV = QTUVd x d + 0,8xQTUVd x (55 – tsv1) x (350-d) 3,6.10-3 / (55 – tsvz) = 391 GJ/rok
QTUVd = (1+z) x  x c x V2p x (t2-t1)/3600 = 315 kWh
ETUV = 391 GJ/rok = 110 MWh/rok
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody
ER = EVYT + ETUV = 1400GJ/rok = 390 MWh/rok
Roční spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody
Roční spotřeba paliva pro vytápění dle zjednodušeného vztahu je:
BR = (EVYT + ETUV) x 1000/(H x ) 

BR = 43 400,0 m3/rok
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody
Bmh = 14 m3/h

El. silnoproud

•	Základní technické údaje:
Napěťová soustava: 	3+PEN, 50 Hz, 400, TN-C (rozvod 1 kV) 3+N+PE, 50 Hz, 400/230V, 
TN-C-S, TN-S (vnitřní silnoproudé rozvody)
Ochrana před NDN: dle ČSN 332000 - 4 – 41:  základní - samočinným odpojením od zdroje
zvýšená - ochranným pospojováním, proudovými chrániči
Měření odběru el. en.: přímé pro každou bytovou a funkční jednotku v elektroměrových rozvaděčích 
Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:	III

•	Vnitřní silnoproudé rozvody
Potřebný příkon pro nově budované objekty bude dodán ze sítě SME. 
Předpokládané napojení objektů bude provedeno z nově vybudovaných trafostanic uvnitř areálu
kabely AYKY 3x240+120 a všechny objektu budou zokruhovány.
Před vchody do nových objektů budou osazeny přípojkové (rozpojovací) skříně, které budou zasmyčkovány novým rozvodem 1 kV. Z těchto skříní budou provedeny vývody pro elektroměrové rozvaděče objektů.

Prostředí: 
Prostory vnitřní:
Dle čl. 321 – AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1.AQ1,AR1,AS1
dle čl. 322 – BA1,BC1,BD1,BE1
dle čl. 323 – CA1,CB1
Dle ČSN 33 2000-5-51 je definován prostor normální, požadovaný stupeň krytí elektrických předmětů min. IP20.
Stanovení zón v koupelnách se řídí ČSN 33 2000-7-701.
Prostory venkovní:
dle čl. 321 – AA7,AB8,AC1,AD4,AE4,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN2,AP1,AQ3,AR2,AS2
dle čl. 322 – BA1,BC3,BD1,BE1
dle čl. 323 – CA1,CB1
Dle ČSN 33-2000-5-51 je definován prostor jako nebezpečný, požadovaný stupeň krytí elektrických předmětů min. IP43.			
Osazení a provedení elektroměrových rozvaděčů bude provedeno dle požadavků a směrnic SME, bude upřesněno v dalších stupních PD. V bytových domech budou elektroměrové rozvaděče osazeny v jednotlivých podlažích na veřejně přístupných prostorech (chodbách). Samostatně budou měřeny bytové jednotky, společná spotřeba jednotlivých objektů, podzemní garáže, samostatné technologické celky (kotelna). 
Předpokládané počty odběrných míst jsou uvedeny v následující tabulce. Hlavní jističe před elektroměry budou následující: 
byty - 25 A / 3P
společná spotřeba - 25 A / 3P 
garáže - 16A / 3P
plyn.kotelna – 16A/ 3P

Objekt 
(bytový dům)	Počet odběrných míst	Popis odběrných míst	
Dům 01	3	1× společná spotřeba, 1× garáže, 1× plynová kotelna	
Dům 01	15	byty	
Dům 02	3	1× společná spotřeba, 1× garáže, 1× plynová kotelna	
Dům 02	19	byty	
Dům 03	3	1× společná spotřeba, 1× garáže, 1× plynová kotelna	
Dům 03	19	byty	
Dům 04	3	1× společná spotřeba, 1× garáže, 1× plynová kotelna	
Dům 04	14	byty	
Dům 05	3	1× společná spotřeba, 1× garáže, 1× plynová kotelna	
Dům 05	18	byty	
Dům 06	3	1× společná spotřeba, 1× garáže, 1× plynová kotelna	
Dům 06	18	byty	
Dům 07	3	1× společná spotřeba, 1× garáže, 1× plynová kotelna	
Dům 07	18	byty	

•	Energetická bilance 
Energetická bilance je zpracována v souladu s ČSN.

Objekt 01 – počet bytů ve skupině 15 Pi = 15 kW, soudobost 0,41
                   Ps = 92 kW
Objekt 02 – počet bytů ve skupině 19 Pi = 15 kW, soudobost 0,38
                   Ps = 108 kW
Objekt 03 – počet bytů ve skupině 19 Pi = 15 kW, soudobost 0,38
                   Ps = 108 kW
Objekt 04 – počet bytů ve skupině 14 Pi = 15 kW, soudobost 0,41
                   Ps = 86 kW
Objekt 05 – počet bytů ve skupině 18 Pi = 15 kW, soudobost 0,39
                   Ps = 105 kW
Objekt 05 – počet bytů ve skupině 18 Pi = 15 kW, soudobost 0,39
                   Ps = 105 kW
Objekt 05 – počet bytů ve skupině 18 Pi = 15 kW, soudobost 0,39
                   Ps = 105 kW

venkovní osvětlení Ps = 3 kW
Garáže 	Pi= 35 W/m2
		Ps= 0,01 kW

Psb		soudobý příkon pro byty (kW)
Psg		soudobý příkon pro garáže (kW)
Pscelk		celkový součet pro objekt - soudobý příkon (kW)
β 		koeficient nesoudobosti (-)
Ps 		maximální soudobý příkon pro objekt (kW)

objekt	počet bytů	byty      Psb /kW/	podzemní garáže /m2/	garáže    Psg /kW/	společná 
sp. Ps /kW/	kotelna, VS         Ps /kW/	 Pscelk /kW/			
01	15	92	 254	     8,89	6	1,5	  108,39			
02	19	    108	         94	     3,29	6	1,5	118,79			
     03	19	     108	       260	 9,10	6	1,5	124,60			
     04	14	      86	254	 8,89	6	1,5	102,39			
     05	18	     105	  94	 3,29	6	1,5	115,79			
     06	18	     105	  94	     3,29	6	1,5	115,79			
     07	18	     105	  94	 3,29	6	1,5	115,79			
VO	       						  3,0			
Celkem	121						804,54			

Počet přípojných míst – hlavních jističů před elektroměry:

Jistič 25/3-B  – pro byty  ………………………………121 ks
Jistič 25/3-B  – pro společnou spotřebu………..……...7 ks
Jistič 16/3-B  – pro garáže………………………..………7 ks
Jistič 16/3-B  – pro plynové kotelny…………….….…..7 ks
Jistič 16/3-B  – veřejné osvětlení…………   …………..1 ks
•	Náhradní zdroje
V objektech není uvažováno s instalací centrálních náhradních zdrojů. 

•	Požární zařízení
V objektech nebudou instalována žádná elektrická požární zařízení.

•	Podružné rozvaděče, silnoproudý rozvod
Elektroinstalace v samostatných stavebních a provozních celcích bude provedena z podružných rozvaděčů umístěných v těchto prostorech. Silové rozvody budou provedeny převážně celoplastovými kabely CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. Kabely budou vedeny pod omítkou ve stěnách a stropech místností nebo v sádrokartonových stěnách a podhledech. 
V bytových koupelnách a umývacích prostorech bude elektroinstalace provedena v souladu s ČSN 33 2000-7-701, bude provedeno ochranné pospojování.V každé bytové jednotce (v kuchyni) bude proveden vývod pro elektrický sporák, bude provedena zásuvka pro napojení digestoře. V kuchyňské lince budou osazeny zásuvky pro běžné kuchyňské elektrospotřebiče, dále zásuvka pro myčku a mikrovlnou troubu. Ohřev TUV bude centrální.
V rámci technologických rozvodů bude provedeno napojení všech zařízení TZB dle požadavků jednotlivých profesí (vzduchotechnické jednotky, oběhová čerpadla pro topení, zařízení ZTI, atd.). Pro kotelny budou provedeny samostatně měřené vývody, ovládání a řízení bude provedeno systémem MaR. Nově provedená elektroinstalace bude v souladu s požadavky ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 0420 chráněna proti přepětí.

•	Umělé osvětlení
Řešení umělého osvětlení bude dáno členěním prostorů podle architektonických, provozních a hygienických požadavků. Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 tak, aby splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel bude zvoleno tak, aby byla vytvořena maximální světelná pohoda. 
Budou použita žárovková, zářivková a nízkovoltová halogenová svítidla v provedení a krytí dle charakteru prostoru. 
Ovládání osvětlovacích soustav bude převážně místní – vypínači od vstupu do osvětlovaných prostor, na schodištích budou využity schodišťové automaty, v garážích bude ovládání provedeno kombinací tlačítkových ovladačů a pohybových čidel. Jednotlivé osvětlovací soustavy bude možné ovládat po sekcích s ohledem na prostorové členění a denní osvětlení.
Umělé osvětlení je navrženo svítidly zářivkovými a žárovkovými tak, aby intenzita osvětlení Epk ve srovnávací rovině 0,85 m odpovídala normám ČSN.

	150 Lx		schodiště, chodby
	100 Lx		chodby, soc. zařízení, koupelny, wc, komory, sklady, předsíně
	300 Lx		kuchyně a kuchyňské kouty, obývací  pokoje, pokoje

•	Nouzové osvětlení
Na důležitých manipulačních místech, v garážích, schodištích atd. bude instalováno nouzové osvětlení. Budou použita nouzová svítidla s vlastním zdrojem a nouzové bateriové moduly přidané do svítidel celkového osvětlení. Provedení nouzového osvětlení bude odpovídat požadavkům ČSN EN 1838.

•	Uzemnění objektů, hromosvod
Uzemňovací soustava nových objektů bude tvořena strojeným základovým zemničem (pásek FeZn 304 mm2) položeným v základových pasech po obvodě objektů a pod základovou deskou, dále dle potřeby doplněna páskem FeZn 304 vedeným ve volném terénu okolo objektu. Provedení uzemnění bude odpovídat ČSN EN 62305. Zemnící soustava bude spojena ze zemniči vedenými v trasách kabelových přípojek NN a se zemniči okolních objektů. Uzemnění bude společné pro silová zařízení a hromosvod, musí splňovat podmínky ČSN 341390 a ČSN 33 2000-4-41.Pro ochranu objektu před účinky atmosférické elektřiny budou objekty chráněny hromosvodem. Provedení hromosvodu bude řešeno v dalším stupni PD

•	Veřejné osvětlení
V nově zastavěném území budou provedeny rozvody veřejného osvětlení kabely ul. v zemi.
Napojení bude provedeno ze samostatného rozvaděče RVO osazeného poblíž trafostanice. Ovládání veřejného osvětlení bude pomocí spínacích hodin nebo soumrakového spínače.

Doprava v klidu
Pro výpočet požadovaného počtu parkovacích stání byla použita vyhláška „O obecných technických požadavcích na výstavbu“. Celkově se bude realizovat 112% z celkového potřebného počtu  stání. Z celkového počtu je vyhrazeno min 5% stání pro osoby se sníženou schopností pohybu.  Podrobně viz. Tabulka 4.

Dopad na zemědělský půdní fond 

Stavba se dotýká zemědělského půdního fondu. K jeho záboru musí být vydán souhlas orgánu ochrany ZPF. V řešeném území se z jeho zatím nezastavěné části předpokládá skrývka neznehodnocené vrchní části živného stávajícího substrátu, která bude v průběhu stavby uložena a ochráněna v deponii přímo na staveništi. Tento živný substrát bude v rámci terénních úprav po nezbytném přesátí opět použit v rámci terénních úprav.

III.	Údaje o výstupech

Kanalizace 
Dimenze přípojky:		DN150
Materiál přípojky:		Kanalizační potrubí KG PVC-U
Napojení:			Revizní šachta venkovní splaškové kanalizace. 
	
Přípojka splaškové kanalizace z materiálu PVC-U bude napojena na revizní šachtu splaškové kanalizace umístěné před objektem.
Svodné potrubí vnitřní splaškové kanalizace bude vedeno v zemi a bude z potrubí KG PVC-U.
Odpadní potrubí bude vedeno v instalačních jádrech a bude z odhlučněného systému AS. Odpadní potrubí bude vyvedeno až nad střechu bytového domu, kde bude ukončeno větrací soupravou.
Připojovací potrubí bude z materiálu HT a bude vedeno ve zdech, přizdívkách, podlaze tak, aby nebylo vedeno v nosných zdech a ve zdech oddělující jednotlivé byty. Výška a průměr vývodu pro zařizovací předměty bude přizpůsobena typům zařizovacích předmětů.
Pro realizaci kanalizační přípojky a splaškové kanalizace platí ustanovení Zákon 274/2001Sb. v platném znění, vyhláška 428/2001 Sb. v platném znění, Směrnice 9/1973, ČSN 736005, ČSN 756101, ČSN EN 752, ČSN 756909, ČSN EN 12056-2, ČSN 73 6760 a další související právní předpisy.

•	Výpočet splaškových odpadních vod (dle potřeby vody)
Množství odpadních vod se dle ČSN 756101 určí výpočtem potřeby vody dle platných směrnic. 
Vypouštěné odpadní vody mají charakter městských odpadních vod. Povolení a požadavky na připojení na kanalizaci stanoví vodoprávní úřad.

Objekty BD1, 4:
Průměrné množství splaškových vod činí : 4032 l/den = 1 471,7 m3/rok

Maximální hodinový průtok splaškových vod: 		
Qm = Qp x kmax /24= 4032 x 6,9/24 = 1159,2 l/h
QmA = 1159,2 l/h
Minimální hodinový průtok splaškových vod: 		
Qm = Qp x kmin /24= 4032 x 1/24 = 168 l/h
QmA = 168 l/h

Výpočtový průtok splaškových vod pro přípojku:
QS = kDUDU = 0,591,3 = 4,8 l/s
QS = 4,8 l/s

Objekty BD2, 3:
Průměrné množství splaškových vod činí : 5712 l/den = 2 085 m3/rok

Maximální hodinový průtok splaškových vod: 		
Qm = Qp x kmax /24= 5712 x 6,9/24 = 1642 l/h
QmA = 1642 l/h
Minimální hodinový průtok splaškových vod: 		
Qm = Qp x kmin /24= 5712 x 0/24 = 238 l/h
QmA = 238 l/h
Výpočtový průtok splaškových vod pro přípojku:
QS = kDUDU = 0,5122 = 5,5 l/s
QS = 5,5 l/s
Objekty BD5, 6, 7:
Průměrné množství splaškových vod činí : 5712 l/den = 2 085 m3/rok

Maximální hodinový průtok splaškových vod: 		
Qm = Qp x kmax /24= 5712 x 6,9/24 = 1642 l/h
QmA = 1642 l/h
Minimální hodinový průtok splaškových vod: 		
Qm = Qp x kmin /24= 5712 x 0/24 = 238 l/h
QmA = 238 l/h
Výpočtový průtok splaškových vod pro přípojku:
QS = kDUDU = 0,5116 = 5,4 l/s
QS = 5,4 l/s

Řad splaškové kanalizace SO 05–01
Splašková kanalizace řeší odkanalizování obytného areálu s napojením splaškových vod na obecní kanalizaci obce Čeladná a následným čištěním na ČOV Čeladná.
Napojení nové kanalizace se provede vložením nové RŠ na stávajícím řadu DN 300, který je situován na druhé straně silnice Frýdek Místek - Frenštát pod Radhoštěm. Součástí napojení je úprava nivelety stávající kanalizace mezi nově vloženou šachtou a sousední stávající šachty.  
Kanalizace je navržena z plastového žebrovaného potrubí PP UltraRib2 - DN 300. Revizní a lomové šachty DN 1000 jsou betonové prefabrikované. 

Rozsah splaškové kanalizace:
1.	Řad „A“ - PP-UltraRib2, DN 300…………..…………………………194,80 m
2.	Řad „A-1“ - PP-UltraRib2, DN 300………...…………………………..20,10 m
3.	Řad „A-2“ - PP-UltraRib2, DN 300…………………………………...165,60 m
4.	Řad „A-2.1“ - PP-UltraRib2, DN 300………..…………………………64,55 m
5.	Řad „A-2.2“ - PP-UltraRib2, DN 300………..…………………………29,80 m
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Celkem splašková kanalizace…………………………………………474,85 m
6.	Úprava nivelety stávající kanalizace DN 300…………………………..	10,85 m

Přípojky splaškových vod z jednotlivých bytových domů jsou součástí ležaté kanalizace těchto bytových domů – viz.ZT. Pro každý bytový dům je navržena samostatná napojovací šachta. 

Množství splaškových vod:
1. Množství splaškových vod (výpočet spotřeby vody viz.SO 04 Vodovod)
Qd……………………………..……………………..36,624 m3/den
Qmax ………………………………….36,624 x 5/24 = 7,630 m3/hod
      tj…………………………………………………….2,12 l/s
Qrok …………………………………………………..13.370 m3/rok
Počet EO………………………………………………...218 EO

Znečištění přiváděné na ČOV Čeladná:
	Znečištěn
g EO/den	Celkem
kg/den	Celkem
t/rok 	Koncentrace
mg/l	
BSK5	60	13,080	4.774,20         	357	
CHSK cr	120	26,160	9.548,40	714	
NL	60	13,080	4.774,20	357	
Nc	11	2,398	0,875	30	
Pc	2,5	0,545	0,199	6,8	

Dešťová kanalizace

Řad dešťové kanalizace SO 05–02
Do dešťové kanalizace budou zaústěny dešťové odpadní vody ze střech jednotlivých bytových domů a zpevněných ploch obytného areálu. Vzhledem k tomu, že obecní kanalizace je pouze splašková, jsou dešťové vody svedeny do vodního toku Čeladná přes výústní objekt situovaný v břehu toku. Trasa dešťové kanalizace bude vedena v souběhu s nově navrženou kanalizací splaškovou. Kanalizace je navržena z plastového žebrovaného potrubí PP UltraRibII - DN 400 + DN 300. Revizní a lomové šachty DN 1000 jsou betonové prefabrikované alt. plastové DN 400 dle místa umístění RŠ.. 
Rozsah dešťové kanalizace:
1.	Řad „B“ - PP-UltraRib2, DN 300…………..…………………………100,20 m
                                                         DN 400……………………………………..194,25 m
2.	Řad „B-1“ - PP-UltraRib2, DN 300………...…………………………..20,60 m
3.	Řad „B-2“ - PP-UltraRib2, DN 300…………………………………...107,70 m
                                                            DN 400………………………………….…58,85 m
4.	Řad „B-2.1“ - PP-UltraRib2, DN 300………..…………………………64,55 m
5.	Řad „B-2.2“ - PP-UltraRib2, DN 300………..…………………………29,80 m
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Celkem dešťová kanalizace……………………………………………575,95 m

Přípojky dešťových vod z jednotlivých bytových domů jsou součástí ležaté kanalizace těchto bytových domů – viz.ZT. Pro každý bytový dům je navržena samostatná napojovací šachta. 
Součástí dešťové kanalizace jsou přípojky uličních vpustí a odvodňovacích žlabů. Vlastní uliční vpustě a odvodňovací žlaby jsou osazeny v rámci konstrukce zpevněných ploch.
Přípojky uličních vpustí a žlabů – PVC UltraRib 1 DN 150 …………………..14 ks  
Bilance dešťových vod 
	Plocha S ( ha)	q  ( l/s.ha)      	 = koeficient odtoku  	Q =  . S . q   (l/s)		
Zpevněné plochy 	0,658	150	0,8	78,96	
Střechy byt.domů	0,300	150	0,9	40,50	
Zeleň	0,830	150	0,05	  6,22	
Celkem				125,68	

Seznam odpadů ze stavby podle katalogu vyhl. č. 381/2001 Sb.
V souladu s projektovou dokumentací a vyhláškou č. 381/2001 Sb. je zpracován seznam odpadů a jejich předpokládané množství při vlastní 

Jako odpady ze stavby přicházejí zejména v úvahu:

17 00 00	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ  ODPADY
17 01 01	beton									  2,00 t
17 01 02	cihla									  1,00 t
17 01 03	keramika								  0,50 t
17 01 99	odpad druhově blíže neurčený(omítka,malta a pod )		  5,00 t
17 02 01	dřevo									  2,00 t
17 02 02	sklo									  0,01 t
17 02 03	plast									  0,01 t
17 03 02	asfalt bez dehtu							  1,00 t	
17 04 08	kabely									  0,05 t
17 06 02	ostatní izolační materiály						  1,00 t
17 07 01	směsný stavební a demoliční odpad					10,00 t

Zhotovitel stavby musí minimálně pro tato množství a druhy odpadu zajistit jejich likvidaci, a to průkazným způsobem v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích vyhlášek.Stejně tak musí učinit provozovatel areálu Čerpací stanice PH.

Domovní odpad

Způsob likvidace domovního odpadu
Pro řešení nakládání s odpady byly stanoveny následující zásady: 
- odpad  bude tříděn dle městem stanoveného systému na složky: papír, sklo, plasty, směsný odpad a nebezpečný odpad a tzv. zbytkového komunálního odpadu 
- odděleně budou shromažďovány nebezpečné odpady a předávány v určenou dobu na městem označeném místě
- vytříděný papír, sklo, plasty zbytkový odpad budou ukládány do označených sběrných nádob,
Navrhované počty shromažďovacích nádob jsou řešeny tak, aby poskytovaly možnost obsluhy 1x za týden u zbytkového odpadu a 1x za 14 dní u ostatního odpadu. Odvážení odpadu bude prováděno z veřejné  komunikace. Nádoby na TKO budou umístěny na vyčleněných zpevněných plochách (viz výkresová část projektové dokumentace).

Tabulka č. 3	Podrobný výpočet likvidace domovního odpadu

 	BD1	BD2	BD3	BD4	BD5	BD6	BD7	
počet obyvatel	27,0	34,0	34,0	24,0	34,0	34,0	34,0	
počet obyvatel - rezerva	42,0	53,0	53,0	38,0	52,0	52,0	52,0	
komunální odpad/osobu/týden (l)	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	
komunální odpad/týden (l)	1499,4	1892,1	1892,1	1356,6	1856,4	1856,4	1856,4	
z toho:	 	 	 	 	 	 	 	
sklo - 5% = 1,8 l/osobu/týden	 	 	 	 	 	 	 	
sklo/týden (l)  	75,0	94,6	94,6	67,8	92,8	92,8	92,8	
požadovaný počet nádob (1100 l) 	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
navržený počet nádob - odvoz 1x za 14 dní	2 - řešeno společně pro celý areál	
papír - 10% = cca 3,6 l/osobu/týden	 	 	 	 	 	 	 	
papír/týden (l) 	149,9	189,2	189,2	135,7	185,6	185,6	185,6	
požadovaný počet nádob (1100 l)	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	
navržený počet nádob - odvoz 1x za 14 dní	4 - řešeno společně pro celý areál	
plasty - 6% = 2,1 l/osobu/týden	 	 	 	 	 	 	 	
plasty/týden (l) 	90,0	113,5	113,5	81,4	111,4	111,4	111,4	
požadovaný počet nádob (1100 l)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
navržený počet nádob - odvoz 1x za 14 dní	2 - řešeno společně pro celý areál	
nebezpečný odpad - 0,5%	 	 	 	 	 	 	 	
zbytkový o. - 78,5% = 28 l/osobu/týden	 	 	 	 	 	 	 	
zbytkový odpad (l) 	1177,0	1485,3	1485,3	1064,9	1457,3	1457,3	1457,3	
požadovaný počet nádob (1100 l) 	1,4	1,7	1,7	1,2	1,7	1,7	1,7	
navržený počet nádob - odvoz 1x týdně	2	2	2	2	2	2	2	
C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
       Stavba obytného komplexu nezasahuje do lokality ÚSES. Pouze jednou liniovou  
       stavbou a to dešťovou kanalizaci, která bude zaústěna do potoka „Čeladenka“     
2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
V blízkosti zájmové lokality se nenachází   žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.. Zvláště chráněné území dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou území přírodovědecky a esteticky velmi významná nebo jedinečná. Jsou to národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti )
Objekty jsou určeny pro bydlení bez negativních faktorů ovlivňující lidské zdraví.
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populace
Posuzovaný záměr výstavby obytného komplexu nemá žádný negativní vliv vzhledem k zasaženému území a populaci.
3.	Údaje a možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
V blízkosti záměru výstavby obytného komplexu se nenachází státní hranice. Nepředpokládá se žádný negativní vliv přesahující státní hranice.
4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Žádná mimořádná preventivní opatření nejsou požadována.
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Se žádnými nedostatky vzniklými nedostatečnou znalostí a neurčitostmi při specifikaci vlivů se nepočítá.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ( pokud byly předloženy )

Pro uvedený záměr nebyly předloženy žádné jiné varianty.

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Dokumentace jako přílohy k oznámení záměru :
•	situace z projektová dokumentace stavby pro územní řízení 
•	výpis z katastru nemovitostí – kopie
•	snímek z katastru nemovitostí – kopie
•	pověření o zastupování investora

G.	;VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Čeladná.

H.	PŘÍLOHA

            Stanovisko obecního úřadu Čeladná, stavební úřad, ze dne 2.03.2007, č.j. 309/2007
	(včetně příloh)

Datum zpracování oznámení : 13.06.2007

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení :   Jan Czernek, Štefánikova 21, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711842, 606 757577

Podpis zpracovatele oznámení :

Jan Czernek