OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle přílohy zákona č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

	Technické služby Havířov, a.s.
	se sídlem	:     Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov - Město
	IČ: 25375601
Zastoupena:
      JAN CZERNEK, IČ: 68304421, Štefánkova 21, 737 01 Český Těšín

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.	Základní údaje
1.	Název záměru
Dočasné stavby
Sběrný dvůr ul. Nová na pozemku parcelní číslo 1698/2, k.ú. Šumbark
Sběrný dvůr Nad terasou na pozemku parcelní číslo 306, k.ú Bludovice
2.	Kapacita ( rozsah ) záměru
Jedná se o výstavbu dvou Sběrných dvorů nebezpečných a ostatních odpadů ve dvou lokalitách města Havířov. Každý sběrný dvůr bude mít kapacitu cca 800 tun ostatních i nebezpečných odpadů 
3.	Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )
Kraj : Moravskoslezský
Obec : Havířov
Katastrální území : Šumbark a Bludovice
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je vybudovat objekty pro soustřeďování odpadů (kategorie ostatní i nebezpečné) od subjektů (především občanů města Havířova) za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo zneškodnění. Objekty jsou umístěna v zóně, kterou Město Havířov vyčlenilo pro tento účel a kde se nepředpokládá výrazný negativní vliv na úroveň bydlení.
5.   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  
variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
Město Havířov v rámci schváleného územního plánu města vyčlenilo plochy na kterých je možno budovat objekty sběrných dvorů. Pozemky, které byly investorovi pro tento účel Městem Havířov nabídnuty, splňují všechny předpoklady. Je zde možnost vybudování potřebných inženýrských sítí s minimálním zásahem do životního prostředí. Blízká vzdálenost do centra města a v lokalitě Bludovice a v lokalitě Šumbark blízkost sídliště zajistí obyvatelům možnost pohodlným způsobem zajistit likvidaci odpadů a tímto zamezit tvorbě černých skládek, které mají negativní vliv na životní prostředí. 
6.   Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Provozní doba a činnost zařízení sběrných dvorů:
- předpokládaná provozní doba zařízení cca 3 dny v týdnu, cca 4 hodinová 
  směna
- při provozu zařízení bude vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k       
  jeho obsluze.
- Obsluha bude využívat sociálního zařízení UNIMO buňku s WC a umývadlem.  
  Další sociální zařízení ( sprchy ) bude využívat v sídle zaměstnavatele   
  Technických služeb Havířova, a.s.

 Přípravné práce
Šumbark
Před započetím prací je nutno pozemek fyzicky vytýčit. Podél komunikace jsou dva rozvětvené ořešáky z nichž jeden zasahuje do prostoru stavby a bude jej nutno vykácet
Před započetím prací je nutno z plochy celého pozemku sejmout ornici a rozprostřít ji na zbývající ploše pozemku a použít na drobné terénní úpravy - dosyp ke zvednutí.
		Bludovice
Před započetím prací je nutno pozemek fyzicky vytýčit. Vzrostlé dřeviny a stromy, které zasahují do prostoru stavby a bude nutno vykácet.
Před započetím prací je nutno z plochy celého pozemku sejmout ornici a rozprostřít ji na zbývající ploše pozemku a použít na drobné terénní úpravy - dosyp ke zvednutí.
Před započetím jakýchkoliv prací je nutno nechat vytýčit veškeré podzemní sítě.
Stávající teplovodní kanál bude rekonstruován na dostatečnou únosnost pro pojíždění nákladných vozidel a s možností rozebíratelného povrchu v dalším stupni projektové dokumentace.
Vlastní provedení plotu bude ohraničeno ochranným pásmem kabelového vedení NN dle zákona č. 458/200 Sb tj. vzdálenost patky oplocení min. 0,5m od kabelového vedení a ve spodní části ochranným pásmem plynovodu STL DN80.

Prostorové umístění
Šumbark
Ulice" Nová" je velice úzká (šířka 4m s nezpevněnou krajnicí). Protože při zastavení vozidla se dvě auta stěží vyhnou bude plot odsazen od komunikace o 3m a vzniklá plocha se vydláždí pro zastavení vozidel. Protože je plocha v ochranném pásmu vodovodu není možno tuto plochu používat jako parkoviště!!!
		Bludovice
Na pozemku je objízdná komunikace pro zásobování okolních provozoven. Veškeré plochy sběrného dvora budou na zatravněné ploše pozemku. Na pozemku se nachází dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody z asfaltových cest a jedna kanalizační šachta. Vzniklá plocha se vydláždí pro zastavení vozidel. Protože je plocha v ochranném pásmu inženýrských sítí není možno tuto plochu používat jako parkoviště!!!

Dlažba
Šumbark
Dlažba sběrného dvora bude betonová tl. 100mm a je rozdělena na dva funkční celky které jsou ohraničeny sběrnými žlaby pro svod dešťových vod do kanalizace.
Pozemek je přirozeně svažitý, ale pro vytvoření příčného spádu bude muset být podklad ze štěrkodrtě-ŠD frakce 0-32mm v tl. 180mm a z kameniva zpevněného cementem – KSC tl. 120mm. Podklad bude hutněn na  hodnotu Rdt = 10 MPa, aby byl dvůr pojízdný i pro nákladní auta.
Dlažba bude provedená  sklonem  1,5%
		Bludovice
Dlažba sběrného dvora je rozdělena na tři funkční celky, které jsou ohraničeny sběrnými žlaby pro svod dešťových vod do kanalizace. Spodní sběrný žlab bude proveden z příkopových tvárnic se svodem do dvou sběrných šachet. Dva vrchní svody budou tvořeny ACO DRENY MAXI 200 třída D400 - F400 , které jsou určené pro pojez nákladními vozidly. Aco dreny budou uloženy do betonového lože. Krycí rošt bude litinový. Po bocích bude zpevněná plocha ohraničena zahradními obrubníky ABO5-20 uloženými do betonového lože. 
Sklon dlažby bude v příčném směru 1,5% a podélném směru 4% aby se kopíroval přirozený spád terénu.
Pozemek je přirozeně svažitý, ale pro vytvoření příčného spádu bude muset být podklad ze štěrkodrtě-ŠD frakce 0-32mm v tl. 180mm a z kameniva zpevněného cementem – KSC tl. 120mm. Podklad bude nucen být hutněn na  hodnotu Rdt = 10 MPa, aby byl dvůr pojízdný i pro nákladní auta.
Dlažba bude provedená  sklonem  1,5%

Splašková kanalizace
Šumbark
Pro jímání splaškových vod je navržena samonosná plastová žumpa SINEKO PLAST. Četnost vyvážení nelze vzhledem k nerovnoměrnosti provozu určit. Velikost žumpy byla tudíž určena technickým odhadem a činí 8 m3. 
Bludovice
Kanalizace je řešená porubím KGEM DN 125x3 ze sociálního zařízení UNIMO buňky do kanalizační šachty č.1 dle situace ve výkresové dokumentaci, ze které vede potrubí DN 300 BE do kanalizace podél ul. Dlouhá DN 600 BE.

Dešťová kanalizace
Šumbark
Kanalizace dešťová řeší odvedení srážkových vod z plochy sběrného dvora.
Vpusti budou klasické uliční se čtvercovými poklopy a sběrnými koši. Od vpustí bude vedeno kanalizační potrubí EURODRAIN k vsakovací jímce která bude zasypána struskou. Potrubí bude uloženo v štěrkopísku . Ze vsakovací jímky bude provedeno ještě drenážní pero podél hrany pozemku.
V oblasti není dešťová ani jednotná kanalizace.  Zadlážděním prostoru dvora bude nutno svést dešťové vody do vsakovací jímky a trativodu.
Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ) a stejně tak mimo území se zvláštním režimem ochrany přírody (dle § 14 zákona čol1411992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta nachází v mírně teplé oblasti MT10. Podle geologického členění náleží k moravskoslezskému spodnímu karbonu slezský kulmo Pro účely návrhu je podstatný geologický charakter svrchního horizontu. Na pozemku byla provedena sonda pro určení půdního geologického profilu
Složení sonda: "I"
0-0,2 - humózní hlína jílovitá
0,2-1, l - písčitý jíl F6 - F4
F4 - S5 - písek jemnozrnný žlutošedý s příměsí jílovité hlíny
hladina podzemní vody nebyla nalezena ani se neustálila.
		Bludovice
Kanalizace dešťová řeší odvedení srážkových vod z plochy sběrného dvora.
Kapacita dešťové kanalizace by měla být dimenzována pro kritický patnáctiminutový déšť s periodicitou p=l . Dle údajů pro Havířov činí intenzita tohoto deště 128 1/s /ha, to odpovídá při dešti trvajícím 15 minut, úhrn srážek 12mm a množství vody 121/m2 Na tuto kapacitu je navržena dešťová kanalizace.
Svedení dešťových vod bude do ACO drénů maxi 200 D400 F9000 přes uliční vpusti Paver 500x500 se čtvercovými poklopy a sběrnými koši. 
Od vpustí bude vedeno kanalizační potrubí KGEM DN200x4,5 . Potrubí bude uloženo v štěrkopísku . Napojení do šachty bude provedeno do horní třetiny kynety kanalizační šachty.

Oplocení
Šumbark
Oplocení bude provedeno na ocelových sloupcích zabetonovaných do země. Čelní strana bude z trapézového plechu přišroubovaného na příčníky z Uč.40 . Tyto budou při vařeny na ocelové sloupky. Vjezdová dvoukřídlová brána bude mít šířku 5m s uzamykáním přes visací zámek. Další tři strany oplocení budou tvořeny drátěným pletivem na ocelových sloupcích. Betonové základy sloupků budou z prostého betonu C12/15 600x400x400mm.
		Bludovice
Oplocení bude provedeno drátěným pletivem na ocelových sloupcích zabetonovaných do země. Vjezdová dvoukřídlová brána bude mít šířku 3,5m s uzamykáním přes visací zámek. Betonové základy sloupků budou z prostého betonu C-/12 600x400x400mm.

Osvětlení
Šumbark
Areál sběrného dvora bude osvětlen dvěmi výložníkovými svítidly s výbojkovými svítidly SHC 150W osazenými na dřevěných sloupech připevněných na betonových držácích.
Bludovice
Areál sběrného dvora bude osvětlen dvěmi novými výložníkovými svítidly s výbojkovými svítidly SHC 150W osazenými na dřevěných sloupech připevněných na betonových držácích. Další osvětlení bude ze stávajících sloupů VO, které se nově napojí protože stávající kabel k nim je vadný.

 
Ochrana životního prostředí v rámci sběrných dvorů
Stanovení hlukové zátěže lokality dopravním hlukem je dáno podle "Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy" - příloha zpravodaje MŽP z března 1996 .
Podle nařízení vlády 502/2000 § 12 - nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru LAeq,T = 50dB nebudou provozem sběrného dvora překročeny.
Dle zákona č. 185/2001 Sb o odpadech je nutno s veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností nakládat tak aby byly uloženy v souladu se zákonem. O způsobu uložení a likvidace bude předloží doklady.

7.    Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení :    září 2007
Termín dokončení : listopad 2007

8.   Výčet dotčených územně samosprávných celků
Moravskoslezský kraj, Magistrát města Havířova

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
	      -	rozhodnutí o připojení na komunikaci
	      -	územní rozhodnutí (+ potřebné vyjádření)
	      -	stavební povolení
	Úřady: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Magistrát města Havířova

 II.   Údaje o vstupech

Potřeba vody 
Napojení na  veřejný vodovodní řád, potřeba pitné vody. Samostatné přípojky na vodovodní řády v daných lokalitách 

		Plynová přípojka
		Není zapotřebí

		Napojení na elektřinu
		Kabelové přípojky NN vedené v zemi v daných lokalitách

                       Povinnosti obsluhy každého sběrného dvora:

Obsluha sběrného dvora před přijetím odpadu do zařízení zabezpečí:
. identifikační údaje původce odpadu (jméno, adresa, číslo OP)
. vizuální kontrolu každé dodávky odpadu
. namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předložených vlastníkem odpadu
.   		zaznamenání množství a charakteristik přijatého odpadu. O přijmutí odpadu je vystaven "Protokol o převzetí nebezpečných a ostatních odpadli" , jehož vzor tvoří přílohu tohoto provozního řádu. Protokol je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dodavatel odpadu a druhé provozovatel sběrného dvora. Protokol obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaj o hmotnosti odpadu, jeho původu, datu dodávky, totožnost původce ( dodavatele) odpadu.

Dodavatel odpadu (vlastník) musí poskytnout obsluze sběrného dvora v případě jednorázové větší dodávky nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce následující informace a doklady:
. identifikační údaje původce odpadu ( název, adresa, IČ pokud je přiděleno)
. identifikační údaje dodavatele odpadu ( název, adresa, IČ pokud je přiděleno)
. kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku
. protokol o odběru vzorku odpadu, pokud přejímající podmínky budou požadovat  informace získané pouze formou zkoušek
. protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučující odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší 1 rok
 . předpokládané množství odpadu v dodávce . předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu	dodaného do daného zařízení za rok.

Po provedení výše uvedených činností zajistí obsluha sběrného dvora uložení odpadu do příslušného sběrného prostředku. Při naplnění kapacity sběrného prostředku je obsluha povinna oznámit tuto skutečnost pověřenému zaměstnanci provozovatele - mistrovi PÚ nebo Vpú. Ten zajistí předání odpadu smluvním právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným provádět jejich zneškodnění nebo využití.

V případě, že odpad nebyl do zařízení přijat, je obsluha sběrného dvora povinna o této skutečnosti informovat pověřené zaměstnance provozovatele - mistra PÚ nebo VPÚ. Tito ověří původ nepřevzetí odpadu do zařízení, provedou zápis do provozního deníku a o vzniklé skutečnosti budou informovat orgán kraje - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Obsluha sběrného dvora je povinna v týdenním intervalu monitorovat provoz sběrného dvora v rozsahu:
. technický stav sběrného prostředku - vizuální kontrola sběrného prostředku, jeho technického stavu, těsnosti
. stav objektu - především zajištění proti vniknutí cizích osob, technický stav objektu
. pořádek a čistota v okolí sběrných prostředků
. stav přístupových cest - technický stav, čistota
. stav informační tabule zařízení.

Evidence přijatých odpadů pro každý sběrný dvůr:

Evidence přijatých odpadů musí být vedena v souladu s Vyhláškou č. 383/2001 Sb. zvlášť pro každý druh odpadu samostatně. Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci, tj. při naplnění sběrného prostředku odpadem a při jeho předání oprávněné osobě. Dodavateli odpadu musí být obsluhou sběrného dvora vystaven "Protokol o převzetí nebezpečných a ostatních odpadů".
Při provozu zařízení může vznikat odpad zařazený jako 20 03 01 - směsný komunální odpad. Odpad je ukládán do sběrné nádoby k tomuto Účelu určené a umístěné v areálu sběrného dvora. Po naplnění sběrného prostředku je odpad předán smluvním právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným provádět jeho zneškodnění nebo využití.
V případě havarijních situací pak může být produkován odpad zařazený jako l5 02 02 - absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami. . Odpad je ukládán do sběrné nádoby k tomuto účelu určené a umístěné v areálu sběrného dvora. Po naplnění sběrného prostředku je odpad předán smluvním právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným provádět jeho zneškodnění nebo využití.

Průběžnou evidenci a evidenci odpadů vede zodpovědný zaměstnanec PÚ 232 - VPÚ, u kterého je tato uložena. Dokumenty musí být archivovány po dobu 5-ti let.
Dokumenty dokladující kvalitu přijatých odpadů jsou rovněž uloženy u VPÚ 232. Tyto dokumenty musí být archivovány po dobu 5-ti let.

Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem, který bude nedílnou součástí souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů vydaného KÚ MSK.

Ochranná pásma
Při manipulaci je třeba dbát ochranného pásna vzdušného vedení VO , vodovodu a plynovodu Dle zákona č. 458/200 Sb , ČSN 73 6005, ČSN 34 31 00 a ČSN 34 31 08 .

Bezpečnostní předpisy
Při práci je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ a. 324 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ a. 274 ze dne 25.4.1990.

III.	Údaje o výstupech

Předpokládané množství a druhy odebíraných odpadů pro každý sběrný dvůr: 

Sběrný dvůr odpadů  slouží pro sběr a výkup následujících složek odpadů (v závorkách jsou uvedeny kapacitní údaje zařízení pro jednotlivé druhy odpadů při naplnění sběrných prostředků):

. 08 01 11 * - odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 	(500 kg)
. 15 01 10 * - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	(100 kg)
. 15 01 11 * - kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob (50 kg)
. 16 05 06 * - laboratorní chemikálie a jejich směsi které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (50 kg)
. 160507 * - vyřazené anorganické chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (30 kg) . 1605 08 * - vyřazené organické chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (30 kg)
. 160601 * - olověné akumulátory (700 kg)
. 160602 * - nikl-kadmiové baterie a akumulátory (100 kg)
. 20 01 13 * - rozpouštědla (20 kg)
. 2001 14 * - kyseliny (20 kg)
. 2001 15 * - zásady (20 kg)
. 20 01 17 * - fotochemikálie (20 kg)
. 2001 21 * - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (100 kg)
. 2001 23 * - vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (500 kg)
. 2001 27 * - barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (100 kg)
. 2001 33 * - baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601,160602 nebo pod číslem 1603
. 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie (100 kg)
. 20 01 35 * - vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísla 2001 21 a 2001 23 (300 kg)
. 2001 32 - jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 33 (15 kg)
. 16 01 03 - pneumatika (1000 kg)
. 1701 02 - cihly (5000 kg)
. 1501 02 -- plastové obaly (25 kg)
. 15 01 04 - kovové obaly (25 kg)
. 1501 07 - skleněné obaly (50 kg)
. 1501 01 - papírové a lepenkové obaly (20 kg)
. 2001 40 - kovy (500 kg)
. 2001 38 - dřevo neuvedené pod číslem 2001 37 (800 kg)
. 200201 - biologicky rozložitelný odpad (800 kg)
. 2003 07 - objemný odpad (500 kg).
. 13 0208 *  - jiné motorové, převodové a mazací oleje (200 kg)
. 15 02 02 * - absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (80 kg)
. 1601 07 * - olejové filtry (20 kg)
. 16 01 13 * - brzdová kapalina (20 kg)
. 1601 14 * - nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (50 kg)
. 1701 01 - beton (6 000 kg)
. 17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (4 000 kg)
. 17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 0902 a 17 09 03 ( 4 000 kg)

Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými.

Sbírané odpady budou soustřeďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V případě nebezpečných odpadů budou ukládány do shromažďovacích prostředků - nádob a kontejnerů, které splňují technické požadavky kladené na tyto prostředky (např. odolnost proti chemickým vlivům, rozlišení pro určitý druh odpadu, dle potřeb ochrana před povětrnostními vlivy...). Ostatní odpad bude ukládán do shromažďovacích prostředků (velkokapacitních kontejnerů, odpadových nádob...) k tomuto účelu určeným.
Sběrné prostředky budou umístěny v oploceném areálu sběrného dvora, v případě nebezpečných odpadů v eko-skladech či jiných uzamykatelných objektech. Odpad v nich umístěný bude tedy chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí.

		Kanalizace - Šumbark
 		
		Splašková kanalizace

Pro jímání splaškových vod je navržena samostatná plastová žumpa SINEKO PLAST o objemu 8m3 s následnou likvidací na městské čistírně odpadních vod.

Dešťová kanalizace 
Výpočet srážkových vod dle zákona Č. 428/20_01_Sb._příloha č.16
	
Druh plochy	  Plocha	       Odtokový součinitel	Redukovaná plocha	
	    m2		              m2	
Zpevněné plochy	  1089	0,9	             980	
cca 12x4,5m					
		Součet redukovaných ploch	             980	

Dlouhodobý srážkový úhrn činí 750 mm/rok tj. 0,75 m/rok

Roční množství srážkových vod:  Qd = 0,75*980 = 735 m3/rok

Souvkové jíly F4 a glacifluviální hlíny (till) obsahují cca 35-55% fyzikálního jílu. Propustnost těchto sedimentů tvořící průlinový kolektor je charakterizován koeficientem filtrace, který má v tomto celku průměrnou hodnotu K = 8, 7x 10-3 mis což pro dané horninové prostředí znamená velmi slabou propustnost II. třída.
Kapacita zasakovacího systému by měla být dimenzována pro kritický patnáctiminutivý déšť s periodicitou p=1 . Dle údajů pro Havířov činí intenzita tohoto deště 128 l/s /ha , to odpovídá při dešti trvajícím 15 minut, úhrn srážek 12mm a množství vody 12 l/m2

Za těchto vstupních podmínek povrchový odtok z plochy sběrného dvora bude:

Od = F x g x i
980m2 x 0,9x 12 = 10 584 l/15mino

při kritickém dešti trvajícím 15 minut bude objem vody min. 10 000 l
 akumulační prostor je závislý na efektivní pórovitosti, uvažujme 20% při netříděné strusce frakce 
64-128 mm.
Navržen akumulační prostor 6 x 3 x 3m = 54 m3
Jestliže budeme uvažovat vsakovací plochu rovnu ploše dna = 18,5 m2 Vsakovací tok:

Qvs = F x K vyhoví na hraně

Jímka bude vysypána netříděnou struskou do úrovně -0,30 pod úroveň upraveného terénu. Na strusku se položí netkaná geotextilie Izochran P150/800g/m2 a na ní se provede zásyp ornicí s osetím trávy.

		Kanalizace - Bludovice

		Splašková kanalizace
Kanalizace je řešená porubím KGEM DN 125x3 ze sociálního zařízení UNIMO buňky do kanalizační šachty č.1 dle situace ve výkresové dokumentaci, ze které vede potrubí DN 300 BE do kanalizace podél ul. Dlouhá DN 600 BE.

Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace výpočet srážkových vod dle zák,v 42812001 Sb. Příloha č.16

.	.				
Druh plochy		         Plocha	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha	
		           m2		 m2	
Zpevněné plochy	         1202	             0,9	1082	
cca 12x4,5m					
		Součet redukovaných ploch	1082	

Dlouhodobý srážkový úhrn činí 750 mm/rok tj. 0,75 m/rok

Roční množství srážkových vod: Qd = 0,75*1082 = 811 mj/rok

Seznam odpadů ze stavby podle katalogu vyhl. č. 381/2001 Sb. pro každý sběrný dvůr
V souladu s projektovou dokumentací a vyhláškou č. 381/2001 Sb. je zpracován seznam odpadů a jejich předpokládané množství při vlastní 

Jako odpady ze stavby přicházejí zejména v úvahu:

17 00 00	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ  ODPADY
17 01 01	beton									  
17 01 02	cihla									  
17 01 03	keramika								  
17 01 99	odpad druhově blíže neurčený(omítka,malta a pod )		  
17 02 01	dřevo									  
17 02 02	sklo									  
17 02 03	plast									  
17 03 02	asfalt bez dehtu							  
17 04 08	kabely									  
17 06 02	ostatní izolační materiály						  
17 07 01	směsný stavební a demoliční odpad					

Zhotovitel stavby musí minimálně pro tato množství a druhy odpadu zajistit jejich likvidaci, a to průkazným způsobem v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích vyhlášek.
C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
       Stavby obou sběrných dvorů nezasahují do lokality ÚSES.   
2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
V blízkosti zájmové lokality se nenachází   žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.. Zvláště chráněné území dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou území přírodovědecky a esteticky velmi významná nebo jedinečná. Jsou to národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti )
Objekty sběrných dvorů jsou bez negativních faktorů ovlivňující lidské zdraví.
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populace
Posuzovaný záměr výstavby sběrných dvorů nemá žádný negativní vliv vzhledem k zasaženému území a populaci.
3.	Údaje a možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
V blízkosti záměru výstavby sběrných dvorů se nenachází státní hranice. Nepředpokládá se žádný negativní vliv přesahující státní hranice.
4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Žádná mimořádná preventivní opatření nejsou požadována.
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Se žádnými nedostatky vzniklými nedostatečnou znalostí a neurčitostmi při specifikaci vlivů se nepočítá.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ( pokud byly předloženy )

Pro uvedený záměr nebyly předloženy žádné jiné varianty.

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
•	situace z projektová dokumentace stavby pro územní řízení  2x
•	snímek z katastru nemovitostí – kopie 2x
•	pověření o zastupování investora

G.	;VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Stavba je v souladu se schváleným územním plánem Města Havířova.

H.	PŘÍLOHA

            Stanovisko Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje, č.j.: OÚR/103885/Nie/06 ze dne 29.11.2006
	2x Hluková studie zpracovatele RNDr. Vladimíra Suka

Datum zpracování oznámení : 2.07.2007

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení :   Jan Czernek, Štefánikova 21, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711842, 606 757577

Podpis zpracovatele oznámení :

Jan Czernek