OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle přílohy zákona č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Beskydská golfová, a.s..
Ropice čp. 415
PSČ  739 56
IČ:  25352920
Zastoupen:
      JAN CZERNEK, IČ: 68304421, Štefánkova 21, 737 01 Český Těšín

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.	Základní údaje
1.	Název záměru
Golfový areál – technické zázemí
2.	Kapacita ( rozsah ) záměru
Objekt bude sloužit jako servisní a skladové zázemí k údržbě golfového areálu. Jedná se především o parkování a drobnou údržbu servisní techniky pro udržování golfových drah, sklady hnojiv a pesticidů pro údržbu trávníků a vlastní zázemí zaměstnanců, kteří se o údržbu starají.   
Vlastní objekt je rozdělen na dvě části a to na část garáží (traktory, sekačky a další stroje potřebné pro údržbu golfových drah), kde je i sklad nebezpečného odpadu (nezateplená část) a na část zateplenou, kde se nacházejí dílny, sklady a sociální zázemí pro zaměstnance. Dílna pro opravy strojů  je průchozí z garáží a dále přes chodbu k prostorám sociálního zázemí. Z dílny, pro opravu strojů, je dále vstup do skladu dílny, broušení sekaček, do dřevodílny a do kompresorovny. Z chodby, která spojuje dílnu se soc. zázemím, je vstup do úklidové komory a do místnosti pro kotel, kde se nachází kotel, zásobník TUV a nádrž na noční akumulování vody o velikosti 1m3.  V prostorách skladů je umístěna místnost, kde bude ocelová nádrž o objemu 1000l, pro PHM. Tato místnost je přístupná zvenku. Nafta bude odtud čerpána do techniky pro údržbu hřišť. Část sociálního zázemí obsahuje šatny, WC a sprchy pro ženy (3 osoby) a šatny, WC a sprchy pro muže (13 osob) a úklidovou komoru přístupnou z předsíňky WC mužů. Dále je zde sušárna oděvů, společenská místnost s kuchyňským koutem a kancelář s kuchyňským koutem a jedno další samostatné WC. Vše přístupné ze vstupní chodby. Z boku sociálního zázemí jsou umístěny sklad pesticidů a sklad hnojiv, které mají samostatné přístupy zvenku a mezi sebou jsou propojeny posuvnými vraty. Sklad pesticidů je vybaven umyvadlem a bude zde skladováno cca 200l pesticidů v baleních  o velikosti 10l. Skladovaná hnojiva jsou převážně granulovaná dlouhopůsobící i krátcepůsobící. Složením se jedná o dusík, fosfor a draslík (a některé mikroelementy Fe, Mn, Cu, S atd.). Předpokládaný objem skladovaných hnojiv – pevných – 30t (32 palet – cca 30 m3) Ve skladu nebezpečného odpadu se budou skladovat následující odpady: Použité oleje, staré akumulátory a baterie, zářivky, prázdné obaly od pesticidů a hnojiv.

3.	Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )
Kraj : Moravskoslezský
Obec : Ropice
Katastrální území : Ropice
4.   Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je vybudovat objekt technického zázemí v areálu golfového hřiště mimo lokality, kde je pohyb golfových hráčů a mimo pohyb návštěvníků golfového areálu. Určená lokalita splňuje požadavky investora, z předmětného místa v rámci údržby hřiště je možno dosáhnout veškeré hrací plochy, blízkost obecní komunikace umožňuje dobrou dostupnost v rámci zásobování skladu potřebnými komponenty. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.  
      
5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  
                  variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního     
      prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
V areálu golfového hřiště je nutno vytvořit zázemí pro zabezpečení celoročního provozu, údržby, garážování techniky a skladování hmot. Výběr lokality pro umístění předmětné stavby byl ovlivněn celoroční dostupnosti, umístění objektu není esteticky rušivým prvkem v rámci golfového hřiště. Podstatným důvodem je, že stavba nezasahuje do ochranných pásem lesa a vodního toku. Napojení na inženýrské sítě bude v rámci areálu na již zkolaudované řády splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní a plynovodní řád je na hranici zájmového pozemku, přípojka nízkonapěťového elektrického vedení bude z nově budované trafostanice v areálu golfového hřiště. Zvolená lokalita umístění předmětného objektu vyhovuje z  hlediska ochrany životního prostředí a jedinou variantou lokalizace záměru.    

6.   Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Urbanistické řešení
Návrh řeší technické zázemí jako objekt, který je nedílnou součástí golfového areálu v obci Ropice a je pro každodenní chod tohoto sportoviště nezbytný. Objekt je napojen na místní komunikaci novou příjezdovou cestou v lokalitě V. komplexního projektu Golf Area Třinec - Ropice. 
Západní stranu hranice pozemku lemuje místní komunikace, odkud je přístup k objektu po nové příjezdové komunikaci přes zpevněné plochy tvořící jakési nádvoří až k samotnému objektu. Na tomto nádvoří jsou umístěny 3 pískové kóje, 4 parkovací stání pro zaměstnance a 2 stání pro nabíjení vozíků. Do tohoto prostoru nádvoří se vjíždí i vyjíždí obousměrnou příjezdovou komunikací, která se v prostoru nádvoří rozdvojuje a dál pokračuje jako jednosměrná. Pod tímto nádvořím je situován podélným směrem jihozápad-severovýchod podlouhlý objekt technického zázemí.

Architektonický výraz
Jelikož je objekt na severní straně celého golfového areálu, a to na vyvýšeném a dobře viditelném místě z hrací plochy, je jeho charakter přízemní a řešen co nejméně nápadnou formou. Je rozdělen do dvou částí - servisně provozní budova a garážová hala. Obě části jsou přitíženy proti sobě jdoucími pultovými střechami, jejichž dřevěné obité vazníky procházejí skrz fasády a vytvářejí tak na čelních pohledech výrazný rytmický prvek roubení. Provozní budova je od skladů a garážové haly odlišena svislým dřevěným celoplošným obkladem, obdobně jako u blízkého odpaliště (objekt pro trénink odpalu golfových míčku). Kolem objektu je viditelný nízký sokl kopírující terénní úpravy. Zbytek fasády tvoří hladká bílá omítka. Většina otvorů (vstupní dveře, vrata a okna) je synchronně rozčleněna do fasády dle polí (na osu nebo do střední části pole), které vytváří střešní vazníky. Technický výraz objektu je obecně potlačen tak, aby nenarušoval přírodní ráz okolního hřiště. Proto je skladová a příjezdová plocha nádvoří tímto objektem pohledově od golfových tras kryta. 

Konstrukční řešení 
Vnitřní nosné stěny budou vyzdívány z keramických tvarovek tl. 300 – 375 mm, obvodové stěny tl. 300 - 375 mm + zateplovací systém. Stropní konstrukce je tvořená dřevěnými vaznicemi, které jsou uloženy na dřevěné příhradové vazníky.
Část objektu – garáže – bude omítnuta hladkou štukovou omítkou – bílé barvy. Část provozní bude opatřena celoplošným dřevěným obkladem.
Střešní krytina bude plechová. 
Okna budou dřevěná, s eurokováním, dveře jsou rovněž dřevěné, přírodnÍ. 

Stavba sestává z následujících objektů :	

SO  01-  01	Technické zázemí
SO  02-  01	Přípojka vody
SO  03a-01	Řad splaškové kanalizace (bude napojen do řádu vedoucího k ČOV)
SO  03b-01	Řad dešťové kanalizace  (bude napojen do řádu vedeného od klubovny)
SO  03c-01	Odlučovač ropných látek
SO  04-  01	Přípojka plynu
SO  05-  01	Přípojka NN .
SO  06-  01	Komunikace a zpevněné plochy
SO  07-  01	Sadové úpravy
SO  08-  01	Opěrné stěny

Seznam dotčených pozemků v trvalém záboru
Kat. číslo		Výměra		Druh	
322/1		 81 895		trvalý travní porost
322/2		 59 638		trvalý travní porost
2124		 5 312			ostatní plocha
392		   	 430			zastavěná plocha a nádvoří 
21		    	 504			zastavěná plocha a nádvoří 
320		 	 2 424			ostatní plocha

7.    Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení :    září 2007
Termín dokončení : září 2008

8.   Výčet dotčených územně samosprávných celků
Moravskoslezský kraj, Město Třinec, Obec Ropice

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
	      -	rozhodnutí o připojení na komunikaci
	      -	územní rozhodnutí
	      -	vodoprávní řízení
	      -	stavební povolení
Úřady: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Městský úřad Třinec, Obecní úřad  Ropice
 II.   Údaje o vstupech

Spotřeba vody

- průměrná denní spotřeba vody (50 l/os.,den, 20 zam.)	QP = 1,0 m3/den
- max. denní spotřeba vody	Qm = 1,0  1,5 = 1,5 m3/den
- max. hodinová spotřeba vody		Qh = 750  1,8 = 1 350 l/hod
- roční spotřeba vody 		Qr = 1,0  365 = 365 m3/rok
- roční spotřeba tepla na ohřev TUV	5 050 kWh, tj. 18,2 GJ
- podíl TUV bude cca 30 %

Spotřeba plynu

- počet plynových spotřebičů	kotel ÚT - 	1 ks  3,07 m3/h
- roční spotřeba tepla na vytápění		51 370 kWh, tj. 184,9 GJ
- roční spotřeba tepla na ohřev TUV		5 050 kWh, tj. 18,2 GJ
- redukovaná hodinová spotřeba paliva 	Bh  3,07 m3/h
- roční spotřeba paliva na vytápění		Br ÚT  6 010 m3, tj. 201 GJ
- roční spotřeba paliva na ohřev TUV	Br TUV  590 m3/rok  tj. 19,8 GJ
- celková roční spotřeba paliva		Br  6 600 m3/rok  tj. 220,8 GJ, tj. 61,3 MWh

Ústřední vytápění

			Zdroj tepla
Jako zdroj tepla pro objekt bude sloužit závěsný plynový kotel BAXI LUNA HT se jmenovitým výkonem 9,4 ÷ 28 kW. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn koaxiálním kouřovodem vedeným skrz střešní konstrukci.
- celková tepelná ztráta objektu		29,4 kW
- roční spotřeba tepla na vytápění	51 370 kWh, tj. 184,9 GJ
- oblastní výpočtová teplota		te = -15 C
- průměrná teplota v topném období	tes = 3,9 C
- délka topného období			d = 246 dní
- tepelně technické vlastnosti provedených stavebních konstrukcí objektu budou  odpovídat požadovaným hodnotám dle novelizované ČSN 73 0540

			Systém a rozvody
Vytápění objektu bude řešeno teplovodním systémem (tzn., že teplota topné vody nepřesáhne 95 C) s nuceným oběhem topné vody, s tepelným spádem 70/55C. Rozvody k topným tělesům budou provedeny z měděných trubek vedených v  podlaze. Odvzdušnění rozvodů k tělesům bude zajištěno odvzdušňovacími ventily na tělesech. Oběh topné vody bude zajišťovat  oběhové čerpadlo, které je součást navrženého plynového kotle. K uzavírání budou na potrubí před kotlem osazeny kulové kohouty GIACOMINI. Zabezpečení systému (vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení tlakové hladiny v předepsaných mezích) bude zajištěno dle ČSN 060830 uzavřenou membránovou expanzní nádobou, která je součást kotle.Veškeré rozvody k tělesům budou opatřeny izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu. 

			Otopná tělesa
K vytápění budou navrženy deskové radiátory RADIK VK. Tělesa budou osazena radiátorovými armaturami s termostatickými hlavicemi. 

			Regulace
Regulace systému bude zajištěna programovatelným ekvitermním regulátorem, který je součástí navrženého kotle BAXI LUNA HT. Regulátor bude v závislosti na nastaveném režimu vytápění a na venkovní teplotě ovládat chod kotle. Venkovní čidlo regulátoru bude umístěno na severní fasádě objektu. Použití ventilů s termostatickými hlavicemi na jednotlivých topných tělesech umožní individuální úpravu teploty v dané místnosti podle potřeb uživatele.
Příkon el. energie :

Příkon el. energie je vztažený na hlavní domovní vedení objektu :

Osvětlení :			Pi =	12,0 kW	= 0,80	Ps =	9,6 kW
Zásuvkové rozvody :		Pi =	28,0 kW	= 0,40	Ps =	11,2 kW
Výpočetní technika  :		Pi =	4,5 kW		= 0,60	Ps =	2,7 kW
Nabíjení sekaček a vozíků :	Pi =	30,0 kW	= 0,50	Ps =	15,0 kW
Zařízení VZT :			Pi =	7,0 kW		= 0,70	Ps =	4,9 kW
Plánované rozšíření objektu :	Pi =	18,0 kW	= 0,55	Ps =	9,9 kW

Objekt celkem :	Pi =	99,5 kW			Ps =	53,3 kW

Průměrný koeficient soudobosti :   = 0,536
Výpočtový proud při cos  1,0 : Iv = 85,3 A
Požadovaná jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem In=3x100A - charakteristika vedení.

 Spotřeba el. energie :

Spotřeba el. energie se  předpokládá  34 MWh/rok

Připojení na zdroj el. energie : 

Výše uvedený požadovaný příkon el. energie objektu Pi=99,5kW/Ps=53,3kW, bude připojen z nové distribuční transformační stanice 22/0,4kV rozvodného závodu SME, přípojkou, která je řešena v samostatném projektu. Přípojka bude ukončena v přípojkové skříni na fasádě objektu dle

III.	Údaje o výstupech

Splaškové kanalizace

Splašková kanalizace řeší odkanalizování objektu technického zázemí s odvedením splaškových vod na ČOV golfového areálu. Napojení nové kanalizace se provede do stávající šachty Š 6 vybudované v rámci stavby golfového klubu.       
Kanalizace je navržena z plastového žebrovaného potrubí UltraRib2 – DN 250. Revizní a lomové šachty DN 1000 jsou betonové prefabrikované alt. plastové DN 400 dle místa umístění RŠ.. 

Rozsah splaškové kanalizace:

Splašková stoka PP-UltraRib2, DN 250……..……………………….……617,25 m

Množství splaškových vod:

1. Množství splaškových vod (výpočet viz. vnitřní vodovod vodovod)
Qd………………………………………………1,0 m3/den
Qmax …………………………………………….2,82 l/s
Qrok …………………………………………….365 m3/rok
Počet EO…………….1000 l/d : 100 l/EO………10 EO

Znečištění přiváděné na ČOV:

	Znečištěn
g EO/den	Celkem
kg/den	Celkem
t/rok 	
BSK5	60	0,60	0,219 x 0,7 = 0,153              	
CHSK cr	120	1,20	0,438 x 0,7 = 0,307	
NL	55	0,55	0,201 x 0,7 = 0,141	
Nc	11	0,11	0,040 x 0,7 = 0,028	
Pc	2,5	0,025	0,009 x  0,7 = 0,006	

Stávající ČOV typ BIO CLEANER® kapacitně pokryje uvedený nárůst přiváděného znečištění. 

Dešťové kanalizace

Do dešťové kanalizace budou zaústěny dešťové odpadní vody ze střechy objektu technického zázemí a okolních zpevněných ploch. Odvod dešťových vod bude vzhledem k následnému zaústění přes stávající kanalizaci do jezerní nádrže přes ORL. Trasa dešťové kanalizace bude vedena v souběhu s nově navrženou kanalizací splaškovou. Napojení se provede do koncové šachty RŠ 22 stávající dešťové kanalizace vybudované v rámci golfového klubu 	
Kanalizace je navržena z plastového žebrovaného potrubí UltraRibII – DN 300. Revizní a lomové šachty DN 1000 jsou betonové prefabrikované alt. plastové DN 400 dle místa umístění RŠ.. 

Rozsah dešťové kanalizace:

Dešťová stoka PP-UltraRib2, DN 300………..……………………….……582,05 m

		Bilance dešťových vod 

	Plocha S ( ha)	q  ( l/s.ha)      	 = koeficient odtoku  	Q =  . S . q   (l/s)		
Zpevněné plochy 	0,253	150	0,8	30,36	
Střecha tech.záz.	0,0963	150	0,9	13,00	
Celkem				43,36	

Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek ORL je osazen na dešťové kanalizaci. Vzhledem k tomu, že dešťové vody budou zaústěny do jezerní nádrže, navrhuje se speciálně konstruovaný koalescenční ORL s kalovou jímkou, automatickým plovákovým uzávěrem a obtokem (by-pass).
Hodnoty NEL na odtoku nepřekročí 0,2 mg/l.
                                                                      Průtok                      Obtok
Odlučovač s obtokem……………..……………20 l/s………………..100 l/s

Tento odlučovač je navržen tak, aby do přítoku do 25 l/s protékaly všechny dešťové vody přes koalescenční filtr. Obtok umožňuje při velkém přívalu dešťových vod až pětinásobný průtok odlučovačem při zajištění požadovaných výsledků čištění a parametrů koncentrace ropných látek na výstupu.
Automatický plovákový uzávěr zabraňuje odtoku zachycených ropných látek při dosažení jejich maximální hladiny v odlučovači, extrémních přítocích, nebo při špatně prováděné údržbě.   

Seznam odpadů 

Způsob likvidace domovního odpadu

Projekt technického zázemí byl zpracován dle nového zákonu č. 125/97 Sb., o odpadech, který vstoupil v platnost od 1.1. 1998. Z titulu zmocnění obsaženém v § 9 zákona č. 125/97 Sb., o odpadech, může obec ve své působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů. 
Jako hlavní zásady pro řešení nakládání s odpady byly stanoveny následující zásady: 

odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky: papír, sklo, plasty, směsný odpad a nebezpečný odpad a tzv. zbytkového komunálního odpadu 

V rámci provozu se předpokládají následující druhy odpadů ( dle katalogu odpadů vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. ) :

Skupina odpadů
	
20- Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů ), včetně složek z odděleného sběru
20 01 - Složky z odděleného sběru ( kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01  )
		20 01 01	- Papír a lepenka ( 0 )
		20 01 02	- Sklo ( 0 )
20 01 19	- Pesticidy ( N )
		20 01 21 	- Zářivka  a jiný odpad obsahující rtuť ( N )
		20 02	- Odpady ze zahrad a parků( včetně biologického odpadu )
		20 02 01	- Biologicky rozložitelný odpad
		20 03	- Ostatní komunální odpady
		20 03 01	- směsný komunální odpad ( 0 )
		20 03 03 	- uliční smetky ( 0 )
		20 03 99 	- komunální odpady jinak blíže nespecifikované ( 0 )
13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých odpadů a odpadů uvedených ve skupinách 05,12 a 19)
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje ( N )
15- Odpadní obaly; absorbční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 	- Obaly ( včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu )
		15 01 01	- Papírové a lepenkové obaly ( 0 ) 
		15 01 02 	- Plastové obaly ( 0 ) 	
		15 01 04	- Kovové obaly ( 0 ) 
16 -  Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
16 06 Baterie a akumulátory
16 01 01	- Olověné akumulátory ( N )

Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona " o odpadech ".
Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie ( 0 - ostatní + komunální odpad, N - nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti )
S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č.383/2001 Sb. o  podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie.

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
       Stavba objektu technického zázemí nezasahuje do žádného prvku    
       územního systému ekologické stability.
2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
        Na dotčených parcelách stavby objektu technického zázemí a v jejich blízkosti se    
        nenachází   žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti )
Výstavbou a provozováním objektu se nepředpokládá žádné významnější negativní ovlivnění povrchové a spodní vody.
Stavba nemá žádný negativní vliv na okolí a zdraví lidí, je umístěna mimo jakékoliv záplavové území vodního toku, mimo ochranné pásmo lesa.
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populace
Posuzovaný záměr výstavby objektu technického zázemí v rámci golfového areálu nemá žádný negativní vliv vzhledem k zasaženému území a populaci.
3.	Údaje a možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
V blízkosti záměru výstavby předmětného objektu se nenachází státní hranice. Nepředpokládá se žádný negativní vliv přesahující státní hranice.
4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Žádná mimořádná preventivní opatření nejsou požadována.
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Se žádnými nedostatky vzniklými nedostatečnou znalostí a neurčitostmi při specifikaci vlivů se nepočítá.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ( pokud byly předloženy )

Pro uvedený záměr nebyly předloženy žádné jiné varianty.

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Dokumentace jako přílohy k oznámení záměru :
•	snímek z katastru nemovitostí – kopie
•	situace z PD
•	půdorys 1NP
•	pohledy z PD

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Výstavba objektu technického zázemí v golfovém areálu je nutnou investici, která vyplývá z provozování golfového hřiště. Pracovníci provozu, složitá a drahá technika, skladování nutných komponentů, to vše vyžaduje přiměřené prostředí, které se výstavbou předmětného objektu docílí. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Ropice. 

H.	PŘÍLOHA

            Obec Ropice – Stanovisko obce z hlediska schváleného územního plánu ze dne 27.06.2007
	Pověření o zastupování

Datum zpracování oznámení : 27.06.2007

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení :   Jan Czernek, Štefánikova 21, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711842, 606 757577,  czernek@iol.cz

Podpis zpracovatele oznámení :

Jan Czernek