OZNÁMENÍ  ZÁMÌRU

dle pøílohy zákona è. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb.

A.  Údaje o oznamovateli

Investor                                     OÚ  MANKOVICE
IÈ                                               00600776
Sídlo                                          742 35 Odry 1 , Mankovice è.p. 73

Oznamovatel                             SOVEKO PLAST s.r.o.
IÈ                                               25397168
DIÈ                                            CZ25397168
Sídlo                                          Fráni Šrámka 1209/5, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
Oprávnìný zástupce                 Vladimír Vítek, tel.596619637, fax. 596611699      

B.  Údaje o zámìru
                                                                   
I. Základní údaje

1. Název zámìru                       MANKOVICE - ÈOV  BIO  CLEANER BC 350                                         
                                                 Zámìr spadá dle zákona è. 100/2001 Sb., pøílohy è.1 do 
                                                  kategorie II, podle § 7 pod zjiš�ovací øízení - pøedmìt posouzení
                                                  je zaøazen dle bodu 1.9 Èistírny odpadních vod s kapacitou  od 
                                                  10 000  do  100 000  ekv. obyvatel,  kanalizace  od   5 000 do 
                                                  50 000  napojených  obyvatel  nebo  prùmyslové  kanalizace o               
                                                  prùmìru vìtším než  500 mm.  Pøíslušným úøadem je Krajský
                                                  úøad Moravskoslezského kraje. Na zámìr vydal stavební povolení OÚ    		   Nový Jièín- referát životního prostøedí dne 3.4.2001 pod è.j. ŽP-			   1677/01-MŠ-231/2.
                                    	
2. Kapacita (rozsah) zámìru      ÈOV BIO CLEANER  BC 350 technologie ENVI-PUR pro 350 EO
                                                   s možností rozšíøení ve výhledu na 700 EO.    

3. Umístìní zámìru                    Kraj Moravskoslezský
                                                   Nový  Jièín
	 Mankovice 		

4. Charakter zámìru a možnost kumulace s jinými zámìry

     Investor má zámìr zkvalitnit souèasnou nedostateènou likvidaci splaškových vod v septicích pøípadnì v žumpách. V roce 1998 byla navržena Vodoprojektem s.r.o. Valašské Meziøíèí èistírna AS-VARIOCOMP pro 200 EO,  investor požádal o pøepracování dokumentace s tím, že bude navržena èistírna s technologií ENVI-PUR pro 350 EO s možností rozšíøení ve výhledu na 700 EO. 
     Ke kumulaci s jinými zámìry nedojde a umístìní stavby je v souladu se schválenou územnì plánovací dokumentací. 

5. Zdùvodnìní potøeby zámìru a jeho umístìní, vèetnì pøehledu zvažovaných variant a hlavních dùvodù (i z hlediska životního prostøedí) pro jejich výbìr, resp. odmítnutí.

     V souèasné dobì jsou splaškové vody z jednotlivých objektù obce nedostateènì likvidované v septicích, nebo shromažïované v bezodtokových jímkách - žumpách, které je nutno pravidelnì vyvážet. Pro øešení této situace byla zpracována dokumentace pro stavební øízení "Splašková kanalizace a ÈOV obce Mankovice 1. etapa" Vodoprojektem s.r.o. Valašské Meziøíèí v prosinci 1998. V roce 2000 požádal investor o pøepracování dokumentace s tím, že èistírna bude navržena v technologii ENVI-PUR pro 350 EO s možností rozšíøení ve výhledu na 700 EO. Pùvodnì navržená èistírna byla technologie AS-VARIOCOMP pro 200 EO. 
     Stavba nemá variantní øešení. 

6. Struèný popis technického a technologického øešení zámìru

     ÈOV BIO CLEANER BC 350 se skládá z jedné plastové nádrže s prostorem denitrifikace a kalovou jímkou a ze dvou plastových nádrží jemnobublinkové aktivace s vloženými vestavbami dosazovacích nádrží. Èistírna ja ještì doplnìna èerpací jímkou s obtokem vybudovanou v bezprostøední blízkosti èistírny. Celý objekt èistírny bude po osazení technologie zastøešen pomocí lehkých plastových obloukù. Souèástí èistírna je i èerpací jímka. Navržený systém èištìní pøedpokládá nízkozatìžovanou aktivaci s malou produkcí pøebyteèného kalu.
     Pøíjezd k èistírnì je øešen zpevnìnou komunikací o šíøce 3,5 m napojenou na komunikaci Odry - Suchdol n.O.
     Areál èistírny bude oplocen  plotem 22 x 27 m z pletiva do ocelových sloupkù s bránou šíøky 3 m.                Odvod pøedèištìných splaškových vod z èistírny bude napojen na døíve vyprojektovanou kanalizaci se zaústìním pøes výustní objekt do místní vodoteèe - levostranným pøítokem toku Odra. 
      Pøívod vody do areálu èistírny bude proveden pøípojkou lPE D63 napojenou na stávající vodovod pro veøejnou potøebu DN 80 navrtávkou. Vodomìrná souprava je umístìna v šachtici.	
	Vybudování ÈOV se uskuteèní na parc. è. 563/1 k.ú. Mankovice - bude proveden trvalý zábor.
	
7. Pøedpokládaný termín zahájení realizace zámìru a jeho dokonèení

                                             Zahájení     10/2007
                                             Ukonèení     6/2008

8. Výèet dotèených územnì samosprávných celkù

                                              Kraj Moravskoslezský
                                              Okres Nový Jièín
                                              Obec Mankovice

II. Údaje o vstupech

     Stavba se nachází na parcele è. 563/1 - k.ú. Mankovice. 
     Potøeba vody a el. energie pro výstavbu bude pokryta novými pøípojkami z veøejné sítì.

	Množství splaškových vod:

	350 EO
	Qmax = 4,00 l/s
	Qhod  = 14,4 m3/hod
	Qroèní = 19 163 m3/rok

III. Údaje o výstupech

	Je øešena èistírna odpadních vod zabudovaná do podzemních nádrží. Èistírna neobsahuje žádný zdroj škodlivin unikající do ovzduší.

	Pøedpokládané zneèištìní odpadních vod:

	BSK5		400 mg/l	7,66 t/rok				
	CHSKcr	800 mg/l          15,33 t/rok	
	NL		367 mg/l	7,04 t/rok

	Limity zneèištìní splašk. odpadních vod vypouštìných do drobného toku (mg/l):

				p(mg/l)		m(mg/l)			t/rok
	BSK5			15		20			0,32
	CHSKcr		60	            90			1,15
	NL			20		30		        	0,38

	Èistírna je urèena k èištìní odpadních splaškových vod pro  350 EO v aerobní technologii ENVI - PUR. Funkce biolog. èištìní je založena na aktivaèním principu s využitím jemnobublinové aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatížený systém s vysokým stáøím kalu a aerobní stabilizací kalu. Jemné mechanické pøedèištìní je zajištìno provzdušòovaným lapaèem hrubých neèistot umístìným na pøítokovém potrubí v prostoru denitrifikace. Denitrifikaèní prostor je pøíèkami s prostupy oddìlen od aktivaèního prostoru, který je provzdušòován. Vyèištìná odpadní voda se oddìluje od aktivovaného kalu v dosazovacím - sedimentaèním prostoru a odtud je pøepadem odvádìna do stávající kanal. pøípojky. Chod èistírny je øízen mikroprocesorem.

C.  Ùdaje o stavu životního prostøedí  v dotèeném území

1. Výèet nejzávažnìjších environmetálních charakteristik dotèeného území

	Stavba ÈOV nezasahuje do žádného prvku územního systému ekologické stability.

2. Struèná charakteristika stavu složek životního prostøedí v dotèeném území, které
    budou pravdìpodobnì významnì ovlivnìny

	Na parcelách stavby ÈOV ani v jejich blízkosti se nenachází žádné zvláštì chránìné území ve smyslu zákona è. 114/1992 Sb. 

D.  Údaje o vlivech zámìru na veøejné zdraví a na životní prostøedí

1. Charakteristika možných vlivù a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 
    pravdìpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

	Dle projektové dokumentace se nepøedpokládá žádné významnìjší negativní ovlivnìní povrchové vody. Výstavbou ÈOV dojde ke zkvalitnìní pøedèištìných splaškových vod.
	Stavba ÈOV nemá negativní vliv na okolí a zdraví lidí.

2. Rozsah vlivù vzhledem k zasaženému území a populace

	Posuzovaný zámìr výstavby ÈOV nebude mít žádný negativní vliv vzhledem k zasaženému území a populaci.

3. Údaje o  možných významných nepøíznivých vlivech pøesahujících státní hranice

	V blízkosti zámìru výstavby ÈOV se nenachází žádná státní hranice.

4. Opatøení k prevenci, vylouèení, snížení pøípadnì kompenzaci nepøíznivých vlivù

	Žádná mimoøádná preventivní opatøení nejsou požadována

5. Charakteristika nedostatkù ve znalostech a neurèitostí, které se vyskytly pøi
    specifikaci vlivù

	Se žádnými nedostatky vzniklými nedostateènou znalostí a neuèitostmi pøi specifikaci vlivù se nepoèítá.

E.  Porovnávání variant øešení zámìru (pokud byly pøedloženy)

	Pro uvedený zámìr nebyly pøedloženy žádné jiné varianty.

F.  Doplòující údaje

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajù v oznámení

	Dokumentace jako pøílohy k oznámení zámìru:
	- výpis z katastru nemovitostí
	- katastrální mapa se zákresem

G.  Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

	Uvedený zámìr stavby ÈOV øeší zkvalitnìní ukazatelù zneèištìní na odtoku do místní vodoteèe oproti pùvodnímu pøedèištìní v septicích.
	Stavba bude provedena na pozemku p.è. 563/1 k.ú. Mankovice. Vlasníkem pozemku je p. Jaroslava Vahalíková, Mankovice 83,  742 35 Mankovice, se kterou byla sjednána pøedbìžná dohoda o odkoupení potøebné èásti pozemku obcí Mankovice.
	Stavba je v souladu se zámìry územního plánování v obci Mankovice

H.  Pøíloha

	-vyjádøení hygienika - hlavní hygienik  Èeské republiky
	-vyjádøení hygienika - okresní hygienik
	-vyjádøení správce toku - Státní melioraèní správa
         -hydrologické údaje povrchových vod - Èeský hydrometeorologický ústav, poboèka Ostrava 

Datum zpracování oznámení:
23. 7. 2007

Jméno, pøíjmení, bydlištì a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

	Antonín Kabelík, Zednická 6/316, 73601 Havíøov, mobil 737442348

Podpis zpracovatele oznámení: