OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle přílohy zákona č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Beskydská golfová, a.s..
Ropice čp. 415
PSČ  739 56
IČ:  25352920
Zastoupen:
      JAN CZERNEK, IČ: 68304421, Štefánikova 21, 737 01 Český Těšín

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.	Základní údaje
1.	Název záměru
Golfový areál – technické zázemí
2.	Kapacita ( rozsah ) záměru
Objekt bude sloužit jako servisní a skladové zázemí k údržbě golfového areálu. Jedná se především o parkování a drobnou údržbu servisní techniky pro udržování golfových drah, sklady hnojiv a pesticidů pro údržbu trávníků a vlastní zázemí zaměstnanců, kteří se o údržbu starají.   
Vlastní objekt je rozdělen na dvě části a to na část garáží (traktory, sekačky a další stroje potřebné pro údržbu golfových drah), kde je i sklad nebezpečného odpadu (nezateplená část) a na část zateplenou, kde se nacházejí dílny, sklady a sociální zázemí pro zaměstnance. Dílna pro opravy strojů  je průchozí z garáží a dále přes chodbu k prostorám sociálního zázemí. Z dílny, pro opravu strojů, je dále vstup do skladu dílny, broušení sekaček, do dřevodílny a do kompresorovny. Z chodby, která spojuje dílnu se soc. zázemím, je vstup do úklidové komory a do místnosti pro kotel, kde se nachází kotel, zásobník TUV a nádrž na noční akumulování vody o velikosti 1m3.  V prostorách skladů je umístěna místnost, kde bude ocelová nádrž o objemu 1000l, pro PHM. Tato místnost je přístupná zvenku. Nafta bude odtud čerpána do techniky pro údržbu hřišť. Část sociálního zázemí obsahuje šatny, WC a sprchy pro ženy (3 osoby) a šatny, WC a sprchy pro muže (13 osob) a úklidovou komoru přístupnou z předsíňky WC mužů. Dále je zde sušárna oděvů, společenská místnost s kuchyňským koutem a kancelář s kuchyňským koutem a jedno další samostatné WC. Vše přístupné ze vstupní chodby. Z boku sociálního zázemí jsou umístěny sklad pesticidů a sklad hnojiv, které mají samostatné přístupy zvenku a mezi sebou jsou propojeny posuvnými vraty. Sklad pesticidů je vybaven umyvadlem a bude zde skladováno cca 200l pesticidů v baleních  o velikosti 10l. Skladovaná hnojiva jsou převážně granulovaná dlouhopůsobící i krátcepůsobící. Složením se jedná o dusík, fosfor a draslík (a některé mikroelementy Fe, Mn, Cu, S atd.). Předpokládaný objem skladovaných hnojiv – pevných – 30t (32 palet – cca 30 m3) Ve skladu nebezpečného odpadu se budou skladovat následující odpady: Použité oleje, staré akumulátory a baterie, zářivky, prázdné obaly od pesticidů a hnojiv.

3.	Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )
Kraj : Moravskoslezský
Obec : Ropice
Katastrální území : Ropice
4.   Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je vybudovat objekt technického zázemí v areálu golfového hřiště mimo lokality, kde je pohyb golfových hráčů a mimo pohyb návštěvníků golfového areálu. Určená lokalita splňuje požadavky investora, z předmětného místa v rámci údržby hřiště je možno dosáhnout veškeré hrací plochy, blízkost obecní komunikace umožňuje dobrou dostupnost v rámci zásobování skladu potřebnými komponenty. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.  
      
5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  
                  variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního     
      prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
V areálu golfového hřiště je nutno vytvořit zázemí pro zabezpečení celoročního provozu, údržby, garážování techniky a skladování hmot. Výběr lokality pro umístění předmětné stavby byl ovlivněn celoroční dostupnosti, umístění objektu není esteticky rušivým prvkem v rámci golfového hřiště. Podstatným důvodem je, že stavba nezasahuje do ochranných pásem lesa a vodního toku. Napojení na inženýrské sítě bude v rámci areálu na již zkolaudované řády splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní a plynovodní řád je na hranici zájmového pozemku, přípojka nízkonapěťového elektrického vedení bude z nově budované trafostanice v areálu golfového hřiště. Zvolená lokalita umístění předmětného objektu vyhovuje z  hlediska ochrany životního prostředí a jedinou variantou lokalizace záměru.    

6.   Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Urbanistické řešení
Návrh řeší technické zázemí jako objekt, který je nedílnou součástí golfového areálu v obci Ropice a je pro každodenní chod tohoto sportoviště nezbytný. Objekt je napojen na místní komunikaci novou příjezdovou cestou v lokalitě V. komplexního projektu Golf Area Třinec - Ropice. 
Západní stranu hranice pozemku lemuje místní komunikace, odkud je přístup k objektu po nové příjezdové komunikaci přes zpevněné plochy tvořící jakési nádvoří až k samotnému objektu. Na tomto nádvoří jsou umístěny 3 pískové kóje, 4 parkovací stání pro zaměstnance a 2 stání pro nabíjení vozíků. Do tohoto prostoru nádvoří se vjíždí i vyjíždí obousměrnou příjezdovou komunikací, která se v prostoru nádvoří rozdvojuje a dál pokračuje jako jednosměrná. Pod tímto nádvořím je situován podélným směrem jihozápad-severovýchod podlouhlý objekt technického zázemí.

Architektonický výraz
Jelikož je objekt na severní straně celého golfového areálu, a to na vyvýšeném a dobře viditelném místě z hrací plochy, je jeho charakter přízemní a řešen co nejméně nápadnou formou. Je rozdělen do dvou částí - servisně provozní budova a garážová hala. Obě části jsou přitíženy proti sobě jdoucími pultovými střechami, jejichž dřevěné obité vazníky procházejí skrz fasády a vytvářejí tak na čelních pohledech výrazný rytmický prvek roubení. Provozní budova je od skladů a garážové haly odlišena svislým dřevěným celoplošným obkladem, obdobně jako u blízkého odpaliště (objekt pro trénink odpalu golfových míčku). Kolem objektu je viditelný nízký sokl kopírující terénní úpravy. Zbytek fasády tvoří hladká bílá omítka. Většina otvorů (vstupní dveře, vrata a okna) je synchronně rozčleněna do fasády dle polí (na osu nebo do střední části pole), které vytváří střešní vazníky. Technický výraz objektu je obecně potlačen tak, aby nenarušoval přírodní ráz okolního hřiště. Proto je skladová a příjezdová plocha nádvoří tímto objektem pohledově od golfových tras kryta. 

Konstrukční řešení 
Vnitřní nosné stěny budou vyzdívány z keramických tvarovek tl. 300 – 375 mm, obvodové stěny tl. 300 - 375 mm + zateplovací systém. Stropní konstrukce je tvořená dřevěnými vaznicemi, které jsou uloženy na dřevěné příhradové vazníky.
Část objektu – garáže – bude omítnuta hladkou štukovou omítkou – bílé barvy. Část provozní bude opatřena celoplošným dřevěným obkladem.
Střešní krytina bude plechová. 
Okna budou dřevěná, s eurokováním, dveře jsou rovněž dřevěné, přírodnÍ. 

Stavba sestává z následujících objektů :	

SO  01-  01	Technické zázemí
SO  02-  01	Přípojka vody
SO  03a-01	Řad splaškové kanalizace (bude napojen do řádu vedoucího k ČOV)
SO  03b-01	Řad dešťové kanalizace  (bude napojen do řádu vedeného od klubovny)
SO  03c-01	Odlučovač ropných látek
SO  04-  01	Přípojka plynu
SO  05-  01	Přípojka NN .
SO  06-  01	Komunikace a zpevněné plochy
SO  07-  01	Sadové úpravy
SO  08-  01	Opěrné stěny

Kat. číslo		Výměra		Druh	
322/1		 81 895		trvalý travní porost
322/2		 59 638		trvalý travní porost
2124		 5 312			ostatní plocha
392		   	 430			zastavěná plocha a nádvoří 
21		    	 504			zastavěná plocha a nádvoří 
320		 	 2 424			ostatní plocha

7.    Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení :    září 2007
Termín dokončení : září 2008

8.   Výčet dotčených územně samosprávných celků
Moravskoslezský kraj, Město Třinec, Obec Ropice

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
	      -	rozhodnutí o připojení na komunikaci
	      -	územní rozhodnutí
	      -	vodoprávní řízení
	      -	stavební povolení
Úřady: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Městský úřad Třinec, Obecní úřad  Ropice

 II.   Údaje o vstupech

Zábor půdy
- plocha řešeného území 						5 882 m2
- zastavěná plocha							   831 m2
- komunikace, chodníky						2 462 m2
- plocha zeleně						     	 731,5m2

Výstavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu. 

Seznam dotčených pozemků v trvalém záboru

Kat. číslo	Výměra		Druh                             	BPEJ                      

322/1		81 895		trvalý travní porost          74911
322/2		59 638		trvalý travní porost          74911, 749 41

Rozsah vynětí, a to zda a v jakém rozsahu bude vynětí dočasné či trvalé, bude upřesněn v dalších etapách přípravných prací projektovaných objektů a zpracování podkladů pro příslušná vynětí. 

Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání podle zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, o ochraně zemědělského půdního fondu, a souvisejících právních předpisů. Bude zpracována předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy nalézajících se na dotčených pozemcích a návrh způsobů hospodárného využití těchto zemin.

Před zahájením stavby dojde ke skrývce svrchní kulturní vrstvy zeminy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy, které budou  po skrytí buď hospodárně využity v jiných lokalitách (bude řešeno v dalších etapách), nebo dočasně skladována na skladce zeminy pro účely rekultivace po ukončení záměru. 

Pokud budou skrývané kulturní vrstvy půdy ukládány na složištích (deponiích) do doby jejich použití pro účely rekultivace nebo přípravu ploch k ozelenění, bude zajištěna jejich ochrana před znehodnocením a ztrátami, a řádné ošetřování.

Odběr a spotřeba vody

Odběr vody po dobu výstavby bude pro potřeby realizace stavebních objektů, zařízení staveniště a údržby ploch bude odebírán ze stávajícího veřejného vodovodu, případně v místě stavby.  V období trvalého provozu bude odběr prováděn ze stávajícího veřejného vodovodu.

Spotřeba vody pro trvalý provoz

- průměrná denní spotřeba vody pro zaměstnance – čistý provoz
50 l/os.,den, 20 zam = 1000l/den
příprava postřiku/měsíc = 2x1m3, tedy 67x1,5 = 100 l/den
údržba techniky = 1000l/den			QP = 2,1 m3/den

- max. denní spotřeba vody			Qm = 2,1  1,5 = 3,15 m3/den
- max. hodinová spotřeba vody		Qh = 1575  1,8 = 2 835 l/hod
- roční spotřeba vody 			Qr = 2,1  365 = 766,5 m3/rok
- roční spotřeba tepla na ohřev TUV		5 050 kWh, tj. 18,2 GJ
- podíl TUV bude cca 30 %

Energetické zdroje

Spotřeba plynu

- počet plynových spotřebičů	kotel ÚT - 	1 ks  3,07 m3/h
- roční spotřeba tepla na vytápění		51 370 kWh, tj. 184,9 GJ
- roční spotřeba tepla na ohřev TUV		5 050 kWh, tj. 18,2 GJ
- redukovaná hodinová spotřeba paliva 	Bh  3,07 m3/h
- roční spotřeba paliva na vytápění		Br ÚT  6 010 m3, tj. 201 GJ
- roční spotřeba paliva na ohřev TUV	Br TUV  590 m3/rok  tj. 19,8 GJ
- celková roční spotřeba paliva		Br  6 600 m3/rok  tj. 220,8 GJ, tj. 61,3 MWh

Ústřední vytápění

			Zdroj tepla
Jako zdroj tepla pro objekt bude sloužit závěsný plynový kotel BAXI LUNA HT se jmenovitým výkonem 9,4 ÷ 28 kW. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn koaxiálním kouřovodem vedeným skrz střešní konstrukci.
- celková tepelná ztráta objektu		29,4 kW
- roční spotřeba tepla na vytápění	51 370 kWh, tj. 184,9 GJ
- oblastní výpočtová teplota		te = -15 C
- průměrná teplota v topném období	tes = 3,9 C
- délka topného období			d = 246 dní
- tepelně technické vlastnosti provedených stavebních konstrukcí objektu budou  odpovídat požadovaným hodnotám dle novelizované ČSN 73 0540

			Systém a rozvody
Vytápění objektu bude řešeno teplovodním systémem (tzn., že teplota topné vody nepřesáhne 95 C) s nuceným oběhem topné vody, s tepelným spádem 70/55C. Rozvody k topným tělesům budou provedeny z měděných trubek vedených v  podlaze. Odvzdušnění rozvodů k tělesům bude zajištěno odvzdušňovacími ventily na tělesech. Oběh topné vody bude zajišťovat  oběhové čerpadlo, které je součást navrženého plynového kotle. K uzavírání budou na potrubí před kotlem osazeny kulové kohouty GIACOMINI. Zabezpečení systému (vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení tlakové hladiny v předepsaných mezích) bude zajištěno dle ČSN 060830 uzavřenou membránovou expanzní nádobou, která je součást kotle.Veškeré rozvody k tělesům budou opatřeny izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu. 

			Otopná tělesa
K vytápění budou navrženy deskové radiátory RADIK VK. Tělesa budou osazena radiátorovými armaturami s termostatickými hlavicemi. 

			Regulace
Regulace systému bude zajištěna programovatelným ekvitermním regulátorem, který je součástí navrženého kotle BAXI LUNA HT. Regulátor bude v závislosti na nastaveném režimu vytápění a na venkovní teplotě ovládat chod kotle. Venkovní čidlo regulátoru bude umístěno na severní fasádě objektu. Použití ventilů s termostatickými hlavicemi na jednotlivých topných tělesech umožní individuální úpravu teploty v dané místnosti podle potřeb uživatele.
Příkon el. energie :

Příkon el. energie je vztažený na hlavní domovní vedení objektu :

Osvětlení :			Pi =	12,0 kW	= 0,80	Ps =	9,6 kW
Zásuvkové rozvody :		Pi =	28,0 kW	= 0,40	Ps =	11,2 kW
Výpočetní technika  :		Pi =	4,5 kW		= 0,60	Ps =	2,7 kW
Nabíjení sekaček a vozíků :	Pi =	30,0 kW	= 0,50	Ps =	15,0 kW
Zařízení VZT :			Pi =	7,0 kW		= 0,70	Ps =	4,9 kW
Plánované rozšíření objektu :	Pi =	18,0 kW	= 0,55	Ps =	9,9 kW
	
Objekt celkem :	Pi =	99,5 kW			Ps =	53,3 kW

Průměrný koeficient soudobosti :   = 0,536
Výpočtový proud při cos  1,0 : Iv = 85,3 A
Požadovaná jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem In=3x100A - charakteristika vedení.

 Spotřeba el. energie :

Spotřeba el. energie se  předpokládá  34 MWh/rok

Připojení na zdroj el. energie : 

Výše uvedený požadovaný příkon el. energie objektu Pi=99,5kW/Ps=53,3kW, bude připojen z nové distribuční transformační stanice 22/0,4kV rozvodného závodu SME, přípojkou, která je řešena v samostatném projektu. Přípojka bude ukončena v přípojkové skříni na fasádě objektu dle

III.	Údaje o výstupech

Emise
V období výstavby budou výstupem emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů zajišťujících úpravu terénu, výkopy a dovoz příslušných stavebních materiálů či dílůa prováděné stavby.  V daleko menším množství pak emise z nákladních automobilů při odvozu stavebních odpadů. V období stavby může být zvýšená prašnost, kterou lze eliminovat kropením staveniště a provozní kázní. Dodavatel zajistí aby nedošlo ke znečištění komunikací při výjezdu ze staveniště.  
V období provozu budou emise rovněž pocházet pouze z mobilních zdrojů – vozidel klientů a zaměstnanců, případně poskytovatelů služeb pro provoz. Lze předpokládat, že vliv nebude nijak dramatický a celkovou emisní i následně imisní situaci lokality ovlivní nevýznamně. Další zdroj emisi nevznikne. 

Hluk
Nepředpokládá se nárůst hlučnosti nad zákonnou hranici. Zdrojem hluku budou stavební práce a  v období provozování záměru vozidla klientů a zaměstnanců.
Během výstavby to bude hluk ze stavebních mechanismů a z dopravy související ze stavebními pracemi. Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje. Nepředpokládá se kumulace mnoha strojů a tím vznikající enormní hluková zátěž na jednom místě ve stejném čase. Stavební práce budou prováděné v denní dobu, tak aby okolí stavby nebylo obtěžováno nadměrným hlukem v noční době. 
Reálným zdrojem vibrací mohou být pouze některé druhy stavebních prací.

Odpadní vody
V období výstavby budou vznikat pouze odpadní vody ze sociálního zařízení dodavatele stavby, což je řešitelné mobilními toaletami nebo využíváním stávajícího sociálního zařízení okolních objektů. Technologické odpadní vody nebudou vznikat, betonové směsi budou dovážené z externích zdrojů. 

Odpadní vody průmyslového charakteru nebudou v období provozu vznikat. Vznikající odpadní vody budou běžné komunální odpadní vody s likvidaci na stávající ČOV golfového areálu. Napojení nové kanalizace se provede do stávající šachty Š 6 vybudované v rámci stavby golfového klubu.       
Množství splaškových vod:

1. Množství splaškových vod (výpočet viz. kapitola II.   Údaje o vstupech -  Odběr a spotřeba vody )

Qd………………………………………………1,0 m3/den
Qmax …………………………………………….2,82 l/s
Qrok …………………………………………….365 m3/rok
Počet EO…………….1000 l/d : 100 l/EO………10 EO

Znečištění přiváděné na ČOV:
	Znečištěn
g EO/den	Celkem
kg/den	Celkem
t/rok 	
BSK5	60	0,60	0,219 x 0,7 = 0,153              	
CHSK cr	120	1,20	0,438 x 0,7 = 0,307	
NL	55	0,55	0,201 x 0,7 = 0,141	
Nc	11	0,11	0,040 x 0,7 = 0,028	
Pc	2,5	0,025	0,009 x  0,7 = 0,006	

Stávající ČOV typ BIO CLEANER® kapacitně pokryje uvedený nárůst přiváděného znečištění. 

Dešťové kanalizace

Do dešťové kanalizace budou zaústěny dešťové odpadní vody ze střechy objektu technického zázemí a okolních zpevněných ploch. Odvod dešťových vod bude vzhledem k následnému zaústění přes stávající kanalizaci do jezerní nádrže přes ORL. Trasa dešťové kanalizace bude vedena v souběhu s nově navrženou kanalizací splaškovou. Napojení se provede do koncové šachty RŠ 22 stávající dešťové kanalizace vybudované v rámci golfového klubu 	
Kanalizace je navržena z plastového žebrovaného potrubí UltraRibII – DN 300. Revizní a lomové šachty DN 1000 jsou betonové prefabrikované alt. plastové DN 400 dle místa umístění RŠ.. 

Rozsah dešťové kanalizace:

Dešťová stoka PP-UltraRib2, DN 300………..……………………….……582,05 m

		Bilance dešťových vod 

	Plocha S ( ha)	q  ( l/s.ha)      	 = koeficient odtoku  	Q =  . S . q   (l/s)		
Zpevněné plochy 	0,253	150	0,8	30,36	
Střecha tech.záz.	0,0963	150	0,9	13,00	
Celkem				43,36	

Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek ORL je osazen na dešťové kanalizaci. Vzhledem k tomu, že dešťové vody budou zaústěny do jezerní nádrže, navrhuje se speciálně konstruovaný koalescenční ORL s kalovou jímkou, automatickým plovákovým uzávěrem a obtokem (by-pass).
Hodnoty NEL na odtoku nepřekročí 0,2 mg/l.
                                                                      Průtok                      Obtok
Odlučovač s obtokem……………..……………20 l/s………………..100 l/s

Tento odlučovač je navržen tak, aby do přítoku do 25 l/s protékaly všechny dešťové vody přes koalescenční filtr. Obtok umožňuje při velkém přívalu dešťových vod až pětinásobný průtok odlučovačem při zajištění požadovaných výsledků čištění a parametrů koncentrace ropných látek na výstupu.
Automatický plovákový uzávěr zabraňuje odtoku zachycených ropných látek při dosažení jejich maximální hladiny v odlučovači, extrémních přítocích, nebo při špatně prováděné údržbě.   

Odpady
Vznik odpadu lze rozdělit do 3 časových etap:
•	odpady vznikající při výstavbě,
•	odpady vznikající při provozu (užíváním, opravami a údržbou areálu)
•	odpady vznikající po případném ukončení činnosti a odstranění
Seznam druhové skladby odpadů byl sestaven na základě konzultací s investorem a odborných znalostí a zkušeností zpracovatelů oznámení s obdobnými záměry. 

Nakládání s odpady
S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou ( zák.č. 185/2001 Sb., v platném znění, a související prováděcí předpisy). 

Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dle ustanovení § 11 zákona o odpadech má přednost materiálové využití odpadu před jeho odstraněním.
Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související (nakládání s odpady) nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy převzala. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví této oprávněné osoby a do té doby musí být ze jeho strany zajištěno:
•	třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit mísení)
•	řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem (vylití, rozsypání) či odcizením.
Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. S nebezpečnými odpady může původce odpadů (dodavatel stavby, provozovatel areálu) nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Původci odpadů jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny grafickým symbolem dle zákona o chemických látkách nebo aby byly označeny nápisem “nebezpečný odpad” pokud se jedná o jiné nebezpečné odpady. Pro každý nebezpečný odpad bude zpracován identifikační list, který bude připevněn buď na nádobu s tímto odpadem nebo jím bude vybaveno místo nakládání s nebezpečným odpadem.
Z hlediska potenciálního vzniku odpadů podobných komunálním odpadům upozorňujeme na ustanovení § 17 odst. 5) zákona č. 185/2001 Sb., které umožňuje původcům takovýchto odpadů na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Pokud se původce produkující výše zmíněný odpad nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

Odpady vznikající v rámci výstavby

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektu stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit odstraňování odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy.
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 “Povinnosti původců odpadů” zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění). 

Po dobu výstavby je předpokládán vznik následujících odpadů
Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie	Doporučené nakládání	
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N	odstranění	
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů	O	recyklace	
12 01 02	Ostatní železný šrot	O	recyklace	
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů	O	recyklace	
12 01 13	Odpady ze svařování	O	recyklace	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	recyklace	
15 01 02	Plastové obaly	O	recyklace	
15 01 04	Kovové obaly	O	recyklace	
15 01 03	Dřevěné obaly	O	recyklace	
15 01 04	Kovové obaly	O	recyklace	
15 01 06	Směsné obaly	O	recyklace	
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	odstranění	
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených). čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N	recyklace	
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny neuvedené pod č. 15 02 02	O	skládka	
17 01 01	Beton	O	recyklace	
17 01 02	Cihly 	O	recyklace	
17 01 07	Směsi betonu a cihel neobsahující nebezpečné látky	O	recyklace, skládka	
17 02 01	Dřevo	O	recyklace	
17 02 02	Sklo	O	recyklace	
17 02 03	Plasty	O	recyklace	
17 03 01 / 02	Asfaltové směsi                                     	N/O	recyklace	
17 04 05	Železo a ocel	O	recyklace	
17 04 11	Kabely neobsahující nebezpečné látky	O	recyklace	
17 05 04	Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky	O	recyklace	
17 06 04	Izolační materiály neobsahují nebezpečné látky	O	skládka	
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	skládka	
Převážná část výkopové zeminy, která vznikne při výkopových pracích pro stavební objekty bude využita v místě stavby k terénním úpravám a nespadá do režimu nakládání s odpady. 

S odpady  vznikajícími při výstavbě bude nakládáno v souladu s platnou legislativou ( zák.č. 185/2001 Sb., v platném znění, a související prováděcí předpisy) a odpady budou tříděny podle druhů a kategorií. Jejich shromažďování bude řešeno podle kategorie odpadu a  následně budou předány oprávněné firmě k odstranění nebo využití. Stavební odpad bude zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou.
Množství některých odpadů vzniklých při stavebních pracích zatím nelze specifikovat, v řadě případů bude toto množství známo až po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

Odpady vznikající v období provozu

V současné době je v řešeném území v provozu golfový areál spolu s restaurací. 
Záměr předpokládá výstavbu budovy technického zázemí spolu s inženýrskými sítěmi, komunikacemi a zpevněnými plochami. Objekt bude sloužit jako servisní a skladové zázemí k údržbě golfového areálu. Jedná se především o parkování a drobnou údržbu servisní techniky pro udržování golfových drah, sklady hnojiv a pesticidů pro údržbu trávníků a vlastní zázemí zaměstnanců, kteří se o údržbu starají a administrativní zázemí.
Ve vlastní objektu je mimo jiné plánován sklad nebezpečného odpadu (použité oleje, staré akumulátory a baterie, zářivky, prázdné obaly od pesticidů a hnojiv), sklad pesticidů a hnojiv a také místnost, kde bude umístěna ocelová nádrž o objemu 1000 l, pro PHM.

Po realizaci záměru budou při provozu celého areálu i nadále vznikat tyto odpady: 
•	běžný komunální odpad; odpad z údržby zeleně nově pak budou vznikat
•	agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky včetně obalů; odpady vznikající při manipulaci s PHM - úkapy; odpady vznikající při servisních pracích – použité oleje, staré akumulátory a baterie; odpady z kancelářského provozu

Pesticidy, hnojiva, chemikálie, PHM a oleje budou skladovány na vyhrazených místech a budou zabezpečeny proti možné kontaminaci povrchových, resp. podzemních vod. Skladovány budou odděleně. Stejně tak budou skladovány nebezpečné odpady (obaly od pesticidů a hnojiv, použité oleje a baterie, zářivky aj.). Nebezpečné odpady budou dle potřeby předány smluvní firmě k odstranění.
Odpad z údržby zeleně, tzn. biologicky rozložitelný odpad, je a bude ponecháván na místě, jako tzv. zelené hnojení.
Komunální odpad bude, stejně jako v současnosti, v maximální možné míře nejdříve tříděn a to zejm. na papír a lepenku, sklo a plasty. Vytříděný odpad je a předáván k recyklaci, směsný komunální odpad je odvážen smluvní firmou na příslušnou skládku. 

Provozovatel golfového areálu má v současné době uzavřenou smlouvu se společností NEHLSEN Třinec, která zajišťuje svoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu.

Přehled současné roční produkce hlavních odpadů v golfovém areálu
Kód odpadu	Název	kg/rok	
13 02 07*	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje	400	
20 01 01	Papír a lepenka	150	
20 01 39	Plasty	150	
20 01 33*	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie	4 ks	
20 01 34	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33		
20 03 01	Směsný komunální odpad	178	
20 03 03	Uliční smetky	22	

Pozn.: V negolfové sezóně tj. v období od listopadu do dubna, kdy je golfové hřiště pokryto sněhem a je uzavřené, se vyprodukuje odpadu mnohem méně než v golfové sezóně. Svoz je následně regulován telefonicky dle potřeby.

Odpady vznikající ve fázi provozu golfového areálu a jeho technického zázemí
Kód odpadu	Název	Kategorie	Doporučené nakládání	
12 01 99	Odpady jinak blíže neurčené - dílenské smetky 	O	skládka	
13 02 07*	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje	N	recyklace	
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje 	N	odstranění	
13 05 03	Kaly z lapáků nečistot                                    	N	odstranění	
13 05 06 	Olej z odlučovačů oleje                                  	N	odstranění	
13 05 07	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje            	N	odstranění	
13 05 08	Směsi odpadů z lap.písku a z odl.oleje          	N	odstranění	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly 	O	recyklace	
15 01 02	Plastové obaly 	O	recyklace	
15 01 06	Směsné obaly	O	zpětvzetí/recyklace	
15 01 07	Skleněné obaly                                               	O	zpětvzetí/recyklace	
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	zpětvzetí	
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených). čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N	recyklace/skládka	
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny neuvedené pod č. 15 02 02	O	recyklace/skládka	
19 08 01	Shrabky z česlí                                               	O	skládka	
19 08 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod   	O	skládka	
20 01 01	Papír a lepenka	O	recyklace	
20 01 02	Sklo	O	recyklace	
20 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N	recyklace	
20 01 33*	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie	N	recyklace	
Kód odpadu	Název	Kategorie	Doporučené nakládání	
20 01 34	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33	O	recyklace	
20 01 39	Plasty	O	recyklace	
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O	recyklace	
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	skládka	
20 03 03	Uliční smetky	O	skládka	

Pozn.: Seznam druhové skladby odpadů vychází ze současné produkce odpadů v areálu investora, doplněné o odpady vznikající z nových činností v souvislosti s výstavbou technického zázemí. 
Množství jednotlivých druhů odpadů předpokládáme ve stejné výši jako doposud, jelikož nedojde k navýšení stávajících kapacit golfového areálu (vyčíslení množství viz předchozí tabulka). U ostatních druhů odpadů vznikajících v souvislosti realizací a provozem technického zázemí nelze v této fázi PD specifikovat množství přesněji.

Odpady vznikající po ukončení provozu (dožití stavby)
Bude se jednat především o stavební materiály, které byly použity pro vybudování jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadu a stavebních materiálu vhodným způsobem dále využít.
Proto se doporučuje při výstavbě minimalizovat používání těch materiálu, které se po skončení životnosti a/nebo při odstranění či opravách stavby stanou nebezpečným odpadem (viz vyhláška č.381/2001 Sb. Katalog odpadu, v platném znění). 

Nelze předpokládat, že by z hlediska odpadů výstavba, provoz a případné ukončení golfového areálu po dožití stavby neúměrné zatěžovaly životní prostředí.
Ostatní

Vzhledem k tomu , že v objetu bude skladováno cca 200l pesticidů v baleních  o velikosti 10 l bude postupováno v souladu s ust. § 39 zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění,  a prováděcí vyhl.č. 450/2005 Sb., v platném znění. Skladovaná hnojiva jsou převážně granulovaná dlouhopůsobící i krátcepůsobící. Složením se jedná o dusík, fosfor a draslík (a některé mikroelementy Fe, Mn, Cu, S atd.). V případě potřeby bude investorem předložen seznam všech skladovaných hnojiv.Předpokládaný objem skladovaných hnojiv – pevných – 30t (32 palet – cca 30 m3) .  V prostorách skladů bude umístěna místnost, kde bude ocelová nádrž o objemu 1000l, pro PHM. Nafta bude odtud čerpána do techniky pro údržbu hřišť.

Podle § 39 zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění, je každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Bude vypracován havarijní plán a učiněna patření plynoucí z ustanovení zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění, a prováděcí vyhl.č. 450/2005 Sb., v platném znění. 
 
Především skladové a manipulační prostory , v nichž se budou závadné látky používat, skladovat, manipulovat apod., budou umístěná a zajištěná tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Sklady budou podrobeny pravidelné kontrole a provoz bude v souladu s ustanovením vodního zákona. 
 
V průběhu stavby bude dodavatel stavby upozorněn na povinnosti vznikající s možným rizikem únikem ropných látek ze staveních mechanismů ( pohonné hmoty, hydraulika) a  povinnosti při likvidaci následků možných úniků.  Tzn. kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby. U nepropustných ploch provést ošetření vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
       Stavba objektu technického zázemí nezasahuje do žádného prvku    
       územního systému ekologické stability.
2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
        Na dotčených parcelách stavby objektu technického zázemí a v jejich blízkosti se    
        nenachází   žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti )
Výstavbou a provozováním objektu se nepředpokládá žádné významnější negativní ovlivnění povrchové a spodní vody.
Stavba nemá žádný negativní vliv na okolí a zdraví lidí, je umístěna mimo jakékoliv záplavové území vodního toku, mimo ochranné pásmo lesa.
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populace
Posuzovaný záměr výstavby objektu technického zázemí v rámci golfového areálu nemá žádný negativní vliv vzhledem k zasaženému území a populaci.
3.	Údaje a možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
V blízkosti záměru výstavby předmětného objektu se nenachází státní hranice. Nepředpokládá se žádný negativní vliv přesahující státní hranice.
4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Žádná mimořádná preventivní opatření nejsou požadována.
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Se žádnými nedostatky vzniklými nedostatečnou znalostí a neurčitostmi při specifikaci vlivů se nepočítá.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ( pokud byly předloženy )

Pro uvedený záměr nebyly předloženy žádné jiné varianty.

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Dokumentace jako přílohy k oznámení záměru :
•	snímek z katastru nemovitostí – kopie
•	situace z PD
•	půdorys 1NP
•	pohledy z PD

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Výstavba objektu technického zázemí v golfovém areálu je nutnou investici, která vyplývá z provozování golfového hřiště. Pracovníci provozu, složitá a drahá technika, skladování nutných komponentů, to vše vyžaduje přiměřené prostředí, které se výstavbou předmětného objektu docílí. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Ropice. 

H.	PŘÍLOHA

            Obec Ropice – Stanovisko obce z hlediska schváleného územního plánu ze dne 27.06.2007
	Pověření o zastupování

Datum zpracování oznámení : 7.09.2007

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení :   Jan Czernek, Štefánikova 21, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711842, 606 757577,  czernek@iol.cz

Podpis zpracovatele oznámení :

Jan Czernek