Title: Posouzení větrné zásoby lokality Albrechtice u Frýdlantu
Author: Q
Last saved by: Hanka

Pangea Harrachov bytový dům	                                                                         Oznámení o záměru

OZNÁMENÍ

ve smyslu § 6, přílohy č. 3 zákona ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů

Pangea Harrachov
bytový dům

Zpracovatel oznámení:						Mgr. Pavel Kučírek

Osvědčení odborné způsobilosti č.j.12531/1960/OHVR/93 ze dne 11.4.1995

Červenec 2005

Obsah:
Úvodní informace											 3
A. Údaje o oznamovateli										 3
B. Údaje o záměru											 3
  I. Základní údaje											 3
     1. Název záměru											 3
     2. Kapacita (rozsah) záměru										 3
     3. Umístění záměru											 4
     4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými zájmy						 4
     5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 		 4
         a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí				 		 
     6. Popis technického a technologického řešení záměru						 5
     7. Předpokládaný temín zahájení a dokončení realizace záměru 					 6
     8. Výčet dotčených územně samosprávných celků							 6
 II. Údaje o vstupech											 6
     1. Půda												 6
     2. Voda												 6
     3. Ostatní surovinové a energetické zdroje								 6
     4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu								 7
III. Údaje o výstupech 										 	 7
     1. Ovzduší												 8
     2. Odpadní vody											 8
     3. Odpady												 8
     4. Hluk a emisní zatížení v době výstavby								 8
     5. Doplňující údaje											 9
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území					 	 9
  I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území					 9
 II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území				 9
     1. Ovzduší												 9
     2. Klima												 9
     3. Vody												10
     4. Půda												11
     5. Horninové prostředí a přírodní zdroje								11
     6. Fauna, flora, územní systém ekologické stability							12
     7. Krajina												12
     8. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky							12
III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 13
D. Komlexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a  životní prostředí         	13
  I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich	13
     velikosti a významnosti										
     1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů						13
     2. Vlivy na ovzduší a klima										13
     3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky			13
     4. Vlivy na povrchové a podzemní vody								13
     5. Vlivy na půdu											13
     6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje							14
     7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy									14
     8. Vlivy na krajinu											14
     9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky							14
 II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti	14
     a možnosti přeshraničních vlivů									
III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech		14
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	15
     na životní prostředí											
V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů		15
VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování		16
      dokumentace											
E. Porovnání variant řešení záměru									16
F. Závěr												17 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru					17
H. Přílohy												17

Úvodní informace
Záměr realizace „Pangea Harrachov bytový dům“ znění bodu 10.15., kategorie II. přílohy č.1. k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon). Proto bylo zpracováno oznámení pro zjišťovací řízení podle § 7 zákona,  s náležitostmi podle přílohy č.3. zákona.
A. Údaje o oznamovateli
A.1.	Název investora: 		SLAVIA Real Estate s.r.o..
A.2.	 	IČO:				452 813 51
   	DIČ:				CZ452 813 51
		Sídlo:				Újezd 1/600, 1500 Praha 5
		Zastoupený			Ing. Petr Klášterský 
		Zpracovatel oznámení:	Mgr. Pavel Kučírek, Dobiášova 863, 460 06 Liberec
						Tel. 737519955
B. Údaje o záměru
Úvod
Záměrem výše uvedeného investora je realizovat a následně provozovat „Pangea Harrachov bytový dům“ kraj Liberecký. 
I. Základní údaje
1. Název ZÁMĚRU
„Pangea Harrachov bytový dům“ 

2. Kapacita (rozsah) záměru
Pangea Harrachov bytový dům
Plochy | Rozsah | jednotka
Počet podlaží nadzemních | 5 | ks
Počet podlaží podzemních | 2 | ks
Počet bytů | 53 | ks
Počet samostatných komerčních prostor | 2 | ks
Počet garážových stání | 53 | ks
Počet sklípků | 53 | ks
Celková plocha | 3868,29 | m^2
Byty + balkony | 2259,00 | m^2
Plochy komerční | 681,59 | m^2
Sklepy | 11898 | m^2
Garáže - stání | 808,72 | m^2
Vnitřní komunikace , plochy TZB, společné prostory | 1027,32 | m^2
Plocha pozemku | 1172,00 | m^2
Zastavěná plocha | 826,245 | m^2
Terasy | 681,70 | m^2
Pěší komunikace | 151,40 | m^2
Příjezdové komunikace, parking | 377,00 | m^2
Plochy areálové zeleně | 108.20 | m^2

3. Umístění záměru	
Kraj:		Liberecký
Obec:		Harrachov 
Kat. území:	Harrachov, čísla parcel 299 a 643/5

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr „Pangea Harrachov, bytový dům“ je navržen na pozemcích p.č. 299 o výměře 848 m^2  a p.č.634/5 o výměře 324 m^2 v k.ú. Harrachov v majetku investora SLAVI Real Estate s.r.o . Pozemek se nachází při hlavní páteřní komunikaci v Harrachově. Ze severozápadu sousedí s hotelem Hubertus, z jihozápadu rozsáhlým  objektem Ski centra. Pozemek je téměř rovinatý, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 685,70 m.n.m do 686,80 m.n.m.
V současnosti stojí na pozemku stavebně nevyhovující patrový objekt .č.p. 227, který bude v rámci přípravy území odstraněn. Podél severozápadní hranice pozemku rostou vzrostlé modříny opadavé (Larix deciuda), které záměr respektuje.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
Záměrem investora je na uvedených pozemcích vybudovat v souladu s územním plánem města Harrachov obytný komplex s byty určenými pro trvalé bydlení a doprovodným vybavením.. Takto na jedné straně využít volného potenciálu území k podnikatelské aktivitě, druhé straně přispět k možnosti bydlení, kultivaci dané lokality a zvýšení prosperity města. Záměr je navržen na lokalitě, která je dle platného územního plánu města Harrachov určena k zastavění.
Záměr je navržen v jediné variantě..

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Urbanistické řešení bytového domu Pangea vyplývá z měřítka města Harrachov. Horské středisko je tvořeno pestrou skladbou jednotlivých objektů, který Harrachovu poskytuje specifický ráz. Výšková úroveň je rovněž rozmanitá. Objekty které rozměry staveb v Harrachově výrazně přesahují jsou hotelový komplex Sklář (výškově) a Skicentrum (půdorysně).
Bytový dům Pangea je vzhledem k danému měřítku města dělen hmotově  do jednotlivých segmentů, které výrazně přispívají k optickému členění domu. Dům opticky působí jako čtyři domy, každý s vlastní sedlovou střechou. Ve skutečnosti jsou propojeny jediným společným komunikačním jádrem. Tato podstatná složka záměru přispívá k jeho tvarovému i měřítkovému sjednocení s okolní zástavbou. Výškově je objekt řešen s komerčně využívaným přízemím pro veřejnost, další dvě patra a dvě podkroví s mezonety jsou řešeny jako malometrážní byty. Objekt má tedy celkem 5 NP. 
Výška hřebene je na úrovni 16,70 m. Členění střechy přispěje k příznivému začlenění objektu do městské zástavby i z výškově dominantních bodů, jako například z Čertova vrchu. 
Jednotlivé části domu Pangea mají následující proporce:
Severní segment 12 x 8 m
Západní segment 19 x 8 m
Jižní segment 22 x 10 m
Východní segment 29 x 8 m
V přízemí objektu bude restaurace se zázemím, která bude mít hlavní vstup z pěší komunikace při hlavní třídě. Dále zahrnuje přízemí provoz fitness se saunou,.
Komunikační jádro bytové části tvoří tříramenné schodiště a výtah. 53 apartmánových jednotek zahrnuje spektrum malometrážních bytů. Větší byty 3 + kk jsou především mezonety v podkrovních podlažích. Byty 2 + kk jsou orientovány na západní a jižní stranu, byty 1 + kk jsou především v části východní. Každý z bytů má lodžii nebo balkon. Větší byty mají kromě toho ještě krby. 
Suterény objektu zahrnují dvě podlaží, ve kterých je situováno 53 parkovacích míst, sklípky a blok domovní techniky. K vertikální komunikaci, kromě osobního výtahu a schodiště slouží i výtah pro osobní automobily a další požární schodiště. 
Lodžie jsou řešeny jako betonový břit, oddělující jednotlivá podlaží, probarvená omítka zdobí vnější lícní část domu s francouzskými okny. Předsazený líc je tvořen dřeveným roštem (sibiřský modřín) pevných žaluzií a pásů z tahokovu. Štíty domu jsou tvořeny měděným obkladem. Střešní plášť bude měděný se střešními okny. Nosná konstrukce objektu je navržena v technologii monolitického železobetonu. Výplňové zdivo a vnitřní nenosné příčky budou z cihel POROTHERM. Střešní konstrukci tvoří železobetonové desky, štítové stěny trámky obrácené nahoru do žlabů a  železobetonové konstrukce mohutných zaatikovaných žlabů (podrobněji viz DUR Pangea Harrachov 2005).
Komunikace a zpevněné plochy kolem objektu jsou navrženy jako dlážděné kamennou kostkou. Pojízdné plochy včetně parkovacích stání budou na propustných podkladech.  Odvodnění zpevněných ploch je vsakem, případně spádováním do stávajících vpustí.
Na pozemku stojí v současné době zchátralý, neobydlený objekt č.p. 299, který bude v rámci přípravy staveniště demolován včetně žumpy.
Součástí terénních úprav je sanace zeleně určené k zachování (modříny) odbornou firmou. drobné plochy podél hlavní komunikace budou zatravněny. terén mezi komunikací a zelenými plochami bude vysvahován. 
Podrobněji viz Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) Pangea Harrachov, bytový dům 2005.
7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:		2006 
Ukončení stavby:						2007
Zahájení komerčního provozu:					2008
Ukončení provozu:						minimálně  za  100 let 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj Liberec 
Obec II. stupně  Město  Harrachov	

II. Údaje o vstupech
1. Půda
Předmětný pozemek je na lokalitě, která dle platného územního plánu města Harrachov je určena k zastavění. Zemědělský půdní fond (ZPF) ani investice do ZPF (meliorace nebudou výstavbou dotčeny.
2. Voda
VODOVOD :

		Vodovodní přípojka bude napojena ze stávajícího městského vodovodního řadu.  Přípojka je navržena z trub HDPE 90 v celkové délce 69 m. 
Potrubí bude uloženo v pískovém loži, v rýze o nezámrzné hloubce 150 cm, šířce 80 cm.  na pískovém loži tlouštky 10 cm a obsypáno 30 cm na vrch potrubí pískem. Rýha pro společné uložení přeložek vody a plynu bude se svislými stěnami a s pažením příložným. 
Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a normy. Odborné práce se strojními mechanismy, elektrickými zařízeními apod. musí provádět pouze osoby s předepsanými zkouškami příslušným vzděláním.
Roční spotřeba vody bude 3896,m^3 /rok (podrobněji viz DUR Pangea Harrachov 2005).

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

PLYN :
Středotlaká plynovodní přípojka HDPE 63 v délce cca 20 m bude napojena na stávající středotlaký plynovod (provozní tlak 0,3 MPa). Plynoměr a regulátor bude umístěn v uzamykatelné skříni v nice objektu. Přípojka bude zásobovat objekt zemním plynem, který bude sloužit k vytápění, ohřevu TUV (plynová kotelna) a přípravě jídel (podrobněji viz DUR Pangea Harrachov 2005).
Roční spotřeba plynu bude 75 000 m^3 /rok (podrobněji viz DUR Pangea Harrachov 2005).
ELEKTRICKÁ ENERGIE :

Objekt bytového domu Pangea bude napojen ze stávající trafostanice TS 877 35/0,4 kV ze dvou samostatných rozvaděčů NN jednotlivých transformátorů. Z prvního pro běžnou potřebu, z druhého pro havarijní situace. 
Roční spotřeba elektrické energie bude 7cca 660,- MWh /rok (podrobněji viz DUR Pangea Harrachov 2005).

SPOJE (TELEKOMUNIKACE) :

	Napojení na telefonní síť bude realizováno na stávající telefonní ústřednu (podrobněji viz DUR Pangea Harrachov 2005).

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Objekt bude dopravně obsloužen z hlavní páteřní komunikace z východní strany objektu, kde je situován vjezd do podzemního parkingu, zásobování restaurace i vstupy do bytového domu. (podrobněji viz DUR Pangea Harrachov 2005).

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Dle stávající platné legislativy na ochranu ovzduší se spalovací zdroje se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do těchto kategorií:
*	zvláště velké o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 
*	velké o jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW do 50 MW 
*	střední o jmenovitém tepelném příkonu od 0,2 MW do 5 MW
*	malé o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 0,2 MW
	Vzhlede k výkonu plynové kotelny 730 kW se bude jednat o střední zdroj znečištění ovzduší.
Dále v průběhu výstavby objektů bude zdrojem znečištění ovzduší automobilová doprava vyvolaná transportem stavebních materiálů a dále provoz stavebních mechanismů na ploše staveniště. 

2. Odpadní vody
KANALIZACE:

Kanalizace je navržena jako oddílná. Běžné odpadní vody (bez většího obsahu tuků) budou z objektu vyvedeny do městské kanalizace. Splaškové vody z kuchyňských provozů budou před zaústěním do městské kanalizace svedeny na odlučovač tuků.. Splaškové vody z garáží a parkingu budou svedeny na odlučovač ropných produktů LOP 1. Odděleně bude provedena dešťová kanalizace. Celkové denní množství BSK_5 8,54 kg a koncentrace BSK_5 v odpadních vodách bude 400 mg/l.
Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny vnějšími svody částečně do vnitřní dešťové kanalizace v objektech a přípojkami pak napojeny do vnější dešťové areálové kanalizace D1 a D2, dále pak je větší část svodů přímo napojena do přípojek D1 a D2. Přípojka D3 vede srážkové vody z D 1 a D2 do nové revizní šachty na stávající dešťové kanalizaci. Přes lapač ropných látek budou odvodněna parkovací stání v obou suterénech.
Potrubí PVC přípojek dešťové i splaškové kanalizace bude uloženo v pískovém loži 150 mm a obsypáno 300 mm nad vrch potrubí pískem. Rýha bude šířky 900 mm se svislými stěnami a s pažením příložným. Hloubka výkopu se bude pohybovat v předpokládaném rozmezí 1.200 až 2,500 mm. (podrobněji viz DUR Pangea Harrachov 2005)
3. Odpady
Při provozu předmětného záměru bude docházet k minimálnímu množství odpadů, a to v souvislosti s údržbou, při které budou vznikat, hlavně obaly od potravin, papír, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad z údržby areálu, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a směsný komunální odpad tzn. ostatní odpad, dále zářivky, tzn. nebezpečný odpad. Obalové materiály, které při provozu bytového domu Pangea Harrachov budou vznikat nejsou dle z.č. 477/2001 Sb., o obalech odpadem, nakládání s nimi včetně evidence se řídí tímto zákonem.

       130502	kaly z odlučovačů oleje					N		0,030 t/rok
       130502	olej z odlučovačů oleje					N		0,100t/rok
200101	papír a lepenka						O		0,200 t/rok
200102	sklo								O		0,600 t/rok
200108	biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	O		0,500 t/rok
200121 	zářivka a jiný odpad obsahující rtuť				N		0,020 t/rok
200139	plasty								O		0,300 t/rok
200140	kovy								O		0,060 t/rok
200201	biologicky rozložitelný odpad					O		0,800 t/rok
200301	směsný komunální odpad		 			O		0,400 t/rok
200304	kal ze septiků a žump						O		0,200 t/rok
Zářivky bude vyměňovat a předávat k recyklaci oprávněné osobě investorem pověřená osoba. Ostatní odpady budou tříděny dle druhu do označených nádob a bude je odvážet a předávat k využití, recyklaci či zneškodnění investorem objednaná oprávněná osoba.
V průběhu výstavby bude zdrojem odpadů automobilová doprava vyvolaná transportem stavebních materiálů a dále provoz stavebních mechanismů na ploše staveniště. Bude se jednat o následující druhy odpadů: 
150101	papírové a lepenkové obaly					O		0,100 t/rok
150102	plastové obaly							O		0,200 t/rok
150110	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek		N		0,600 t/rok
		nebo těmito látkami znečištěné
150202	absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 		N		0,100 t/rok
		olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy
170101 	beton								O		0,450 t/rok
170102	cihly								O		11.250 t/rok
170201	dřevo								O		0,020 t/rok
200202	zemina a kameny						O		2,700 t/rok
Bude se jednat o zeminu a kameny, znečištěné obaly od stavebních materiálů, nátěrových hmot, mastné hadry (doprava), poškozené ochranné oděvy. Odpady budou ukládány tříděné podle druhu do sběrných nádob na pracovišti. Sběrné nádoby bude vyprazdňovat a odpady odstraňovat či předávat k dalšímu využití oprávněná osoba.
4. Hluk a emisní zatížení 
	V příloze Oznámení záměru „Pangea Harrachov bytový dům „ je Hluková studie od ing. Karla Koláře ze dne 26.5.2004“, která se zabývala hlukem z provozu stacionárních zdrojů a hlukem z dopravy  bytového domu Pangea Harrachov a na místní komunikaci spojující tento objekt s páteřní harrachovskou komunikací. Na základě vypočtených hodnot v této studii lze očekávat, že po realizaci záměru nedojde v okolí k nadlimitnímu nárůstu ekvivalentní hladiny hluku vlivem provozu bytového domu Pangea Harrachov a to jak v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní dobu i pro noční dobu.
Hluk a emisní zátěž v období výstavby nepřekročí zákonné limity. Bude se jednat o pracovní prostředí.
Záření ani zápach přesahující zákonné limity nebudou provozem záměru emitovány, jedná se o objekt s pravidelnou údržbou, která zajistí dodržení příslušných hygienických norem.
5. Doplňující údaje 
Před zahájením realizace záměru a dojde k demolici stávajícího objektu, úpravě terénu pro stavby, příjezdové komunikace a parkoviště.
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
V řešeném území není žádný prvek územního systému ekologické stability krajiny, a to jak lokálního, tak i regionálního či nadregionálního významu. Území ale leží ve IV. zóně Krkonošského národního parku (KRNAP). Není zde zvláště chráněné maloplošné území. Přírodní park ani významný krajinný prvek zde z tohoto důvodu nemůže být. 
Leží ve vyhlášené oblasti Natury 2000 dle z.č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny v platném znění , v Evropsky významné lokalitě (§ 45a cit. zák.)  ptačí oblasti (§ 45e cit. zák.) Krkonoše, kód lokality CZ0521009. 
Není zde ani území historického, kulturního nebo archeologického významu. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení. Na řešeném území nejsou staré ekologické zátěže ani extrémní poměry v dotčeném území. 
Jedná se o záměr navržený na pozemcích, které jsou dle platného územního plánu města Harrachov určena k zastavění. 

II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčené území
1. Ovzduší
Nejbližší stanice měření kvality ovzduší je umístěna v Jizerských horách – jedná se o stanici ČHMÚ č.1022 Souš. Další měřící stanice je na Sněžných jámách  - jedná o polskou měřící stanici PIOS č.1429. Stanice jsou vzdáleny cca 7,5 a 9 km od Harrachova a uvádění naměřených údajů z ní není příliš reprezentativní pro zájmovou lokalitu. Lze je však použít pro přibližný popis znečištění v dané oblasti. 
V příloze Oznámení záměru „Pangea Harrachov bytový dům „ je Rozptylová studie od ing. Karla Koláře ze dne 26.5.2004“, Která ve svém závěru na základě výpočtu očekávaných imisí rozptylu vybraných znečišťujících látek v referenčních bodech konstatuje, že bylo zjištěno, že emise z posuzovaného zdroje nezpůsobí překročení krátkodobých a dlouhodobých limitů stanovených platným právním předpisem. 

Průměrné roční imisní koncentrace sledovaných emitovaných znečišťujících látek ze zdroje včetně pozadí nebudou překračovat stanovené imisní limity v zájmové oblasti, proto lze také předpokládat, že se zdroj  nebude projevovat ani zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí.

Ve větší vzdálenosti, než je vzdálenost  zvolených referenčních bodů výpočtu, bude negativní dopad na kvalitu ovzduší nižší.

2. Klima
Řešené území městské části Harrachov dle klimatické regionalizace (Quitt E.- Klimatické oblasti Československa) leží, vzhledem k svému umístění v chladné klimatické oblasti,  podoblasti CH 6.
Popis klimatické jednotky
CH 6 – chladná oblast, velmi krátké až krátké léto, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období  dlouhé, s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká a s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
2.1.Klimatické charakteristiky městská část Harrachov 
| CH6
Počet dnů letních | 10 – 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10^oC a více | 120 – 140
Počet dnů mrazových | 140 – 160
Ledových | 50 – 70
Průměrná teplota v lednu v ^oC | -4 - - 5
Průměrná teplota v červenci v ^oC | 14 – 15
Průměrná teplota v dubnu v ^oC | 2 – 4
Průměrná teplota v říjnu v ^oC | 5 – 6
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 140 – 160
Srážkový úhrn ve vegetační,m období | 600 – 700
Srážkový úhrn v zimním období | 400 – 500
Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 120 – 140
Počet dnů zamračených | 150 – 160
Počet dnů jasných | 40 – 50
Quitt E.: Klimatické oblasti Československa

Tab. .2.2. Průměrná četnost větrů  v % 
S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří
6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 10 | 13 | 16 | 9
ČHMÚ Praha

Tab. .2.3. Průměrné měsíční a roční úhrny  srážek v mm
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok
85 | 76 | 60 | 62 | 71 | 80 | 116 | 92 | 82 | 79 | 79 | 81 | 963
ČHMÚ Praha

Tab. .2.4. Průměrné měsíční a roční teploty v ^oC
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok
-4,4 | -3,5 | 0,4 | 5,2 | 10,7 | 13,9 | 15,7 | 15,1 | 11,7 | 6,2 | 1,3 | -2,6 | 5,8
ČHMÚ Praha

Klima se však stále vyvíjí. V současné době se nachází v nestabilním přechodném stadiu a Quittovy klimatické charakteristiky jsou v porovnání se skutečností velmi relativní. Zejména se vymykají přívalové srážky v r 2001 a 2002 a nelze vyloučit, že se tento jev bude opakovat.
3. Vody
Řešené území se nachází v povodí vodárenského toku Jizery a jejího přítoku, Mumlavy. Tím pádem spadá do povodí horního a středního Labe. Správu povodí zabezpečuje Povodí Labe se sídlem v Hradci Králové. Celé území Harrachova náleží do Chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV) Krkonoše:
Organizační členění povodí dle SUP: Horní a střední Labe
Hydrologické pořadí 1-05-01-011
Hlavní erozní bází řešeného území Harrachov je Mumlava, který se vlévá do Jizery na jihozápadní hranici řešeného území. Na svém horním toku překonává terénní zlom Mumlavským vodopádem. Průtoky Mumlavy nejsou v rámci řešeného území pravidelně monitorovány. Sledovány jsou na Jizeře, která tvoří jihozápadní hranici řešeného území. 

Tab. .3.1. Procentní denní průtoky Jizera – Vilémov Q_pd
% | 8,2 | 24,7 | 49,3 | 74,0 | 90,4 | 97,3 | 99,7
m^3 . s^-1 | 11,40 | 4,91 | 2,60 | 1,72 | 1,23 | 0,86 | 0,34
SVP č. 34 1998

Tab. .3.2. N-leté průtoky průtoky Jizera – Vilémov Q_N
Průtoky | Q_1 | O_2 | Q_5 | Q_10 | Q_20 | Q_50 | Q_100
m^3 . s^-1 | 88 | - | 152 | 180 | 226 | 309 | 370
SVP č. 34 1998
Ve Směrném vodohospodářském plánu ČR (SVP) se počítá na řece Jizeře s vybudováním přehradní nádrže Vilémov, která z části zasáhne i území Harrachov, ale mimo řešené území bytového domu Pangea Harrachov. Tato nádrž je i ve schváleném ÚPN VÚC Krkonoše. Geologické složení potenciálních břehů tento záměr však relativizuje. Podmáčené fylity mohou sjíždět na dno přehrady a podmínit tak další erozi svahů.
Dle již zmíněného platného Směrného vodohospodářského plánu ČR je řešené území součástí hydrogeologického rajonu 641 – Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor. Z hydrogeologického hlediska je klasický oběh podzemní vody v krkonošském krystaliniku omezen v převážné míře na nepříliš hluboké pásmo při jeho povrchu. Metamorfované krystalické horniny jsou pouze velmi málo propustné. Významnější zásoby podzemní vody jsou v těchto horninách vázány pouze na pásmo rozpojených a zvětralých hornin v malých hloubkách, ojediněle pak na puklinové systémy a tektonické linie, kde zasahují hlouběji.
Tato připovrchová zóna vykazuje řádově vyšší propustnost než hlubší partie horninového masivu a proto se podílí rozhodující měrou na oběhu podzemní vody. Dotace do těchto kolektorů je vázána výhradně na atmosférické srážky, které tak do jisté míry ovlivňují vydatnost jednotlivých jímacích objektů. 
Řešené území se nachází v povodí vodárenského toku Labe. Správu povodí zabezpečuje Povodí Labe se sídlem v Hradci Králové. 
Organizační členění povodí dle SUP
Střední Labe
Hydrologické pořadí základního povodí 1-05-02
4. Půda
Předmětný pozemek je ve schváleném územním plánu města Harrachov zařazen do ploch pro výstavbu.  Zemědělský půdní fond (ZPF) ani investice do ZPF (meliorace nebudou výstavbou dotčeny.
5. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dle Demkova (1987) orografického členění náleží řešené území orograficky Sudetské soustavě, podsoustavě západních Sudet (Lugická oblast). Uvedený geomorfologický celek se dále člení takto:
IV			Krkonoško–jesenická  soustava
IVA			Krkonošská podsoustava

	Tato oblast je omezena na východě tzv. ramzovským nasunutím, které je součástí moravskoslezské tektonické zóny. Jižní hranici tvoří lužická porucha, podle které bylo krkonošsko –jizerské krastalinikum přesunuto přes svrchnokřídové sedimenty. Západní hranice je dána transgredujícími sedimenty svrchnokřídového moře.
Krkonošsko-jizerské krystalinikum zabírá část západosudetské oblasti mezi údolím Labe a Rýchorami. Je budováno zejména ortorulami a částečně i svory.
Krkonošsko–jizerský pluton tvoří rozsáhlé těleso granitických hornin, jehož součástí je i řešené území.
Jih řešeného území leží na plášti krkonošsko-jizerského plutonu, tvořeným metamorfovaným proteozoikem a paleozoikem. Starší předordovickou skupinu představují převážně svory až fylity a krkonošskými ortorulami a migmatity, podřadně s vložkami jiných hornin. Mladší ordovicko-silurský komplex tvoří jihozápadní, jižní a jihovýchodní část krkonošského krystalinika v řešeném území.  
Komplex silurských hornin začíná grafitickými fylity s vložkami metalyditů a grafických kvarcitů, v jejich nadloží jsou místy ojediněle vyvinuty i krystalické dolomitické vápence a malakolitovce (erlany). Nejvyšší část souvrství pak tvoří chloriticko-sericitické fylity, s ojedinělými vložkami zelených břidlic a porfyroidů. V malé mocnosti jsou na spodu tohoto komplexu vyvinuty ordovické sericitické fylity .
V řešeném území nejsou evidovány žádné dobývací prostory, chráněná ložisková území, prognózní zásoby nerostných surovin, nejsou zde ani poddolovaná území či sesuvy.
6. Fauna, flora, územní systém ekologické stability
Řešeném území leží ve vyhlášené oblasti Natury 2000 dle z.č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny v platném znění , v Evropsky významné lokalitě (§ 45a cit. zák.)  ptačí oblasti (§ 45e cit. zák.) Krkonoše, kód lokality CZ0521009.  V Příloze Oznámení je Posouzení záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění z hlediska Natury 200 od RNDr Petra Blahníka z května 2005. Autor jer autorizovaná osoba podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění na základě rozhodnutí MŽP č.j. 630/3243/04 ze dne 30.11.2004. 
V závěru hodnocení autor konstatuje, že posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na území navržené evropsky významné lokality Krkonoše ani na ptačí oblast Krkonoše ani na stav jejich ochrany.
 Přímo v řešeném území se nevyskytuje trvale žádný chráněný druh flory ani prvky Územního systému ekologické stability 
7. Krajina
V Příloze Oznámení je „Hodnocení vlivu stavby btového domu Pangea Harrachov na krajinný ráz“ od Mgr Václava Tremla . V závěru hodnocení autor konstatuje, že záměr nebude snižovat identifikované hodnoty krajinného rázu v místě a oblasti krajinného rázu dle znění § 12 z.č. 114/1992 Sb., v platném znění.
8. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky
Řešeném území tvoří pozemek pro bytový dům Pangea Harrachov. Hmotný majetek tvoří demoliční objekt, žumpa a pozemky. Nejsou zde ani žádné kulturní památky. Na pozemku je pouze neobydlený demoliční objekt. Záměr výstavby na předmětném pozemku byl při pořizování územního plánu města Harrachov s obyvateli veřejnoprávně projednán, s kladným výsledkem.

III. Celkové hodnocení kvality životního prostředí na území z hlediska jeho únosného zatížení
Dle Geobotanické mapy od Dr. Rudofa Mikyšky a kol. leží celé zájmové území v prostoru acidofilních horských bučin as. Luzulo-Fagetum montanum, Vercitillato-Fagetum. Ty jsou ovšem nahrazeny antropogenně zcela přeměněným územím. Druhově chudé floře odpovídá i chudé zastoupení druhů fauny.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že zatížení životního prostředí realizací záměru  na lokalitě Harrachov je únosné.
D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo  a  životní prostředí
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a  životní  prostředí  a  hodnocení  jejich  velikosti  a  významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika z realizace záměru pro obyvatelstvo nevyplývají. Sociálně ekonomický vliv bude pozitivní. Výstavba záměru přinese pracovní příležitost pro stavební firmy, jejich zaměstnance i navazující obory. Objekt bude sloužit veřejnosti pro bydlení i rekreaci . Přinese pracovní příležitosti.
2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší a klima budou nezměřitelné a zanedbatelné. Přibude nový střední stacionární zdroj znečištění ovzduší, ale na tzv. čisté topné medium – zemní plyn. Dále přibudou pouze mobilní zdroje znečištění ovzduší, automobily návštěvníků a zásobovací dopravy. Emise těchto zdrojů s postupnou modernizací automobilů se snižují.
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle zákona č. 502/2000 Sb., v platném znění  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí se vyjadřuje 24 hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T =  50dB(A) a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Pro investora to znamená že musí dodržet v nočním období základní hladinu hluku LAeq,T = 40dB(A),  a v denním období LAeq,T = 50dB(A) u okolních objektů pro bydlení. Hluk způsobený provozem jak vyplývá z Hlukové studie v příloze nepřesáhne hranice areálu. Překročení uvedených limitů provozem záměru není reálné. 
Dále lze předpokládat v době výstavby záměru zvýšení hluku z terénních prací i dopravy v denním období, a to v důsledku průjezdu techniky po místních komunikacích. Vzhledem k stávajícímu průjezdu vozidel však toto nelze statisticky prokázat. Vlivy na jiné fyzikální a biologické charakteristiky nejsou. 
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové a podzemní vody budou nezměřitelné a zanedbatelné.. Nepřibude žádný nový zdroj kontaminace spodních i povrchových vod. Naopak realizace nového kanalizačního systému, sníží možnost potenciálních havárií s negativním dopadem na povrchové i podzemní vody. 

5. Vlivy na půdu
Předmětný pozemek je ve schváleném územním plánu města Harrachov zařazen do ploch pro výstavbu.  Zemědělský půdní fond (ZPF) ani investice do ZPF (meliorace nebudou výstavbou dotčeny.
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou nezměřitelné a zanedbatelné. 
7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Jak z výše uvedeného vyplývá, v řešeném území nebylo zjištěno zastoupení chráněných druhů flory. Z uvedených chráněných druhů fauny řešené území pouze navštěvuje netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) v rámci potravní nabídky. Řešeném území leží ve vyhlášené oblasti Natury 2000 dle z.č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, v Evropsky významné lokalitě (§ 45a cit. zák.)  ptačí oblasti (§ 45e cit. zák.) Krkonoše, kód lokality CZ0521009.  V Příloze Oznámení je Posouzení záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění z hlediska Natury 2000. V závěru hodnocení autor konstatuje, že posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na území navržené evropsky významné lokality Krkonoše ani na ptačí oblast Krkonoše ani na stav jejich ochrany. Ohrožen nebude žádný ze zjištěných druhů fauny a flory. Není nutno navrhovat speciální opatření pro faunu i floru, protože plánované výstavba se jich nedotkne.
8. Vlivy na krajinu
Jedná se o krajinu zcela antopogenně přeměněnou. negativní vliv na krajinu realizace záměru mít nebude. V Příloze Oznámení je „Hodnocení vlivu stavby Pangea Harrachov, bytový dům na krajinný ráz“ od Mgr Václava Tremla . V závěru hodnocení autor konstatuje, že záměr nebude snižovat identifikované hodnoty krajinného rázu v místě a oblasti krajinného rázu dle znění § 12 z.č. 114/1992 Sb., v platném znění.
 
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Pozemky na kterých bude realizován záměr jsou ve vlastnictví investora. Jeho hmotný majetek bude realizací záměru zhodnocen. Kulturní památky nebudou záměrem dotčeny. 
II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních  vlivů
Ve srovnáním se současným stavem životního prostředí je nejzávažnějším vlivem nutnost demolice a terénních úprav na plochách záměru. Vlivy na ovzduší a klima, na povrchové a podzemní vody, na půdu, na horninové prostředí a přírodní zdroje, na ekosystémy, na faunu a flóru, na hlukovou situaci, krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky jsou zanedbatelné. 
Vzhledem k možnosti akustického znečištění prostředí je záměr investora dostatečně vzdálený od objektů pro bydlení, pro dodržení povolené hladiny akustického tlaku pro noční období. 
Vlivy na  životní prostředí nebudou mít  přeshraniční význam. 
V řešeném území antropogenní činnost inhibuje sukcesi a rozšíření druhové diversity fauny a flory. Využití záměru se jeví z hlediska životního prostředí pozitivně. 
III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a NADSTANDARDNÍCH stavech
S výstavbou záměru souvisí riziko havarijního úniku ropných látek z dopravních a stavebních mechanismů a v důsledku toho riziko ohrožení kvality vod v Mumlavě. Lze mu předejít důslednou kontrolou příslušných mechanismů.
P dobudování kanalizačního systému v areálu lze pokládat riziko bezprostředního ohrožení Mumlavy potoka za nízké.

IV. Charakteristika opatření k  prevenci, k vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
* Důslednou údržbou a kontrolou mechanismů používaných pro výstavbu u preventivně zabránit nekontrolovatelným úkapům a únikům pohonných hmot a mazadel.
* Garážová stání budou opatřena kanalizací svedenou do lapače ropných látek a nádobami na odpady.
*V areálu budou umístěny nádoby na tříděný odpad
* Pro případ havarijního úniku mít připraven sorbční materiál. Havarijní situaci okamžitě eliminovat vlastními silami, při nezvládnutelném rozsahu volat Hasičskou službu  (tel. 150).
* O havárii okamžitě informovat investora a příslušný úřad (MěÚ Tanvald, ČIŽP).
* V areálu bude realizována výsadba keřů a stromů na základě projektové dokumentace.od zahradního architekta.
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
Výchozími podklady při hodnocení vlivů a zpracování oznámení dle přílohy č.4 zákona byly:
Demek J. et. al.: Zeměpisný lexikon ČR – Hory a nížiny, Academia Praha,1987
Hynie O.: Hydrogeologie I., ČSAV Praha, 1961
Jetel J. et.al.:	Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě Č  1 : 200000 list  ÚÚG Praha, 1986
Mikyška R. et. al.: Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země,  Academia Praha 1968
Quitt E.:Klimatické oblasti Československa ČSAV, Geografický ústav Brno, Studia geographica 16, Brno 1971
Plašil V.:PD Pangea Harrachov bytový dům Liberec 2005
Bahník P.: Posouzení záměru Pangea Harrachov bytový dům podle § 45i z.č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody Hradec Králové 2005
Kolář K.: Hluková studie Pangea Harrachov bytový dům, Liberec 2004
Kolář K.: Rozptylová  studie Pangea Harrachov bytový dům, Liberec 2004
Treml V. Hodnocení vlivu stavby Pangea Harrachov bytový dům na krajinný ráz, Praha 
Geologická mapa v měř. 1 : 200 000  
Klimatický atlas ČR – ČHMÚ Praha
Kvalita ovzduší v roce 2002 z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu z.č. 86/2002 Sb. ČHMÚ Praha 2002 
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné imisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší.
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a další podmínky pro spalování odpadu 
Nařízení vlády č. 5502/200 Sb., změna č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Registr sesuvů a jiných nebezpečných deformací – Geofond Praha
Poddolovaná území – Geofond Praha
Uzemní sytém ekologické stability Harrachov
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 41/2005 kterou se mění vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
Výhradní Ložiska, dobývací prostory, prognózní zásoby - Geofond Praha
Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Harrachov
Vyjádření KRNAP z hlediska Natury 2000
Základní hydrogeologická mapa v měř. 1 : 200 000 l
 Zákon č. 86/2002 /Sb., o ochraně ovzduší
Zákon ČNR č. 106/2005 Sb., úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon ČNR č. 477/2001 Sb., o obalech
Zákon ČNR č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění
VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace
Hlavní neurčitostí je vliv na Naturu 2000. Dle stanoviska KRNAP č.j. 2826/105 nelze vyloučit, že výše uvedený záměr může mít významný vliv na území soustavy Natura 2000, tj. na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše nebo na ptačí oblast Krkonoše.
V Příloze Oznámení je Posouzení záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění z hlediska Natury 200 od RNDr Petra Blahníka z května 2005. Autor jer autorizovaná osoba podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění na základě rozhodnutí MŽP č.j. 630/3243/04 ze dne 30.11.2004. 
V závěru hodnocení autor konstatuje, že posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na území navržené evropsky významné lokality Krkonoše ani na ptačí oblast Krkonoše ani na stav jejich ochrany. 
Stanovisko KRNAP a závěr hodnocení autorizované osoby jsou ve zřejmém rozporu.

E. Porovnání variant řešení záměru
Záměr je navržen v jedné variantě (var. A). Pro srovnání je brána varianta nulová (var. 0).
Nulové varianta je v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací Města Harrachov.
Navržená varianta přinese zefektivnění příjmu obce a zvýšení možnosti bydlení i rekreace pro veřejnost.. Negativní vlivy na  životní prostředí jak je výše uvedeno jsou zanedbatelné.
Z uvedených důvodu navrhuji variantu A.

F. Závěr
Předložené oznámení záměru „Pangea Harrachov bytový dům  “ je zpracováno podle přílohy č.3. k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění změny č.93/2004 Sb., v souladu s § 6 odst.2 tohoto zákona.. 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Předložené oznámení záměru „Pangea Harrachov bytový dům“  pro zjišťovací zřízení dle §7 zákona bylo zpracováno v rozsahu podle přílohy č.3. k tomuto zákonu.
Záměr reprezentuje vybudování bytového domu Pangea Harrachov na pozemcích p.č. 299 o výměře 848 m^2 a p.č. 634/5 o výměře 324 m^2 při hlavní „páteřní“ komunikaci, procházející centrem Harrachova. Celková plocha pozemku je 1172 m^2 , zastavěná plocha bude 827 m^2.
Komplex bude mít   5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Max. výška bude 16,70 m, půdorys bude o rozměrech cca 28 x 40 m.
Vytápění objektu bude prováděno plynovým ústředním topením, kotelna o výkonu 356 kW. Objekt se stane středním zdrojem znečištění ovzduší. Roční spotřeba zemního plynu bude 75 000 m^3
	Objekt bude mít oddělenou kanalizaci na splaškové běžné vody, na přečištěné vody s vyšším obsahem tuků , dešťové vody a přečištěné vody z odlučovače ropných látek. Denní produkce odpadních vod bude 21,35 m^3. Celkové denní  množství BSK_5 8,54 kg a koncentrace BSK_5 v odpadních vodách bude 400 mg/l.
Záměr je zpracován bez variant. 
Žádné kumulativní účinky, vyvolané posuzovaným záměrem spolu s účinky jiných záměrů, které by mohly mít významný vliv na území evropsky významné lokality, ptačí oblasti a životní prostředí celkově nevzniknou. 
H. Přílohy
Vyjádření MěÚ Hararrachov – Soulad s územním plánem
Vyjádření KRNAP Ústí nad Labem – Natura 2000
Bahník P.: Posouzení záměru Pangea Harrachov bytový dům podle § 45i z.č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody Hradec Králové 2005
Kolář K.: Hluková studie Pangea Harrachov bytový dům, Liberec 2004
Kolář K.: Rozptylová  studie Pangea Harrachov bytový dům, Liberec 2004
Treml V. Hodnocení vlivu stavby Pangea Harrachov bytový dům na krajinný ráz, Praha 

V Liberci dne 19.7.2005

Zpracoval:		

							Mgr. Pavel Kučírek
					nositel osvědčení MŽP o odborné způsobilosti
							 č.j. 1253/1960/OHRV/93

Strana 	19.7.2005

Q	Strana 	19.7.2005