Oznámení
dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
(dle přílohy č. 3 zákona)

Zadavatel : Pavel Bezděk
Dlouhá Ves 111
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zpracoval : 		Pavel Bezděk

počet výtisků: 		12 

počet stran: 		14

počet příloh: 		7			

výtisk číslo:		13

datum vydání: 	prosinec 2006

OBSAH:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...................................................................................………. 	3
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU ................................................................................................………. 	3
B.I. Základní údaje ........................................................................................................……….	3
B.I.1. Název záměru ........................................................................................................... …..	3
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru ......................................................................................... …..	3
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) ....................................................... ….	3
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry........................................... …..	3
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí ........................................................................................................………….	4
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru..................................…..	4
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení .......................….	5
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků ....................................................... …	5
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat .................................................................................. ………..	5
B.II. Údaje o vstupech ...................................................................................................... …...	5
B.III. Údaje o výstupech...................................................................................................…….	6
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ...................………..	7
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území ...........………	7
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny..........................................................……………	8
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ........................................................................................................... …………	10
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)............................................. ………..	10
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci ........................................ ….	11
D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice .……	11
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů......................................................................................................................... …………	11
D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů .....................................................................................................…………..	12
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU .........................................................……….	12
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ...........................................................................................………..	13
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ………	13
H. PŘÍLOHY ..............................................................................................................………..	14

A. 	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma: 		Pavel Bezděk

2. IČ: 				67465609

3. Sídlo: 			Dlouhá Ves 111
516 01 Rychnov nad Kněžnou

: 	
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru
Čerpací stanice PHM – nafta motorová nadzemní nádrž EG –Basic 9m3 Dlouhá Ves

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha pozemků 				945 m2
Nadzemní nádrž PHM 				1 ks
9 m3 (9 000 l)
z toho motorová nafta 9 m3 (9 000 l)

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj: Královéhradecký
obec: Rychnov nad Kněžnou
katastrální území: Dlouhá Ves

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora (oznamovatele) je vybudovat na nevyužitých pozemcích ve
vlastnictví majitelem firmy neveřejnou bezobslužnou čerpací stanici pohonných hmot (motorové nafty) pro potřeby firmy.
Stavebním pozemkem je parcela číslo 17/1 v k.ú. Dlouhá Ves.
Záměr není kumulován s jinými novými podobnými záměry v nejbližším okolí.

Zařazení záměru do příslušné  kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001
Sb.:
V případě předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4. Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,
barev a laků v množství nad 100 t, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětem záměru je vybudovat typovou nadzemní čerpací stanici na naftu v areálu firmy Pavel Bezděk - autodoprava. Důvodem je tankování nafty v místě parkování vozidel.
Zájmové území se nachází v areálu střediska firmy Pavel Bezděk Douhá Ves v obci Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji na jižním okraji obce. Areál čerpací stanice se nachází na parcele č. 17/1 na katastrálním území Dlouhá Ves. Nejbližší obytný objekt je situován západně od zamýšlené stavby ve vzdálenosti cca 50 m.
Pro příjezd k čerpací stanici a odjezd z ní budou využity stávající penetrované komunikace v areálu firmy.
Záměr je předpokládán pouze v jediné variantě. Varianta je ekologicky únosná pro nejbližší okolí za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba vzhledem ke stávajícímu stavu území a připravenosti tohoto území se jeví jako dobře připravená s tím, že se jedná o stavbu novou, tedy i více zabezpečenou. Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz stávajícího území.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Technologické zařízení slouží k příjmu pohonných látek (PHM), tj. motorové nafty z 
automobilové cisterny, uskladnění a výdej PHM budou realizovány v nadzemní nádrži a pomocí výdejního stojanu. Komunikace a manipulační plocha jsou vybudovány s bezprašným penetračním povrchem.
Čerpací stanice je navržena jako malá neveřejná čerpací stanice s jedním výdejním
místem. Dodávka obsahující jednopodlažní kontejner s výdejním stojanem s dvouplášťovou nadzemní nádrží .
Dvouplášťová nadzemní nádrž EG-Basic 9 m3  je s kompletní výbavou, maximálním
objemem  9 000 l, provozním objemem  8 400 l vybavená:

3	uzamykatelnou vstupní šachtou se stáčecí, sací a odkalovací armaturou
sací armatura opatřena zpětným ventilem, uzavíracím ventilem, napojení výdejního stojanu přes pružný člen absorbující vibrace
výdejní stojan, veškeré potrubní rozvody a armatury jsou schovány ve skříni pod uzamčením
odvzdušňovací armatura zakončená plamenopojistkou
analogový ukazatel stavu PHL + měrná tyč
vizuální signalizace nečistot prostoru, meziprostor plněn dusíkem
elektronické jištění proti přeplnění nádrže (plnění AC)
žebřík
pochozí rampa
osvětlení armaturní skříně s infra čidlem
výdejní čerpadlo CB 56
Nádrž bude umístěna na betonový fundament o výměře 9 m2. 

Třída nebezpečnosti hořlavých kapalin je stanovena dle ČSN 65 0201.
- nafta motorová - NM -  9 m3 I.tř. nebezpečnosti

Výdej nafty bude řešen bezobslužným výdejním stojanem s mechanickým průtokoměrem.

Konstrukční uspořádání zajišťuje odloučení plynných složek nuceným odsáváním,
množství odsávaných par je úměrné množství čerpaného paliva.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
předpokládaný termín zahájení: 09/2006
předpokládaný termín ukončení:12/2006

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: 			Královéhradecký
Obec: 			Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: 	Dlouhá Ves

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

1/ územní rozhodnutí:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, příslušný podle §117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

2/ stavební povolení:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou , (pro zbytek) příslušný podle §117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

3/ umístění středního zdroje znečišťování
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Wonkova
1142, 500 02 Hradec Králové, příslušný podle § 48 odst. 1 písm. r) zákona č. 86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší a změně některých zákonů ve znění zákona č. 472/2005 Sb.

B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)
nebo lesního půdního fondu (dále jen LPF). Stavba bude realizována na pozemku v k.ú.
Dlouhá Ves, p.č. 17/1.
Jedná se o „zastavěnou plochu a nádvoří“, parcely nemají BPEJ.
Stavba z hlediska památkové péče není aktuální, neboť v blízkosti stavby se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty.
Navrhovaná stavba bude realizována na parcelách:
p.č. 17/1 o ploše  945 m2.

Vlastní čerpací stanice zabere max. 9 m2 pozemku.

Odběr a spotřeba vody:
V plánovaném záměru není potřeba pitné vody.

Surovinové a energetické zdroje:
Neveřejná čerpací stanice PHM situovaná na pozemku firmy Pavel Bezděk je určena pro motorovou naftu.
Motorové nafty jsou směsi ropných kapalných uhlovodíků vroucích převážně v rozmezí 150 až 360 °C (bod vzplanutí PM min. 55 °C). Mohou obsahovat přísady ke zlepšení užitných vlastností (depresanty, detergenty, mazivostní přísady, inhibitory koroze, přísady proti pěnění aj.). Používají se jako paliva pro vznětové motory, případně pro některé typy plynových turbín. Jsou definovány normou ČSN EN 590.

Motorová nafta
Hustota při 15°C [kg/m3] 		820 – 845
Cetanový index min. 			46
Viskozita při 40 °C [mm2/s] 		2.0 - 4.5
Filtrovatelnost [°C] max. 		0/-10/-20 (třídy B, D, F)
Obsah síry [mg/kg] 			50

Neveřejná čerpací stanice PHM bude napojena na místní elektrickou síť.  Plánovaná potřeba elektrické energie bude max. 5kW.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Příjezd a odjezd je řešen po stávajícím asfaltovém vjezdu z místní komunikace. Pro příjezd k čerpací stanici a odjezd z ní budou využívány zpevněné komunikace. Příjezd k čerpací stanici by měl být navržen tak, aby bylo možno zavážet pohonné hmoty autocisternou o objemu 7 m3 a přibližné délky 5 m. Předpokládaný provoz na čerpací stanici je max. 4 vozidla denně.

B.III. Údaje o výstupech
Množství a druh emisí do ovzduší:
Čerpací stanice je vyjmenovaným zdrojem dle Vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. § 18, odstavec 2. Čerpací stanice je zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší.
Pro potřeby této dokumentace byl vypracován Odporný posudek z hlediska ochrany ovzduší, který je přílohou a nedílnou součástí oznámení a ve které jsou uvedeny vypočtené hodnoty emisí a předpokládaný vliv stavby na imisní situaci v okolí plánovaného objektu.

Odpadní vody:
Prostor výdeje a stáčení pohonných hmot - manipulační plocha je zpevněná nezastřešená asfaltová plocha. Při výdeji nafty a stáčení pohonných hmot bude použita záchytná vana pro naftu, která bude při každé manipulaci s ní položena pod nádrž stroje. Záchytná vana je součástí technologie. Zachycená nafta bude přelita do shromažďovacího sudu a dále s ní bude nakládáno jako s odpadem.
Splaškové vody vznikat nebudou, odvod dešťových vod je řešen do místní kanalizace.

Odpady:
Celkové hodnocení a zatřídění odpadů z posuzované záměru je provedeno v
souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví
další seznamy odpadů (Katalog odpadů).
Lze konstatovat, že veškeré odpady vznikající v etapě výstavby budou pouze
kategorie "O".
Přehled odpadů z etapy výstavby čerpací stanice:

Kód druhu odpadu	Název odpadu	Kategorie
	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	
15 01 04	Kovové obaly	O	
17 01 01	Beton	O	
17 02 03	Plasty	O	
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	
17 04 05	Železo a ocel	O	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601a 17 06 03	O	
20 01 28	Barva, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
neuvedené pod číslem 20 01 27	O	
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O	
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	

Vzhledem k bezobslužnému provozu ČS PHM se z hlediska odpadů předpokládá
vznik pouze zachycených ropných látek (pohonných hmot), které by mohly uniknout při
přečerpání z autocisterny nebo při tankování do vozidel, které budou zachyceny záchytnou vanou. Tento odpad spadá pod:

- 13 07 01 Topný olej a motorová nafta, kategorie N
Nepředpokládá se vznik odpadů z vlastního provozu ČS PHM a tím nevznikají
nároky na jeho likvidaci. 
Odvoz a zneškodnění vzniklých odpadů bude smluvně zajištěno odbornými firmami.
Odpady musí být shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a bez
prodlení předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.

Hluk:
Vzhledem k lokalizaci záměru a k předpokládaným intenzitám dopravy nepředpokládáme navyšování hlukové zátěže z dopravy k čerpací stanici ani z případných zdrojů hluku provozem vlastní technologie čerpací stanice pohonných hmot.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Stavba je situována v areálu firmy Pavel Bezděk v Dlouhé Vsi a svým charakterem odpovídá kategorii „lehká průmyslová výroba“ podle členění pro účely územně plánovací dokumentace. Pozemek je umístěn u místní komunikace ve středu obce Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou.

Územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky:
Záměr svým rozsahem a rozlohou nezasahuje do územního systému ekologické
stability a neovlivňuje významné krajinné prvky.
Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP registrovaný orgánem ochrany přírody.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů obytné zástavby je především z hlediska akustické zátěže, imisní zátěže a odhadu zdravotních rizik podrobněji komentován v příslušných pasážích předkládaného oznámení. Vzhledem k charakteru záměru (malá neveřejná čerpací stanice PHM) jeho realizací při splnění všech bezpečnostních podmínek a řádné technologické kázni nedojde k ovlivnění nebo ohrožení Územního systému ekologické stability.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu:
Realizací záměru nedojde ke střetu s historickými památkami, kulturními nebo archeologickými památkami.
Architektonické řešení záměru neznamená narušení krajinného rázu území a výrazně nepoznamená okolní krajinu.

Území hustě zalidněná:
Záměr nebude realizován v hustě osídleném území.

Území zatěžována nad míru únosného zatížení včetně staré ekologické zátěže:
Záměr bude umístěn v lokalitě, která není zatěžovaná nad míru únosného zatížení.
V jeho blízkosti se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže.

Extrémní poměry v dotčeném území:
V dotčeném území nejsou známy žádné extrémní poměry.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší
Znečištění a ovlivnění kvality ovzduší v lokalitě je dáno především lokálními zdroji - vytápění rodinných domků (zejména v zimním období), dopravou na místních komunikacích. 
Pro znázornění stávající situace jsem vycházeli z  koncentrací znečišťujících látek, naměřených automatizovanými měřicími programy v roce 2003, které jsou určeny pro stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací a jejich reprezentativnost je 4-50 km nebo desítky až stovky km.  Naměřené pozaďové koncentrace NO2 jsou pod hladinou imisního limitu jak u hodinových koncentrací, tak u ročních koncentrací. Na stanici HSERA nebylo naměřeno překračování limitních koncentrací pro průměrné denní, ani pro roční koncentrace PM10. Imisní limity pro SO2 nejsou překračovány.
Obec Dlouhá Ves není uvedena ve Věstníku MŽP č. 12/2005 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

Klima
Zájmové území lze klimaticky zařadit do oblasti mírně teplé až mírně vlhké s mírnou zimou, rázu pahorkatiny, průměrná roční teplota je 7,5 °C a průměrné roční srážky 800-850 mm. Jmenovaná klimatická oblast má tyto následující základní charakteristiky:

Počet letních dnů t = 25°C 				42,6
Počet mrazových dnů 				106,7
Počet ledových dnů 					34,2

max. 				min.
průměrná teplota 	v lednu 			6,1 				- 17,1
v červenci 			31,2 				7,3
v dubnu 			22,1 				- 3,2
v říjnu 				21,2 				- 2,3

počet dnů se sněhovou pokrývkou 							55,0
počet dnů zamračených 								110,0
počet dnů jasných 									54,7
průměrná teplota ve vegetačním období 						13,9°C

Půda
Z hlediska pedologického jsou základním ukazatelem hodnocení kvality půd bonitní
půdně ekologické jednotky (BPEJ). K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany (I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany).
Předmětný pozemek nemá přidělený BPEJ.

Seizmicita, eroze
Staveniště je možno považovat z hlediska seizmického za stabilní. V území nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi, v oblasti převládají transportně akumulační fluviální geomorfologické procesy.

Ložiska nerostných surovin
Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.

Fauna a flóra
Vlivy záměru na faunu a flóru budou minimální, jelikož předpokládaná výstavba neveřejné ČS PHM bude na plochách, které nejsou biotopem nebo nalezištěm zvláště chráněného druhu organismu.
V rámci posuzovaného záměru není nutné kácení dřevin rostoucích mimo les.

Ekosystémy
Záměr bude realizován na volné ploše v areálu firmy Pavel Bezděk  v Dlouhé Vsi. Stanice PHM bude obklopena stavbami využívanými firmou, které ji svoji výškou výrazně převyšují. Okolí objektu tvoří zemědělsky využívaná plocha – uměle vytvořený ekosystém pole s pro tento ekosystém typickou faunou a florou.

Krajina a krajinný ráz
Celkový ráz krajiny je zemědělský. Většinu území tvoří rozsáhlé zemědělské bloky a
menší lesní porosty. Důležitými krajinotvornými prvky je tok Jahodovského potoka. Větší i menší plochy těchto prvků krajiny pak tvoří hlavní část kostry ekologické stability.

Ochranná pásma
Realizací záměru nebude dotčeno žádné ochranné pásmo.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Ovzduší
S přihlédnutím k vypočteným hodnotám imisní zátěže a k reálným provozním podmínkám uvedeným v Odborném posudku z hlediska ochrany ovzduší lze konstatovat, že provozováním čerpací stanice nedojde k překročení imisních limitů pro benzen a přípustných koncentrací VOC ve volném ovzduší.
Imisní zátěž z provozu motorových vozidel bude zanedbatelná. Ze zkušeností lze konstatovat, že imisní zátěž způsobená tímto počtem  vozidel je mizivá a neprojeví se na imisní situaci lokality.

Vliv na podzemní a povrchové vody
Manipulační plocha předpokládané čerpací stanice je zpevněná, asfaltová.
Úkapy ropných látek u vlastního čerpání budou svedeny do záchytné vany, která bude při každé manipulaci s naftou položena pod nádrž stroje. Záchytná vana je součástí technologie. Zachycená nafta, spolu s případně kontaminovanou odpadní vodou bude přelita do shromažďovacího sudu a dále s ní bude nakládáno jako s odpadem.  
Splaškové vody vznikat nebudou, odvod dešťových vod z pozemku řešen do místní kanalizace.
Veškeré těsnostní a funkční zkoušky budou provedeny smluvními organizacemi k tomu oprávněnými. Protokoly těchto zkoušek budou doloženy ke kolaudaci stavby. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že předpokládaná neveřejná čerpací stanice je standardně vybavena proti průniku hlavně ropných látek do povrchových a podzemních vod jak je u takových i větších čerpacích stanic obvyklé. Skladovací nádrž je nadzemní dvouplášťová se signalizací netěsnosti, což v případě výskytu netěsnosti je velmi jednoduché řešení opravy takové nádrže oproti nádržím podzemním. 
Je tedy zřejmé, že provoz čerpací stanice bude mít vliv na podzemní a povrchové
vody minimální, prakticky nulový.

Vliv hlukové zátěže
V souvislosti se zpracovaným oznámením nebyla zpracována hluková studie. Je zřejmé, že hluková zátěž je způsobená hlavně současnou dopravou v předpokládaném místě výstavby čerpací stanice  a nepředpokládá se výrazné navýšení hlukové zátěže z důvodu, že čerpací stanice bude sloužit pro firemní vozidla, kde se předpokládá denní průjezdnost vozidel v počtu maximálně 4.
Lze tedy konstatovat, že vliv z hlukové zátěže na obyvatelstvo bude málo významný.

Vliv na faunu a flóru
Vlivy záměru na faunu a flóru budou minimální, jelikož výstavba a provoz čerpací stanice bude na plochách, které nejsou biotopem nebo nalezištěm zvláště chráněného druhu organismu.

Vliv produkce odpadů
Vzhledem k bezobslužnému systému provozu neveřejné ČS PHM se nepředpokládá vznik odpadů. Vliv z produkce odpadů bude tedy také minimální, spíše lze říci, že bude nulový.

Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru výstavby čerpací stanice nemá pro obyvatelstvo nadměrně
negativní vliv v uvedených oblastech. Stavba nebude znamenat pro okolní obyvatelstvo
negativní sociální ani ekonomické důsledky.

Narušení faktorů pohody
Dle zhodnocených a předpokládaných skutečností a za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby a provozovatele záměru není předpoklad narušení faktorů pohody nad únosnou míru.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Jak vyplývá z předchozí kapitoly, rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území je nevýznamný. Provozování čerpací stanice pohonných hmot v tak malém rozsahu nebude
mít přímý negativní vliv na zdraví obyvatelstva ve sledované lokalitě.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
S ohledem na rozsah a umístění záměru nelze tyto vlivy uvažovat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Při dodržení všech navrhovaných bezpečnostních opatření je pravděpodobnost havárie nízká – tato opatření zabezpečují, i v případě provozních poruch a provozních úniků závadných látek, že nedojde k rozšíření kontaminace způsobené těmito nebezpečnými látkami.

Období přípravy záměru
Záměr je podložen projektovou dokumentací firmy EG Energie a.s. tak, že
se snažila již v projektu eliminovat a snižovat možné nepříznivé vlivy stavbou a provozem
čerpací stanice.

Období výstavby
- 	Veškeré nepříznivé vlivy stavebních prací spojené s návozem stavebního a
technologického materiálu budou správnou organizací stavby sníženy na minimum.
- 	Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany podzemních
a povrchových vod.
- 	Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití.
- 	Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a
organizací.
- 	Funkční zkouška výdejního stojanu: při této zkoušce ověřit výkon čerp.
agregátu, těsnost zařízení a jeho funkci . Výsledky všech dílčích zkoušek
budou samostatně evidovány a budou součástí zápisu o převzetí stavby.
- 	Komplexní zkouška: na technologickém zařízení se požaduje provedení
komplexní zkoušky, při které budou vyzkoušeny funkce veškerého
technologického zařízení čerpací stanice. Po provedení úspěšných
komplexních zkoušek bude zahájen zkušební provoz čerpací stanice.
Výsledky všech dílčích zkoušek budou samostatně evidovány a budou
součástí zápisu o převzetí stavby

Období provozu
- 	Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy závadných látek.
- 	Po uvedení do provozu je nutné provedení autorizovaného měření emisí do tří měsíců od této skutečnosti pro prokázání plnění emisních limitů v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 356/2002 Sb.
- 	V souladu s požadavky vypracovat provozní řád zařízení a dále zahrnout provoz zařízení do havarijního plánu provozovny.
- 	Opravy, čištění a kontrolu zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu provádět v souladu s ČSN 65 02 01. V okruhu 5 m od šachet zásobních nádrží je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Strojní zařízení bude uzemněno, na sloupu zastřešení bude proveden uzemňovací bod pro připojení autocisterny.
- 	Zabezpečovací zařízení, rozvody a skladovací nádrže budou pravidelně kontrolovány.
Optická a akustická signalizace jednotlivých nádrží bude na viditelném místě a bude
pravidelně prověřována její funkčnost.
- 	Dle ČSN 65 02 01 čl. 184 – provozovny a sklady musí být označeny příslušnými
bezpečnostními tabulkami dle ČSN 01 80 12 a ČSN 01 80 13 a musí být pro ně
zpracovány požární řády. Stavební provedení objektů odpovídá ČSN 65 02 01, ČSN
65 02 02 a ČSN 75 34 15.
- 	Pracovníci, kteří budou provádět obsluhu a údržbu zařízení budou používat předepsané  osobní ochranné prostředky, dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, při údržbě nebo opravách zařízení čerpací stanice budou povinni používat vhodné nejiskřivé nářadí při obsluze nebo údržbě zařízení.
- 	Pracovníci jsou povinni být seznámeni s provozními předpisy.
- 	Do zóny, navržené pro stáčení, bude po dobu stáčení zákaz vjezdu jiných motorových
vozidel. Prostory u výdejního stojanu se zařazují podle ČSN 650202 příloha A. Podle uvedené ČSN jsou prostory uvnitř i v okolí stojanů pro motorovou naftu prostory bez nebezpečí výbuchu.

D.V. 	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů

Ve stadiu zpracování tohoto oznámení k záměru investora byla k dispozici celá projektová dokumentace na úrovni projektu stavby pro stavební řízení. S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz lze předpokládat, že nebyly zanedbány základní souvislosti a specifikace vlivů této stavby na životní prostředí. Při zpracování oznámení se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a technologii nedostatky ve znalostech nevyskytly.

E. 	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Varianty řešení nebyly zvažovány.

F. 	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Na základě zkušeností s provozem obdobných malých ČS PHM mohou k havárii vést tyto příčiny:

3	nekvalitní provedení izolace nebo její narušení (a následně únik nebezpečných
látek při provozních poruchách mimo určené manipulační plochy nebo záchytné prostory)
4	neprovádění pravidelné kontroly a údržby provozovaných zařízení
5	lidský faktor - selhání obsluhy
7	úniky nebezpečných látek při dopravě
8	přírodní katastrofa (zemětřesení, pád letadla, teroristický akt)

Preventivní opatření:
2	dodržování provozních řádů a provozní dokumentace pracovišť
3	zajištění pravidelných kontrol a revizí
4	pravidelná školení personálu
6	dodržování kontrolní činnosti

Následná opatření:
3	neprodlené odstranění příčiny a následků havárie - bude podrobně stanoveno v
provozním řádu.

Problematikou prevence závažných havárií se zabývá zákon č. 353/99 Sb., zákon o
prevenci závažných havárií, v aktuálním znění zákona.

G. 	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Navržené technické a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby. Stavební řešení respektuje stávající platnou legislativu v České republice, koncepce řešení vychází z obdobných čerpacích stanic pohonných hmot.
Stavba neveřejné ČS PHM se bude realizovat na p.č. 17/1 v k.ú. Dlouhá Ves. Plocha staveniště je rovinná. Středisko firmy ve kterém bude čerpací stanice umístěna je ohraničen plotem. Pozemek nemá půdní jednotku BPEJ. ČS PHM slouží pro příjem, skladování a výdej motorové nafty. Čerpací stanice bude sloužit jako neveřejná bezobslužná ČS.
Čerpací stanice PHM je řešena jednou nadzemní dvouplášťovou jednokomorovou nádrží o objemu 9 m3 na motorovou naftu (9 000 l) umístěnou na betonovém fundamentu o výměře 9 m2. K plnění nákladních vozidel bude sloužit jeden výdejní stojan jednostranný, jednoproduktový CB 56. Konstrukční uspořádání zajišťuje odloučení plynných složek nuceným odsáváním, množství odsávaných par je úměrné množství čerpaného paliva. Pro stáčení a čerpání je určena penetrační manipulační plocha.
ČS PHM je umístěna na pozemku evidovaném jako ostatní plocha. Příjezd a odjezd do areálu, ve kterém bude ČS vybudována, je řešen po stávající asfaltové cestě z místní komunikace. Pro komunikační napojení pro příjezd k čerpací stanici a odjezd z ní budou používány stávající penetrační  komunikace. Příjezd a odjezd od čerpací stanice bude jednosměrný. Čerpací stanice pohonných hmot bude určena pro tankování nákladních vozidel. 
Příjezd k čerpací stanici by měl být navržen tak, aby bylo možno zavážet pohonné hmoty autocisternou o objemu 7 m3 a přibližné délky 5 m. 
Manipulační plocha předpokládané čerpací stanice je zpevněná, penetrační.  Maniulační plocha bude sklonově upravena tak, aby se případné úkapy ropných látek u vlastního
čerpání nerozlívaly do okolí.  Splaškové vody vznikat nebudou, odvod dešťových vod z pozemku je řešen místní kanalizací.
Nový záměr nevyžaduje zábor půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Velikost plochy a kvalita půdy nepředpokládá, že by výstavba čerpací stanice PHM měla mít významný vliv na tuto složku životního prostředí. 
Z hlediska ochrany ovzduší byl zpracován odborný posudek, který potvrzuje, že provozem čerpací stanice pohonných hmot za předpokladu plnění emisních limitů nebudou překračovány imisní limity pro sledované látky.
Zdrojem hluku bude zejména stávající osobní a nákladní. Vzhledem k umístění čerpací stanice a jejímu provozu lze konstatovat, že navrženým záměrem nebudou významně zhoršeny stávající hlukové podmínky u nejbližší obytné zástavby.
Realizací uvažovaného záměru nedochází ke změnám a způsobu užívání půdy, nebude se měnit místní topografie, nedojde k ovlivnění stability nebo erozi půdy. Nezmění se ani horninové prostředí, nebudou ovlivněny hydrogeologické charakteristiky území.
Stavba se nedotýká prvků územního systému ekologické stability ani významných krajinných prvků.
Z hlediska životního prostředí nebyly zjištěny skutečnosti, které by jednoznačně bránily realizaci posuzované stavby.

H. PŘÍLOHY
1. Umístění výdejny nafty Dlouhá Ves – situace
2. Umístění výdejny nafty Dlouhá Ves – kopie katastrální mapy
3. Umístění výdejny nafty Dlouhá Ves – letecký snímek
4. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace:MÚ-odbor výstavby Rychnov nad Kněžnou-Č.j.:Výst.1511/2006-Zi
5.Odborný posudek č.23/06-zpracovaný dle § 17 odst.1,5,6 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
6. Havarijní plán
7. Požárně bezpečnostní řešení
8.Stanovisko orgánu ochrany přírody KÚ Královéhradeckého kraje-odbor život.prostředí a zemědělství

Datum zpracování oznámení: 8.12.2006

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace:

Pavel Bezděk
Dlouhá Ves 111,  516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel: 603 156 538, e-mail: bezdek@rychnov.cz

Podpis zpracovatele oznámení: