O Z N Á M E N Í

A.
Údaje o oznamovateli

1.Obchodní firma :	Město Blansko
2.IČ :	00 27 99 43
3.Sídlo (bydliště) :	Nám. Svobody 3, 678 24 Blansko 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele :
	Ing.Marek Štefan, vedoucí odboru INV, MěÚ Blansko, 
tel.: 516 775 137 nebo 723 687 971

B.
Údaje o záměru
I.Základní údaje 
1.Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 :
Komunikace C.3.1, parkoviště C.2.4
Blansko - Písečná
Kategorie II. sloupec B
9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedeny v kategorii I).
2.Kapacita (rozsah) záměru :
 Komunikace – cca 775 m2, parkoviště – cca 860 m2 
1.Umístění záměru (kraj), obec, katastrální území :
Jihomoravský, Blansko,  k.ú. Blansko	
2.Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry :
Součást Regenerace sídliště Blansko - Písečná
3.Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí :
Město Blansko připravuje v současné době Regeneraci sídliště Písečná. Součástí je také zlepšení dopravní obslužnosti sídliště. PD řeší propojovací komunikaci mezi ul. Sušilova a Pod Čertovkou a novostavbu parkovacích ploch situovaných u penzionu v Blansku, Písečné a jeho účelem je zlepšení dopravních podmínek rozšířením parkovacích ploch pro návštěvníky a obyvatele sídliště Písečná.
4.Stručný popis technického a technologického řešení záměru :
Navrženo je celkem 65 kolmých parkovacích a odstavných stání pro osobní automobily, součástí stavby bude propojení stávající komunikace na ul. Sušilova a Pod Čertovkou. 
Parkovací a odstavná stání o rozměrech 2,40 m x 5,3 m (celkem 61 stání) a 3,5 x 5,3 m (celkem 4 stání) budou provedeny s živičným krytem provedeným na podkladních vrstvách z nestmeleného materiálu a pro výhledové napojení jsou navrženy dva sjezdy. Vozovka bude lemována betonovými obrubníky silničními, nájezdovými a přechodovými. Parkovací stání je navrženo s krytem z dlažebních prvků. Podél obrub a parkoviště je navržena přídlažba 50/25/10 z betonových prvků . 
5.Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení :
Zahájení i dokončení – v letech 2007-2008.
6.Výčet dotčených územně správních celků :
Dotčených územně správních celků - 1 - k.ú. Blansko.
7.Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat :
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, vše vydá Stavební úřad Blansko, Městského úřadu, nám. Republiky 1.

II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) :
V rámci této stavby bude dotčen zemědělský půdní fond (část pozemku parc.č. 639/5 v k.ú. Blansko – vlastník Město Blansko). Výstavba parkoviště bude provedena s živičným krytem, osazení a výstavba bude probíhat suchým procesem, nejsou speciální požadavky na zásobení vodou. Energetické zdroje jsou nutné pouze pro stavební mechanizmy. Bude řešit dodavatel stavby. 

III.  Údaje o výstupech 
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství  odpadů,  rizika  havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií) :	
Dojde k rozšíření chybějících parkovacích stání bez vlivu na nárůst automobilizace v dané lokalitě, proto dopady na životní prostředí stavbou zůstávají neměnné oproti stávajícímu stavu.

C.
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1.Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území :
Nedostatek parkovacích stání a následná likvidace zelených ploch „divokým“ parkováním na zelených plochách, dále komunikační propojení ulic Sušilova a Pod Čertovkou.
2.Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny :
Nedojde k výraznému ovlivnění.

D.
Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí
1.Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) :
Stavební hluk při realizaci.
2.Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci :
Stavební hluk při realizaci místně.

3.Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice :
Nejsou.
4.Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů :
Pracovní doba a kvalita prováděcích mechanizmů.
5.Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů :
Nejsou známy.

E.
Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru :
Nebyly předloženy žádné varianty.

F.
Doplňující údaje
1.Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení :
Viz projektová dokumentace.
2.Další podstatné informace oznamovatele :
Viz projektová dokumentace.

G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Výstavbou parkoviště dojde ke snížení deficitu parkovacích stání v sídlišti Písečná v Blansku a tím i kumulace automobilů na nevhodných místech, čemuž nelze dlouhodobě zabránit právě z existujícího nepoměru mezi automobily a parkovacími stáními. 
Stávající slepě ukončené místní komunikace ul. Sušilova a Pod Čertovkou budou propojeny novou místní komunikací. Tímto dojde ke komunikačnímu zokruhování sídliště Písečná. Podél této nové komunikace budou zřízena nová parkovací stání, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace.
Vše je součástí 5-letého projektu Regenerace sídliště Písečná, tzn. vazby na výsadbu zeleně a parkové úpravy jdou kontinuálně „ruku v ruce“ s touto stavbou.

H.
Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace :
Viz stanovisko  Blansko ze dne 20.7.6.2006 - Ing. arch. Jiří Kouřil, vedoucí RR  MěÚ Blansko.