Oznámení záměru

dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
ve znění zákonů č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma		: Roman Sýkora

2. IČ				: 

3. Sídlo (bydliště)		: Sídliště 688, Rotava 357 01

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	: 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.	Základní údaje

1.	Název záměru	 : Vodní zdroj na p.p.č. 6882/2 v k.ú. Kraslice
Zařazení podle přílohy č. 1 : KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), ZÁMĚR 10.15 

2. Kapacita (rozsah) záměru	: vrtaná studna do hloubky max. 30 m

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
	Kraj	: Karlovarský
	Obec	: Kraslice
	Katastrální území	: Kraslice
	Parcela p.č.	: 6882/2

4. Charakter záměru			: vrtaná studna do hloubky max. 30 m
   Možnost kumulace s jinými záměry 	: není známa

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Vodní zdroj na p.p.č. 6882/2 bude sloužit k zajištění potřeby vody pro rodinný dům na téže parcele.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Vrtné práce provede vrtná souprava Wirth B1A/B2A, popř. Wirth B0A. Vrt bude vrtán jádrově rotačně bez použití výplachu do hloubky 10,0 m průměrem 267 mm, do konečné hloubky (max. 30 m) průměrem 246 mm. V případě borcení stěn vrtu bude vrt, nebo jeho část zapažena ocelovou pažnicí. V případě průchodnosti v celé délce bude vrt vystrojen pažnicemi HDPE min pr. 125 mm.
	
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru	: 8/2007
Předpokládaný termín dokončení realizace záměru 	: 9/2007

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	: Městský úřad Kraslice

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí 			– Městský úřad Kraslice, Stavební úřad
Povolení k nakládání s vodami 	– Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí
Stavební povolení k vodním dílům	– Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí
Kolaudace stavby vodního díla 	– Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí

II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)
	Zábor půdy		- k záboru půdy nedojde
Vodní hospodářství	- akce představuje změnu současného stavu nakládání s vodami, odběr vody nepřekročí 185 m3 ročně
- ovlivnění kvality  vod se nepředpokládá
Energie 		- vlastní zřízení vodního zdroje nevyžaduje přívod energií
- užívání vodního zdroje vyžaduje přívod energie dle pokynů výrobce čerpadla

III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)
Emise do ovzduší - vodní zdroj nebude svým provozem produkovat emise do ovzduší
Odpadní vody	- vodní zdroj nebude svým provozem produkovat odpadní vody
Odpady	- vodní zdroj nebude svým provozem produkovat žádné odpady
Rizika havárií	- /

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

3.	Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Geologické poměry – z hlediska geologie leží zájmová oblast ve Vogtlandsko- saském paleozoiku. Paleozoikum je včetně spodního karbonu zvrásněno ve formě mnoha dílčích synklinál a antiklinál a regionálně metamorfováno maximálně ve fácii zelených břidlic. V oblasti zájmového prostoru se jedná o chloriticko-sericitické až kvarcitické fylity s polohami kvarcitů a s fylity místně bohaté albitem. Nejsvrchnějším členem sledu jsou fylity a grafitické fylitické břidlice. 

Zvětralinový plášt´ tvoří převážně hlinitopísčité svahové jíly s kameny, eluvia a deluvia v mocnosti řádu metrů. Vodoteče jsou lemovány nepříliš rozsáhlými polohami náplavů s převahou štěrků.

Tektonické poměry - dominantními zlomy v oblasti jsou zlomy směru SV - JV, reprezentované hlubinným zlomem podkrušnohorským. Zlomy nižších řádů pak reprezentuje zlom Kraslický SZ - JV směru a doprovodný zlom Stříbrného potoka (SSV - JJZ). První zlom určuje směr toku řeky Svatavy, zlom druhý predisponoval údolí Stříbrného potoka. Zlomy nižších řádů jsou dosud seismicky aktivní, zemětřesení se objevují v odstupu cca 10 let a mají charakter zemětřesných rojů nižších intenzit. Dle ČSN 73 0036 - Seismická zatížení staveb - náleží do seismické oblasti charakterizované intenzitou 70 M.C.S.

Hydrogeologické poměry - území lze zařadit do hydrogeologického rajónu 611 – Krystalinikum západní části Krušných hor a Slavkovského lesa. Hydrogeologické poměry jsou relativně jednoduché. Metamorfity představují prostředí nepropustné až téměř nepropustné s výraznou puklinovou propustností. Podzemní vody jsou zde vázány jednak na zónu přípovrchového rozevření puklin, poruchové zóny a bázi zvětralin, jednak na horniny kvartérního pokryvu. Formování podzemních vod probíhá infiltrací vod srážkových.

Hydrografické a klimatologické poměry - regionálně náleží oblast do povodí řeky Ohře, odvodňující území k SV. Vlastní zájmový prostor se pak nachází v dílčím povodí toku Bublavského potoka (1-13-01-96). Dle studie "Hydrologické a klimatologické hodnocení podzemních vod ČSR" lze danou oblast zařadit do regionu II A1, což znamená, že se jedná o typ vody s sezónním doplňováním zásob. Nejvyšší průměrné měsíční stavy hladin podzemních vod lze očekávat v březnu a v dubnu, nejnižší v červenci a srpnu. Průměrný specifický odtok podzemních vod nepřesahuje 1,00 l/s/1.km2. Oblast je charakterizována průměrnými ročními teplotami 7,0 - 7,50 C, ve vyšších polohách klesá na 6,5 - 7,0 0C. Průměrné srážky se pohybují mezi 610 mm (stanice Sokolov) až 730 mm (stanice Jindřichovice). Jedná se o oblast vlhkou až velmi vlhkou, mírně chladnou, s mírnými středně dlouhými zimami.

Z hlediska ochrany přírody, vod a životního prostředí se objekt nachází v :

•	CHOPAV Krušné Hory

 a nachází se mimo :

•	ochranného pásma zřídelních oblastí
•	významné krajinné prvky
•	území přírodního parku
•	chráněné ložiskové oblasti

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Žádné složky životního prostředí nebudou provozem vodního zdroje významně ovlivněny.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 		
-	záměr nebude mít vliv na veřejné zdraví
-	vliv na podzemní vody lze charakterizovat max. odběrem 185 m3 ročně (bližší údaje stanoví hydrodynamická zkouška), kvalita vod ovlivněna nebude

2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
-	takové vlivy nejsou známy

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
-	po ukončení vrtných prací bude provedena hydrodynamická zkouška, jejíž výsledky stanoví využitelnou specifickou vydatnost studny, která dále nebude při vlastním odběru překračována

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
	- 	není známo

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
-	lokalizace vodního zdroje viz. přílohy č. 1 a 2

2. Další podstatné informace oznamovatele

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovatel	: Roman Sýkora
Záměr		: Vodní zdroj na p.p.č. 6882/2 v k.ú. Kraslice
Rozsah	: hloubka max. 30 m
Předpokládaný termín realizace 	: -
Vstupy		: odběr vody nepřekročí 185 m3 ročně
: užívání vodního zdroje vyžaduje přívod energie dle pokynů výrobce čerpadla
Výstupy	: -
Vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí: vliv na podzemní vody lze charakterizovat odběrem max. 185 m3 ročně

H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení: 7/2007

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:	
Zpracovala:		Ing. Jarmila Židková
				Odpovědný řešitel:	Ing. Jiří Kvěš
Vrtná a geologická spol. s r.o., Citice 28, 356 01 Citice
Adresa pro korespondenci: Komenského 123, 357 61 Březová
Telefon: 352 467 190, 608 500 072
E-mail: vgs.sokolov@seznam.cz

Podpis zpracovatele oznámení: