O Z N Á M E N Í

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplnění       

  Dostavba zámečnické výrobny Tatobity, 
                  okres Semily   

A. Oznamovatel

Firma :  Kovo – Mazánek s.r.o.
IČO :     274 839 67
Sídlo:    512 53 Tatobity 170

Jméno oprávněného zástupce oznamovatele:

Jméno a příjmení: Josef Mazánek
Bydliště : 512 53 Tatobity 170

B.
Údaje o záměru :

I.Základní údaje:

1. název záměru : Dostavba zámečnické výrobny Tatobity, okres Semily   

Výše uvedený záměr je zařaditelný do bodu 10.15 přílohy č. 1, kategorie II, citovaného zákona a jako podlimitní  k bodu 10.6 kde jsou uvedeny záměry „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.  

2. Kapacita  :  

Záměrem je výstavba nové provozovny v Tatobitech ve třech etapách. V první etapě bude realizován objekt „A“ – zastavěná plocha 500 m2, ve druhé etqpě objekt „B“a zastavěné ploše 500 m2, v poslední etapě bude postaven objekt „C“ o zastavěné ploše 600 m2. U provozovny je navrženo 8 parkovacích stání.

3. Umístnění záměru: 

   Kraj: Liberecký
   Obec:  Tatobity  
   Katastrální území : Tatobity

4. Charakter záměru : 

Investor má již v této lokalitě zavedenou stávající provozovnu – zámečnickou výrobu. Hlavním programem posuzované provozovny je výroba dílců na soustružnických automatech a přesné obrábění CNC obrábění. Celkový výkon strojních zařízení pro kovoobrábění a broušení bude vyšší než 100 kW. Bude se jednat o vyjmenovaný střední zdroj znečišťování ovzduší. Mimo zámečnické dílny a skladů jsou zde navrženy šatny a umývárny, dokončována a přístřešek. V provozovně bude také sklad hořlavých kapalin pro max množství cca 1000 l olejů, 600 l použitých olej a cca 200 l nafty. Tyto kapaliny budou skladovány v samostatném požárním úseku. Tato provozovna již kapacitně nevyhovuje a tak se rozhodl provozovnu rozšířit, většina stávajících objektů provozovny bude demolována, zachována bude pouze nová dílna – dokončovna. Investor předpokládá provést dostavbu ve třech etapách:

I. etapa – objekt „ A“ halový objekt se sedlovou střechou, půdorysné rozměry cca 25 x 20 m. V této etapě by měla být zřízena základní zámečnická dílna, dále bude přistavěna přístavba hygienického zázemí – přízemní objekt o půdorysných rozměrech cca 10,0 x 17,4 m.

II. etapa – objekt „B“ jedná se o halový objekt se sedlovou střechou, půdorysné rozměry cca 20 x 25 m, v této etapě by byl zřízen sklad a manipulační přístřešek.

III. etapa – objekt „C“ první dvě etapy by byly prodlouženy a o dalších cca 15 m – dojde k rozšíření dílny i skladu. Po dokončení by byly celkové půdorysné rozměry cca 55 x 40 m.

5. Zdůvodnění potřeby záměru :    

Záměr výstavby zámečnické dílny je soukromím záměrem oznamovatele.

6. Popis technického řešení : 

Záměr je umístěn na okraji obce, ze třech stran je obklopen poli. Výškově novostavba nepřekročí stávající objekty. Objekt bude nepodsklepený. Nosnou konstrukci provozovny tvoří skelet, svislé konstrukce budou cihelné, obvodový plášť je navržen do výšky cca 1 m, výše je navržen z polyuretanových panelů. Příčky skladu hořlavých kapalin jsou zděné, stropní konstrukci tvoří panely. Záměr ne nenachází v chráněné krajinné oblasti. V blízkosti stavby se nenachází žádná přírodní památka, památný strom. V provozovně bude pracovat po dokončení všech etap 20 pracovníků.
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace rok 2007
                                                        ukončení výstavby rok 2010

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků – obec Tatobity
                                                                                      kraj Liberecký
9. Výčet navazujících rozhodnutí : územní řízení
                                                        stavební řízení

II. Údaje o vstupech:

Zábor půdy
Záměrem dojde k záboru zemědělské půdy na p.p.č. 19/1 a p.p.č. 19/5 v k.ú. Tatobity o výměře cca 1200 m2. Sejmutá ornice bude odvezena pro zemědělské využití , ostatní zeminy bude uskladněna v rohu pozemků vytyčených pro záměr a následně využita k terénním úpravám . Nevyhovující zeminy budou odvezeny na skládku. 

Voda
Stávající provozovna je napojena na klasickou přípojku JS 25 mm. Pro novou výstavbu je navržena přípojka nová PE JS 50 mm. Teplá užitková voda bude připravována v plynovém zásobníkovém ohřívači. Instalovaná technologické zařízení nevytváří odpadní vody, při provozování objektu vznikají splaškové odpadní vody z provozu hygienických zařízení šaten a umýváren. Bilance celkové spotřeby vody pro 20 osob činí 2400 l/den. Bilance potřeby teplé užitkové vody pro 20 osob je 800 l/den. Investor předpokládá osazení žumpy, variantně by bylo možné osadit ČOV. předběžný návrh velikosti žumpy při dvoutýdenním rytmu vyvážení činí cca 25 – 30 m3.
Dotčené území není součástí chráněné oblasti primární akumulace vod ( CHOPAV)

Vytápění
Vytápění a větrání halových objektů je  řešeno plynovými teplo vzdušnými jednotkami, instalovanými na obvodních stěnách. Palivo pro hořáky jednotek  - plyn propan. Celková spotřeba energie pro vytápění činí cca 216 GJ. Provozovna bude osazena 1 nadzemní nádrží propanu o obsahu cca 4,85 m3.  Bilance potřeb energie je 4 kg/hod, 5000 kg/rok 

Ochrana přírody 
Záměr se nenachází na území chráněné krajinné oblasti, národního parku, přírodního parku. přírodní památky ani  na území NATURA 2000. 
V blízkosti se nenachází památný strom, Záměrem dojde k pokácení několika ovocných stromů.  

Doprava
K příjezdu bude využita stávající komunikace.

C
III.  Údaje o výstupech :

Ochrana ovzduší
V provozovně bude umístěn kotel na plyn a teplo vzdušné plynové jednotky o výkonu 30kW
Celkový výkon strojních zařízení pro kovoobrábění a broušení bude vyšší než 100 kW. Bude se jednat o vyjmenovaný střední zdroj znečišťování ovzduší. Investor požádá Krajský úřad o povolení střední zdroje znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství:
Investor již v této činnosti podniká ve stávající provozovně  - veškerá výrobní činnost včetně ukládání a likvidace odpadů je prováděna dle certifikátu EN ISO 9001. 
Hlavním odpadem z provozovny je zejména kovový odpad, filtry, oleje, dále běžný komunální odpad spojený s provozem kanceláře a denní místností , a dále odpad spojený se stavební úpravou objektu.
Před zahájením činnosti vypracuje investor provozní řád, kde již bude podrobně řešeno odpadové hospodářství včetně odvozu a likvidace odpadů, investor požádá MěÚ Turnov , odbor životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem.

Hluk

V příloze je doložen hlukový posudek.

D.Údaje ve vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí.

Investor již v této činnosti podniká ve stávající provozovně  - veškerá výrobní činnost včetně ukládání a likvidace odpadů je prováděna dle certifikátu EN ISO 9001. 
V průběhu výstavby se nepředpokládán významné ovlivnění životního prostředí. Krátkodobě se může být staveniště zdrojem zvýšené prašnosti. Toto je nutné omezit skrápěním.  Odpady vzniklé při demolici stávajících objektů budou tříděny a následně  předávány k likvidaci oprávněné firmě. Během stavby budou dodrženy další platné pracovní předpisy na ochranu životního prostředí během výstavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární předpisy a hygieny práce.    
Stavební práce nebudou prováděné v nočních hodinách ( od 22.00 do 6.00 hodin). Před uvedením veškerých technických vybavení do provozu budou provedeny příslušné zkoušky a revizní zprávy.

E. Pořadí variant, pokud byly předloženy z hlediska vlivů na životní prostředí.

Záměr je řešen v jedné variantě.

F. Doplňující údaje: 

mapová a obrazová dokumentace.

G.Všeobecné shrnutí netechnického charakteru 

Investor má již v této lokalitě zavedenou stávající provozovnu – zámečnickou výrobu. Hlavním programem posuzované provozovny je výroba dílců na soustružnických automatech a přesné obrábění CNC obrábění. Celkový výkon strojních zařízení pro kovoobrábění a broušení bude vyšší než 100 kW. Bude se jednat o vyjmenovaný střední zdroj znečišťování ovzduší. Mimo zámečnické dílny a skladů jsou zde navrženy šatny a umývárny, dokončována a přístřešek K výstavbě dojde ve třech etapách.

H.Přílohy 
                 Vyjádření stavebního úřadu
                 Stanovisko orgánu ochrany přírody
                 Hlukový posudek ze dne 15.2.2007
                 Souhrnné stanovisko městského úřadu v Turnově ze dne 7.2.2007
                 Potvrzení Obecního úřadu Tatobity + usnesení zastupitelstva Tatobity
                 Stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 18.1.2007

V Tatobitech dne 3.4.2007

Zpracovatel :
Josef Mazánek
Tatobity 170
512 53 Tatobity