OZNÁMENÍ
dle § 6 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů                        na životní prostředí

Záměr
REKONVERZE HALOVÉHO SENÍKU
NA FARMU VOLNÉHO USTÁJENÍ,
SKLAD SENA A ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Oznamovatel
ZDENĚK KOPECKÝ
Manova Lhota č.p. 1
569 72 ROHOZNÁ

Zpracovatel oznámení 
Ing.Oldřich Pazdera
Foltýnova 29, 635 00 BRNO
držitel autorizace podle § 19 a § 24 zákona  č. 100/2001 Sb. 
(osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j. 4199/678/OPV/93)

Brno, březen 2003
	OBSAH

Úvod

Část A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Část B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. 	Základní údaje
II. 	Údaje o vstupech
III. 	Údaje o výstupech

Část C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1.	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
2.	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
3.	Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území

Část D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU
                NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.	Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí                 a hodnocení jejich velikosti a významnosti
      II.    Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich  
              velikosti a významnosti
      III.   Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
	              stavech
	      IV.   Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
	              nepříznivých vlivů na životní prostředí
	      V.    Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
	              hodnocení vlivů
      VI.   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
	              zpracování dokumentace
	
	Část E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)             
	
	Část F – ZÁVĚR

	Část G – VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
                CHARAKTERU

Část H – PŘÍLOHY

ÚVOD

Oznámení k posuzovanému záměru je vypracováno na základě objednávky oznamovatele       s obsahem a v rozsahu stanoveném přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Zpracování oznámení probíhalo v těsné spolupráci se společností ENVING s.r.o.                     - Ing. Miroslav Lepka, který je držitel autorizace podle zákona (osvědčení MŽP                   č.j. 4448/729/OPV/93).
Výchozím podkladem pro vypracování oznámení byla projektová dokumentace pro územní řízení „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena a zemědělských strojů“, jejímž projektantem je firma PIHA Valouškova 2, 635 00 Brno – Ing.Ivan Heimerle. Vstupní podklady byly doplněny při místním šetření a dle potřeby upřesňovány v průběhu práce projektantem a oznamovatelem.
   
ČÁST  A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
Zdeněk Kopecký, soukromý zemědělec

A.2. IČ
IČ:  145 54 925
DIČ:  263 – 390 630 049

A.3.  Sídlo (bydliště)
Zdeněk Kopecký
Manova Lhota č.1,  569 72  Rohozná
Tel.: 461 744 136,  mobil:  732 825 459

A.4.  Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Pan Zdeněk Kopecký je majitelem malé rodinné zemědělské farmy specializované na chov skotu. Vzhledem k velikosti farmy nemá majitel ustanoveného žádného oprávněného zástupce. 

ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena          a zemědělských strojů“ je v projektu navržen v jedné variantě, která je vázána na nové využití stávající stavby halového seníku v bývalém areálu živočišné výroby JZD Banín. Tato jediná varianta navrhovaného řešení je posuzována z hlediska možných vlivů na životní prostředí.

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.  Název záměru
Posuzovaný záměr má podle projektu název: „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena  a zemědělských strojů“.

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru
Výchozím kapacitním údajem pro projektové řešení záměru je předpokládaný počet chovaných zvířat. Počet a složení chovného stáda, vyjádřené v přepočtu na DJ podle výkladu k zákonu č. 100/2001 Sb. bude následující (viz doplnění projektanta záměru z 12.1.2003 v dokladové části oznámení):
býk chovný ……………………… 1 ks  x 1,6……  1,6  DJ                                  
krávy chovné ……………………50 ks  x 1,4 …   70,0  DJ
telata do 6 měsíců věku …………45 ks  x 0,22  ….  9,9 DJ
jalovice  7-24 měsíců věku  ……..25 ks  x 0,62       15,5 DJ
celkem                           	           121 ks                  97   DJ
V zimních měsících bude stav chovného stáda snížen asi o 45 ks tj. na  celkem 76 ks.
Stávající stavba haly seníku sloužila původnímu majiteli – JZD Banín jako halový sklad sena na 8 000 m3 v k.ú. Rohozná (viz kopie Kolaudační rozhodnutí Městský úřad Svitavy z 6.8.1991 v dokladové části oznámení). Při vnitřní ploše haly asi 1000 m2 a možném skladovacím objemu 8 000 m3, postačí kubatura haly při novém způsobu využití nejen pro uskladnění potřebného množství píce a steliva (asi 4 000 m3), ale i pro uložení zemědělských strojů nového majitele.
Pěstované plemeno Charolais bude chováno převážnou část roku volně na pastvě na pozemcích, které jsou majetkem oznamovatele. Výměra cca 30,0 ha pastvin majitele farmy, ležících na polnostech mezi obcemi Rohozná a Manova Lhota, je dostatečná pro potřeby předpokládaného počtu chovaných zvířat.
V zimě při sněhové pokrývce se stahuje dobytek do prostoru krmoviště, které je navrženo jako nová přístavba stávající haly seníku.

B.I.3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Posuzovaný záměr bude umístěn následovně:
Kraj:       		Pardubický
Obec:  			Rohozná
Katastrální území:	parcelní čísla pozemků 1287/1, 1287/4, 1289/17, 1341/4, 1341/7			parcelní číslo stavební plocha 447/4
Obr. 1. Obec Rohozná a okolí, výřez z mapového listu.

Posuzovaný záměr přístavby zimního krmoviště u stávajícího halového seníku je situován      na západním okraji bývalého areálu živočišné výroby JZD Banín. Areál leží na jihozápadním okraji obce Rohozná. Okrajové domy pro bydlení obce Rohozná jsou ve vzdálenosti asi      250 m od haly seníku, na pozemcích mezi těmito stavbami se nachází další budovy stájových         a pomocných objektů areálu živočišné výroby. Pozemky pastvin o výměře cca 30,0 ha patřící k posuzovanému záměru jsou rozloženy na polnostech mezi obcemi Rohozná a Manova Lhota. 
Pozemky pro výstavbu posuzovaného záměru, plochy pastvin i celá zástavba obce Rohozná se nachází na území Přírodního parku (PP) Údolí Křetínky, jehož rozloha je 5 570 ha a který byl vyhlášen v roce 1996 nařízením č.2 tehdejšího OkÚ Svitavy. V seznamu vedeném Agenturou ochrany přírody a ochrany krajiny ČR je tento PP veden pod evidenčním číslem 613. Přírodní park se vyhlašuje za účelem ochrany specificky utvářeného krajinného rázu s estetickými i přírodními hodnotami, které však nejsou takového významu, aby bylo nutné zřizovat pro ně zvláště chráněné území s přísným ochranným režimem. Přírodní parky zřizuje krajský úřad obecně závazným předpisem, v němž stanoví omezení takového využívání území, které by mohlo znamenat jeho zničení, poškození nebo narušení. Hranice PP jsou na přiloženém obr. 2 vyznačeny světlezelenou barvou.
Obr. 2.  Hranice a poloha Přírodního parku Údolí Křetínky. 

Územní plochy posuzovaného záměru leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída. Tato CHOPAV byla vyhlášena Nařízením vlády ČSR        č. 85/1981 Sb. 

B.I.4.  Charakter záměru  a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaný záměr má charakter jednoduché zemědělské stavby, která bude po realizaci dostavby vybavení zimního krmoviště sloužit jako technické zázemí pro chov skotu s volným ustájením, dále bude využívána jako sklad píce i krmiva pro zimní období a jako sklad některých zemědělských strojů. 
V bývalém areálu JZD Banín je v současnosti již živočišná výroba zrušena, některé objekty  jsou využívány k jiným účelům, proto není předpokládána kumulace s jinými záměry obdobného charakteru.

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant    a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby a umístění záměru
Klimatické podmínky v dané oblasti nedovolují efektivní rozvinutí chovu plemene Charolais bez krytého krmoviště pro překlenutí zimního období. Navrhovaná rekonverze stávajícího halového seníku pro moderní a efektivní chov skotu zabrání v dalším chátrání a devastaci jinak hodnotné stavby. 
Umístění záměru je v souladu s rozpracovanou územně plánovací dokumentací obce Rohozná a nachází mimo zastavěné území obce. Funkční využití pozemků záměru odpovídá umístění stavby do dané lokality.
Přehled zvažovaných variant
Variantní umístění posuzovaného záměru není řešeno. Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je v oznámení hodnocena pouze varianta předkládaná oznamovatelem a řešená projektem.
Tato varianta představuje rekonverzi halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena   a zemědělských strojů podle projektové dokumentace. Realizace stavby umožní postupné rozšíření chovaného stáda na projektovaný stav, který bude potřebný k dosažení efektivnosti chovu a současně k vytvoření vhodných podmínek z hlediska veterinárních požadavků pro celé roční období.

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického záměru
Stavba
Stávající hala seníku je obdélníkového tvaru o rozměrech 72,6 x 18,7 m. Ve středním modulu je hala rozdělena průjezdovou komunikací. Součástí haly je zděná elektrorozvodna, která bude po stavebních úpravách sloužit i pro sociální účely jednočlenné obsluhy. Východní strana haly je ukončena manipulačním modulem pro údržbu a opravy jeřábu ND 3 - 11 o nosnosti 3,2 t. Jeřáb pojíždí po celé délce haly. Při jižní straně objektu je osazeno 10 ks ventilátorů APT  v tlumících zděných buňkách, pro spodní dosoušení sena. Hala je řešena jako železobetonový prefabrikovaný skelet se sedlovou střechou z dřevěných vazníků BIOS. Boční opláštění je provedeno ze železobetonových obvodových panelů s hladkým povrchem na vnější straně.
Stávající stav haly seníku je dokladován v následující fotodokumentaci a kopiích výkresové dokumentace.

Obr. 3. Fotodokumentace stávajícího stavu haly seníku.

Ke stávajícímu objektu je navržena přístavba obepínající západní polovinu haly (vzdálenější strana od obce). Přístavba se skládá ze severní a jižní části krmoviště, které budou spojeny rovněž zastřešeným manipulačním prostorem. Opláštění vlnitým plechem se navrhuje pouze ze severní, návětrné strany. Přístavba je jednopodlažní, dvoulodní. V první lodi, šířky 3,1 m    a celkové délky 87 m je umístěn krmný stůl, ve druhé lodi široké 7,3 m bude vlastní krmiště. Do objektu bude přivedena voda pro napájení dobytka z blízkého vodovodu.

Obr. 4  Projektem navrhované stavební úpravy stávající haly seníku.

  

Technologie provozu
Technologický proces je přizpůsoben požadavkům chovu masného plemene CHAROLAIS s celoročním volným ustájením. Tento druh skotu byl vyšlechtěn ve střední Francii, kde se ho v současné době chová asi 2 miliony kusů. Jatečná zvířata Charolais vynikají velmi dobrou výkrmností, vysokou porážkovou hmotností a především nízkým obsahem tuku v mase. Hmotnost dospělé krávy bývá více než 850 kg, býci dosahují až 1600 kg. První importy do České republiky se uskutečnily v roce 1990 z Maďarska, v dalších letech se na dovozu rozhodující mírou podílela země původu – Francie. Počet chovů tohoto plemene u nás vzrůstá. V roce 1992 bylo 5 farem a v roce 2001 již 108.
Obr. 5. Skot typu CHAROLAIS.
Posuzovaný záměr vytváří optimální podmínky chovu právě uvedeného plemene. Dostatečné pastevní plochy o výměře cca 30,0 ha umožňují držet zvířata venku až do souvislého zasněžení pastvin. V daných podmínkách je to přibližně 8 měsíců v roce. 
Pozemky pastvin jsou opatřeny elektrickými ohradníky proti nekontrolovanému pohybu stáda. Výměra pastvin je dostatečná pro řízenou pastvu stáda po sekcích tak, aby nedocházelo nadměrné devastaci travních porostů pohybem a pastvou.
Teprve možnost využití stávající haly seníku s navrhovanou dostavbou vytvoří podmínky pro efektivní chov. Dostatečný prostor haly a její strojní zařízení (podstropní jeřáb s drapákem, ventilátory pro dosoušení sena atd.), doplněné mobilním vysokozdvižným vozíkem s přídavným nakládacím zařízením, umožní snadnou manipulaci se senem i slámou                 a minimalizuje požadavky na pracovní síly, jak při příjmu, tak při dávkování krmiva a steliva.
Plánovaná dostavba je určena pro dobytek, který se tam bude zdržovat jenom v zimním období. Krmivo bude pro něj naváženo jedenkrát denně příslušným mobilním prostředkem na krmný stůl. Pro napájení budou instalovány nezamrzající napáječky, připojené na blízký vodovodní řad. Na krmném stole budou osazeny dva lizy na minerální směs a kusovou sůl. V prostoru stání se počítá s vysokou podestýlkou s průběžným doplňováním slámy. Tento systém omezí množství močůvky přiváděné do jímky a získá se kvalitní hnůj. Ten bude po skončení zimního cyklu chovu vyvezen a zapracován na pozemcích plností oznamovatele. Součástí dostavby bude manipulační prostor za západním čelem haly, kde bude příslušné zařízení pro vážení, značkování, veterinární prohlídky, ošetřování, expedici dobytka atd.

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení   
Termín zahájení:      09/2003 
Termín dokončení:   06/2004

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků
Předpokládané vlivy výstavby a provozu posuzovaného záměru „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena a zemědělských strojů“ budou omezeny na nejbližší okolí. Záměr je umístěn na katastrálním území obce Rohozná.
Dotčeným územně správním celkem bude obec Rohozná.

B.I.9.  Zařazení posuzovaného záměru 
Kategorizace záměru  dle § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č.100/2001 Sb.:
Jedná se o záměr uvedený v příloze č. 1, kategorie II., pložka 1.5, sloupec B, jenž podléhá zjišťovacímu řízení:
1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
Projektovaná kapacita posuzovaného záměru je celkem 97 dobytčích jednotek (viz kopie vyjádření KÚ Pardubického kraje – OŽPZ z 22.11.20021 v dokladové části oznámení).
Příslušným správním úřadem, který zajišťuje posuzování je krajský úřad (§ 22 zákona), v daném případě:		Krajský úřad Pardubického kraje
                      		Komenského nám. 125
                      		532 11 Pardubice

B.II.  ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.  Půda
Podle předložených dokladových materiálů (viz kopie geometrického plánu, výkazu stavu údajů katastru nemovitostí, výkazu údajů o BPEJ z 2.12.2002 a žádosti oznamovatele             o souhlas k odnětí půdy ze ZPF z 9.12.2002 v dokladové části oznámení) bude posuzovaný záměr umístěn na zemědělské půdě, pozemek na kterém je stávající hala seníku postavena nebyl dřívějším majitelem vyjmut ze zemědělské půdy. 
Jedná se o pozemky v k.ú. Rohozná p.č. 1287/1, 1287/4, 1289/17, 1341/4, 1341/7, kultura trvaný travnatý porost, číselné zařazení všech pozemků dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) je 7.29.11, celková výměra pozemků je 2,1222 ha.
Podle hlavní půdní jednotky (HPJ) 29 se jedná o: 
Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických a neutrálních vyvřelinách a jejich tufech; středně těžké, většinou kamenité, převážně s dobrými vláhovými poměry.
Na základě ustanovení přílohy "Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR                       č. 334/1992 Sb.", který nabyl platnosti dnem 1. ledna 1997, je půda uvedené BPEJ zařazena do následující třídy ochrany zemědělských půd:
	- BPEJ 7.29.11 				I. třída ochrany zemědělské půdy
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Souhrn: Pro posuzovaný záměr vyžaduje odnětí 2,1222 ha půdy ze ZPF, další nároky na ZPF nebo PUPFL (pozemky určené pro plnění funkce lesa) posuzovaný záměr nemá.

B.II.2.  Voda
Po pokrytí spotřeby vody, v době pobytu zvířat v zimním krmovišti, bude sloužit přípojka na stávající vodovodní řad, který je veden podél severní strany areálu živočišné výroby. Jedná se o vodovod, který byl využíván pro zásobování původního komplexu zemědělského družstva. Vodovod je zřejmě zásobován z jímacího území v prameništi bezejmenného pravobřežního přítoku Rohozkého potoka, ležícího v prostoru severozápadně od stávající haly seníku.
Hlavní podíl spotřeby vody tvoří napájení dobytka v době jeho pobytu na krmovišti. Průměrná spotřeba se odhaduje na 20 l.d-1 na jednu dobytčí jednotku, tj. asi 1,5 m3.d-1 po dobu asi 4 měsíců v roce a předpokládaná spotřeba vody bude cca 180 m3. V době, kdy budou zvířata na pastvě, bude spotřeba vody minimální a spíše nárazová při akcích souvisejících s veterinární péčí, expedici a dalšími provozními operacemi. Podle odborného odhadu by celková roční spotřeba neměla přesáhnout 200 m3.r-1.
U uvedeného zdroje vody nelze zaručit kvalitu, která by odpovídala požadavkům na pitnou vodu. Proto je sociální zařízení pro obsluhu řešeno samostatným zásobováním vodou z místního veřejného vodovodu obce. V době pobytu stáda na krmovišti bude za obsluhou dobytka docházet 1 pracovník (majitel farmy), spotřeba vody bude minimální bez určeného množství.
Pokud by kvalita vody z navrhovaného zdroje v průběhu provozu nevyhovovala ani pro napájení dobytka, naskýtá se možnost napojení farmy na blízký veřejný vodovod.
Požární voda
Stavbu a její provoz nelze charakterizovat jako objekt se stálým požárním nebezpečím, nelze však vyloučit zatížení nahodilé.. 
Požadavek požární vody z vnějšího odběrového místa činí 60 l.s-1 tj. 0,8 m3.s-1 a potrubí      DN 100. Potřebné množství bude zajištěno ze stávajícího vodovodu DN 150,  na kterém je nejbližší požární hydrant 10 m od objektu severovýchodním směrem. Dalším zdrojem požární vody je blízká nádrž, ležící ve vzdálenosti asi 100 m jižně od haly seníku.
Souhrn: Stanovená celková spotřeba vody posuzovaného záměru bude cca 200 m3.r-1, krytí spotřeby bude zajištěno z místních zdrojů. Jiné nároky na spotřebu vody nebude posuzovaný záměr vyžadovat.    

B.II.3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Instalovaný výkon halového seníku je 140 kW. V době přítomnosti stáda v zimních měsících odběr odhadnut na 35 kW za den. Zvýšený odběr lze předpokládat v době sušení sena, kdy bude provozováno 5 ks dosoušecích ventilátorů seníku.  
Zdrojem el. energie je trafostanice v obci Rohozná. Instalaci nových sítí nebo přeložky stávajících rozvodných sítí posuzovaný záměr nevyžaduje.
Suroviny
Základním surovinovým zdrojem pro provoz posuzovaného záměru je dostatek krmiva           a steliva pro chovaný dobytek. Tato podmínka je splněna vlastní produkcí oznamovatele, dostatečnou skladovací kapacitou haly seníku a příslušným manipulačním zařízením.
Potřeba krmiva – seno, pro zimní ustájení se předpokládá 15 kg sena a dobytčí jednotku a den, celkově cca 270 t.  Dodatkovými látkami jsou minerální doplňky a kusová sůl. Bude se jednat o množství řádově v několika desítkách kilogramů, nakupované v obchodní síti.           
Souhrn: Celková spotřeba elektrické energie bude kryta z místní rozvodné sítě.
Vstupními surovinami bude pouze krmivo, jehož potřeby bude zajišťovat vlastní produkce oznamovatele, případně nákup malého množství doplňků krmiva. Jiné nároky na energie        a suroviny nejsou u posuzovaného záměru  vyžadovány.    
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní obsluha posuzovaného záměru bude uskutečňována pouze motorovými vozidly – zemědělské traktory a nákladní automobily. Dopravní obsluha posuzovaného záměru bude využívat stávající dopravní infrastrukturu v území.
Dopravní zatížení bude nárazové a krátkodobé při:
- navážení sena a slámy,
- expedici zvířat,
- vyvážení hnoje,
- převážení zemědělských strojů v souladu s jejich nasazením.
Podle údajů oznamovatele budou předpokládané maximální možné intenzity obslužné dopravy:
nákladní automobily nad 3,5 t                2   vozidla za den, směr Rohozná
traktory s příslušným návěsem               5   vozidel za den, směr polnosti oznamovatele
V průběhu přípravy staveniště a realizace posuzovaného záměru dojde ke krátkodobému dopravnímu zatížení komunikací stávající dopravní infrastruktury v zájmovém území. Při přípravě staveniště, dovozu stavebních surovin, materiálů a dílců pro vlastní stavbu lze předpokládat četnost dopravy nárazově v některých dnech do 5 nákladních automobilů.
Souhrn: Výstavba i provozování posuzovaného záměru bude mít pouze minimální požadavky z hlediska četnosti obslužné dopravy, požadavky na jinou infrastrukturu nejsou                       u posuzovaného záměru předpokládány.
 
Část B.II.  Údaje o vstupech – shrnutí
Realizace posuzovaného záměru „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena a zemědělských strojů“ si vyžaduje odnětí 2,1222 ha zemědělské půdy.       
Z hlediska nároků na další vstupy – voda, energie a suroviny, dopravní a jinou infrastrukturu  nebudou vyvolány významné vlivy na životní prostředí.

B.III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.  Ovzduší
Posuzovaný záměr je specifickým zařízením na chov hospodářských zvířat. Jedná se o chov stáda skotu masného plemene Charolais s celoročním volným ustájením. Účelem realizace posuzovaného záměru je vytvořit zastřešené krmoviště a vyhovující sklad na zásobu krmiva pro zimní období (max. 4 měsíců) kdy jsou nevhodné klimatické podmínky se sněhovou pokrývkou terénu. Chovné stádo se bude ve vegetačním období přemisťovat na polnostech pastvin a v zimním období bude umístěno na oploceném pozemku v okolí halového seníku      a krmoviště.
Maximální četnost chovného stáda bude ve vegetačním období dosahovat 121 kusů, v zimním období bude četnost snížena na cca 76 kusů. V žádném ročním období nepřesáhne četnost chovného stáda spodní hranici určující kategorie vyjmenovaných zemědělských zdrojů znečišťování podle zákona č. 86 /2002 Sb. o ochraně ovzduší a dalších prováděcích předpisů. Chov skotu vázaný na provozování posuzovaného záměru je možné v souladu s platnou legislativou klasifikovat jako malý vybraný zdroj znečišťování. Výkon státní správy               a zpoplatnění u malých vybraných zdrojů znečišťování spadá do kompetence obce s přenesenou působností. 
Referenční znečišťující látkou pro chovy hospodářských zvířat a související zemědělské technologie je amoniak.NH3, patřící mezi hlavní zpoplatněné znečišťující látky.
Maximální celkovou produkci amoniaku chovného stáda lze stanovit při použití celkového emisního faktoru pro vyjmenované zemědělské zdroje a pro maximální četnost chovného stáda (optimální způsob = e.f. 13,8) na: 	1.669,8 kg = 1,6698 t za rok.
Podle ustanovení přílohy č. 1 k zákonu č. 86/2002 Sb. se však emise amoniaku vznikající jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě nezpoplatňují.
Vzhledem k neustálému pohybu stáda nebude předpokládaná produkce amoniaku vytvářet žádné nebezpečí z hlediska překročení stanoveného imisního limitu (100 μ.m-3 – aritmetický průměr za 24 hodin) nebo z hlediska obtěžujícího působení pachových látek. 
Jiné zdroje znečišťování ovzduší, vázané na posuzovaný záměr, nejsou předpokládány            a  produkci znečišťujících látek z obslužné dopravy lze, pro velmi nízkou četnost této dopravy zanedbat stejně jako produkci z dopravy spojené s obdobím výstavby posuzovaného záměru. 
Přestože chov pro nízkou kapacitu nepatří do kategorizovaných vyjmenovaných zdrojů znečišťování budou při provozování dodržovány zásady správné zemědělské praxe                 a uplatňována doporučení snižujících technologií emisí amoniaku dle prováděcích předpisů.
Souhrn: Výstavba ani provozování posuzovaného záměru nebude významným zdrojem znečišťování ovzduší, k překračování stanoveného imisního limitu pro referenční znečišťující látku nebude docházet.
    
B.III.2.  Odpadní vody
Odpadní vody z provozu
Odpadní vody z provozu se v podstatě nevyskytují. Jedinou tekutou fází bude močůvka se zanedbatelným množstvím odpadních vod ze sociálního zařízení obsluhy. Podle zákona         o hnojivech č. 156/1998 Sb. patří močůvka.mezi statková hnojiva určená k aplikaci na zemědělskou půdu. S ohledem na charakter močůvky určuje navazující vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv č. 274/1998 Sb. přísná pravidla, stanovující podmínky pro ochranu životního prostředí.
Volné ustájení dobytka na vysoké podestýlce významně omezí množství tekuté fáze, která bude odcházet ze stání krmoviště do akumulační jímky. Ta je dostatečně dimenzovaná, aby zachytila močůvku i v případě, že by bylo omezeno stlaní slámou.
Dešťové vody
Nejvýznamnější složku odpadních vod tvoří vody dešťové odváděné ze střech a zpevněných ploch stávající dešťovou kanalizací do blízké požární nádrže, ležící jižně pod posuzovaným areálem. Na tento systém budou napojeny svody z nově navrhovaných ploch.
Při kritickém dešti (134 l.s-1.ha-1) bude celkové množství odváděných dešťových vod asi     42,6 l.s-1, z čehož nově navrhované plochy představují podíl 15,2 l.s-1. Zvýšený odtok            (o 55 %) bezpečně odvede stávající kanalizace, protože má dostatečný profil (DN 300) a je položena ve vyhovujícím spádu. 
Souhrn: Produkce tekutých fází z vlastního krátkodobého pobytu stáda v prostoru krmoviště bude velmi nízká, dešťové vody budou odvedeny stávající kanalizací a nejsou předpokládány žádné významné negativní vlivy.

B.III.3.  Odpady
Během pobytu dobytka v krmovišti na vysoké podestýlce vznikne slamnatý hnůj ve vrstvě asi 0,5 m, což odpovídá celkovému množství asi 250 m3. Toto statkové hnojivo bude po skončení cyklu jednorázově vyvezeno a zapraveno do půdy oznamovatele, v souladu s uplatňovanými zásadami správné zemědělské praxe.
Katalog odpadů – vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., zařazuje mezi odpady pod kódem 02 01 06  zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalný odpad, shromážděný odděleně      a zpracovaný mimo místo vzniku.  Kategorie odpadu  O.
Na druhé straně zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. v § 2, odst. b) uvádí, že statkovým hnojivem se rozumí hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda, sláma, jakož i jiné zbytky rostlinného původu vznikající v zemědělské prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány.
Rozpor mezi oběma dokumenty je pouze zdánlivý, protože uplatňuje kategorizaci zařazením mezi statková hnojiva a vytváří v § 8 a 9 legislativní rámec pro skladování a používání. Tato záležitost je ještě dále upřesněna ve vyhlášce MZe o skladování a způsobu používání hnojiv   č. 274/1998 Sb., kde jsou přesně specifikovány požadavky na ochranu životního prostředí.
V daném případě, když se počítá s aplikací hnoje na půdu oznamovatele, je dodržování citované vyhlášky obzvláště důležité  To proto, že posuzovaný záměr a pozemky určené pro aplikaci statkových hnojiv se nacházejí na území Přírodního parku č. 613 Údolí Křetínky        a v rozsáhlé oblasti CHOPAV Východočeská křída (chráněná oblast přírodní akumulace vod).
Při výstavbě záměru bude výkopová zemina použita pro zpětné zásypy a úpravy terénu v okolí objektu. Přebytek výkopku (řádově několik m3) bude uložen na obecní skládku inertního materiálu ve vzdálenosti 0,5 km od posuzovaného záměru. Odstraněním případných zbytků stavebního a montážního materiálu budou zavázáni dodavatelé.
Souhrn: Se vznikem látek považovaných za odpad není uvažováno, produkovaná statková hnojiva budou aplikována na pozemcích oznamovatele.

B.III.4  Ostatní
Hluk
Období výstavby posuzovaného záměru – Podle předloženého projektu je zřejmé, že rozsah výstavby bude minimální a bez nasazení stavebních strojů. Převážná část prací bude prováděna tradičním způsobem, případě ruční montáží některých dílců a navíc bude rozložena do poměrně dlouhého období. Rovněž stavební doprava bude mít minimální četnost s předpokladem kumulace pouze do několika dnů, kdy bude prováděna navážka materiálů       nebo dílců. Maximální kumulace stavební dopravy je odhadnuta na 5 nákladních vozidel (tj. 10 průjezdů) po příjezdové komunikaci za den. Tato četnost dopravy je významně nižší než doporučovaná minimální hranice intenzity 30 osobních automobilů za hodinu jako zdroje hluku v Metodickém podkladu pro hodnocení hluku z dopravy. K nadlimitnímu hlukovému zatížení nejbližšího chráněného venkovního prostoru (cca 250 m) z období výstavby nebude s jistotou docházet.
Období provozování posuzovaného záměru – Při provozování záměru bude možné hlukové ovlivnění chráněného venkovního prostoru (ve vzdálenosti cca 250 m) hlasovými projevy chovaných zvířat nebo provozem technických stacionárních a mobilních dopravních zdrojů.
Hlasové projevy zvířat jsou dle jejich charakteristiky náhodnými zdroji hluku, u nichž nelze zajistit reprodukovatelnost hlukové emise a u nichž není prakticky možná její následná kontrola. Hodnoty získané měřením těchto zdrojů hluku platí jen pro danou situaci v okamžiku měření a nelze je použít pro účely objektivního úředního rozhodnutí. Pro tyto náhodné zdroje hluku nelze uplatnit ustanovení prováděcího předpisu Nařízení vlády             č. 502/2000 Sb. v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a stanovit limitní hodnoty.
Technické stacionární zdroje hluku bude u posuzovaného záměru tvořit 10 axiálních ventilátorů na spodní dosušování sena. Podle koncepce záměru jich může být využíváno celkem 5 ks. Ventilátory typu ATP jsou umístěny u jižní stěny halového seníku ve zděných tlumících kobkách, takže je jejich hlukové působení významně eliminováno. Pro jejich provoz bude v nejbližším definovaném venkovním prostoru platit limit LAeqT = 50 dB pro denní dobu a LAeqT = 40 dB pro noční dobu. Vložný přenosový útlum vzdálenosti 250 m mezi halou seníku a nejbližší stavbou pro bydlení v obci Rohozná je cca Dt = 48 dB, možná hlučnost ventilátorů pro splnění limitu v noční době bude LpA = 88 dB. Vzhledem ke stavebnímu utlumení ventilátorů bude jejich skutečná hladina akustického tlaku významně nižší                a k nadlimitnímu hlukovému ovlivnění staveb pro bydlení v obci Rohozná nebude docházet.
Mobilní dopravní zdroje bude při provozování záměru tvořit obslužná nepravidelná                a nárazová doprava (především v období sklizně sena nebo při expedici dobytka). Maximální kumulace a četnost obslužné dopravy je odhadnuta na 2 nákladní vozidla (tj. 4 průjezdy) po příjezdové komunikaci za den a 5 traktorů za den z polností oznamovatele po příjezdových trasách mimo zástavbu obce Rohozná. Obslužná doprava nebude provozována v noční době.
Četnost obslužné dopravy projíždějící obcí Rohozná je významně nižší než doporučovaná minimální hranice intenzity 30 osobních automobilů za hodinu jako zdroje hluku v Metodickém podkladu pro hodnocení hluku z dopravy. K nadlimitnímu hlukovému zatížení chráněného venkovního prostoru staveb pro bydlení z provozu obslužné dopravy nebude s jistotou docházet (platí limit LAeqT = 55 dB pro denní dobu).
Vibrace
Posuzovaný záměr nebude obsahovat žádná strojní nebo jiná zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů.

B.III.5 Doplňující údaje
Žádné jiné činnosti, které by vyžadovaly hodnocení z hlediska doplňujících údajů, nebudou v posuzovaném záměru zastoupeny.

Část B.III.  Údaje o výstupech – shrnutí
Z vyhodnocených výstupů jednotlivých sledovaných složek je zřejmé, že realizace posuzovaného záměru „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena a zemědělských strojů“ a navazujícího chovu skotu masného plemene Charolais s celoročním volným ustájením chovného stáda, nebude příčinou žádného nadlimitního působení na životní prostředí.

ČÁST  C -  ÚDAJE O STAVU  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.  Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
Zájmové území je součástí krajiny Českomoravské vysočiny. Leží v rozlehlé chráněné oblasti přirozené akumulace vod  (CHOPAV) Východočeská křída a na území přírodním parku       e.č. 613 Údolí Křetínky. Území je relativně řídce osídlené, bez významné ekologické zátěže s většími plochami lesů, v zemědělské půdě převládají trvalé travnaté porosty.

C.2.  Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.2.1.  Ovzduší a klima
Klimatické poměry sledovaného území jsou určeny jeho zeměpisnou polohou, reliéfem krajiny a dalšími klimatickými faktory. Podle rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt - Klimatické oblasti Československa 1971) se sledované území nachází v mírně teplé oblasti MT 3. 

Klimatická oblast je charakterizována průměrnými údaji:
Údaj	MT 3	
Počet letních dnů	20 - 30	
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C      	120 – 140	
Počet mrazivých dnů	130 – 160	
Počet ledových dnů	40 – 50	
Průměrná teplota v lednu	-3 až –4	
Průměrná teplota v červenci	16 až 17	
Průměrná teplota v dubnu	6 až 7	
Průměrná teplota v říjnu	6 až 7	
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm	110 – 120	
Srážkový úhrn ve vegetačním období	350 - 450	
Srážkový úhrn v zimním období	250 - 300	
Počet dnů se sněhovou pokrývkou	60 - 100	
Počet dnů zamračených	120 - 150	
Počet dnů jasných	40 – 50	

Úroveň znečištění vnějšího ovzduší nad konkrétním územím je závislá na velikosti hmotnostních koncentrací sledovaných znečišťujících látek obsažených v ovzduší. Pro sledované znečišťující látky jsou platnou právní úpravou stanoveny časově vázané imisní limity. U všech sledovaných znečišťujících látek jsou stanoveny imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí, u některých znečišťujících látek (SO2 a NOx) jsou zohledněny                     i požadavky z hlediska ochrany ekosystémů (zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší              a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).
Objektivní situace stavu znečištění vnějšího ovzduší je vyhodnocována z dlouhodobě prováděných měření koncentrací sledovaných znečišťujících látek ve vnějším ovzduší v konkrétním posuzovaném území. Pro tyto účely je na území ČR provozována siť měřících stanic kvality ovzduší a vyhodnocené výsledky měření jsou publikovány Českým hydrometeorologickým ústavem Praha - Úsek ochrany čistoty ovzduší. 
Pro orientační vyhodnocení stávající úrovně znečištění vnějšího ovzduší dotčeného území jsou využity dostupné údaje z Tabelární ročenky 2001 pro následující hlavní znečišťující látky oxidy dusíku, oxid siřičitý a prašný aerosol. Nejbližším místem kde je prováděno dlouhodobé měření kvality ovzduší je stanice e. č. 1139 Svratouch a charakteristika zde zjištěného znečištění bude obdobná i pro dotčené území.
Roční průměrné hodnoty hlavních znečišťujících látek jsou následující:
oxidy dusíku			10,0 μg.m-3
oxid siřičitý			3,1 μg.m-3
prašný aerosol			25,0 μg.m-3.
Zjištěné hodnoty jsou významně nižší než imisní limity stanovené nařízením vlády                č. 350/2002 Sb.
Z výsledků dlouhodobých měření je pak ČHMÚ zpracována klasifikace území ČR podle souhrnného hodnocení hodnot znečištění ovzduší. Hodnocení je pak vyjádřeno podle stavu znečištění následovně:

Na základě modelování je pak zpracováno grafické vyjádření souhrnného hodnocení klasifikace znečištění ovzduší do mapy ČR.  
Obr. č. 6  Mapa souhrnného znečištění ovzduší ČR 

Dotčené území se nachází přibližně na styku hranic krajů Pardubického, Vysočina                   a Jihomoravského na ploše klasifikované jako oblast s čistým – téměř čistým ovzduším.
C:2.2.  Voda
Zájmové území leží v CHOPAV Východočeská křída, širší oblast je poměrně bohatá na povrchové toky. V blízkosti posuzovaného objektu protéká bezejmenný potok, který pramení západním směrem ve vzdálenosti asi 700 m a směřuje na východ pod obec Rohozná, kde se vlévá do Rohozenského potoka. V prostoru prameniště je vybudováno jímání vody, která sloužila k zásobování zrušeného JZD Banín. Jižně pod posuzovaným objektem vodoteč napájí nádrž, která sloužila pro provozní účely a jako zásobník požární vody zmíněného zemědělského podniku. V posuzovaném záměru je s touto nádrží uvažováno jako s náhradním zdrojem požární vody. Je také recipientem dešťových vod z posuzovaného areálu.
C.2.3. Půda
Na pozemcích výstavby posuzovaného záměru se nacházejí zemědělské půdy zařazené do BPEJ 7.29.11 a do I. třídy nižší ochrany zemědělské půdy. Pozemky jsou však trvale zatravněné, což je charakteristické i pro širší okolí.
C.2.4. Fauna a flora
Fauna a flóra svým výskytem a druhovitostí odpovídá charakteru zájmového území vyšší části Českomoravské vrchoviny.

C.2.5. Ekosystémy
Posuzovaný záměr se bude nacházet v rozsáhlé chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. Tato CHOPAV byla vyhlášena nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb., kde je také přesně územně vymezena. Severní hranice navazuje na chráněnou oblast Orlických hor, na východě prochází hranice zhruba po rozvodí Svratky a Moravy, na jihu zasahuje po Křetínku a na západě jde zhruba linií mezi Skutčí a Borohrádkem.
Další dotčenou oblastí je Přírodní park č. 613 Údolí Křetínky. Podmínky ochrany přírodního parku a technických zásahů v oblasti jsou určeny v článcích č. 3 a 4 Nařízení č. 2 OkÚ Svitavy z roku 1996, kterým byl PP zřízen.  
C.2.6. Krajina
Zvlněný územní reliéf s relativně velkými plochami lesů a luk, vytváří typický obraz krajiny  v nejvyšších částech Českomoravské vrchoviny. Území, ve kterém se navrhuje posuzovaný záměr má vysokou přírodní hodnotu, o čemž svědčí začlenění do přírodního parku Údolí Křetínky.
C.2.7. Obyvatelstvo
Posuzovaný záměr se nachází na okraji údolně položené obce Rohozná, v areálu a na pozemcích bývalého zemědělského družstva. Nejedná se tedy o zásadní změnu funkce, která by mohla rozvířit veřejné mínění občanů jako cizorodý prvek v obci.
Obec Rohozná a přičleněná část Manova Lhota měly v době sčítání lidu (2001) celkem 791 trvale bydlících a 10 dočasně bydlících obyvatel. Z toho 104 dětí do 14 let a 203 osob nad 60 let. Až na 170 osob vyjíždějících za prací mimo své bydliště jsou obyvatelé trvale odkázáni na prostředí obce.

C.3.  Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že dotčené území v katastru obce Rohozná vykazuje minimální známky znečištění nebo poškození průmyslovou nebo stavební činností.  

ČÁST  D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Vzhledem k tomu, že naprostá většina obyvatel (75%) obce Rohozná je trvale vázána na své bydliště byl se zvýšenou pozorností analyzován vliv záměru na životní prostředí v obci a jejím bezprostředním okolí. Zejména s ohledem na rizikovou složku obyvatel – na děti a seniory.
Lze konstatovat, že realizací posuzovaného záměru nebudou překročeny žádné limitní hranice, takže životní prostředí životní prostředí obyvatel Rohozné se v žádném směru nezhorší.
Nelze očekávat podstatný pozitivní vliv na sociálně ekonomickou situaci obyvatel. Může vzniknout pouze požadavek na minimální počet příležitostným pracovních míst, související s realizací záměru.

D.I.2.  Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr nevyvolá žádné negativní vlivy na kvalitu ovzduší ani nebude mít vliv na klimatické podmínky.

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a event. na další fyzikální a biologické charakteristiky
Lokalita kde bude umístěn posuzovaný záměr leží za zastavěným územím obce Rohozná. Na lokalitě ani v jejím okolí není prováděna žádná trvalá výrobní činnost (průmysl, zemědělství, zpracování surovin atd.) s výskytem významných stacionárních technických zdrojů hluku. Navazující pozemky na areál jsou využívány jako pole a pastviny a jsou zemědělsky obdělávané. Obec Rohozná i vlastní lokalita záměru leží mimo hlavní dopravní tahy, bez přímých  hlukových vlivů z dopravy po místní silnicí III. třídy. 
Hluková zátěž venkovního prostoru v areálu bývalé živočišné výroby i na okolních pozemcích bude odpovídat za stávajícího stavu charakteru hluku pozadí ve volném přírodním prostředí   a bude se pohybovat na hodnotách kolem LAeq T = 40,0 až 50,0 dB v denní době a LAeq T = 30,0 až 40,0 dB v noční době. 
Vlastní posuzovaný záměr rovněž nevyžaduje provozování žádných významných stacionárních nebo mobilních zdrojů hluku, proto je reálný předpoklad, že nedojde k žádnému nadlimitnímu hlukovému zatížení chráněného venkovního prostoru. Nejsou zjištěny ani předpokládány žádné další fyzikální nebo biologické vlivy.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní vody nebudou posuzovaným záměrem zasaženy ani ovlivněny. Založení přístavby stávající haly seníku je relativně mělké, takže nezasáhne do podzemních vod.
Povrchové vody budou ovlivněny kladně. Jedná se o zlepšení průtoku bezejmenného potoka, resp. průtočné nádrže na něm vybudované, dešťovou vodou odváděnou ze stávajících i nově navrhovaných střech a zpevněných ploch. Podle orientačního výpočtu to bude při kritickém dešti 42,6 l.s-1.
Rizikovým negativním dopadem na podzemní a zejména povrchové vody může být nedodržování podmínek zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb., § 8 Skladování, odst.3 – statková hnojiva musí být skladována tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod. Dále pak také § 9 Používání hnojiv, zejména odst. 2 b) – hnojiva nesmějí být používána na zemědělské půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlou do hloubky více než 8 cm.

D.I.5.  Vlivy na půdu
S realizací záměru souvisí odnětí půdy ze ZPF o výměře 2,1222 ha. Jedná se o půdu  s trvalým travnatým porostem, podle BPEJ zařazené do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Související vliv na zemědělskou půdu v širším okolí je možno označit za pozitivní. Chov hovězího dobytka na pastvinách po většinu roku je přirozeným využitím travnatých ploch. Zimní ustájení přinese hodnotný slamnatý hnůj pro zúrodnění půdy na polnostech oznamovatele.

D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí ani surovinové zdroje se v dotčeném území záměrem nevyskytují.

D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizace záměru se nedotkne současného stavu fauny a flóry ani nebudou negativně ovlivněny stávající ekosystémy. Pozemky určené pro výstavbu i pozemky pastvin nezasahují do ploch vymezených ekosystémů v území. Rovněž jsou posuzovaným záměrem respektovány všechny podmínky ochrany přírodního parku i možných technických zásahů v oblasti, určené Nařízením č. 2 OkÚ Svitavy z roku 1996, kterým byl zřízen přírodní park Údolí Křetínky a na jehož území se posuzovaný záměr nachází.  
Dále je možno konstatovat, že posuzovaný záměr splňuje všechny podmínky a omezení platná pro CHOPAV a přírodní parky. V chovu hospodářských zvířat se omezení vztahuje pouze na výkrm prasat nad 5000 kusů.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Dostavba stávající haly seníku neovlivní současný stav krajiny.

D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Plánovaný záměr uchrání hodnotný objekt skladu sena opuštěný předchozím majitelem před chátráním a devastací.
Kulturní památky se v dané lokalita nevyskytují.

D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska velikosti  a významnosti 

Posuzovaný záměr svým umístěním, relativně malým rozsahem,  charakterem zemědělského chovatelského provozu, velkostí a významností vyžadovaných vstupů i vyvolaných výstupů jak při realizaci tak při následném provozování nebude představovat žádné významné zatížení životního prostředí.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Možným rizika posuzovaného záměru lze spatřovat v případě vzniku požáru v části se skladem sena a slámy. Požární zpráva charakterizuje objekt bez stálého požárního nebezpečí, avšak nevylučuje nebezpečí nahodilé.
Chovaná zvířata budou pod stálým veterinárním dohledem a v takových podmínkách, že riziko výskytu infekčních chorob (zejména kulhavka a slintavka) je minimální.
Pro napájení zvířat v krmovišti se počítá s vodou z blízkého řadu. Vzhledem k tomu, že tato část vodovodu je již delší dobu mimo provoz, bude nutné prověřit vydatnost zdroje a zejména kvalitu vody.
Z hlediska ochrany vod je možným rizikem skladování močůvky a hnoje, jakož i použití těchto statkových hnojiv v rozporu se zákonem o hnojivech č. 156/1998 Sb. a navazující vyhláškou MZe o skladování a způsobu používání hnojiv č. 374/1998 Sb. Jedná se zejména    o nepropustnost podlah a vodotěsnost skladovací jímky na močůvku i její dostatečná kapacita. Dále pak jde o aplikaci statkových hnojiv – zákaz vyvážení na sníh a promrzlou půdu. Dodržování ustanovení v citovaném zákoně a vyhlášce je v daném případě zvláště závažné, protože posuzovaný záměr a pozemky přicházející v úvahu pro hnojení leží v CHOPAV Východočeská křída

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Bude nutno prověřit a trvale sledovat kvalitu vody přiváděné do napáječek a k dalšímu využití v objektu upraveného halového seníku. 
S ohledem na možné riziko znečištění vod statkovými hnojivy bude nutno:
Při realizaci stavby dbát na provedení dokonalé nepropustnosti podlah stání v krmovišti          a v manipulačním prostoru, včetně vyspádování a svodů do jímky.
Zvláštní pozornost musí být věnována vodotěsnému provedení jímky na močůvku. Tato vodotěsnost musí být prokázána a protokol předložen při kolaudačním řízení.
V souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. § 9, odst. 4 a 5  a vyhláškou č. 374/1998 Sb. § 7 musí provozovatel vést evidenci o používání statkových hnojiv (příloha vyhlášky). Evidence se uchovává nejméně 7 let a musí být přístupna kontrolnímu orgánu.
             
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Dokumentace Oznámení byla zpracována v rozsahu stanoveném zákonem  č. 100/2001 Sb.     o posuzování vlivu na životní prostředí a přílohou č. 4 – náležitosti dokumentace.
Ovzduší
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů záměru bylo vycházeno z ustanovení zákona            č. 86/20002 Sb. o ochraně ovzduší, navazujících prováděcích předpisů a dále z údajů a dat zpracovávaných ČHMÚ Praha. Vzhledem k absenci významných zdrojů znečišťování nebylo k modelování rozptylu emisí použito výpočtu dle doporučené metodiky SYMOS ´97 ověřené  MŽP ČR (Systém modelování stacionárních zdrojů znečištění ovzduší SYMOS 97 - Metodický pokyn č. 4, Věstník MŽP ČR částka 3/1998 ze dne 15.4.1998. Metodika SYMOS 97 – VERZE 2.1.1,  IDEA-ENVI s.r.o. Valašské Meziříčí,  ledem 1999).
Hluk
Vyhodnocení stávající i očekávané hlukové zátěže venkovního prostoru dotčeného území záměrem bylo provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, prováděcího předpisu nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a podle doporučení dalších metodických pokynů. Vzhledem k absenci významných zdrojů hluku nebylo k modelování dosahu hlukových emisí použito výpočtu dle doporučené metodiky např. výpočetní program HLUK+ „Výpočet hluku ve venkovním prostředí“.
Půda
Vodítkem pro vyhodnocení vlivů záměru byla vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb.,  metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 1.10.1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a pod.
Voda
Možné vlivy záměru na vody byly hodnoceny v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.              o vodách, zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, podle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech a vyhlášky č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv.
Odpady
Vlivy z oblasti odpadového hospodářství byly hodnoceny v souladu s platnými předpisy - zákon č.185/2001 Sb. o odpadech v úplném znění a vyhlášky č. 477/2001 Sb.o obalech            a prováděcích  vyhlášek č. 381 až 383/2001 Sb. 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace 

Hlavním výchozím podkladem pro vypracování předkládaného oznámení bylo projektová dokumentace záměru pro územní řízení a místní šetření zpracovatele. Míra rozpracovanosti dokumentace nemohla poskytnout úplné, nezbytné informace. Řadu z nich operativně doplňoval projektant i oznamovatel.
Některé podkladové materiály, zejména z oblasti ochrany přírody, ovzduší, vody atd. jsou      k dispozici na internetových stránkách příslušných organizací a orgánů státní správy.
Doplňující informace o chovu skotu Charolais byly získány konzultací zpracovatele                u Doc.Pavla Nováka, CSc. na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.

ČÁST  E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Předložená výchozí projektová dokumentace řeší posuzovaný záměr „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena a zemědělských strojů“ z hlediska jeho lokalizace, kapacitních předpokladů i technologie procesu pouze v jedné variantě. Tato předložená varianta záměru byla podrobena hodnocení vlivů na životní prostředí.

ČÁST  F - ZÁVĚR

Zpracovatelé dokumentace oznámení posuzovaného záměru
„Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena a zemědělských strojů“
s ohledem na:
- charakter záměru,
- umístění záměru,
- charakteristiku předpokládaných nevýznamných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní              
  prostředí,
došli k závěru, že realizace posuzovaného záměru v navrhovaném provedení je pro dotčené  území z hlediska předpokládaných nevýznamných vlivů na životní prostředí únosná.
Jak vyplývá ze závěrů souhrnného hodnocení sledovaných složek, žádná z podmínek pro provozování záměru, nepřesahuje rámec běžných povinností, které vyplývají pro provozovatele záměru z platné právní úpravy pro jednotlivé oblasti životního prostředí.

Na základě těchto skutečností zpracovatelé dokumentace oznámení navrhují, aby příslušný úřad pro posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., § 7, odst. 1 a 4 proces ukončil ve zjišťovacím řízení.

Datum zpracování dokumentace oznámení:				26.3.2003
						
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace oznámení a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:
Zpracovatel  	Ing. Oldřich Pazdera,  Foltýnova 29, 635 00 Brno
tel./fax: 546 213 487, e-mail: old.pazdera@seznam.cz
Spoluzpracovatel	Ing. Miroslav Lepka, ENVING s.r.o. Staňkova 18a, 602 00 Brno
		tel./fax: 549 210 356, 541 240 857, e-mail: lepka@enving.cz

Podpis zpracovatele dokumentace oznámení:	………………………………………..
							Ing. Oldřich Pazdera

ČÁST G – VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Pan Zdeněk Kopecký je majitelem malé rodinné zemědělské farmy specializované na chov skotu. Pro rozšíření, zefektivnění a zkvalitnění stávajícího chovu bude sloužit stávající nevyužívaný halový seník v areálu živočišné výroby bývalého JZD Banín. Areál je situován 
u jihozápadního okraje obce Rohozná. Nenáročnou stavební úpravou bude u západní poloviny haly seníku vybudováno kryté krmoviště a vlastní hala bude využívána jako sklad suchého krmiva, slámy na stlaní a pro uložení zemědělské techniky. Situační umístění halového seníku a jeho stávajícího stavu je zřejmé z následujících obrázků.
Obr. č. 7.  Situační výkres hala seníku.

Obr. č. 8.  Fotozáběry stávajícího stavu halového seníku 

Stavební úpravy haly seníku pro chov skotu a rozšíření stávajícího chovu jsou posuzovaným záměrem z hlediska vlivů na životní prostředí, který je podle projektové dokumentace nazván:
 „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena a zemědělských strojů“
Projektované kapacity a složení chovného stáda je následující, včetně přepočtu na dobytčí jednotky:
býk chovný ……………………… 1 ks  x 1,6……  1,6  DJ                                  
krávy chovné ……………………50 ks  x 1,4 …   70,0  DJ
telata do 6 měsíců věku …………45 ks  x 0,22  ….  9,9 DJ
jalovice  7-24 měsíců věku  ……..25 ks  x 0,62       15,5 DJ
celkem                           	           121 ks                  97   DJ
V zimních měsících bude stav chovného stáda snížen asi o 45 ks tj. na  celkem 76 ks.
Chovaným druhem bude masné plemeno CHAROLAIS. 
Toto francouzské plemeno bylo vyšlechtěno z původního jednobarevně žlutého skotu (fylogeneticky příbuzného se simentálským skotem) v oblasti Nevers a Charolais ve střední Francii. Při vzniku plemene se též uplatnilo plemeno Shorthorn. První importy zvířat plemene Charolais do České republiky se uskutečnily v roce 1990 z Maďarska. V roce 1992 byl u nás založen první chov bezrohého typu nákupem z Kanady. Evropský (rohatý) i americký (bezrohý) typ se zapisují do stejné plemenné knihy, ale vzájemně se nekříží.
Předností plemene je výborná růstová schopnost.
Popis plemene: zbarvení celoplášťové bílé až krémové, světlejší barva mulce, rohů                       a paznechtů.

Chov tohoto plemene bude na farmě pana Kopeckého prováděn za celoročního volného ustájení. To znamená, že ve vegetačním období bude chovné stádo na pastvinách, které jsou rozmístěny na polnostech majitele mezi obcemi Rohozná a Manova Lhota. V zimním období se sněhovou pokrývkou terénu (cca 4 měsíce) bude početně redukované stádo využívat prostor krmoviště, vybudovaného z halového seníku.
Z hlediska vztahů vstupů a výstupů posuzovaného záměru, stavu životního prostředí dotčeného území záměrem i komplexního hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí nebyly zjištěny žádné kolize nebo významně negativní dopady. Posuzovaný záměr je pro dotčené území únosný proto je doporučen k realizaci.

ČÁST  H - PŘÍLOHY

Na následující stránce je doložena kopie sdělení příslušného odboru výstavby Městského úřadu Svitavy k posuzovanému záměru „Rekonverze halového seníku na farmu volného ustájení, sklad sena a zemědělských strojů“ z hlediska územně plánovací dokumentace.

V další části příloh jsou pak zařazeny kopie dokladů předaných projektantem, které byly vydány z projednání s jednotlivými orgány státní správy v průběhu zpracování dokumentace posuzovaného záměru. Doklady jsou seřazeny podle data vydání a jsou podkladem pro vydání vyjádření k předkládanému záměru.  

Konec textu dokumentace oznámení.