Jan Kříž, Kout na Šumavě 265

NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE – zásobník MN – PHM

k. ú. Kout na Šumavě

Oznámení podle Přílohy č. 3 zák. č. 216/2007 Sb., kterým se mění

zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění pozdějších předpisů

Srpen 2010	Zpracovatel: Ing. Vlasta Kůtová	Klatovská 426, 345 06 Kdyně

Obsah

A. Údaje o oznamovateli	3

B. Údaje o záměru	4

I. Základní údaje	4

1. Název záměru	4

2. Kapacita záměru	4

3. Umístění záměru	4

4. Charakter záměru	4

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	5

6. Stručný popis technického a technolog. řešení záměru	5

7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru	6

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	6

9. Výčet navazujících vyjádření	6

II. Údaje o vstupech	7

1. Půda	7

2. Voda	7

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	7

4. Nároky na dopravní infrastrukturu	7

III. Údaje o výstupech	8

1. Ovzduší	8

2. Odpadní vody	9

3. Odpady	9

4. Hluk a vibrace	10

5. Záření radioaktivní, elektromagnetické	11

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	11

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik	11

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí	11

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	13

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti	13

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	14

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice	14

4. Opatření k prevenci, vyloučení,snížení nepříznivých vlivů	14

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	15

E. Porovnání variant řešení záměru	15

F.Doplňující údaje	15

1. Mapová a jiná dokumentace	16

2. Další podstatné informace oznamovatele	17

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	17

H. Příloha	17

1.Vyjádření MěÚ Kdyně z hlediska ÚPD	18

2. Situace umístění ČS	19

Údaje o oznamovateli

1. Oznamovatel	Jan Kříž

2. IČ	187 20 561

3. Sídlo firmy	Kout na Šumavě 265, 345 02 Kout na Šumavě

4. Oprávněný zástupce	Jan Kříž

mobil: 602 416 880

Údaje o záměru

I. Základní údaje

1. Název záměru	NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE – zásobník MN – PHM

k.ú. Kout na Šumavě

2. Kapacita ( rozsah ) záměru

Skladovací kapacita PHM	9 m3

Jelikož skladovací kapacita zásobníku nafty je 9 m3, je naplněna podmínka posuzování záměru uvedeného v Příloze č. 1 kategorie II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 216/2007 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ) pod bodem 10.4. Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí ) a pesticidů v množství nad 1 t, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Státní správu – příslušným úřadem – v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v tomto případě vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje.

3. Umístění záměru

kraj: Plzeňský

obec: Kout na Šumavě

katastrální území: Kout na Šumavě

pozemek parc. č. 1370/4

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Osazení typového dvouplášťového zásobníku s výdejním zařízením na naftu je situováno do stávajícího areálu oznamovatele – lokalita je dle ÚPN určena pro podnikatelskou činnost. Zařízení je určeno pouze pro zásobování motorových vozidel – nákladních aut oznamovatele motorovou naftou (MN). Technologie neveřejné čerpací stanice je navržena jako bezobslužný provoz.

Vzhledem k charakteru a umístění navrhované technologie se nepředpokládá kumulace s jinými záměry v této lokalitě.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Jak vyplývá z textu předchozího odstavce č. 4, varianta umístění záměru investora - oznamovatele vyplývá z charakteru a účelu stavby.

Územním plánem obce Kout na Šumavě jsou dotčené pozemky zařazeny do ploch určených pro podnikatelskou činnost průmyslového charakteru, záměr je tedy v souladu s platným územním plánem.

Vzhledem k těmto skutečnostem nebyly zvažované varianty umístění ani z hlediska životního prostředí.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Typový dvouplášťový zásobník o objemu 9 m3 PHM je situován na volnou plochu v dostatečné vzdálenosti od okolních stávajících pozemků i od hranic s okolními pozemky a bude doplněn ochranným přístřeškem proti přímým vlivům povětrnosti, zejména proti intenzivnímu slunečnímu záření. Výdej nafty bude prováděn na manipulační vodorovné zpevněné ploše s nepropustným povrchem odolným proti vlivu ropných látek. Pro umístění nadzemní nádrže je provedena základová železobetonová deska.

Navržená ČS PHM kompletní dodávkou výrobce (dodavatele), jedná se o:

Nádrž (nadzemní)

Vybavení:

- vysílač signálu množství nafty v nádrži a varovné hlášení

- sací potrubí čerpadla

- hrdlo pro plnění zařízení

- zemnící lanko

- výdejní hadice

- ovladač pro nulování mechanického průtoku

- přípojka čidla maximální hladiny

- čerpadlo pro mechanický průtokoměr

- odvzdušňovací ventil čerpadla s potrubím

- kryt filtru čerpadla

- elektronická skříň čerpadla

- výdejní jednotka – automatická pistole

- sonda čidla maximální hladiny

- sací potrubí 1"

- plnící potrubí 2" s mechanickým zabezpečením proti přeplnění

- potrubí odvzdušnění čerpadla

- revizní průlez vnitřní nádrže 4"

- digitální průtokoměr

Obsluha výdejního místa (ČS) bude prováděna vždy jen poučeným řidičem (osobou), tj. samoobslužně pro určený počet uživatelů – řidičů dopravní firmy. ČS motorové nafty je neveřejná, je určena pouze pro vozidla a techniku provozovanou firmou a v areálu firmy parkující (případně v rámci smluvních vztahů firmy s jinými provozovateli – dodavateli). ČS jako celek – tj. nadzemní nádrž pro skladování a výdej MN včetně veškerého vybavení je součástí dodávky ČS. Úkapy při provozu ČS jsou zachyceny záchytnou nádobou pod výdejní jednotkou.

Zásobování ČS bude cisternami(ou) od smluvních(ho) dodavatelů(e) dle požadavku provozovatele. Stáčecí místo je umístěno na nádrži s vnějším přístupem, je vybaveno plnícím potrubím s rychlospojkou pro napojení cisterny. Plnící armatury pro doplňování nadzemní nádrže je součástí kompletní dodávky technologie ČS.

Zařízení ČS PH bude sloužit k příjmu MN, jejímu uskladnění v nadzemní nádrži a následnému samoobslužnému výdeji. Technologie ČS není vybavena rekuperací par I. a II. stupně – nejsou skladovány a vydávány benzíny, pouze MN.

Skladované PH:

motorová nafta	9 m3, hořlavina II. třídy

Čidlo maximální hladiny.

Zařízení se skládá ze sondy umístěné v horní části vnitřní nádrže a zástrčky, kterou je třeba

připojit k systému signalizujícímu překročení maximální hladiny nebo automaticky vypínajícího

stáčecí čerpadlo na autocisterně. Zařízení chrání nádrž FuelMaster® proti přeplnění a přelití

během stáčení.

Dvouplášťová nádrž (nádrž v nádrži) s vnitřním objemem nádrže 9000 l je zhotovená ze stabilizovaného polyethylenu střední hustoty odolného proti UV záření.

Zařízení může obsluhovat pouze osoba oprávněná a řádně proškolená. V době plnění nádrže nesmí opustit stanoviště. Plnění nádrže předpokládá oznamovatel 1x za 2 až 3 měsíce.

Výdej nafty bude prováděn na manipulační ploše s povrchem odolným proti vlivu ropných látek. Pro umístění nadzemní nádrže je provedena základová železobetonová deska. Pod výdejní jednotkou je záchytná nádoba pro případné úkapy při tankování.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Investor předpokládá realizaci v roce 2010.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. č. 100 / 2001 Sb. ve znění zák. č. 93/2004 Sb. rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území.

Z výše uvedeného je patrné, že dotčený územní samosprávný celek tvoří Plzeňský kraj, území obce Kout na Šumavě k. ú. Kout na Šumavě.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) .

Příslušným stavebním úřadem pro tato správní řízení je MěÚ Kdyně, odbor výstavby.

II. Údaje o vstupech

1. Půda

zábor půdy ( ZPF, LPF )

chráněné území

ochranná pásma

Podle údajů z katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 1370/4 v katastrálním území Kout na Šumavě ostatní plocha (BPEJ není evidováno), je součástí lokality pro podnikatelskou činnost – průmyslová zóna.

Dotčené pozemky určené pro výstavbu čerpací stanice nejsou dle výpisu z KN vedeny jako lesní pozemky. Nejedná se tedy o součást LPF, jehož ochrana se řídí zákonem č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon ).

2. Voda

odběr vody celkem

z toho provozní účely

spotřeba vody celkem

zdroj vody

S ohledem na bezobslužný provoz se neuvažuje se samostatnou přípojkou vody.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

suroviny

Při realizaci stavby se uplatní některé stavební materiály, např. drcené kamenivo různých frakcí, beton, živice, atd…

el. energie

Ze stávajícího rozvaděče v nejbližší zděné budově budou napojeny všechny spotřebiče a to jak technologické, tak i osvětlení.

4. Nároky na dopravní infrastrukturu

Osazení zásobníku s výdejním zařízením na naftu je situováno do stávajícího provozního areálu oznamovatele. Zařízení je určeno pouze pro zásobování motorových vozidel oznamovatele motorovou naftou (MN). Budou využity stávající komunikace směřující do areálu.

III. Údaje o výstupech

Ovzduší

technologický proces produkující znečištění

množství emitovaných škodlivin v t / rok

způsob zachycování emisí

Zdroje znečisťování ovzduší a návrh kategorizace

Dle § 18, odst. 1 a 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., odd. 4.8. jsou čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot (s výjimkou nakládání s benzinem):

střední zdroj znečisťování ovzduší.

Pohyb vozidel je dle § 4, odst. 1, písm. a) a odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazen mezi mobilní zdroje znečisťování ovzduší.

Přípustná míra znečisťování ovzduší je řešena v § 5 a § 6 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ovzduší a je v kompetenci příslušných orgánů ochrany ovzduší. Mobilní zdroje však nejsou uvedeným zákonem řešeny.

Podle § 4, odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ovzduší – Podmínky ochrany ovzduší před znečisťováním způsobeným mobilními zdroji znečisťování upravují zvláštní předpisy a to:

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Bilance surovin

Surovina	Předpokládané stočené množství max. (m3/rok)
Nafta motorová	100

Přímými výstupy do ovzduší jsou:

koncové pojistky na parním systému (přetlakový a podtlakový ventil pro vyrovnání tlaků v nádržích a parním systému).

únik škodlivin (uhlovodíků) při stáčení, dále pak kolísáním tlaku v nádržích při změnách teploty.

výdejní zařízení – stojan. K úniku do ovzduší dochází při tankování do nádrží automobilů. Počet pistolí a tedy výstupů je 1 ks. U nafty je minimální únik, proto není odsávání par.

cisterna a nádrž s dodávkou PH je napojena na plnící armatury – parní a potrubní rozvod. Výstupem do ovzduší je pojistka (přetlakově podtlakový ventil) na nádrži - cisterny (nebo otevřená nádrž cisterny). Únik je při vyrovnávání tlaků vlivem změny teploty nebo při stáčení. Při správné funkci nádrže a cisterny je zatížení pojistek takové, že páry zůstanou v cisterně a jsou odvezeny mimo ČS. V opačném případě je únik do ovzduší přes pojistky, ten je minimální – jedná se o naftu. Všechny ostatní úniky do ovzduší jsou vlivem netěsnosti systému a technologické nekázně.

Bilanční výpočet emisí pro výdej PHM (bez instalovaného odlučovacího zařízení)

maximální průtok nafty	72 l/min.

tzn. cca	400 l/den

dle podkladů	100 m3 /rok

Bilanční výpočet emisí při výdeji NM není vzhledem k minimálním emisím proveden.

Odpadní vody

celkové množství vypouštěných odpad. vod za rok

technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají

Splaškové odpadní vody

Odvedení splaškových odpadních vod není v objektu ČS PHM řešeno.

Technologické odpadní vody

Nebude vypouštěna technologická odpadní voda.

Dešťové vody

Dešťová voda ze zastřešené plochy (přístřešek nad ČS) bude svedena na okolní nezpevněný pozemek investora.

V případě, že manipulační plocha ČS nebude přestřešená, může být zpevněná plocha odvodněna přes odlučovač ropných látek s havarijní funkcí do veřejné kanalizace, nikoliv však dešťové.

Odpady

druh a množství odpadu v t / rok

způsob nakládání s odpadem

Odpady, které lze předpokládat při realizaci stavby, jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhl. MŽP č. 503 / 2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů…. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není uvedeno v projektu stavby, při kolaudaci však bude doložen doklad o vzniklém odpadu a jeho odstranění.

V průběhu realizace stavby

Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze – li odpady využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravděpodobně při realizaci stavby vzniknout.

Katalogové číslo	Název druhu odpadu	Kategorie/ mn. v t	Způsob nakládání
17 01 01	Beton	O/0,5	Recyklace, další využití
17 03 02	Asfaltové směsi neobsahující dehet	O/ 0,4	Recyklace, další využití
17 04 05	Železo a ocel	O/0,03	Další využití, recyklace
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03	O/1,5	Další využití, skládka
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady	O/0,1	Skládka

Při provozu ČS PHM

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb., ve znění vyhl. MŽP č. 503 / 2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů……, které mohou vznikat při provozu ČS PHM. Původcem odpadu bude provozovatel, který zajišťuje i jejich odstranění prostřednictvím oprávněné firmy.

Katalogové číslo	Název druhu odpadu	Kategorie/ mn. v t	Způsob nakládání
13 07 01	Motorová nafta	N/0,005	Oprávněná firma
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N/0,005	Oprávněná firma
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad – tráva	O	Další využití, kompost.
20 03 01	Směsný komunální odpad	O/0,01	Syst. nakl. odp. v obci
20 03 03	Uliční smetky	O/0,01	Oprávněná firma

V průběhu likvidace stavby

Budou vznikat odpady podobné těm, které jsou uvedeny při realizaci stavby.

Hluk a vibrace

Čerpací stanice je situována ve stávajícím areálu oznamovatele, který se nachází mimo obytnou část obce. Zařízení je určeno pouze pro zásobování motorových vozidel oznamovatele motorovou naftou (MN). Budou využity stávající komunikace směřující do areálu. Plnění nádrže předpokládá oznamovatel 1x za 2 až 3 měsíce.

Stacionárními zdroji hluku jsou technologické a strojní vybavení, tedy čerpání nafty do automobilů a mechanizace. Nárůst dopravy na komunikacích v souvislosti s provozem ČS bude pravděpodobně téměř nulový, protože ČS bude sloužit pouze pro vozidla investora nebo jeho smluvních partnerů – jde o neveřejnou ČS.

Dá se tedy očekávat, že nedojde ke zhoršení stávající akustické situace a nebude překročen hygienický limit. Pro hluk z provozu areálu se rovná v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne a 40 dB ( A ) v noci. Předpokládá se provoz pouze v denní době. Pro hluk z provozu areálu ve dne se stanoví ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq8h pro 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších hodin, v noci pro 1 hodinu..

Záření radioaktivní, elektromagnetické

Radioaktivní záření provozem navrhované stavby nevzniká. Podle § 6 odst. 4 zákona č. 13/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18/97 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), je potřeba zjišťovat na ploše budoucího objektu radonový index, jestliže jsou součástí posuzované stavby pobytové prostory. Ty v posuzovaném záměru nejsou.

Jiný druh záření - elektromagnetické - nebude vznikat.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Zpracovaný dokument je souhrnem hodnocení současného stavu přírodního prostředí a úrovně ekologické stability předem vymezeného území, které může být ovlivněno stavbou neveřejné čerpací stanice MN situované na pozemku parc. č. 1370/4, k. ú. Kout na Šumavě. Záměr je situován do prostorů zasažených dlouhodobě podnikatelskou činností v průmyslu a dopravě.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Geomorfologie a horninové prostředí

Podle geomorfologického členění České republiky náleží zájmové území následujícím jednotkám:

Systém:	Hercynský systém

Subsystém	Hercynská pohoří

Provincie:	Česká vysočina

Soustava:	Šumavská

Oblast:	Českoleská oblast

Celek:	Podčeskoleská pahorkatina

Celkově převládá v širším území reliéf členité vrchoviny.

Hydrologické poměry

Stavba dvouplášťového zásobníku s výdejním zařízením na naftu se nachází v k. ú. Kout na Šumavě č.p. 1370/4.

Klimatické faktory

Chladná oblast se z geomorfologického pohledu vyskytuje v oblasti vrchovin až hornatin. Vyskytuje se i v nejvyšších polohách Českého lesa. Dělí se ještě do dvou podoblastí: méně chladné CH6 a chladné CH4.

Klimatologické prvky ( průměrné měsíční a roční dlouhodobé teploty a průměrné měsíční a roční dlouhodobé srážky ) se měří na 2 nejbližších stanicích – v Domažlicích a Klatovech.

Roční dlouhodobá teplota z období let 1961 až 1990 má hodnotu 7,8 0C v Domažlicích a 8,0 0C v Klatovech. Chod průměrných měsíčních teplot vykazuje výrazný vrchol v letních měsících, kdy průměrná měsíční teplota činí až 17,6 0 C, průměr zimních měsíců je kolem – 2,0 0 C. Průměrné teploty v uvedené lokalitě se od těchto hodnot výrazněji neliší.

Roční dlouhodobé srážky z období let 1961 až 1990 jsou 688,2 mm v Domažlicích a 599,9 mm v Klatovech. Průměrné měsíční úhrny srážek mají rovněž maximum v letních měsících ( Domažlice v VII. měs. 84,8 mm ), výrazně nižší srážky jsou v zimní části roku ( Klatovy v I. měs. 29,3 mm ).

Směr a rychlost přízemního proudění úzce závisí na konfiguraci terénu. Ve směru údolí řek je vítr usměrňován. V celé aglomeraci potom převládá v průměru jihozápadní a západní směr větru ( četnost 20 – 25 % ), četnost bezvětří je ročně 15 – 20 %. Průměrná rychlost větru činí na většině stanic 2 – 4 m/s, na bezlesých vyvýšeninách nad 700 m potom až 5 m/s. Maximální rychlost větru byla naměřena na stanici Plzeň – město v březnu 1990 a to 38 m/s ( 136 km/hod. ).

Rozptylové podmínky

Rozptylové podmínky jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu ovzduší. Zájmová lokalita v Koutě na Šumavě se nachází v otevřené krajině, neleží ani v údolí ani v říční nivě. Rozsáhlejší plošné inverze za podzimních anticyklonálních situací se zde proto neobjevují. Rozptylové podmínky se dají charakterizovat převážně jako dobré.

Voda

Zájmové území leží v hydrogeologickém povodí Vltava. Hydrogeologický rajón je vymezen z hledisek geologických, strukturně geologických a hydrogeologických jako celek, v němž převažuje jednotný oběh podzemní vody určitého typu. Z hlediska výskytu podzemních vod náleží území do rajónu v horninách různého stáří.

Krajina v širším území

Podle zák. č. 114 / 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je krajinou myšlena část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem tvořeným souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačních prvků. V závislosti na podílu přírodních a civilizačních prvků rozeznáváme krajinu přírodní ( ta již prakticky neexistuje ), přirozenou a kulturní. Krajina kulturní se dále dělí podle stupně lidského vlivu na kultivovanou ( ideální stav ), narušenou a devastovanou.	Podle tohoto dělení lze o nejbližším okolí Kouta na Šumavě hovořit jako o krajině kulturní, mírně narušené. V Plzeňském kraji vesměs převládá narušená zemědělská a lesní krajina s převahou orné půdy. Tato krajina je pak ekologicky nestabilní a bývá zatížena kontaminací.

Je zde patrné antropogenní ovlivnění krajiny. Převládá mozaika drobných lesíků se změněnou dřevinnou skladbou, značně rozsáhlých polí ( z hlediska ekologické stability stupeň 1 - velmi málo stabilní ) a luk ( z hlediska ekologické stability se dá označit stupněm 2 - málo ekologicky stabilní).

Poddolovaná území, chráněná ložisková území a dobývací prostory

V řešeném území nejsou uváděná žádná poddolovaná území a nezasahuje do vymezeného chráněného ložiskového území.

Zvláště chráněná území

Zájmové území nezasahuje žádné z vyhlášených zvláště chráněných území vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako území zvláštního zájmu ochrany přírody a krajiny.

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti

a) Vlivy na obyvatelstvo

Navrhovaný záměr výstavby neveřejné čerpací stanice MN vzhledem ke svému umístění nebude na obyvatelstvo působit zvýšeným hlukem a zhoršenou imisní situací v ovzduší vlivem dopravy.

b)Vlivy na ovzduší a klima

Jedná se o instalaci typového dvouplášťového zásobníku 9 m3 s výdejním zařízením na naftu, který bude umístěn v provozní areálu oznamovatele. Bude sloužit pouze k tankování nafty do automobilů investora, ten předpokládá doplňování nafty do zásobníku 1 x za 2 až 3 měsíce. Úniky emisí při stáčení a tankování jsou v tomto případě minimální.

c) Vlivy na hlukovou situaci

Čerpací stanice – typový dvouplášťový zásobník 10 m3 s výdejním zařízením – je situována ve stávajícím zemědělském areálu oznamovatele a je určena pouze pro zásobování motorových vozidel – zemědělské techniky oznamovatele motorovou naftou (MN). Budou využity stávající komunikace směřující do zemědělského areálu. Plnění nádrže předpokládá oznamovatel 1x za 2 až 3 měsíce.

Dá se tedy očekávat, že nedojde ke zhoršení stávající akustické situace v území a nebude překročen hygienický limit.

d) Vlivy na povrchové a podzemní vody

Dešťová voda ze zastřešené zpevněné manipulační plochy bude svedena do na pozemek investora.

Manipulační plocha bude zastřešená, zpevněná s izolací odolnou proti vlivu ropných látek, oddělena od okolních ploch.

Nádrž na MN je nadzemní dvouplášťová zhotovená ze stabilizovaného polyethylenu střední hustoty odolného proti UV záření vybavená OIL WATCHMAN PLUS. OIL WATCHMAN PLUS je elektronický měřící přístroj pro stálé monitorování hladiny topného oleje nebo motorové nafty v nádrži. Je sestaveno ze tří prvků:

- Vysílače umístěného na nádrži.

- Sonda hladiny (roura z černého plastu umístěná v nádrži).

- Čidla úniku (nachází se na dně nádrže v prostoru mezi vnitřní a vnější nádrží spojený bílým	vodičem s jednou částí vysílače).

Délka sond je přizpůsobena výšce dané nádrže. Vysílač a sonda měří hladinu paliva v nádrží a

kontrolují únik. Tato informace se vysílá rádiovou cestou do přijímače OIL WATCHMAN PLUS. Přijímač v podobě zástrčky s anténou a displejem se může umístit v jakékoliv elektrické zásuvce na 230V ve vzdálenosti až do 1000 m od nádrže. Přijímač bude instalován v sídle firmy v dosahové vzdálenosti vysílače.

e) Vlivy na půdu

Podle údajů z katastru nemovitostí není pozemek, na kterém je navrhována stavba, součástí zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Jedná se o pozemek, u něhož nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

f) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Nepřicházejí v úvahu.

g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

V řešeném území nejsou registrovány chráněné druhy rostlin ani živočichů. Záměrem nedojde k významné změně funkčního využití území, které je v současné době využíváno k provozování činnosti charakteru průmyslové výroby.

Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr nebude mít zásadní vliv na stávající přírodní prostředí ani na Evropsky významnou lokalitu a Ptačí oblast.

h) Vlivy na krajinu

Osazení zásobníku NM ve stávajícím provozní areálu nebude mít žádný přímý vliv na stávající krajinný ráz. Jedná se o záměr nenarušující krajinný ráz.

ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Investor povinen dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a významnosti omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední okolí zařízení. V případě vzniku havárie, např. požáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Nepřicházejí v úvahu.

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

pro fázi realizace

Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace.

V době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny okolní pozemky a porosty.

Prováděním a užíváním stavby nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů.

Stavební práce provádět v denní době od 7,00 do 21,00 hod.. Minimalizovat hlučnost stavebních strojů.

Investor povinen dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění

Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Ke kolaudaci stavby doložit doklad o vzniklém odpadu a jeho odstranění nebo využití.

pro fázi vlastního provozu

V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit okamžitou likvidaci ropných látek.

Vypracovat provozní řád čerpací stanice a plán opatření pro případ havárie.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Vzhledem k lokalitě lze považovat specifikaci vlivů za relevantní danému záměru.

E. Porovnání variant řešení záměru

Varianta umístění záměru vyplývá z charakteru a účelu stavby. Čerpací stanice – typový dvouplášťový zásobník 9 m3 s výdejním zařízením – je situována ve stávajícím areálu oznamovatele a je určena pouze pro zásobování motorových vozidel oznamovatele motorovou naftou (MN). Budou využity stávající komunikace směřující do areálu. Plnění nádrže předpokládá oznamovatel 1x za 2 až 3 měsíce.

Územním plánem obce Kout na Šumavě jsou dotčené pozemky zařazeny do ploch určených pro výrobní a podnikatelskou činnost, záměr je tedy v souladu s platným územním plánem.

Vzhledem k těmto skutečnostem nebyly zvažované varianty umístění ani z hlediska životního prostředí.

F. Doplňující údaje

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

2.Další podstatné informace oznamovatele

Nejsou známy.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Čerpací stanice – typový dvouplášťový zásobník 9 m3 s výdejním zařízením – je situována ve stávajícím průmyslovém areálu oznamovatele a je určena pouze pro zásobování motorových vozidel oznamovatele motorovou naftou (MN). Budou využity stávající komunikace směřující do areálu. Plnění nádrže předpokládá oznamovatel 1x za 2 až 3 měsíce. Dá se tedy očekávat, že nedojde ke zhoršení stávající akustické situace v území a nebude překročen hygienický limit.

Dešťová kanalizace ze zastřešené zpevněné manipulační plochy bude svedena na pozemek investora. Manipulační plocha bude zpevněná, s izolací odolnou proti vlivu ropných látek, oddělena od okolních ploch.

Územním plánem obce Kout na Šumavě jsou dotčené pozemky zařazeny do ploch určených pro průmyslovou výrobu a podnikatelskou činnost, záměr je tedy v souladu s platným územním plánem.

Po provedeném komplexním zhodnocení možných vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí lze konstatovat, že za předpokladu dodržování technologické kázně jak při výstavbě, tak i za provozu a navržených opatřeních, nebude mít navrhovaná stavba významné negativní vlivy ani na veřejné zdraví ani na životní prostředí.

Datum zpracování oznámení:	9. srpen 2010

Zpracovatel oznámení:	Ing. Vlasta Kůtová

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Klatovská 426, 345 06 Plzeň

H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace