Stavba - Trubní vrtané studny

A. Cimická Michaela
    Příchovice  237
    Přeštice 334 01 
    tel:777192787

B. ODBĚR PODZEMNÍCH VOD 

I -  1.TRUBNÍ STUDNA o pruměru výstroje DN 135 mm, která bude vyhloubena do maximální hloubky 30 m. Studna bude vyznačena symdolam CI-1. 

2.Pozemek p.č. 427. k.ú.Merklín u Přeštic - Plzeň-jih - Plzeňský kraj  

3.Nová stavba,kumulace s jinými záměry není.

4.Čerpání podzemních vod pro potřeby RD
Umístění viz. přílohy 1,2

5.Vrt bude hlouben do 30 m průměrem 178 mm. Po dosažení projektované hloubky 30 m a v případě dostatečné vydatnosti vrtu (minimální vydatnost 0,1 l.s  - cca 8600 l za den) bude vrt vystrojen zárubnicemi z PE o vnitřním prúměru DN 135 mm. Rozmístění plných a perforovaných zárubnic bude upřesněno dle skutečného pertrografického profilu a hloubky vrtu. V místě přítoku vody do vrtu budou perforované zárubnice. 

6.Zahájení a dokunčení stavby - 2006 

7.Plzeňský kraj - obec Merklín

II - Celkově bude čerpáno 294 m3 během roku.

C. Složky životního prostředí nebudou stavbou dotčeny.

D. Veřejné zdraví nebude stavbou nijak ovlivněno.

E. Variantní řešení není. 

F. Přílohy 1 a 2 

G. Vyjádření SÚ - Stod k záměru z hlediska ůzemního plánování.

V Přešticích    dne 1.8.06                                                                                              Podpis: