Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor ŽP 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Věc: Oznámení podle př.č.3 zákona 100/2001 Sb. na akci : 
        Stavební úpravy objektu čp.85 na p.p.č.st.105 v k.ú. Čejkovy –Lakovna k.ú. Čejkovy                                  

                                                   Náležitosti oznámení
                                       ( příloha č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.)

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1.	Obchodní firma: Koramex a.s.
2.	IČ: 00117366
3.	Sídlo (bydliště): Pražská 268, 342 01 Sušice 1
4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného oznamovatele: Ilona Herzová, Gal s.r.o., Alšova 285, 342 01 Sušice III, tel. 608117789

B.ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje
1.	Název záměru: 4.2.kategorie II -  Povrchová úprava kovů a plastických materiálů elektrolytickými nebo chemickými procesy od 10 000 do 500 000 m2/rok upravené plochy, 10.15.kategorie II - Záměry podle přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny: stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech př.č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. Spalování paliv – tuhá paliva (nedosahují limitu bodu 3.1.)
2.	Kapacita (rozsah) záměru: max 10 000 m2/rok upravené plochy 
3.	Umístění záměru ( kraj, obec, kat.území): kraj Plzeňský, obec Hrádek u Sušice, část obce Čejkovy ( okraj obce Čejkovv), p.p.č.st.105, k.ú. Čejkovy ( k.ú.Čejkovy spadají pod obec Hrádek u Sušice, která má počet obyvatel 1319).
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: objekt k podnikání – v lakovně je zaručeno odsávání škodlivin intenzivním odvětráváním – výměna vzduchu v prostoru lakovny cca 75 x za hodinu. Vzhledem k rychlosti proudění vzduchu 0,5 m/sec v prostoru pro stříkání se nepředpokládá výskyt škodlivin v dýchací zóně pracovníka s ohledem na objemové množství škodlivin nedojde v žádném případě k překročení průměrné NPK-P a přípustného expozičního limitu stanoveného nařízením vlády č.178/2001 Sb. Jedná se o typovou lakovnu – Odsávací stěna se suchým odlučováním OSE 03 (Typová lakovna,dodavatel Kovolak Ledeč n.S.). 
5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp.odmítnutí: lakování zámečnických výrobků – zábradlí, vrátka, vrata,..). Součástí lakovny je kotelna na pevná paliva – automatický kotel na uhlí Carborobot PV-180 o výkonu 170 kW.
6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Lakovna bude typová - Odsávací stěna se suchým odlučováním OSE 03 (Typová lakovna,dodavatel Kovolak Ledeč n.S.). ( viz. II. Údaje o vstupech). Automatický kotel na tuhé palivo   Carborobot PV-180).
7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: zahájení 04/ 2007, dokončení 05/2007
8.	Výčet dotčených územně samosprávních celků:
Kraj:Plzeňský
Obec: Hrádek u Sušice
  9.    Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato   
          rozhodnutí vydávat: 
          Stavební úřad: Sušice
     
II. Údaje o vstupech
             
Ve stávající hale č. II bude umístěna lakovna ( výrobce a dodavatel firma KOVOLAK s.r.o. se sídlem Ledeč nad Sázavou).
Lakovna bude provedena v souladu se všemi příslušnými ČSN  pro provoz lakoven.

Vlastní stříkárna 

Bude umístěna v rohu stávající haly v částečně odděleném prostoru o rozměrech cca 9*7m. Od ostatních pracovišť bude lakovna oddělena plechovou přepážkou vysokou cca 3 m. Stříkací pracoviště bude vybaveno 2 typovými odsávacími stěnami se suchým odlučováním OSE 03 ( šířka pracovního prostoru 3200 mm). Náhrada vzduchu odsátého odsávacími stěnami bude řešena teplovodní termoventilační jednotkou KLM, která bude umístěna u protější stěny haly. Vzduch bude usměrňován do prostoru lakovny potrubím s velkoplošnou výustkou. Jednotka KLM bude vybavena dvouotáčkovým motorem, takže bude možnost používat buď samostatně jednu odsávací stěnu ( při stříkání menších výrobků) nebo dvě odsávací stěny najednou (při stříkání rozměrnějších výrobků)  k tomu adekvátním přívodem vzduchu, což přinese značnou úsporu provozních nákladů.
Odsávací stěna se suchým odlučováním OSE 03

Odsávací stěna je vybavena rámečky, do kterých je v případě potřeby možno umístit patrony s aktivním uhlím pro záchyt plynných organických emisí. Může však pracovat i bez těchto patron.

Technické údaje pro jednu stěnu ( v lakovně budou dvě stěny vedle sebe)

Odsávané množství vzduchu…………….13 000 m3/hod
Elektrický příkon ventilátoru…………….4,8 kW
Celkové odsávané množství pro obě stěny  ……..26 000 m3/hod
Celkový elektrický příkon    ……………………..10 kW

šířka pracovního prostoru………..3200 mm
ventilátor……………….500
počet suchých filtrů……16
váha kabiny(včetně aktivního uhlí)……1023 kg
max množství aktivního uhlí……………128 kg

Přívodní vzduchotechnická jednotka

Pro doplňování vzduchu odsátého stěnami je použita teplovodní termoventilační jednotka KLM 25. Tato jednotka bude zvenku nasávat vzduch přes vstupní potrubí opatřené protidešťovou žaluzií. Bude dále obsahovat směšovací komoru.
Směšovací komora má 2 nasávací otvory opatřené protisměrnými uzavíracími klapkami, takže může nasávat vzduch buď z venku ( z čela) a nebo zevnitř vedlejší místnosti ( ze strany).
Filtrační komora obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace G4.
Ohřívací komora obsahuje třířady horkovodní ohřívač. Přívod topného media do ohřívače může být regulován ručně uzavřením nebo otevřením kohoutu na přívodním potrubí a nebo automaticky pomocí automatické regulace. Automatická regulace udržuje nastavenou teplotu vzduchu vstupujícího do lakovny.
Ventilátorová komora obsahuje radiální nízkotlaký ventilátor s dvouotáčkovým motorem. Při přepnutí na poloviční otáčky klesne přiváděné množství vzduchu na cca polovinu.
Technické údaje vzduchotechnické jednotky

Množství dodávaného vzduchu………………..25 000 m3/hod/13 000 m3/hod
Tepelný příkon jednotky (max při – 15°C)………………………….350 kW
Tepelný příkon jednotky ( provozní průměrný)……………………..175 kW
Elektrický příkon ventilátoru…………………………………….9,5 / 2,2 kW
Topné medium……………………….…………………..teplá voda 90/70°C
Hmotnost……………………………………………………………..700 kg

Měření a regulace – regulátor na základě nastavené teploty na snímači řídí v přívodním a zpětném teplovodním potrubí polohu trojcestného ventilu – přepínání otáček je ruční. Horkovodní výměník je chráněn protimrazovou ochranou.

Elektroinstalace – součástí elektroinstalace je rozvaděč lakovny, ze kterého jsou ovládány ventilátory a osvětlení odsávacích stěn, termoventilační jednotka a který obsahuje regulační a zabezpečovací prvky lakovny jako celku. Elketroinstalace obsahuje rovněž veškeré propojovací kabely nosné žlaby a potřebný materiál.

Vzduchotechnické potrubí je složeno z těchto částí:
- 2 odsávací větve od obou stříkacích stěn obsahující tlumící vložky, regulační klapky sloučené na výtlaku do jednoho výtlačného potrubí zakončené výfukovou hlavicí 
- přívodní větev teplovodní k termoventilační jednotce opatřená protidešťovou nasávací hlavicí s filtrem EU 3
- rozváděcí větev od termoventilační jednotky do prostoru naproti stříkacím stěnám zakončená velkoplošnou výustkou

Osvětlení bude provedeno dle Nařízení vlády č. 178/2001 a dle technických požadavků uvedené v české technické normě. Denní osvětlení je zajištěno okenními otvory o vel. 2200/1900 mm. Umělé osvětlení – je zajištěno stávajícím osvětlením. Jedná se o osvětlení vnitřních pracovních prostor dílen – je řešeno stropními zářivkovými osvětlovacími tělesy s respektováním minimální osvětlenosti dle ČSN EN 12464-1. Rozvody jsou stávající – kabely CYKY 3C*1,5 mm2 uloženými pod omítkou.

Odsávací stěny mají vlastní osvětlení zářivkovými svítidly, které zaručují intenzitu osvětlení 500 luxů.

III. Údaje o výstupech
       
Množství organických plynných emisí: 
Max spotřeba barev za rok:

Název	Spotřeba (kg)	Těkavé látky	
KG 04 – Barva základní syntetická Novum	500	135 kg	
KH 14 – Barva vrchní syntetická	230	   69 kg	
SR - Ředidlo	  70	   70 kg	
			
AC – 01 – Barva základní akrylátová Novum	500	  140 kg	
AC – 04 – Barva strukturní akrylátová	240	    55 kg	
AR 10 - Ředidlo	  70	    70 kg	

CELKEM	
1 610 kg	
  539 kg	

Příloha – viz. Technický a bezpečnostní listy barev a ředidel

ZÁVĚR: Bude vystříkáno méně než 600 kg organických rozpouštědel za rok, max 10 000 m2/rok povrchové úpravy výrobků.

Odsávání škodlivin -  v lakovně je zaručeno intenzivní odsávání – výměna vzduchu v prostoru lakovny cca 75 x za hodinu. Vzhledem k rychlosti proudění vzduchu 0,5 m/sec v prostoru pro stříkání se nepředpokládá výskyt škodlivin v dýchací zoně pracovníka s ohledem na objemové množství škodlivin nedojde v žádném případě k překročení průměrné NPK-P a přípustného expozičního limitu stanoveného nařízením vlády č. 178/2001 Sb.

Hluk – lakovna patří mezi pracoviště s fyzickou prací bez nároku na sledování okolí sluchem. Nejvyšší přípustná normová hladina expozice hluku dle zák.č. 228/2000 Sb a nařízení vlády č. 502/2000 Sb je Lex,8h = 85 dB

Vytápění lakovny – prostor lakovny je vytápěn přívodní teplovodní jednotkou KLM 25

Vzduchotechnika – vzduchotechnika zabezpečuje odsátí znečištěného vzduchu z odsávaných stěn a jeho náhradu čerstvým ohřátým vzduchem a tím i splnění požadavků příslušných hygienických a bezpečnostních norem a předpisů. 
Zahrnuje vzduchotechnické potrubí připojené k technologickému zařízení, včetně potřebných regulačních klapek, tlumících vložek a ostatního příslušenství.
Vlastní potrubí je převážně čtyřhranné sk.I, vyrobené z pozinkovaného plechu s přírubovými nebo lištovými spoji, potrubí pro odtah spalin od hořáku klimatizační jednotky z nerezového plechu s tepelnou izolací.
Vzduchotechnické potrubí bude těsněno pryžovým těsněním s kontaktním lepidlem.
Vzduchotechnické potrubí bude uchyceno a kotveno pomocí podpěr a závěsů.

Ekologie a ochrana ovzduší:
Z provozu lakovny vznikají tyto odpadní látky:

a) plynné 

-	veškeré těkavé látky vystříkané nátěrové hmoty, které se buď odpaří z výrobků nebo z filtračního systému boxu
-	veškerá spotřebovaná ředidla, která se odpaří z výrobků po vystříkání

Množství organických plynných emisí závisí na množství a druhu vystříkané nátěrové hmoty
( Bude vystříkáno méně než 600 kg organických rozpouštědel za rok).

b) kapalné - Lakovna neprodukuje žádné kapalné odpady.

c) pevné – box je vybaven třístupňovým filtračním systémem s účinností 99,8%. Z celkové potřeby NH se předpokládá 20% přestřiků. Předpokládaný interval výměny filtrační rohože 1 x za 3 měsíce a 1 x za půl roku u filtračních papírů. Pevné odpady se musí likvidovat v souladu se zákonnými předpisy. Likvidaci těchto zanesených filtračních náplní provádí např. firma ASA Praha.

Vytápění –  Vytápění bylo vybaveno elektrickými topnými tělesy o výkonu 2*30 kW. Vytápění stávajících prostorů bylo zajišťováno elektrickým akumulačním zařízením Akura. V současné době je budova využívána jako sklady a dílny pro kovovýrobu. Z tohoto důvodu a z důvodu s ohledem na ceny energií dojde ke změně topného zdroje.

Nyní bude vytápění zajištěno teplovodním kotlem CARBOROBOT PV 180  na pevné palivo  -  hnědé uhlí – Ořech 2, ( výrobce Ekoefekt a.s. kotlárna Litvínov), jmenovitý výkon 170 kW, optimální regulovaný výkon 50-170 kW .
Kotel bude umístěn v místnosti pro kotel. 

Zároveň bude vybudován prefabrikovaný komín BLK40 pr. 220-10 H = 8 m vyvedený nad střechu objektu ( délka cca 10 m). 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.	Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území: malá běžná obec, umístění stávajícího objektu na východním okraji obce
2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny: nebudou negativně ovlivněny
    
    D.ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   
    1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti ( z hlediska  
         pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti): nebudou negativní

Ekologie a ochrana ovzduší:
Z provozu lakovny vznikají tyto odpadní látky:

a) plynné 

-	veškeré těkavé látky vystříkané nátěrové hmoty, které se buď odpaří z výrobků nebo z filtračního systému boxu
-	veškerá spotřebovaná ředidla, která se odpaří z výrobků po vystříkání

Množství organických plynných emisí závisí na množství a druhu vystříkané nátěrové hmoty
( Bude vystříkáno méně než 600 kg organických rozpouštědel za rok).

b) kapalné - Lakovna neprodukuje žádné kapalné odpady.

c) pevné – box je vybaven třístupňovým filtračním systémem s účinností 99,8%. Z celkové potřeby NH se předpokládá 20% přestřiků. Předpokládaný interval výměny filtrační rohože 1 x za 3 měsíce a 1 x za půl roku u filtračních papírů. Pevné odpady se musí likvidovat v souladu se zákonnými předpisy. Likvidaci těchto zanesených filtračních náplní provádí např. firma ASA Praha.

    2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci: nebudou negativní

    3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice:    
        nebudou negativní
   
    4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů:   
       neuvažuje se, neposuzuje se

   5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci  
       vlivů:  nevyskytují se

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
-

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení: katastrální mapa 1: 2880

2. Další podstatné informace oznamovatele: jedná se o stávající objekt na výrobu zámečnických výrobků   
    
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Dne 15.11.2005, Zn.:Výst.17063/2005-330, bylo vydáno kolaudační rozhodnutí  stavby  (nabytí právní moci 2.12.2005): „Stavební úpravy objektu čp.85 v k.ú. Čejkovy za účelem změny užívání bramborárny na sklad kovodílů” na pozemku parc.č. st. 105, na kterou bylo vydáno povolení stavby dne 1.10.2003 pod č.j. Výst.15130/2005-330, změny stavby dne 22.11.2004 pod č.j. Výst.19839/2004-330 a dne 5.10.2005 pod č.j. Výst.15518/2005-330, nabytí právní moci dne 2.12.2005 u Měst.úřadu v Sušici, odbor výstavby a územního plánování.

Stávající objekt výrobny a skladu kovodílů čp. 85 na st. 105 v k.ú. Čejkovy leží na okraji výrobního střediska obce Čejkovy. Objekt je napojený na stávající komunikaci, dále na stávající dešťovou kanalizaci, pitná voda je zajištěna z obecního vodovodu, odvod splaškových vod do žumpy na vyvážení, která se nachází na  pozemku investora.
Pozemek stavby je rovinatý a má tvar obdélníka. 
Z inženýrských sítí se v příjezdové komunikaci nachází řád vodovodu, dešťové kanalizace a kabelový rozvod ele. proudu.

H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace:
Stávající objekt a jeho stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací Obce Hrádek– viz. Vyjádření MěÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP
Obecní úřad: Hrádek u Sušice ( souhlasné vyjádření k PD: Stavební úpravy objektu  
čp.85 v Čejkovech)

12.03.2007 
………………………………
Datum zpracování oznámení: 

Ilona Herzová, Gal s.r.o. Sušice, Alšova 285,342 01 Sušice, 608117789
…………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

…………………………………………..
Podpis zpracovatele oznámení: