Váš dopis zn.:		Pöyry Environment a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno
	
Ze dne:			
Čj:	MSK 184138/2009		
Sp. zn.:	ŽPZ/43861/2009/Šub		
	208.3 V10		
Vyřizuje:	Ing. Bohumila Šubrtová		
Telefon:	595 622 533		
Fax:	595 622 396 	
E-mail:	bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz	
Datum:	2009-11-16	
Sdělení k záměru „Opatření v prostoru jezu Kunov“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 09.11.2009 oznámení podlimitního záměru „Opatření v prostoru jezu Kunov“. Oznamovatelem je Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, zastoupen Pöyry Environment a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je realizace níže uvedených záměrů, které jsou součástí záměru Opatření na Horní Opavě, v k.ú. Široká Niva, Skrbovice, Nové Heřminovy:
•	Rekonstrukce stávajícího jezu na řece Opavě – kapacita jezového profilu nebude při rekonstrukci měněna, bude upraven směr přelivné hrany jezu, dojde k vybudování vývaru a zabezpečení nábřežní zdi a břehové hrany.
•	Výstavba malé vodní elektrárny – automatická s občasnou kontrolou osazena 2 přímoproudými turbínami. Instalovaný výkon bude cca 55 kW.
•	Vybudování rybího přechodu – přechod bude umístěn na pravém břehu toku za pravobřežní opěrnou zdí jezu, v souběhu s objektem náhonu na MVE. Přechod je navržen přírodního typu s opevněným korytem 
a tůňkami miskovitého tvaru mezi jednotlivými přepážkami. Je navrženo 13 výškových stupňů 
a 12 tůněk (délka CCA 3,5 M). Celková délka rybochodu je cca 45 – 50 m a průměrný podélný sklon je 
1 : 20.
•	Vybudování havarijního profilu – profil bude umístěn v malé vzdálenosti nad jezem. Dojde k opevnění břehové části koryta toku a vytvoření příjezdových a manipulačních ploch.  
•	Přeložka vedení inženýrských sítí. 
•	Náhradní výsadba za odstraněné dřeviny – náhradní výsadba bude provedena v původních prostorech nebo v náhradních plochách.

Záměr jako celek byl posouzen z hlediska § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, vydal dne 25.5.2009 stanovisko č.j. MSK 87181/2009, v němž konstatoval, že realizace předloženého záměru nemůže mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb., ani na ptačí oblasti.

Po vyhodnocení předložených podkladů a v souladu s ustanoveními § 6 odst. 3 a § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad sděluje, že předložený záměr, včetně jeho části spočívající 
ve výstavbě malé vodní elektrárny, nepodléhá zjišťovacímu řízení dle výše uvedeného zákona.  

Případné dopady tohoto záměru na životní prostředí je nutno posoudit v rámci následných správních řízení 
dle zvláštních právních předpisů.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 
dle zvláštních předpisů.

„otisk úředního razítka“

Ing. Milan Machač, v.r.
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Ing. Bohumila Šubrtová