Váš dopis zn.:		KOHL Architekti s.r.o.
28. října 178/960
709 00  Ostrava – Mariánské Hory	
Ze dne:			
Čj:	MSK  26918/2010		
Sp. zn.:	ŽPZ/6476/2010/Jak		
	208.3 V10		
Vyřizuje:	Ing. Zuzana Jakubíková Plchová		
Telefon:	595 622 993		
Fax:	595 622 596 	
E-mail:	zuzana.jakubikovaplchova@kr-moravskoslezsky.cz	
Datum:	2010-02-19	
Sdělení k záměru „Výstavba Integrovaného výjezdového centra v Třinci“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  (dále  „krajský úřad“), jako místně a věcně příslušný správní úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12.2.2010 oznámení podlimitního záměru „Výstavba Integrovaného výjezdového centra v Třinci“, oznamovatel: KOHL Architekti s.r.o., 28. října 178/960, 
709 00  Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 28597931.
Předmětem záměru je vytvoření jednotného pracoviště pro jednotku požární ochrany kategorie JPO I – stanice typu P4 Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje; služebnu Městské policie města Třinec; služebnu Obvodního oddělení Policie České republiky Třinec; technologické, servisní a provozní prostory 
a zařízení pro uvedená pracoviště; sociální zázemí a prostory pro všechna uvedená pracoviště. Stavba Integrovaného výjezdního centra v Třinci je navržena jako 3 podlažní objekt obdélníkového tvaru o stranách 152,7 x 28 m. Jako zdroj tepla pro zajištění tepelné energie v objektu pro vytápění, větrání a ohřev TUV bude vybudována horkovodní předávací stanice v objektu, která bude horkovodní přípojkou napojena na rozvody Energetika Třinec, a.s. Dále bude realizována dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody ze střech budovy, z parkoviště a z pojížděných zpevněných ploch. Přípojka dešťové kanalizace bude napojena 
do zatrubněného toku v prostoru stávající komunikace. Před tímto napojením bude osazena retenční nádrž (užitný objem cca 195 m3), za retenční nádržní bude osazen havarijní odlučovač lehkých kapalin. Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu. Součástí záměru je také realizace 15 garážových stání v objektu, 70 parkovacích stání pro osobní automobily, multifunkčního hřiště 
na ploše cca 392 m2 a běžecké dráhy na ploše cca 280 m2. Celková plocha areálu je cca 15 781 m2.
Záměr byl posouzen z hlediska § 45i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona 
o ochraně přírody a krajiny konstatuje, že realizace předloženého záměru nemůže mít samostatně nebo 
ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena a  z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality.  
Po vyhodnocení předložených podkladů, na základě výše uvedeného a v souladu s ustanoveními §§ 6 odst. 3 
a 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad sděluje, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství