Váš dopis zn.:		Ing. Ivan Jurdin
Pionýrská 1879
735 32 Rychvald	
Ze dne:			
Čj:	MSK  77790/2009		
Sp. zn.:	ŽPZ/18444/2009/Pok		
	208.3 V10		
Vyřizuje:	Ing. Markéta Pokludová, Ph.D.		
Telefon:	595 622 586		
Fax:	595 622 596 	
E-mail:	marketa.pokludova@kr-moravskoslezsky.cz	
Datum:	2009-05-12	
Sdělení k záměru „Využití odpadního tepla z výrobní haly a zateplení výrobní haly Albrechtice – stavební úpravy haly typu PUMS“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel oznámení podlimitního záměru „Využití odpadního tepla z výrobní haly a zateplení výrobní haly Albrechtice – stavební úpravy haly typu PUMS“, oznamovatel: AGRO-EKO spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava – Pustkovec, zastoupený na základě plné moci panem Ing. Ivanem Jurdinem, Pionýrská 1879, 735 32 Rychvald. 
Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru jsou stavební úpravy stávající haly typu PUMS a její zateplení. Bude realizován nový obvodový plášť jižní stěny objektu, ostatní stěny budou opatřeny novým nátěrem. Budou použity sendvičové PUR panely pro zateplení jižní a vnitřní dělící stěny, pásy z minerální plsti zakryté trapézovým plechem u východní a poloviny severní stěny a pro zateplení dolního pláště střechy. Stávající sekundární konstrukce bude využita a opravena, případně doplněna pro použití nových konstrukcí. Objekt je napojen na stávající komunikace a inženýrské sítě. Součástí stavby je vybudování nové plynovodní přípojky. Rekonstruovaná hala bude sloužit k výrobě fermentorů. Výrobní plocha činí 1615 m2. Zdrojem tepla bude kotel na spalování dřeva, biomasy (dřevěných pelet). Kotel je navržen ocelový ve stacionárním provedení včetně zásobníku paliva. Jmenovitý výkon kotle je 200 kW. Stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína. 
Záměr byl posouzen z hlediska § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, jako příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w)
a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, konstatuje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., a ani na ptačí oblasti.
Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanoveními § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad sděluje, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle výše uvedeného zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství