OZNÁMENÍ  ZÁMÌRU

dle pøílohy zákona è. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb.

A.  Údaje o oznamovateli

Investor                                     OBEC  DÌTMAROVICE
IÈ                                               297445
DIÈ                                            CZ297445
Sídlo                                          735 71 Dìtmarovice è.p. 27

Oznamovatel                             SOVEKO PLAST s.r.o.
IÈ                                               25397168
DIÈ                                            CZ25397168
Sídlo                                          Fráni Šrámka 1209/5, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
Oprávnìný zástupce                 Vladimír Vítek, tel.596619637, fax. 596611699      

B.  Údaje o zámìru
                                                                   
I. Základní údaje

1. Název zámìru                       Èistírna odpadních vod u mateøské školky, Dìtmarovice -Koukolná,                               
                                                  parc. è. 4083, 4084                                            
                                                 Zámìr spadá dle zákona è. 100/2001 Sb., pøílohy è.1 do 
                                                  kategorie II, podle § 7 pod zjiš�ovací øízení - pøedmìt posouzení
                                                  je zaøazen dle bodu 1.9 Èistírny odpadních vod s kapacitou  od 
                                                  10 000  do  100 000  ekv. obyvatel,  kanalizace  od   5 000 do 
                                                  50 000  napojených  obyvatel  nebo  prùmyslové  kanalizace o               
                                                  prùmìru vìtším než  500 mm.  Pøíslušným úøadem je Krajský
                                                  úøad Moravskoslezského kraje.

2. Kapacita (rozsah) zámìru      ÈOV BIO CLEANER "BC 25" technologie ENVI-PUR pro 24 EO

3. Umístìní zámìru                    Kraj Moravskoslezský
                                                   Okres Karviná
	 Obec Dìtmarovice 		

4. Charakter zámìru a možnost kumulace s jinými zámìry

     Investor má zámìr zkvalitnit ukazetele zneèištìní pøi vyústìní kanalizace do toku tím, že namísto stávajícího septiku bude zøízena biologická èistírna odpadních vod. Èistírna bude zabudována do upravené nádrže stávajícího septiku.
     Ke kumulaci s jinými zámìry nedojde a umístìní stavby je v souladu se schválenou územnì plánovací dokumentací. 

5. Zdùvodnìní potøeby zámìru a jeho umístìní, vèetnì pøehledu zvažovaných variant a hlavních dùvodù (i z hlediska životního prostøedí) pro jejich výbìr, resp. odmítnutí.

     V souèasné dobì jsou splaškové vody z mateøské školky vyústìny do místní vodoteèe  po pøedèištìní v septiku. Ukazatele zneèištìní pøi vtoku pøedèištìné vody do toku jsou nevyhovující a byla proto navržena nová biologická èistírna odpadních vod, která bude zabudována do stávající nádrže septiku. 
Stavba nemá variantní øešení. 

6. Struèný popis technického a technologického øešení zámìru

     Po vybourání stropu, vyvezení obsahu a dezinfekci nádrže stávajícího septiku bude do nádrže zabudována èistírna odpadních vod technologie ENVI-PUR typu BC 25 øízené mikroprocesorem. Èistírna bude novì zastropena plast. poklopem typu "bublina". El. dmychadlo pro èistírnu bude umístìno v suterénu budovy mat. školky, odkud bude veden do èistírny pøívod el. a stlaè. vzduchu. Odpad stávajícího lapáku tukù v suterénu budovy bude pøepojen na splaškovou kanalizaci v suterénu (v souèasné dobì je napojen na odtok ze septiku). Odvod pøedèištìných splaškových vod z èistírny bude napojen na stávající odvod ze septiku, který je spolu s deš�ovými vodami mateøské školky vyústìn pøes stávající výustní objekt do místní vodoteèe - pravostranného pøítoku Mlýnky (èíslo hydrolog. poøadí 2-03-03-0710). 
	Zabudování ÈOV do septiku a úpravy v suterénu mat. školky se uskuteèní na parc. è. 4083, 4084 k.ú. Dìtmarovice, jejichž vlastníkem je Obec Dìtmarovice.
	
7. Pøedpokládaný termín zahájení realizace zámìru a jeho dokonèení

                                             Zahájení    1/2007
                                             Ukonèení  3/2007

8. Výèet dotèených územnì samosprávných celkù

                                              Kraj Moravskoslezský
                                              Okres Karviná
                                              Obec Dìtmarovice

II. Údaje o vstupech

     Stavba se nachází v areálu investora - Obce Dìtmarovice, parc. è. 4083, 4084 k.ú. Dìtmarovice. 
     Potøeba vody a el. energie pro výstavbu bude pokryta ze zdrojù v areálu investora.

	Množství splaškových vod:

	24 EO
	Qmax = 0,22 m3/hod
	Qhod  = 0,425 l/s
	Qroèní = 720 m3/rok

III. Údaje o výstupech

	Je øešena èistírna odpadních vod zabudovaná do pùvodního septiku. Èistírna neobsahuje žádný zdroj škodlivin unikající do ovzduší.

	Pøedpokládané zneèištìní odpadních vod:

	BSK5		440 mg/l	0,32 t/rok				
	CHSKcr	560 mg/l	0,40 t/rok	
	NL		510 mg/l	0,37 t/rok

	Limity zneèištìní splašk. odpadních vod vypouštìných do drobného toku (mg/l):

				p		m
	BSK5			15		25
	CHSKcr		55		90
	NL			15		25		

	Èistírna je urèena k èištìní odpadních splaškových vod pro 20 - 30 EO v technologii ENVI--- -  PUR. Funkce biolog. èištìní je založena na aktivaèním principu s využitím jemnobublinové aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatížený systém s vysokým stáøím kalu a aerobní stabilizací kalu. Jemné mechanické pøedèištìní je zajištìno provzdušòovaným lapaèem hrubých neèistot umístìným na pøítokovém potrubí v prostoru denitrifikace. Denitrifikaèní prostor je pøíèkami s prostupy oddìlen od aktivaèního prostoru, který je provzdušòován. Vyèištìná odpadní voda se oddìluje od aktivovaného kalu v dosazovacím - sedimentaèním prostoru a odtud je pøepadem odvádìna do stávající kanal. pøípojky. Chod èistírny je øízen mikroprocesorem.

C.  Ùdaje o stavu životního prostøedí  v dotèeném území

1. Výèet nejzávažnìjších environmetálních charakteristik dotèeného území

	Stavba ÈOV nezasahuje do žádného prvku územního systému ekologické stability.

2. Struèná charakteristika stavu složek životního prostøedí v dotèeném území, které
    budou pravdìpodobnì významnì ovlivnìny

	Na parcelách stavby ÈOV ani v jejich blízkosti se nenachází žádné zvláštì chránìné území ve smyslu zákona è. 114/1992 Sb. ÈOV je vestavìna do pùvodního septiku a stavba je v souladu se zámìry územního plánování v obci Dìtmarovice.

D.  Údaje o vlivech zámìru na veøejné zdraví a na životní prostøedí

1. Charakteristika možných vlivù a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 
    pravdìpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

	Dle projektové dokumentace se nepøedpokládá žádné významnìjší negativní ovlivnìní povrchové vody. Výstavbou ÈOV dojde ke zkvalitnìní ukazatelù zneèištìní na odtoku oproti pùvodnímu pøedèištìní v septiku.
	Stavba ÈOV nemá žádný negativní vliv na okolí a zdraví lidí.

2. Rozsah vlivù vzhledem k zasaženému území a populace

	Posuzovaný zámìr výstavby ÈOV nebude mít žádný negativní vliv vzhledem k zasaženému území a populaci.

3. Údaje o  možných významných nepøíznivých vlivech pøesahujících státní hranice

	V blízkosti zámìru výstavby ÈOV se nenachází žádná státní hranice.

4. Opatøení k prevenci, vylouèení, snížení pøípadnì kompenzaci nepøíznivých vlivù

	Žádná mimoøádná preventivní opatøení nejsou požadována

5. Charakteristika nedostatkù ve znalostech a neurèitostí, které se vyskytly pøi
    specifikaci vlivù

	Se žádnými nedostatky vzniklými nedostateènou znalostí a neuèitostmi pøi specifikaci vlivù se nepoèítá.

E.  Porovnávání variant øešení zámìru (pokud byly pøedloženy)

	Pro uvedený zámìr nebyly pøedloženy žádné jiné varianty.

F.  Doplòující údaje

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajù v oznámení

	Dokumentace jako pøílohy k oznámení zámìru:
	- projektová dokumentace stavby ÈOV
	- výpis z katastru nemovitostí
	- katastrální mapa

G.  Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

	Uvedený zámìr stavby ÈOV øeší zkvalitnìní ukazatelù zneèištìní na odtoku do místní vodoteèe oproti pùvodnímu pøedèištìní v septiku, do nìhož bude po jeho zrušení èistírna zabudována.
	Stavba bude provedena na pozemku p.è. 4083, 4084 k.ú. Dìtmarovice. Vlasníkem pozemkù je investor - obec Dìtmarovice.
	Stavba je v souladu se zámìry územního plánování v obci Dìtmarovice.

H.  Pøíloha

	-vyjádøení Obecního úøadu Dìtmarovice, stavebního úøadu ze dne 21.9.2006
	-vyjádøení správce povodí - Povodí Odry s.p. ze dne 2.11.2006
	-vyjádøení správce toku - Zemìdìlská vodohospodáøská správa, oblast povodí Odry,
           pracovištì Ostrava ze dne 23.11.2006

Datum zpracování oznámení:
11. 12. 2006

Jméno, pøíjmení, bydlištì a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

	Antonín Kabelík, Zednická 6/316, 73601 Havíøov, mobil 737442348

Podpis zpracovatele oznámení: