Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí
28. října 2771/117
702 18  Ostrava-Moravská Ostrava

Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Firma: 					Ing.Jiří Stach
IČ: 					
Sídlo: 				           74213 Studénka,Budovatelská 524
Telefon:                                             608887039
Zástupce: 				 

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1.	Název záměru:
Vrtaná studna na pozemku č.412/1, k.ú. Trojanovice
2.	Kapacita (rozsah) záměru:
Potřeba vody 310 m3 / rok
3.	Umístění záměru:
Studna bude umístěna: kraj Moravskoslezský, obec Trojanovice č.22
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Čerpání podzemní vody v objemu 310 m3 / rok pomocí vrtané trubní studny. Není 
známa kumulace s jinými záměry. Stavbou studny nedojde k zásahům do vodních 
nebo na vodu vázaných ekosystémů.
5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí:
Zásobování rekreační chaty vodou.
6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Studna bude zřízena jako jímací objekt dle ČSN 755115 z průzkumného hydrogeologického vrtu provedeného na pozemku č.parc. 412/1, k.ú. Trojanovice v roce 2006. Hloubka studny 29,5m průměr 300mm s pažnicí HDPE  průměr 200 mm. Nad vrtem bude manipulační šachtice. Odběr vody ponorným čerpadlem ovládaným tlakovým spínačem.Projekt  studny se nachází na krajském úřadě u Ing. Svobodové-odbor živitního prostředí.
7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
Zahájení stavby:  2006 
Dokončení stavby:  2007 
8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků:
Obec: Trojanovice

II. Údaje o vstupech
Odběr vody: max. 310 m3 / rok, 0,03 l/s, 

III. Údaje o výstupech
Realizace vrtané studny neovlivní okolí, ovzduší ani množství odpadních vod. Odpadní vody budou vypouštěny do žumpy.

C.	
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stavba se nachází v území  CHKO Beskydy.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti):
Při provádění vrtných prací, úpravě zhlaví studny a jejího vystrojení bude respektována norma ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou.
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci:
Na základě provedeného průzkumu vrtu byl zpracován předávací protokol. Podle této zprávy nedojde k zásahům do vodních nebo na vodu vázaných ekosystémů. S ohledem na místní situaci, kdy ve vzdálenosti od 55 m od navržené studny se nevyskytují jiné jímací objekty, nedojde k jejich ovlivnění.
3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice:
Neexistují.
4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů:
Stavba nevyžaduje.
Stavba nemá nepříznivý vliv na okolí
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů:
Nejsou známy.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Nebyla zpracována jiná varianta.

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení je součástí  projektové        dokumentace.

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem je úprava hydrogeologického vrtu určeného k zásobování rekreačního domu vodou. Vybudováním a provozováním nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané oblasti.

H.	PŘÍLOHY.

1.	Projekt studny – nachází se u Ing. Svobodové ,odbor ŽP ,Krajský Moravskoslezský úřad.
2.	Kopie předávacího protokolu průzkumného vrtu.
3.	Vyjádření  stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm z hlediska územně plánovací dokumentace.
4.   Vyjádření správy CHKO  Beskydy z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí         
       oblasti.

                                                                                        Ing. Jiří  Stach v.r.     
Ve Studénce 4.5.2007.	                                      :……………………	
                                                                      
                                                                                      Ing. Jiří  Stach
                                                                                      Budovatelská 524
                                                                          74213  Studénka      
                                                                                       tel.608887039,tel.fax.556402497 
P.S:  4x zasláno poštou