Váš dopis zn.:		Ing. Martin Jaroš – Vodohospodářské služby
Ve Dvoře 14
742 85 Vřesina
	
Ze dne:	2008-05-13		
Čj:	MSK  80264/2008		
Sp. zn.:	ŽPZ/22233/2008/Šub		
	208.3 V10		
Vyřizuje:	Ing. Bohumila Šubrtová		
Telefon:	595 622 533		
Fax:	595 622 396 	
E-mail:	bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz	
Datum:	2008-06-06	
Sdělení k záměru „Poldr Pískovna“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  (dále  „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 14.05.2008 žádost o vyjádření k záměru „Poldr Pískovna“, oznamovatel – ČR – Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Opavě, Horní nám. 2, 746 01 Opava, IČ 000 20 478.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je vybudování suché retenční nádrže určené k zachycení přívalových vod z výše položeného povodí a jejich transformaci na neškodný odtok (převeditelný kanalizační sítí obce Hať). Záměr představuje vybudování 3 samostatných objektů:
1.	SO 01 Hráz a související objekty - suchá retenční nádrž včetně odpadního koryta
Těleso hráze je navrženo sypané z místních jílovitých a hlinitých materiálů, v tělese je situován funkční objekt pro převedení vody po dobu přívalové nebo extrémní srážky (železobetonový objekt u návodní paty hráze). Součástí objektu je odpadní koryto.
Kapacity stavebního objektu:
Zátopa 		celkový prostor			45 177 m3
			maximální hladina		22 355 m2
max. přítok do zátopy (Q 100)	3,75 m3/s 

Hráz poldru 	délka hráze			117,39 m
			Výška hráze			0,0 – 5,66 m
			Objem hráze			6 232 m3
			Šířka koruny hráze		4,0 m

Funkční objekt 	celková výška			7,02 m
			délka bezpečnostního přelivu	7,2 m
			škrtící potrubí			DN 300
			odpadní potrubí			DN 1400

Odpadní koryto	celková délka			425 m
šířka ve dně			0,9 – 2,0 m
		
2.	SO 02 Přístupová komunikace – jedná se o polní komunikace zajišťující přístup k hrázi a do zátopy, napojení na navazující cestní síť Návrhu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hať. Podél komunikací jsou navrženy mělké příkopy.

3.	SO 03 Ozelenění – začleňuje stavební objekty do rázu krajiny.
 			
Záměr byl posouzen z hlediska § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w)
a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, konstatuje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti. 

Po vyhodnocení předložených podkladů a v souladu s ustanoveními § 6 odst. 3 a § 4 odst. 1 
písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad sděluje, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle výše uvedeného zákona. 
Případné dopady tohoto záměru na životní prostředí je nutno posoudit v rámci následných správních řízení 
dle zvláštních právních předpisů.
Krajský úřad zároveň upozorňuje, že v případě budování dalších obdobných zařízení v k.ú. Hať nebo jeho okolí bude nutno tato zařízení posoudit ve smyslu příslušných ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na jejich možný kumulativní vliv.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 
dle zvláštních předpisů.

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Příloha 
Dokumentace pro stavební povolení (12/2007)