Váš dopis zn.:		Pokluda Lubomír
Příborská 599
738 01 Frýdek - Místek	
Ze dne:			
Čj:	MSK 116301/2008		
Sp. zn.:	ŽPZ/32215/2008/Pok		
	208.3 V10		
Vyřizuje:	Ing. Markéta Pokludová, Ph.D.		
Telefon:	595 622 586		
Fax:	595 622 596 	
E-mail:	marketa.pokludova@kr-moravskoslezsky.cz	
Datum:	11.7.2008	
Sdělení k záměru „Technická vybavenost pěti rodinných domů v k. ú. Palkovice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 10.7.2008 vaši žádost o posouzení záměru „Technická vybavenost pěti rodinných domů v k. ú. Palkovice“, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Oznamovatel: Lubomír Pokluda, Příborská 599, 738 01 Frýdek – Místek.
Z předložených podkladů, které splňují požadavky na oznámení podlimitního záměru, vyplývá, že předmětem záměru je vybudování technické vybavenosti pro pět plánovaných rodinných domů umístěných na pozemcích p.č. 2408/41, 2408/44, 240845 a 2408/51 v k. ú. Palkovice. Záměr řeší vybudování obslužné komunikace v délce 61,0 m a šířce 3,0 m. Na konci komunikace je navrženo obratiště tvaru T. Dále bude vybudována splašková kanalizace, navržená větev je řešena jako kanalizační řad v délce 92 m. Řad je napojen na stávající koncovou šachtu splaškové kanalizace DN 300. Plánovaný vodovodní řad je řešen jako koncová větev s ukončením podzemním hydrantem. Napojení je na veřejný řad DN PVC 90. Plánovaný vodovodní řad v délce 61,0 m je navržen z potrubí PE 100 DN 50. Kanalizační a vodovodní přípojky jsou řešeny samostatně. Domovní kanalizační přípojky jsou navrženy z trubek PVC DN 150, SN 4. Celkem se jedná o pět přípojek celkové délky 28,5 m. Vodovodní přípojky jsou navrženy v délce 19,0 m z potrubí Wavin-TS-voda DN 25. 
Záměr byl posouzen z hlediska § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, jako příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w)
a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, konstatuje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., a ani na ptačí oblasti.
Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanoveními § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad sděluje, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle výše uvedeného zákona.
Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství