G.	Všeobecné  srozumitelné  shrnutí  netechnického charakteru
Cílem záměru investora Technolen technický textil je výstavba nové haly pro umístění 12 ks nových skacích strojů z důvodů zajištění plánovaného rozšíření výroby kordových tkanin pro potřeby gumárenského průmyslu v areálu závodu Technolen technický textil, a.s. OJ 2 v Jilemnici :
Rok				2004	2005	2006	2007
PES příze 2x až 3x tkaná (t/rok)	500         1500	2000	3000

Záměr je řešen pouze v jedné variantě navržené investorem.

Stavba bude realizovaná v areálu závodu na pozemku č. 1332/4, 1335, 1336/1, 1339/1, 1339/2 a 1340 v k.ú. Jilemnice, které jsou ve vlastnictví investora. Investor je rovněž vlastníkem pozemků č. 1333, 1334, 1336/2, které se zastavovanými pozemky sousedí a tvoří celý areál závodu.
Pozemky určené pro funkci lesa (PUPFL) ani ZPF záměrem nejsou dotčeny. 

Nakupovaná PES příze se bude skát jednak na stávajícím zařízení v areálu závodu a dále na skacích strojích v nové skárně, kam bude umístěno 12 strojů od firmy ALMA –SAURER o 12 sekcích a 3 přesukovací stroje GILBOS.

Upravená příze se bude z větší části přesoukávat na čtyřhlavých soukacích strojích. Cívky s upravenou přízí se balí do tmavých pytlů a k odběratelům se expedují v papírových krabicích.
Do provozu skárny a dále úpravny příze se bude materiál dopravovat na paletách pomocí AKU vozíků. Manipulace s jednotlivými cívkami na vstupu i výstupu z úpravárenské linky se provádí ručně. Hmotnost jedné cívky je 3,5 – 12 kg.
Zbývající plocha bude využita jako skladovací prostor pro vstupní materiál a hotové výrobky.
Fond pracovní doby		240 dní v roce, provoz třísměnný
Počet pracovních sil		celkem 19 zaměstnanců / 3 směny

Zdrojem pitné vody je veřejný městský vodovod. Elektrická energie je zajištěna ze stávající trafostanice.                                                    

Zemní plyn bude využíván pouze na vytápění objektu a ohřev teplé vody pro hygienické účely. Pro areál závodu je zajištěna přípojka ze stávajícího rozvodu zemního plynu.
Doprava surovin do závodu a expedice hotových výrobků se uvažuje automobilová, předpokládaná intenzita  dopravy je 2 TNA za den v cílovém roce 2007.

Nový zdroj znečišťování ovzduší nevzniká. Navýšení spotřeby zemního plynu v kotelně pro účely vytápění nového objektu neovlivní významně imisní situaci v zájmové lokalitě.

Z technologie nevznikají žádné odpadní vody.
Splaškové vody budou odvedeny splaškovou kanalizací do veřejné kanalizace. 
Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací do veřejné kanalizace, popřípadě do stávajícího rybníku.

Při vlastní výstavbě  budou vznikat běžné stavební odpady. Druh odpadů z provozu se nemění, dojde pouze k jeho úměrnému navýšení. Odpadem z provozu je pouze minimální množství krátkých vláken při skaní PES přízí. Tento odpad je dále nevyužitelný, jeho likvidace bude stávajícím způsobem s ostatním textilním odpadem ze závodu smluvní organizací RTT Vrchlabí.
Povinnosti při nakládání s odpady stanoví  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Novými zdroji hluku jsou zdroje uvnitř výrobní haly a zdroje umístěné nebo vyzařující do venkovního prostoru.
Činnosti provozované v areálu po realizaci výstavby nepřinášejí zvýšená rizika a možnost vzniku havárií je minimální Teoreticky je možný vznik provozní havárie z následujících příčin: požár vzniklý zkratem elektrického zařízení či z jiných příčin, úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v areálu. Stavebně technické řešení objektů minimalizuje možnost vzniku havárie. V dalších stupních projektové dokumentace budou navržena příslušná požárně bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými platnými ČSN a předpisy.
Posouzení vlivu hluku bylo provedeno v akustické studii. Hladina hluku vyhovuje, při realizaci navržených protihlukových opatření,  požadavkům hygienických limitů. Rozhodující pro posouzení jsou noční hodnoty, které jsou  v rozmezí 30-39 dB.
Vliv na krajinu - posuzovaný záměr není  v  přímém dotyku  ani v bezprostřední blízkosti  prvků  vymezeného  ani  navrženého územního systému ekologické stability  místní, regionální  ani  nadregionální  úrovně  ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
V zájmovém území  se nenachází ani žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  V zájmovém území se nenachází ani žádný přírodní park.  
Sociálně - ekonomické vlivy – provoz v nové hale poskytne stálé zaměstnání pro 19 osob, což lze charakterizovat jednoznačně.jako pozitivní vliv.

P