G. Shrnutí netechnického charakteru:
Navrhovaná – redukovaná změna stavby VE – 1 x E-66 s ocelovým stožárem výšky 97 m
(namísto původních 3 x E-66) se bude nacházet v lokalitě Větrný v jižní části k.ú. Andělka,
obec Višňová.
Dotčené místo tvoří zemědělský pozemek parcela č. 304, obdělávaný trvalý travní porost,
který po výstavbě VE nebude nikterak dotčen pro další využívání k původnímu
zemědělskému účelu (vyjma betonového dříku základu o průměru 4,2 m a minimální
obslužné plochy).
Umístění stavby je v souladu s vydaným územním rozhodnutím ze dne 17.10.2002.
Redukcí ze tří VE E-66 na jednu E-66 dochází ke snížení výkonu z 4.500 kW na 2.000 kWe.
Svým pojetím bude VE představovat „nový“ trend úsilí o získávání elektrické energie
z alternativních zdrojů-energie větru, bez větších zátěží na životní prostředí.
Ze složek životního prostředí zasáhne VE jistým způsobem do „krajinného rázu“, kde svou
výškou bude pozorovatelem v krajině vnímána jako nový prvek. Míra onoho subjektivního
narušení ve srovnání s procházející trasou VVN při státní hranici na Polském území,
provozem uhelné elektrárny Turov a povrchovým dolem s ohromnou zemní výsypkou je touto
danou skutečností značně snížena.
Závěr:
Důležité je zjištění, že stavbou ani provozem VE nebude narušena žádná z významných
složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, příroda). Rovněž hlukem nebude dotčeno
okolí ani rušivě zasahovat do sídelních útvarů okolních obcí, nebude významným rušivým
elementem pro zvěř, ptáky a další živou přírodu. Přesto dle požadavku Krajského hygienika
bude po dokončení výstavby provedeno měření reálných hlukových poměrů z provozu VE.
Změna záměru se týká změny výšky stožáru ze 66 m na 97 m se snížením kapacity výkonu ze
4.500 kW na 2.000 kW se stejnou technologií firmy Enercon , čímž je splněn požadavek § 4
odst. 1 písm. c) zák. 100/2001 Sb.
V Liberci dne 19.3.2004