OZNÁMENÍ

podle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů

Akce : 
PLZEŇ – ČERNICE
LOKALITA U KŘÍŽKU
Vrtané studny pro 9 rodinných domů

	

	

OBSAH

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI                                                                                  	

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	
     I.    Základní údaje  	
     II.   Údaje o vstupech
     III.  Údaje o výstupech                                                                                          	
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
15

I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území	
      	
D. ÚDAJE O vlivech ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽP	
     I.        Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní     prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	
II.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
III.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranici 
IV.	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
V.	Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při zpracování dokumentace
	
E. Porovnání variant NÁVRHU	
F. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU	

G. PODKLADY	1	

H. PŘÍLOHY A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	

I.  ÚDAJE O ZPRACOVATELI	

A. Údaje o oznamovateli

Stavební firma:              IKO stavební společnost s r.o.
IČO:                               
Sídlo:                             Koterovská 177, 326 00 Plzeň
Oprávněný zástupce:     Jiří Němeček

B. Údaje o záměru

I. Základní údaje

1. Název záměru
     Plzeň – Černice, Lokalita U Křížku, výstavba vrtaných studní pro 9 rodinných domů.

Zařazení záměru 
     Jedná se o záměr, který je uveden v příloze č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v kategorii II, bod 1.8 odběr vody nebo převod vody mezi povodími ……..,čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m3 za rok. Záměr nedosahuje příslušných limitních hodnot podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. a 10.15 Záměry , které nedosahují příslušných limitních hodnot.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje.

2. Kapacita záměru
     Předkládaný záměr řeší stavbu 9 vrtaných studní pro rodinné domy na každém příslušném pozemku.

3. Umístění záměru
     Novostavby rodinných domů spolu s vrtanými studnami se nachází v k.ú.Černice na pozemcích parc.č. 380/1a 382, které budou přerozděleny na 380/5-13 .

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
     Jedná se o stavbu 9 vrtaných studní, které budou sloužit jako vodní zdroj užitkové vody pro 9 rodinných domů a jejich zahrady. Projekt na tyto vrtané studny je přiložen, zpracovatel : Ing.Jaroslav Krystyník, Mariánské Lázně.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 
Dle požadavku stavebníků budou budovány studny na užitkovou vodu – zalévání.

6. Popis technického a technologického řešení záměru

     Viz projekt Vrtané studny – Ing.Krystyník.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení:               po vydání stavebního povolení 
Lhůta výstavby:    2 měsíce    

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:    Plzeňský
k.ú. :    Černice

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle $ 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat  
     Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení posuzování vlivů na životní prostředí bude územního rozhodnutí o umístění stavby podle zákona č. 50/1996 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Příslušným správním úřadem je Magistrát města Plzně Odbor stavebně správní.

II. Údaje o vstupech

1. Půda
     Realizací záměru nevznikne potřeba záboru LPF ani ZPF. Stavba bude probíhat na pozemcích využívaných jako ostatní plocha.
 
2. Voda 
     Při výstavbě nebude spotřeba vody významná. 
     Po vybudování studní je uvažována spotřeba vody pro 1 RD cca 230 m3/rok .

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie
     Při výstavbě vrtaných studen bude nárok na elektrickou energii nevýznamný. Jedná se pouze o napojení plochy zařízení staveniště s minimálním předpokládaným příkonem. 
     Během provozu se předpokládá odběr elektrické energie pro veřejné osvětlení. 

Pohonné hmoty
     Po dobu výstavby bude zapotřebí pohonných hmot pro dopravní prostředky, stavební stroje a zařízení bude spotřeba pohonných hmot minimální .

Ostatní suroviny
     Při realizaci záměru vznikne potřeba běžných stavebních materiálů v obvyklém rozsahu a sortimentu (asfalt, beton, kamenivo, štěrk, písek, cihly atd.)

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
     Výstavba neklade zvýšené nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
     Realizací záměru nevzniknou požadavky na výstavbu nových dočasných komunikací.

III. Údaje o výstupech 
1. Ovzduší
     Po dobu výstavby budou zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce – vrtání studní. Bude se jednat o zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. Možné zdroje je třeba eliminovat vhodnými opatřeními, v závislosti na charakteru prací a klimatických podmínkách. Rozsah zemních prací a přesun materiálu bude z hlediska vlivu na znečišťování ovzduší nevýznamný.
     Dalšími zdroji znečišťování ovzduší v období výstavby budou emise z provozu stavebních strojů. Z hlediska časového působení se bude jednat o krátkodobé působení. Po dokončení výstavby klesne intenzita dopravy na stávající úroveň (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů ).
     V souvislosti s realizací záměru nedojde ke vzniku nového zdroje znečišťování ovzduší. Během výstavby dojde krátkodobě ke zvýšení dopravního provozu a prašnosti. Při dodržení běžných zásad výstavby a stanovených technologických postupů, lze oprávněně předpokládat, že v období výstavby záměru nedojde k významnému zhoršení kvality ovzduší dotčeného území.

2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
     V souvislosti s realizací záměru nebudou vznikat splaškové odpadní vody.   

Technologické odpadní vody
     V souvislosti s realizací záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody.

3. Odpady
     V souvislosti s vrtáním studní vzniknou odpady ze skupiny zemina, kamení a vytěžená hlušina.

název podskupiny odpadu (podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů)	katalogové číslo	
zemina, kamení a vytěžená hlušina	17 05 04	
jiné stavební a demoliční odpady	17 09 04	

     S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Během výstavby bude vytěžená zemina deponována na pozemcích stavby a následně bude použita na zásypy a úpravy terénu. 

4. Ostatní
Hluk
     Z období výstavby záměru lze vyhodnotit jako hlukově významnou přímo fázi vrtání studní.     Zájmové území se nachází v zastavěném území obce. Dodavatelská firma musí dbát při provádění prací na tuto skutečnost. 

Rizika havárií
     Možnost vzniku havárií je v případě posuzovaného záměru nevýznamná.
- úniky závadných látek: Závadné látky jsou  takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Předpokládat lze především únik pohonných hmot z dopravních prostředků v případě havárií nebo špatného technického stavu vozidel. Případné úniky ropných látek je nutné okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality pomocí specializované firmy. Postižená lokalita musí být v co nejkratším čase uvedena do původního stavu.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Příroda a krajina
     V zájmovém území se nenachází žádná chráněná území či jejich ochranná pásma, evropsky významné lokality, územní systém ekologické stability krajiny ani významné krajinné prvky podle zákona o ochraně přírody a krajiny. V zájmovém území se nenachází přírodní ani přírodě blízká stanoviště. 
Voda
     Na zájmovém území se nenachází žádná ochranná pásma vodních zdrojů, citlivé oblasti, zranitelné oblasti ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Ovzduší
     Území pro tuto stavbu patří do oblasti s dobrou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území
     Současný stav jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území odpovídá výše uvedeným charakteristikám. Navrhovaný záměr nebude mít významný vliv na složky životního prostředí.

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Významnost jednotlivých vlivů na životní prostředí je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek: 

-výrazně negativní vliv
-negativní vliv
-mírně negativní vliv
-bez vlivu
-mírně pozitivní vliv
-pozitivní vliv
-výrazně pozitivní vliv
Vlivy na zvláště chráněná území
Zájmové území se nenachází v chráněné krajinné oblasti. 
Významnost vlivu : bez vlivu

Vlivy na krajinu 
Stavba nebude mít žádný vliv na ráz krajiny.
Významnost vlivu: bez vlivu 

Vlivy na půdu
Stavba bude realizována  na zahradách, bude svým rozsahem zanedbatelná – nedojde k záboru LPF ani ZPF. 
Významnost vlivu: bez vlivu

Vlivy na vodu 
Spotřeba vody při výstavbě i při provozování komunikací nebude významná. V případě bezhavarijního provozu nebude mít záměr významný negativní vliv na stávající zdroje vody. Významnost vlivu: bez vlivu

Výstavbou vrtaných studní nedojde k ovlivnění podzemních vod. – viz. hgp. posudek
Významnost vlivu: bez vlivu

Vlivy na ovzduší
Po dobu výstavby budou zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce (nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru) a emise z provozu strojů a z nákladní dopravy. 
Významnost vlivu: mírně negativní vliv

V souvislosti s realizací záměru nedojde k nárůstu intenzity dopravy oproti stávajícímu stavu.
Významnost vlivu: bez vlivu

Vlivy na produkci odpadů
Při výstavbě budou vznikat stavební odpady jen ze skupiny zemina, kamení, vytěžená hlušina, které budou později použity na pozemku. 
Významnost vlivu: bez vlivu 

Provoz  komunikací nebude mít vliv na produkci odpadů.
Významnost vlivu: bez vlivu 

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vlivy záměru na zájmové území a na populaci nebudou významné.

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranici

Žádné nepříznivé vlivy předkládaného záměru přesahující státní hranici se nepředpokládají.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

     V rámci plánu organizace výstavby bude nutné zajistit zpracování souboru opatření pro etapu výstavby, s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na:
-odsouhlasení harmonogramu dopravy a přepravních tras,
-omezení mezideponií a skladování prašných materiálů,   
-zajištění očisty vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace, popřípadě                                                                                                                                          včasného čištění znečištěných komunikací,   
-kontrolu technického stavu stavebních a dopravních mechanizmů, zejména z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku ropných látek,
-bezpečnou manipulaci s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod,
-zajištění dostatečného množství sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek.
Opatření pro fázi realizace
- podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru opatření navržených ve fázi  přípravy stavby a zabezpečit důslednou průběžnou kontrolu plnění příslušných opatření,
- v případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační práce, 
- dodržovat hodnoty hygienických limitů hluku z provozu stavebních strojů dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při zpracování dokumentace

     Výchozím podkladem pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí byly údaje o záměru  a veřejně dostupné informace popisující stávající stav sledovaného území. Oznamovatel poskytl všechny podstatné informace v rozsahu nezbytném pro kvalifikované posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Zásadní nedostatky, které by neumožňovaly korektní vyhodnocení ověřovaných složek životního prostředí, se v průběhu zpracování nevyskytly.

E. Porovnání variant návrhu

Variantní řešení záměru nebylo předloženo k posouzení

F. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

     Předložený záměr řeší stavbu 9 vrtaných studní pro 9 rodinných domů jako zdroj užitkové vody .
Stavba se nachází v Plzni – Černicích na pozemcích parc.č.380/1
       Realizací záměru nevznikne potřeba záboru LPF ani ZPF. Lhůta výstavby bude cca 2 měsíců. 
     Při stavbě vrtaných studní nebude spotřeba vody a elektrické energie významná. Tvorba odpadních vod se předpokládá pouze při výstavbě- např. čerpací pokus, a to v nevýznamném množství. Jejich likvidace bude řešena s dodavatelem stavby.
     Zájmové území se nenachází v chráněné krajinné oblasti. V zájmovém území se nenachází žádná další zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma ani území soustavy NATURA 2000. Na zájmovém území se nenachází žádná přírodní ani přírodě blízká stanoviště.
     Při realizaci záměru nebude nutné uzavřít žádnou komunikaci.
     Mimo běžná rizika spojená se stavební činností a s provozem na pozemních komunikacích  nejsou známa žádná další rizika. Nepříznivé vlivy záměru přesahující státní hranici se nepředpokládají. 
     Zájmové území se nachází v zastavěném území města Plzeň - Černice. Vlivy na populaci nebudou významné.
     Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí a na veřejné zdraví. Lze oprávněně předpokládat, že při dodržování příslušných právních předpisů a navržených opatření, nedojde v souvislosti s realizací záměru “zhotovení 9 vrtaných studní” k poškozování životního prostředí.

G. Podklady

PROJEKT : Obytná zona Plzeň – Černice – VRTANÉ STUDNY PRO RD, 
zpracovatel  projektu : Ing. Jaroslav Krystyník, Třebízského 207/21, Mariánské Lázně ( 08/2006 )

H. Přílohy a doplňující údaje

-	hydrogeologické posouzení možnosti vybudování trubních studní 
( vypracoval : RNDr. Jaroslav Řízek -  Provedení hydrogeologického posouzení je vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu § 9 odst. (1) zák. č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). – 23.8.2006
-	přehledná situace
-	situace 1:500
-	vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI

Zpracovatel oznámení		projectstudio8 s.r.o.
                                                     Mgr.Monika Urbanová

IČO 					263 95 606	

Adresa				Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň 
                                                     tel./fax: 377 542 288
e-mail: urbanova@projectstudio8.cz
		
Datum zpracování			15.11. 2006

Podpis zpracovatele                  ……………………………..