KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
KUJI 1182/2007/OZP/Fr

Mgr. Fryš/564 602 504	9.1.2007
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

I.	Identifikační údaje:

1. Název:	Dostavba střediska živočišné výroby Samšín o stáj dojnic

2. Kapacita (rozsah) záměru:	376 krav, tj. 414 dobytčích jednotek (DJ) a 40 telat (6 DJ) + stávající stav představující stelivové ustájení 200 býků (146 DJ) a 200 jalovic (124 DJ)

3. Umístění:	kraj:	Vysočina

obec:	Samšín

kat. území: Samšín

4. Obchodní firma oznamovatele: Zemědělské družstvo Velká Chyška

5. IČ oznamovatele:	00111953

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Zemědělské družstvo Velká Chyška, Velká Chyška 108, 394 28 VELKÁ CHYŠKA

II.	Průběh posuzování

1. Oznámení:

Zpracovatel oznámení:	Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01

Pelhřimov

Osvědčení odb. způsobilosti MŽP

Čj. 1323/218/OPVŽ/99

Prodloužení osvědčení MŽP

Čj. 49310/ENV/05

Datum předložení oznámení:	6.9.2006

2. Dokumentace:	Oznámení zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu lze s ohledem na závěr zjišťovacího řízení považovat za dokumentaci

Zpracovatel dokumentace a datum předložení dokumentace

3. Posudek:

Zpracovatel posudku:	Ing. Josef Vorel, Černohorská 611, 383 01 Prachatice

Osvědčení odb. způsobilosti MŽP

Čj. 5974/957/OPV/93

Prodloužení osvědčení MŽP

Čj. 20887/ENV/06

Datum předložení posudku: 15.11.2006

4. Veřejné projednání:

Místo:	Hostinec v obci Samšín

Datum konání:	14.12.2006

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Oznamovatel Zemědělské družstvo Velká Chyška předložil dne 6.9.2006 na záměr zařazený do kategorie I (záměry vždy posuzované) dle zákona, oznámení zpracované dle přílohy č. 4 zákona. V závěru zjišťovacího řízení ze dne 11.10.2006 stanovil Krajský úřad kraje Vysočina, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu není třeba zpracovávat a předložené oznámení lze za tuto dokumentaci považovat. K zveřejněnému posudku nebyly uplatněny žádné zásadní připomínky. Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že zpracovatel posudku doporučil vydání podmíněně souhlasného stanoviska. Závěry z veřejného projednání byly uvedeny v zápisu ze dne 18.12.2006. Veřejnost v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnila žádné písemné vyjádření.

6. Seznam subjektů, jejich vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

KHS kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, ČIŽP OI Havlíčkův Brod, OŽP MěÚ Pacov, obec Samšín, OŽP KrÚ Vysočina, Povodí Vltavy, s.p.

III. Hodnocení záměru

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Záměr řeší zásadní potřebu komfortního ustájení dojnic ve středisku živočišné výroby Samšín, v souladu se všemi platnými předpisy zohledňujícími vliv na životní prostředí. Dojnice budou ustájeny ve volné, boxové, bezstelivové vzdušné stáji na roštech s dojením v nové dojírně s nejmodernější technologií (kapacita stáje 376 ks dojnic). Kejda bude skladována v nové železobetonové kapacitně odpovídající nepropustné skladovací jímce s výdejní plochou. Skladovací kapacity budou v rozsahu umožňujícím dodržení termínů aplikace kejdy dle plánu organického hnojení oznamovatele.

Zemědělské družstvo Velká Chyška hospodaří na poměrně značné výměře zemědělské půdy 2543 ha z toho orná 2100 ha. Na jím provozovaných farmách je ustájeno – skot a mláďata skotu cca 1758 DJ, prasata cca 173 DJ. Zatížení území živočišnou výrobou- na 1 ha zemědělské půdy připadá pouze 0,76 DJ. Po dostavbě stáje pro dojnice Samšín a opuštění některých stávajících stájí se uvedená stájová kapacita 1931 DJ prakticky nezmění. Zemědělské družstvo Velká Chyška výhledově uvažuje, že opustí zastaralé stáje Lesná – K96 a Roučkovice K200. V současné době je ve středisku Samšín provozována odchovna mladého dobytka s kapacitou 400 ks býků a jalovic:

200 ks býků (146 DJ), 200 ks jalovic (124 DJ), celkem 270 DJ.

Plánovaný stav

Odchovna mladého skotu 200 jalovic (124 DJ) a 200 býků (146 DJ)

Kravín K400 – 376 krav v I. a II. laktaci (414 DJ)

Telata v mléčné výživě – 40 ks (6 DJ)

Celkem v areálu 440 ks mladého skotu (276 DJ) a 376 krav (414 DJ).

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Technologie chovu dojnic - volné bezstelivové ustájení s lehacími boxy s matrací – zaroštovaná hnojná chodba. Porodní boxy budou přistýlané slámou.

Odkliz kejdy – přeronovým systémem ze zaroštovaných hnojných chodeb s gravitačním odtokem do skladovací jímky.

Skladovací kapacita jímky na kejdu, kontaminované vody a odpadní vody z mléčnice vyhovuje pro 6ti měsíční uskladnění.

Přirozené větrání otevřenými bočními stěnami krytými svinovací plachtou a hřebenovou štěrbinou ve střeše. Dle provedeného posouzení se jedná o technologii chovu dojnic ve vzdušných stájích splňující požadavky kladené na moderní stáj. Uvedené řešení je na úrovni současného poznání a zaručuje dobrou ochranu životního prostředí, minimalizuje možnost vzniku havarijních stavů.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, vyplývající z procesu posuzování vlivů podle zákona jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci do zranitelné oblasti je třeba za zásadní považovat zejména opatření k nepronikání závadných látek a ochraně podzemních a povrchových vod. Navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou součástí bodu 6 tohoto stanoviska. Povinnosti a podmínky pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí jsou rovněž předmětem níže uvedených opatření.

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr byl zpracován v jedné posouzené variantě.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení), k posudku:

K oznámení byly uplatněny připomínky k dodržení postupů a opatření vyplývajících z příslušných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví (z hlediska ochrany vod požadavek správce povodí řešit jako nepropustné jímky, podlahy stájí a aktualizovat havarijní plán, z hlediska ochrany ZPF požadavek na minimalizaci rozsahu odnětí půdy I. třídy ochrany, z hlediska aplikace kejdy požadavek obce Samšín na dodržování agrotechnických lhůt a odstupovou vzdálenost od obytné zástavby větší než 300 m, ve fázi projektové přípravy pro územní řízení předložit KHS návrh ochranného pásma zahrnující navržený stav). K posudku bylo doručeno vyjádření ČIŽP OI Havl. Brod bez zásadních připomínek.

Uplatněné připomínky byly vypořádány v posudku, jehož zpracovatel připomínky komentoval na veřejném projednání a nejzávažnější zahrnul do návrhu stanoviska.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:

Na základě oznámení považovaného za dokumentaci, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných vydává Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný úřad, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí, dle § 10 zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„ Dostavba střediska živočišné výroby Samšín o stáj dojnic „

(dle posuzované varianty v dokumentaci) s tím, že níže uvedené podmínky stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska

Fáze přípravy stavby

V dalším stupni projektové přípravy stanovit konkrétní místa pro tříděné ukládání odpadů a smluvně zajistit s oprávněnou osobou odvoz odpadu pro další využití nebo k následné likvidaci. Provozovatel požádá orgán státní správy (OŽP MěÚ Pacov) o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady případně o rozšíření stávajícího souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady případně o rozšíření stávajícího souhlasu. To se týká nejen odpadů vzniklých při výstavbě, ale i odpadů vznikajících při provozu stájí.

Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů, resp. materiálů z demolic. Preferovat systém bez meziskládek. Deponie půdy, které nebudou bezprostředně využity do 6ti týdnů od vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.

V dalším stupni projektové dokumentace specifikovat prostory pro skladování chemických látek a přípravků, látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných množství. Ty budou ukládány pouze v určených a stavebně zabezpečených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a požadavky zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Jedná se zejména o dezinfekční prostředky a prostředky k ošetření paznehtů.

Zpracovat havarijní plán pro období výstavby a další pro provoz zkolaudované stavby, dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. S havarijním plánem prokazatelně seznámit příslušné pracovníky.

V dalším stupni projektové přípravy zpracovat projekt ozelenění areálu s preferencí domácích druhů dřevin a tento projednat s OŽP MěÚ Pacov před vydáním stavebního povolení.

Vyloučit používání reflexních materiálů v exteriérech, navrhnout střízlivé barevné pojetí areálu v kombinaci zelených, hnědých a okrových tónů.

Provést hydrogeologický průzkum za účelem zjištění hladiny podzemní vody. Veškeré jímky osadit dnem min. 0,5 m nad hladinou podzemní vody nebo je stavebně řešit k umístění do podzemní vody.

V případě potřeby provést radonový průzkum a jeho výsledky zohlednit v projektu stavby.

Zpracovat projekt organizace výstavby a v tomto řešit nakládání s odpady, plán havarijních opatření apod.

Zajistit zpracování odborného posudku na střední zdroj znečišťování ovzduší podle zákona č 86/2002 Sb. a požádat o vydání souhlasu k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

V rámci územního řízení projednat též návrh ochranného pásma a ochranné pásmo vyhlásit správním rozhodnutím.

Fáze realizace stavby

Při provádění stavby dbát, aby všechna opatření k ochraně životního prostředí byla bezezbytku realizována (např. hydroizolace, detekční a signalizační zařízení). Opatřením k ochraně podzemních a povrchových vod je třeba s ohledem na lokalizaci do zranitelné oblasti věnovat zvýšenou pozornost.

Zajistit, aby při provádění stavby byly veškeré odpady důsledně tříděny a ukládány na vyhrazených místech utříděně. Nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou a prostřednictvím oprávněných osob. Přednostně předávat odpady k recyklaci.

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.

Ke kolaudaci předložit doklady o kontrole nepropustnosti jímek, podlah, manipulačních ploch.

Zajistit dodavatelem stavby účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu zemních prací a při provádění prací v době nepříznivých klimatických podmínek.

Minimalizovat zásoby sypkých hmot na staveništi v průběhu výstavby, provádět opatření k omezení prášení (skrápění, zakrývání apod.).

Všechny mechanizmy pohybující se po staveništi musí být v dobrém technickém stavu, a to zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. V případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodňování zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

Důsledně rekultivovat plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.

Hlučné nebo jinak obtěžující stavební práce neprovádět v nočních hodinách (před 7. hod. a po 21. hod.) a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

V prostoru staveniště vyloučit mytí strojů a motorových vozidel a zakázat manipulaci s látkami nebezpečnými vodám.

Realizovat sadové úpravy a výsadbu zeleně dle schváleného projektu.

Do zahájení provozu zpracovat provozní řády a plány havarijních opatření, požární směrnice a aktualizovat plán organického hnojení. V plánu organického hnojení, který bude nejpozději ke kolaudaci předložen vodoprávnímu úřadu a který se doporučuje projednat s dotčenou obcí, budou respektována omezení plynoucí ze zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, dále respektována odstupová vzdálenost od obytné zástavby, vodní zdroje, vodní toky, záplavová území, silně svažitá území, prvky soustavy NATURA 2000, zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, prvky ÚSES, pozemky kolem břehových hran rybníků a toků.

U skladovací jímky na kejdu, kontaminované vody a odpadní vody z mléčnice bude navržena stavebně zabezpečená výdejní plocha.

Fáze provozování stavby:

Skladování látek nebezpečných vodám, provozních chemických látek a přípravků provádět tak, aby bylo vyloučeno jejich zneužití, případně únik do životního prostředí.

Provádět pravidelnou kontrolu vodotěsnosti jímek, jakož i všech prvků kanalizací na farmě (pravidelně kontrolovat detekční systém úniku a stav naplnění jímek).

Zabezpečit pravidelný úklid a údržbu komunikací využívaných pro dopravní obsluhu areálu.

Provozovatelem střediska zajistit údržbu vysázených dřevin, jejich doplňování a náhradu.

Odpady ukládat utříděně na určených a řádně označených místech k dalšímu nakládání je předávat jen osobě k tomu oprávněné.

V případě, že budou produkovány nebezpečné odpady na které nemá provozovatel souhlas, požádat o vydání nového souhlasu nebo o jeho změnu.

Zpracovat (aktualizovat) plán zavedení zásad správné zemědělské praxe a provozní řád stájí a tyto předložit OŽP Krú Vysočina k odsouhlasení.

Zpracovat (aktualizovat) havarijní plán pro období provozu stájí a s tímto plánem prokazatelně seznámit všechny provozní pracovníky.

Při aplikaci kejdy, hnoje, močůvky na zemědělskou půdu dle schváleného plánu organického hnojení organizačně zajistit zákaz aplikace v teplých letních dnech a za nepříznivých rozptylových podmínek na pozemky poblíž obcí a rekreačních oblastí (chatové osady, zahrádkářské kolonie). Aplikaci provádět s bezprostředním zapravením do půdy.

Zajistit pravidelnou zooveterinární a veterinární péči včetně všech potřebných opatření v chovu.

Důsledně zajistit protinákazová opatření a provádět pravidelnou desinfekci, dezinsekci a deratizaci.

V celém areálu věnovat trvale pozornost provozní kázni, dodržování pořádku.

Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) a § 10 odst. 3 zákona.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia

Obec Samšín jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění stanoviska na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň obec Samšín žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš

úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Dotčené územní samosprávné celky:

1/	Obec Samšín, 395 01 PACOV

2/	Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

3/	Krajský úřad kraje Vysočina - zde

4/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 PELHŘIMOV

5/	Městský úřad Pacov, nám. Svobody 1, 395 01 PACOV

6/	Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, inspektorát Pelhřimov, Hodějovická 2159, 393 39 PELHŘIMOV

7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVL. BROD

Zpracovatel oznámení a současně dokumentace:

8/ Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 PELHŘIMOV

Zpracovatel posudku:

9/ Ing. Josef Vorel, Černohorská 611, 383 01 PRACHATICE

Oznamovatel:

10/ Zemědělské družstvo Velká Chyška, 394 28 VELKÁ CHYŠKA

Dle § 22 písm. c) zákona:

11/ Ministerstvo životního prostředí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

Na vědomí:

12/ Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí, nám. Svobody 1, 395 01 PACOV

13/ Městský úřad Pacov, odbor výstavby, nám. Svobody 1, 395 01 PACOV

14/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5

Číslo jednací: KUJI 1182/2007/OZP/Fr

Číslo stránky	2

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Dle rozdělovníku :

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Jakub Novotný

2007-01-02

frys